APSPRIEDES ZIŅOJUMS
(ID.NR. LDZ 2024/67-AP) 

pirms atklāta konkursa “Dzelzceļa pārmiju rezerves daļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/67-AK)

	Nr.
p.k.
	Iekļaujamās ziņas
	Informācija izpildei

	1.
	Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, apspriedes identifikācijas nr;
iepirkuma identifikācijas numurs,
iepirkuma procedūras veids, 
kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets
	- Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija;
  - Apspriedes id.nr.LDZ 2024/67-AP;
 - iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/67-AK
- atklāts konkurss;
- iepirkuma līguma priekšmets: dzelzceļa pārmiju rezerves daļu piegāde saskaņā ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem, t.sk. tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma noteikumiem.
 Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu jāiesniedz par katru daļu atsevišķi vai par visām daļām iepirkuma priekšmetā norādītajā apjomā.


	2.
	Informācija par apspriedes , kad paziņojums par apspriedi publicēts EIS un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē
	Paziņojums par apspriedi publicēts IUB 2024.gada 30.maijā publicēta IUB mājas lapas Ziņojumu sadaļā, tīmekļvietnes adrese: https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/9d4f33ec-8039-4aaa-834e-2d54c7218236
Apspriede Informācija par apspriedi, t.sk. dokumenti, publicēti EIS 2024.gada 30.maijā.: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/124501

	2.
	Komentāru un priekšlikumu sniegšanai vieta, datums un laiks.
	Līdz 2024.gada 13.jūnijam (ieskaitot) Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, kur publicēti apspriedes dokumenti, vai nosūtot uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz

	3.
	Iesniegtie komentāri (uzņēmēju skaits)
	1. SIA “Premium Storage” e-pasta formā 2024.gada 3.jūnijā un 2024.gada 5.jūnijā;
2. SIA „TILTS” e-pasta formā 2024.gada 11.jūnijā;
3. Track Tec S.A. e-pasta formā 2024.gada 12.jūnijā;
4. “SIA “Bomis Ltd” e-pasta formā 2024.gada 13.jūnijā;
5. SIA “Premium Storage” 2024.gada 13.jūnija vēstule Nr. 13.1-06-2024 (parakstīta ar drošu elelktronisko parakstu);
6. SIA “voestalpine Railway Systems Latvia” 2024.gada 13.jūnija vēstule Nr. SV LDZ 2024/1306.

	4.
	Komentāru izvērtējums

	
	1. Komentārs
	Papildus jautājums: Nolikumā pēc iepirkuma daļu uzskaitījuma tehniskajā specifikācijā, seko norāde: 
	* rasējuma numurs saskaņā ar voestalpine Railway Systems katalogu

	(voestalpine Railway Systems īpašums)
	 


Sakiet lūdzu, kur var iepazīties ar šo minēto katalogu un vai tas ir pieejams elektroniski?
Turpinot šī iepirkuma nolikuma tēmu: vai ir pieejams arī nolikumā minētāis VAE Voestalpine katalogs vai links uz to?

	
	Komisijas lēmums:
	VAS “Latvijas dzelzceļš” nav pieejams voestalpine Railway Systems rezerves daļu katalogs. 
Ieinteresētie piegādātāji var apskatīt pārmiju pārvedu paraugus, kuriem nepieciešamas rezerves daļas, un piedāvāt savus detaļu projektus atbilstoši tehniskajām prasībām. (Paraugus var apskatīt Rīgas šķirotavas stacijā (Jāņavārtu 14, Rīga). Kontaktpersona: Šķirotavas ekspluatācijas daļas vadītājs Aleksejs Vereščetins t. 29531449. Krusteņus 60E1-760 1/14 var apskatīt stacijā Vecumnieki. Kontaktpersona: Jelgavas ekspluatācijas daļas vadītājs Aleksejs Konstantinovs t. 29532805).


	
	2. Komentārs
	Par iepirkumu https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/124501

Vēlamies uzdot jautājumus:
1. Vai ir iespējams projektu pārdalīt, lai sliežu tipi 60E1 un R65 nepārklātos?
1. Vai ir iespējams pagarināt piegādes termiņus 60E1 pārmijām šādu pārmiju garo piegādes termiņu dēļ? Lūdzam 4-6 mēnešus.


	
	Komisijas lēmums:
	Komisija piekrīt sadalīt iepirkuma priekšmetu pēc sliežu tipiem R65 un 60E1, un noteikt piegādes termiņu uz 3 – 6 mēnešiem.

	
	1. Komentārs
	[image: ]

	
	Komisijas lēmums:
	Saskaņā ar pieprasījumu pievienojam izrakstu no Sliežu ceļa uzturēšanas instrukcijas Nr.C-014 (skatīt pievienotos failus).


	
	1. Komentārs
	Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o. ražo slieču ceļu pārmijas un to rezerves daļas izmantojot  60E1 tipa sliedes, un neizmanto R65 tipa sliedes. Lai VCP varētu piedalīties LDZ organizētos iepirkumos un piegādāt produkciju, lūdzam izskatīt iespēju veikt šādas izmaiņas atklāta konkursa nolikumā:
1. Pārmiju rezerves daļu iepirkuma daļas noformulēt tā, lai sliežu profila 60E1 rezerves daļas un profila R65 pārmiju rezerves daļas nebūtu ietvertas vienā iepirkuma daļā. Šādas izmaiņas garantētu to, ka netiek ierobežota konkurence.
1. Noteikt, ka 60E1 sliežu profila pārvedu krusteņu piegādes laiks ir 6 mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Iemesls – ilgs piegāžu laiks no krusteņu daļu ražotājiem.


	
	Komisijas lēmums:
	Komisija ir pirkrit sadalīt iepirkuma priekšmetu pēc sliežu tipiem R65 un 60E1, un noteikt piegādes termiņu uz 3 – 6 mēnešiem.

	
	1. Komentārs
	(..) komentāri/priekšlikumi attiecībā uz Atklāta konkursa “Dzelzceļa pārmiju rezerves daļu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2024/67-AK nolikuma projektu (turpmāk tekstā – Nolikums):

1. Nolikuma 1.10.1. punktā ir norādīts iepirkuma priekšmets, kurš ir sadalīts 10 (desmit) iepirkuma priekšmeta daļās. Atbilstoši Eiropas Savienības standartu prasībām, “Dņepropetrovskas pārmiju rūpnīca” sērijveida ražošanā ir dzelzceļa pārmiju pārvedas un to komplektējošās rezerves daļas, kurās par bāzi izmantoto Eiropas Savienības vispārpieņemtā standarta sliedes ar apzīmējumu 60E1. Pamatojoties uz šo apstākli, kā arī ņemot vērā Nolikuma 1.10.5. punktā noteikto, lūdzam sadalīt iepirkuma priekšmetu:
· II daļu Pārmiju krusteņi 1/11 divās atsevišķās daļās;
· V daļu Pārmiju rāmjsliedes ar asmeņiem 1/11 divās atsevišķās daļās, no kurām vienu daļu veidotu 5.1.un 5.2.p. fiksētās pārmiju rāmjsliedes ar asmeņiem, bet otrā daļā tiktu iekļautas pārmiju rāmjsliedes ar asmeņiem, kuras minētas punktos 5.3., 5.4. un 5.5.;
· VI daļu Pārmiju rāmjsliedes ar asmeņiem 1/9 divās atsevišķās daļās, no kurām vienu daļu veidotu 6.1.un 6.2.p. fiksētās pārmiju rāmjsliedes ar asmeņiem, bet otrā daļā tiktu iekļautas pārmiju rāmjsliedes ar asmeņiem, kuras minētas punktos 6.3., 6.4. un 6.5.;
· VIII Pārmiju kontrsliedes 1/11 divās atsevišķās daļās.


Augstāk minēto iepirkuma priekšmeta sadalījuma piedāvājumu – kopumā 14 (četrpadsmit) daļas lūdzam iestrādāt arī Nolikuma 1.pielikumā un 2.pielikumā, kā arī veikt no šīm izmaiņām izrietošas korekcijas Nolikuma 1.22. (pieļaujot, ka numerācijā ir pārrakstīšanās kļūda – 1.12.p) un 1.18.3.punktos.

2. Nolikuma 2.2.4.punktā ir noteikts, ka piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Ierosinām Nolikumā ietvert nosacījumus, ka preces tehniskā dokumentācija un rasējumi var tikt iesniegta arī angļu/krievu valodās, nosakot pretendentiem pienākumu nekavējoties veikt to tulkojumu uz latviešu valodu pēc pirmā pieprasījuma.

3. Nolikuma 2.pielikumā Tehniskā specifikācija (tehniskais piedāvājums) ir norādīti preču rasējuma Nr. saskaņā ar Voestalpine Railway Systems katalogu. Ņemot vērā, ka preču katalogiem nevar būt konfidencialitātes ierobežojumi un tiem ir publisks pieejas raksturs, lūdzam rast pretendentiem iespēju piekļuvei šim katalogam un tajā esošajiem rasējumiem, uz kuriem ir atsauce Nolikumā.

	
	Komisijas lēmums:
	0. Komisija piekrit sadalīt iepirkuma priekšmetu pēc sliežu tipiem R65 un 60E1 un noteikt piegādes termiņu uz 3 – 6 mēnešiem.

0. Komisija uzskata par iespējamu iesniegt tehnisko dokumentāciju un rasējumus svešvalodās, ar noteikumu, ka nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts apliecināts tulkojums.

0. VAS “Latvijas dzelzceļš” nav pieejams voestalpine Railway Systems rezerves daļu katalogs. Pretendenti var apskatīt pārmiju pārvedu paraugus, kuriem nepieciešamas rezerves daļas, un piedāvāt savus detaļu projektus atbilstoši tehniskajām prasībām. (Paraugus var apskatīt Rīgas šķirotavas stacijā (Jāņavārtu 14, Rīga). Kontaktpersona: Šķirotavas ekspluatācijas daļas vadītājs Aleksejs Vereščetins t. 29531449. Krusteņus 60E1-760 1/14  var apskatīt stacijā Vecumnieki. Kontaktpersona: Jelgavas ekspluatācijas daļas vadītājs Aleksejs Konstantinovs t. 29532805).


	
	1. Komentārs
	 Saskaņā ar izsludināto apspriedi Nr. LDZ 2024/67-AP par iepirkumu atklātā konkursā “Dzelzceļa pārmiju rezerves daļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/67-AK), lūdzam skatīt zemāk mūsu priekšlikumus vai komentārus par šī iepirkuma nolikuma projektu. 
Ierosinām kvalifikācijas prasību papildināšanu lai tās saskanētu ar Latvijas Dzelzceļš agrāk organizēto pārmiju un rezerves daļu konkursu prasībām: 
1. 
Piegādātājs sniedz apstiprinājumu, ka piegādātās rezerves daļas pēc funkcijas un veiktspējas ir identiskas tām, kas izmantotas TSI sertificētās pārmijās, tostarp pierādījumus par to savietojamību un savstarpēju aizvietojamību ar sertificētām detaļām, kā noteikts Direktīvā (ES) 2016/797, 2. panta 17. punktā. 
2. 
Piegādātājam jābūt sertificētam notificētās (akreditētās) sertifikācijas institūcijās Eiropas Savienības valstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī dzelzceļa pārmiju projektēšanai, izgatavošanai un piegādei atbilstoši NE 13232 (vai līdzvērtīgu vai augstāku tehnisko standartu noteikšanas prasībām). 
3. 
Piegādātājam ir jābūt sertificētam saskaņā ar ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 notificētām (akreditētām) sertifikācijas iestādēm Eiropas Savienības valstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī. 
Detaļām, kuru sastāvā ir dzelzceļa sliedes, ierosinām papildināt prasības ar sekojošu dokumentu iesniegšanu no pretendenta puses: 
4, 
Eiropas Kopienas (EK) atbilstības vai piemērotības lietošanai deklarācija un CH modeļa verifikācijas sertifikāts (ja piedāvātie produkti novērtēti saskaņā ar CH vērtēšanas moduli), vai Eiropas Kopienas (EK) atbilstības vai piemērotības lietošanai deklarācija (ja piedāvātie produkti tika novērtēti saskaņā ar CA novērtēšanas moduli). 
Piezīme: Sertifikāts jāiesniedz pilnā apjomā, t.i., ar visiem tajā norādītajiem pielikumiem, ziņojumiem, secinājumiem utt.
 
Tāpat norādām uz tehniskā dokumentācijas jautājumiem, kurus būtu nepieciešams papildināt. voestalpine Railway Systems Latvia, SIA 

Pielikums Nr. 4 – krusteņu shēmas: 
5. 
Pārmijas krusteņa markas 1/11 shēmā pamatojoties uz rasējumu Dn 680.20.000SB TP un tehniskajā specifikācijā norādītajiem izmēriem, būs atšķirības krusteņa pēdas platumā 292,9-304,8-337,4 mm vietā, ja tiks izmantots Mangāna Insert krustojuma veids. 
6. 
Mangāna krustojuma tehniskajā specifikācijā būtu jābūt norādēm uz EN 15869. Saskaņā ar EN 15869 8.1.3. punktu minimālajai darba virsmas cietībai (ieskaitot un sānu plakni līdz 10 mm dziļumam) jābūt 321HBW. Materiāla cietībai 5 mm dziļumā jābūt ne mazākai par 280 HBW. 
[image: ]

Pielikums Nr. 5 – rāmjsliedes ar asmeņiem: 
7. 
No shēmām nav skaidrs, kādam pārmiju tipam rāmjsliedes ar asmeņiem rezerves daļās ir nepieciešamas. Pēc gulšņu attāluma norādes izskatās, ka asmeņi ar rāmjsliedēm būtu jāizgatavo pārmijai ar gulšņiem, kas ir izvietoti perpendikulāri taisnā sliežu ceļa asij. voestalpine piegādātajām pārmijām ir vēdekļveidā izvietoti gulšņi, līdz ar to attālumi starp gulšņiem taisnajā ceļā un sānceļā ir atšķirīgi. Asmeņu ar rāmjsliedēm komplekti dažādu ražotāju pārmijām nav savstarpējie aizvietojami. 
8. 
1:11 pārmijas shēmā ir izlaists viens pirmais gulsnis ar izmēru 500 mm. voestalpine Railway Systems Latvia, SIA 
[image: ]
9. 
1:9 pārmijas shēmā jānorāda savādāki attālumi pēdējiem gulšņiem: 645 nevis 640 un 214 vietā 410mm. Tāpat jānorāda savādāki izmēri starp rāmjsliedi un asmeni: 466 nevis 461, un 466 nevis 465 mm. voestalpine Railway Systems Latvia, SIA 
[image: ]
10. 
1:6 pārmijas shēmā nav norādes par izmēriem starp rāmjsliedi un asmeni. Tam jābūt 653 mm abās pusēs (tas pats attiecas uz R65 shēmām). 
Pielikums Nr. 6 – kontrsliedes shēmas: 
11. 
1:6 pārmijas shēmā jābūt piezīmei "shēmā ir parādīta “L” puses kontrsliede, “K” puses kontrsliede ir spoguļattēls". Tas ir nepieciešams, jo galos ir dažādi izmēri (89mm un 69mm), un galam jābūt saliektam. Nebūtu iespējams izmantot to pašu kontrsliedi otrai pusei. 
Ceram, ka mūsu ierosinājumi ir skaidri un saprotami, Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums. 

	
	Komisijas lēmums:
	1. Piegādātājs sniedz apstiprinājumu, ka piegādātās rezerves daļas ir piemērotas norādīto sliežu pārmiju pārvedu tipu nomaiņai un, ka to parametri un funkcionalitāte atbilst oriģinālo elementu funkcionalitātei. (Kā noteikts nolikuma projekta 4.punkta “Prasības kvalitātes vadības standartiem un citas produktu prasības” 4.2.11. un 4.2.12. apakšpunktos.)

2.  Piegādātājs sniedz informāciju par standartu, saskaņā ar kuru tiek ražota prece. (Kā noteikts nolikuma projekta 4.punkta “Prasības kvalitātes vadības standartiem un citas produktu prasības” 4.2.11. un 4.2.12. apakšpunktos.)

3.-4. Piegādātājs sniedz ražotāja dokumentāciju vai Eiropas standartiem atbilstošu Latvijas Republikas, vai citas valsts testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju izsniegtu detalizētu kvalitātes kontroles sistēmu aprakstu par piedāvātās preces pārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka produkti ir izturējuši kvalitātes kontroles pārbaudes un ir atzīti par piemērotiem lietošanai. (Kā noteikts nolikuma projekta 4.punkta “Prasības kvalitātes vadības standartiem un citas produktu prasības” 4.2.11. un 4.2.12. apakšpunktos.)

5. Gadījumā, ja piedāvātās detaļas  izmēri atšķiras no norādītajiem, ir jāiesniedz rasējumi, kuros varētu pārliecināties, ka rezerves daļa atbilst uzstādīšanai aizvietojamās vietā un nodrošina funkciju. Ja nav iespējams uzstādīt detaļas uz esošajiem stiprinājumu veidiem, ir jāparedz šo detaļu piegāde kopā ar paliktņiem.
 
7.-11. Pasūtītājs izskatīs ieteikumus un nepieciešamības gadījumā veiks izmaiņas pievienotajās shēmās.

12. Pasūtītājs neņems vērā ieteikumus, kuri ierobežo godīgu konkurenci starp pretendentiem un tos var izpildīt tikai iesniedzējs


	5.
	Vērtējums par iespējamo konkurenci (saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta 21daļas 3.punktā noteikto):
	Apspriedes posmā ir iesniegti potenciālo pretendentu vairāki komentāri un ieteikumi.
Secināms, ka sākotnējais nolikuma projekts jāpapildina ar objektīvām kvalifikācijas prasībām, un jāveic izmaiņas piegādes nosacījumos un termiņos, kā arī – jāpārdala iepirkuma priekšmeta daļas atbilstoši prasībām, lai nodrošinātu konkurences neierobežošanu.
Kopumā prasības ir samērīgas līguma priekšmetam un vienādi pieņemamas iepirkuma priekšmetā noteiktā pakalpojuma tirgus dalībniekiem.
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