Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma 
“Pagalma labiekārtošana Lubānas ielā 7, Rēzeknē”
iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/6, dokumentāciju 
un sniedz atbildi

	Jautājums
	Atbilde

	1. Būvprojekta servitūta daļā, darbu daudzumu sarakstā ir atrodama izmaksu pozīcija Nr.7.4. ,,Apgaismojuma staba pārvietošana’’ – 3,00 kpl.
Apsekojot objektu konstatēts, ka apgaismojuma stabi, kurus plānots pārvietot, ir no dzelzsbetona, un ir diezgan sliktā stāvoklī, kurus, pēc Pretendenta viedokļa, tehnoloģiski nav iespējams pārvietot, kā arī tas nav droši ne no būvdarbu viedokļa, ne no ekspluatācijas viedokļa. Iepriekšminēto apsvērumu dēļ, būtu ieteicams uzstādīt jaunus apgaismojuma stabus. 
Lūdzam Pasūtītāju veikt nepieciešamās izmaiņas dokumentācijā, paredzot jaunu apgaismojuma stabu uzstādīšanu.

	


Apgaismojuma balstus demontēt, ja nebūs iespējams saglabāt, precizēsim būvdarbu laikā, kad tiks uzsākti rakšanas darbi. Jauni balsti netiek paredzēti.

	2. Projekta lapā GP-2 ir norādīta šķeltā caurule EVOCAB-SPLIT d-160mm,
bet gan servitūta, gan pagalma darbu apjomos, pozīcijā Nr. 13.2. ir norādīts EVOCAB-SPLIT d-110mm, 
Projekta lapā GP-2 ir norādīta šķeltā caurule EVOCAB-HARD d-160mm,
bet darbu apjomos gan servitūta, gan pagalma sadaļās pozīcijā Nr. 13.4. ir norādīts EVOCAB-HARD d-110mm.
Lūdzam precizēt, kurš caurules diametrs ir pareizais?
	

Caurules diametrs D110

	3. Darbu apjomos gan servitūta, gan pagalma sadaļās, pozīcijā Nr. 13.3 norādīts signāllentas MBN 125mm ieklāšana esošiem kabeļiem (178 m un 282 m). Lūgums precizēt, vai būs nepieciešama  brīdinājuma lentas ieklāšana virs rezerves caurulēm ?
	

Nē, nebūs

	Lūgums precizēt specifikāciju un izmantojamos materiālus sekojošai pozīcijai:
	8.1.
	
8.1.
	Esošo ieejas pakāpienu uz treptelpām atjaunošana ar betonu
	kpl.
	11.0
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