TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Nepieciešamais minimālais tehniskais nodrošinājums pakalpojuma sniegšanai

	Nr.p.k
	Izildītāja bāzes /tehnikas novietnes atrašanās vieta
	



	Nr.p.k.
	Tehnikas vienības
	Apraksts
	Pretendenta piedāvātais norādīt tehnikas veidu, skaitu,  modeļa nosaukumu, izlaiduma gadu, reģ.numuru, aizsniedzamības platumu traktortehnikai)
	Īpašumā vai nomā (piedāvājumam pievieno nomas vai vienošanās dokumentu kopijas)

	1.
	Tehniskā kārtībā esošs riteņtraktors aprīkots ar tālas sniedzamības pļaujmašīnu, smalcinātāju, 2 gab
	Novadgrāvju un polderu dambju nogāžu un platību zāles pļaušanai, smalcināšanai. Aizsniedzamība grāvja nogāzē ne mazāk kā 6.00m no grāvja krotes. Smalcinātājam jānodrošina zaru un atvašu smalcināsana diametrā līdz 0.05m
	1.
2.
	

	2.
	Tehniskā kārtībā esošs riteņtraktors aprīkots ar tālas sniedzamības pļaujmašīnu, smalcinātāju, 1 gab
	Novadgrāvju nogāžu un platību zāles pļaušanai, smalcināšanai. Aizsniedzamība grāvja nogāzē ne mazāk kā 12.00 m no grāvja krotes. Smalcinātājam jānodrošina zaru un atvašu smalcināsana diametrā līdz 0.05m
	1.
	

	3.
	Iekšdedzes dzinēja rokas motorzāgis, krūmu un koku gāšanai meliorācijas grāvju nogāzēs un ekspluatācijas aizsargjoslās, 4 gab
	Koku gāšanas, krūmu griešanas darbos persona drīkst lietot motorinstrumentus (krūmgriezi vai motorzāģi), kas saņēmusi attiecīgā motorinstrumenta operatora kvalifikāciju apliecinošu licencētas izglītības iestādes izsniegtu apliecību
	1.
2.
3.
4.

	

	4.
	Tehniskā kārtībā iekšdedzes dzinēja trimmeris, 6 gab
	zāles un atvašu pļaušanai meliorācijas grāvju nogāzēs un teknēs
	1.
2.
3.
4.
5.
6.
	

	5.
	Tehniskā kārtībā esošs riteņtraktors aprīkots ar tālas sniedzamības pļaujmašīnu, smalcinātāju, 2 gab.
	Dambja nogāžu un platību zāles pļaušanai, smalcināšanai. Aizsniedzamība dambja nogāzē ne mazāk, kā 6.00 m no dambja virsas un nogāzes projekciju asu krustpunkta -krotes. Smalcinātājam jānodrošina zaru un atvašu smalcināsana diametrā līdz 0.05m
	1.
2. 
	



