
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk156587908][bookmark: _Hlk156593009][bookmark: _Hlk156592960]I Pļaušana, koku un krūmu ciršana pašvaldības nozīmes ūdens notekās, novadgrāvjos


1. Zāles pļaušanas darbi Līguma darbības laikā Mārupes novada ūdens notekas objektos jāveic saskaņā ar Pasūtītāja izsniegtu darba uzdevumu, darba uzdevumā norādītajos termiņos (darba uzdevuma forma Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā). 
1.1. Novadgrāvju zāles pļaušanas darbos pamatā izmantot pļaušanas tehniku, kas aprīkota ar iekārtu zāles smalcināšanai un piemērota visa novadgrāvja šķērsgriezuma zāles pļaušanā.
1.2. Novadgrāvju zāles pļaušanā darbi veicami mehanizēti ar specializētu traktortehniku, kas aprīkots ar izlices pļaujmašīnu ar nopļautās zāles smalcinātāju. Pretendentam pļaušanas darbu izpildes laikā jānodrošina vismaz 1 līdz 2 tehnikas vienības, kuras pļaujmašīnas izlicei jānodrošina pļaujmašīnas izvirzīšana nogāzē ≥ 6 metri no traktortehnikas un vismaz 1 tehnikas vienība, kuras pļaujmašīnas izlicei jānodrošina pļaujmašīnas izvirzīšana nogāzē ≥ 12 metri no traktortehnikas.
1.3. Pļaušanas darbu veikšanā aprīkojuma izvēlei un personāla kvalifikācijai jānodrošina darba uzdevuma un izvirzītās darba kvalitātes prasības tehniskajā specifikācijā. 
1.4.  Veicot zāles pļaušanas darbus jāsaglabā pļaušanas joslai piekļauto infrastruktūru, augošu koku, krūmu stumbru mizas u.c.
1.5.  Zāles pļaušanas laikā jānodrošina augsnes virskārtas saglabāšana.
1.6.  Nav pieļaujama nopļautās zāles izmētāšana, izkliedēšana uz ietvēm, ielām un laukumiem ar cieto segumu. Sasmalcinātai zālei nokļūstot uz ielas cietā seguma jānotīra 1 h laikā pēc pļaušanas darbu pabeigšanas.
1.7.  Zāles pļaušanas laikā darbu veicēja uzdevums ir savākt, izvest uz atkritumu pārstrādes poligonu utilizacijai visus pļaujamā joslā esošos atkritumus.
1.8.  Veicot zāles pļaušanas darbus, aizliegts piesārņot vidi ar sadzīves atkritumiem, degvielu, eļļām un citām videi kaitīgām vielām.
1.9.  Zāles pļaušanas darbi jāveic atbildīgi, rūpīgi ievērojot darba aizsardzības, satiksmes drošības, ugunsdrošības u.c. noteikumus.
1.10. Objektā darbu veikšanas laikā jānodrošina droši darba apstākļi, nedrīkst atrasties priekšmeti, kas darba procesā var izraisīt darba traumas. Darba maiņu beidzot jāveic darba vietas sakārtošana. 24 stundu laikā no pļaušanas joslas jāizvāc visi ūdens plūsmai traucējošie priekšmeti, kas jāizved uztilizācijai. Darba vietas sakārtošana ietver arī uzplēstās augsnes virskārtas izlīdzināšanu.
2. Darba uzdevums tiks sastādīts atbilstoši veicamajam darbu daudzumam un veikšanas secībai, pakalpojuma cena tiks pielīdzināta pļaušanas apstākļiem atbilstošai Finanšu piedāvājumā norādītai grupai. 
3. Darba uzdevuma kopējais darbu daudzums tiek pakāpeniski papildināts un pakalpojuma veikšanas vietas izvietotas dažādās novada vietās ar mainīgiem pļaušanas apstākļiem.
3.1. Pļaušanas apstākļi (reljefs – nogāzes, grāvji, koki, būves u.c.) objektos ir atšķirīgi.
4. Zāles pļaušanas pakalpojuma uzsākšana darba uzdevumā norādītajā objektā:
4.1. [bookmark: _Hlk62121768]Zāles augumam sasniedzot 35cm objektos uzsākama pļaušana (pļaušana jāveic 2 reizes sezonā).
5. Novadgrāvju pļaušana, ieskaitot pašvaldības ielu un ceļu nodalījuma joslās, pļaušana sarkano līniju robežās. 
5.1. Zāles pļaušana ietver zāles, niedru un viengadīgu krūmu atvašu pļaušanu, nopļautās masas novākšanu no ceļa konstrukcijas un izkliedēšanu ceļa nodalījuma joslā.
5.2. [bookmark: _Hlk62121479]Nopļautā zāle, niedres un krūmu atvases nedrīkst traucēt notekas ūdens plūsmai paliekot ūdenī, nosegt vai atrasties uz kādām ceļa konstrukcijām (tai skaitā ietves), kas varētu negatīvi ietekmēt ceļa konstrukciju funkcionalitāti vai satiksmes un pārvietošanās drošību.
5.3. Atsevišķās novadgrāvju vietās, kur nav iespējama pašgājēja pļaušanas tehnikas izmantošana, izmantot zāles pļaušanas rokas instrumentus. 
5.4. Pļaušanas objekts un veicamais uzdevums norādīts elektroniski sagatavotā un abām līgumslēdzēju pusēm elektroniski parakstītā darba uzdevumā. 
5.5. Novadgrāvji vienas sezonas laikā tiek pļauti divas vai vairākas reizes. Pirmais pļaušanas cikls veicams līdz tekošā gada 1.jūlijam, otrs pļaušanas cikls līdz tekošā gada 1.oktobrim.
6. Atšķirīgu pļaušanas apstākļu grupas:
6.1. [bookmark: _Hlk125102675][bookmark: _Hlk66183022]I grupa- ūdens notekas, novadgrāvja “pļaujamā joslā” atrodas zāle, viengadīgas koku, krūmu atvases un sadzīves atkritumi;
6.2. II grupa- ūdens notekas, novadgrāvja “pļaujamā joslā” atrodas zāle, niedres, viengadīgas koku, krūmu atvases un sadzīves atkritumi;
6.3. III grupa- ūdens notekas, novadgrāvja “pļaujamā joslā” atrodas zāle, niedres, viengadīgas koku, krūmu atvases un sadzīves atkritumi, darba uzdevumā norādītā vietā nav iespējama pļaušana ar speciāli aprīkotu mehanizētu pļaušanas pašgājēja tehniku. 
7. Zāles, niedru un krūmu atvašu pļaušana darba kvalitātes prasības un kvalitātes nepilnību novēršana:
7.1. Zāles, niedru un krūmu atvašu pļaušana veicama notekas, novadgrāvja pļaušanas shēmā norādītajā “pļaujamā joslā”. Zāle, niedres un krūmu atvases jānopļauj notekas, novadgrāvja joslā (abas nogāzes un tekne) un 1.0m platā joslā no notekas “krotes” (zemes virsas un notekas nogāzes plaknes šķēluma līnija), abās pusēs notekai, novadgrāvim neapdzīvotās vietās, vai apdzīvotās vietās 1.0m/līdz ietves vai ceļa konstrukcijai, ja tā atrodas no krotes attālumā līdz 1.5m. Zāles, niedru pļaušana notekās zem ūdens līmeņa veicama izmantotā aprīkojuma tehnisko iespēju robežās; 
7.2. Nenopļautās zāles, koku un/vai krūmu atvašu daļas garums “pļaujamā joslā” nedrīkst būt garāks par 15 cm;
7.3. Nopļautā zāle un 1gada atvases jāatstāj izklaidus uz notekas nogāzēm satrūdēšanai, bet nopļautās niedres ir sasmalcināmas/utilizējamas;
7.4. Paveiktā darba daudzuma un kvalitātes atbilstības novērtējums kontrolējams visā darba uzdevumā norādītajā posmā. Specifikācijā norādīto prasību neatbilstības gadījumā, Pakalpojumu sniedzējam jāveic fiksēto nepilnību novēršana.
8. Atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām izpildītas zāles pļaušanas minimālā darba apjoma nodrošināšana, vienā darba dienā:
8.1. [bookmark: _Hlk125100825]I grupa-30 000,00 m2/darba dienā;
8.2. II grupa-26 000,00 m2/darba dienā;
8.3. III grupa-10 000,00 m2/darba dienā.
Darba veicējam pieņemot lēmumu Darba uzdevumā norādīto I un II grupu darbu aizvietojot ar III grupas tehnoloģiju jānodrošina Darba uzdevumā norādītās grupas minimālais dienas darba apjoms. 
9. Paveiktā darba daudzuma un kvalitātes atbilstības novērtējums kontrolējams visā darba uzdevumā norādītajā posmā. Specifikācijā norādīto prasību neatbilstības gadījumā, Pakalpojumu sniedzējam jāveic fiksēto nepilnību novēršana 3 (trīs) darba dienu laikā.
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Iepirkuma priekšmets “Ūdens noteku, novadgrāvju apauguma novākšana”
(Mārupes novada apauguma novākšanas uzdevumu izpildīšanas karte ir pieejama
 www.melioracija.lv; www.lvmgeo.lv/kartes)

1. Apauguma novākšanas darbi Līguma darbības laikā Tehniskajā specifikācijā norādītajos Mārupes novada administratīvās teritorijas objektos jāveic saskaņā ar Pasūtītāja izsniegtu darba uzdevumu, darba uzdevumā norādītajos termiņos. 
1.1. Noteku, novadgrāvja apauguma novākšanas darbos izmantot aprīkojumu, kas atbilst darba uzdevumā norādītā darba veida veikšanai.
1.2. Apauguma novākšanā aprīkojuma izvēlei un personāla kvalifikācijai jānodrošina darba aizsardzības, uzdevuma un izvirzītās kvalitātes prasības tehniskajā specifikācijā. 
1.3.  Veicot ciršanas darbus jāsaglabā esošo infrastruktūru, piekļauto, bet ciršanai neparedzēto augošu kokaugu stumbru mizas u.c., tajā skaitā arī apauguma novākšanas platībām piekļautajos īpašumos.
1.4.  Koku gāšanas laikā norobežot darba zonu ar brīdinājuma zīmēm atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumi Nr.310 “Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā”
1.5.  Nav pieļaujama koksnes atkritumu atstāšana uz ietvēm, ielām un laukumiem. Ja koku atkritumi nokļūst uz ielas cietā seguma, tie jānotīra 1 h laikā pēc ciršanas darbu veikšanas.
1.6.  Savākt un utilizēt visus apauguma novākšanas joslā esošos atkritumus.
1.7.  Veicot apauguma novākšanas darbus, kategoriski aizliegts piesārņot vidi ar sadzīves atkritumiem, degvielu, eļļām un citām videi kaitīgām vielām.
1.8. [bookmark: _Hlk93490027] Apauguma novākšanas darbi jāveic atbildīgi un rūpīgi ievērojot noteikumus (darba drošības, satiksmes drošības, ugunsdrošības u.c.).
1.9. Beidzot darba maiņu jāveic darba vietas sakārtošana. 24 stundu laikā izcērtāmā josla jāatbrīvo no koksnes (t.sk. malkas, zariem, zāģu skaidām un ūdens plūsmai traucējošiem priekšmetiem). Darba vietas sakārtošana ietver arī uzplēstās augsnes virskārtas izlīdzināšanu. Nav pieļaujama piekļauto platību piesārņošana ar koksnes un cita veida atkritumiem.

2. Objektu saraksts un darbu daudzums darba uzdevumā var tikt papildināts, apauguma novākšanas cenu nosakot atbilstoši apauguma novākšanas apstākļu grupai. 
3. Divu nedēļu darba uzdevuma kopējais apjoms var būt mainīgs, izvietots dažādās novada vietās.
3.1.Apauguma novākšanas apstākļi (reljefs – nogāzes, grāvji, koki, būves u.c.) objektos ir atšķirīgi.
4. Apauguma novākšanas pakalpojuma uzsākšana darba uzdevumā norādītajā objektā:
4.1.Apauguma novākšana uzsākama pēc saņemta darba uzdevuma parakstīšanas.
5. Apauguma novākšanas kārtība:
5.1.Apauguma novākšanu veikt atbilstoši specifikācijai pievienotai “Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meliorācijas notekās”.
6. Meliorācijas notekas, novadgrāvja apauguma novākšana ieskaitot pašvaldības ielu un ceļu nodalījuma joslās, sarkano līniju robežās. 
6.1.Apauguma novākšana ietver krūmu un ciršanas joslas atbrīvošanu no koksnes, nocirstās koku masas novākšanu no ciršanas joslas.
6.2.Novāktā koksne atbilstoši tās Ø pārstrādājama malkā vai šķeldā. Pēc apauguma novākšanas darbu pabeigšanas, koksnes atkritumi nedrīkst atrasties ciršanas joslā vai atrasties uz kādām ceļa konstrukcijām (tai skaitā ietves), kas varētu negatīvi ietekmēt būvju konstrukciju funkcionalitāti vai satiksmes drošību.
6.3.Apauguma novākšanas objekts un veicamais uzdevums norādīts izsniegtā un pusēm parakstītā darba uzdevumā. 
6.4.Meliorācijas notekās, novadgrāvjos vienas sezonas laikā apauguma novākšanu veic reizi sezonā. 

7. Atšķirīgu apauguma ciršanas apstākļu grupu iedalījums (Apaugums klasificēts un biezība noteikta Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā):
7.1. [bookmark: _Hlk66189434]I grupa- ūdens notekas, novadgrāvja “izcērtamā joslā” retu un vidēji retu krūmu nociršana, izvākšana no izcērtamās joslas, koksnes pārstrāde, visa veida atkritumu savākšana;
7.2. II grupa- ūdens notekas, novadgrāvja “izcērtamā joslā” biezu krūmu un reta, vidēji bieza un bieza sīkmeža nociršana, izvākšana no izcērtamās joslas, koksnes pārstrāde, visa veida atkritumu savākšana;
7.3. III grupa- ūdens notekas, novadgrāvja “izcērtamā joslā” reta, vidēji bieza un bieza meža nociršana, izvākšana no izcērtamās joslas, koksnes pārstrāde, visa veida atkritumu savākšana; 
7.4. [bookmark: _Hlk66189193]IV grupa- ūdens notekas, novadgrāvja “izcērtamā joslā” atsevišķi augošu koku ar celma  lielāku par 32cm un stumbra   lielāka par 31cm ciršana, darba uzdevumā darba daudzums norādīts-gab.
8. Koksnes piederība un tās izmantošanas regulējums:
8.1.  Pašvaldības zemes īpašumā, izcērtamā joslā esošā koksne paliek Pakalpojuma sniedzēja īpašumā. Pakalpojuma sniedzējs pēc pakalpojuma veikšanas patur visu labumu no koksnes realizācijas un tas ir ietverts piedāvājuma cenā. Atbrīvo izcērtamo joslu no darba procesā radītiem koksnes atkritumiem un tos utilizē;
8.2. Citu īpašnieku zemes īpašumos, izcērtamā joslā esošā koksne pieder zemes īpašniekam. Pakalpojuma sniedzējs pirms ciršanas pakalpojuma veikšanas vienojas ar zemes īpašnieku par koksnes ciršanas darbiem un nocirstās koksnes krautuves izvietošanas vietu. Koksnes krautuvei jāatrodas ārpus izcērtamās joslas. Pakalpojuma sniegšanas laikā Pakalpojuma sniedzējs koksni sagarina 1.0m garumā, ja ar zemes īpašnieku nav vienojies citādi un sakrauj norādītā krautuvē. Visu koksni ar  ≤12cm Pakalpojuma sniedzējs pārstrādā un utilizē un darba izmaksas ir ietveramas Pakalpojuma piedāvājuma cenā.
9. Apauguma novākšanas darba kvalitātes prasības un kvalitātes nepilnību novēršana: 
9.1. Koku un krūmu ciršana veicama ūdens notekas, novadgrāvja apauguma novākšanas shēmā norādītajā “izcērtamā joslā”. Koki un krūmi jācērt notekas, novadgrāvja joslā (abas nogāzes un tekne) un 1.0m platā joslā no notekas “krotes” (zemes virsas un notekas nogāzes plaknes šķēluma līnija), abās pusēs notekai, novadgrāvim neapdzīvotās vietās, vai apdzīvotās vietās 1.0m//līdz ietves vai ceļa konstrukcijai, ja tā atrodas no krotes attālumā līdz 1.5m;
9.2. Nocirsto krūmu stumbru garums “cērtamā joslā” nedrīkst būt garāks par 15 cm no zemes virsas. 
9.3. [bookmark: _Hlk93495594]Nocirsto koku stumbru garums “cērtamā joslā” nedrīkst būt garāks par 30 cm no zemes virsas;
9.4. Paveiktā darba daudzuma un kvalitātes atbilstības novērtējums kontrolējams visā darba uzdevumā norādītajā posmā. Specifikācijā norādīto prasību neatbilstības gadījumā, Pakalpojumu sniedzējam jāveic fiksēto nepilnību novēršana. 
10. Pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot šo noteikumu 5.punktā minēto gadījumu vai gadījumu, ja pašvaldība koka nociršanu atzinusi par neatliekamu. (Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 394)
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Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

APAUGUMA KLASIFICĒŠANA UN BIEZĪBAS NOTEIKŠANA CIRŠANAS DARBOS.
Darba uzdevuma platībā, būvlaukumā vai būvju trasēs darba uzdevuma izsniedzējs vizuāli novērtē apaugumu un platības apstrādes šķēršļus:
-nosaka krūmāju biezību- pēc krūmu aizņemtās platības:
a)ja krūmi aizņem vairāk par 70% no krūmāju platības, tad krūmāju klasificē, kā “biezi krūmi”;
b) ja krūmi aizņem 30- 70% no krūmāju platības, tad krūmāju klasificē, kā “vidēji biezi krūmi”;
c) ja krūmi aizņem mazāk par 30% no krūmāju platības, tad krūmāju klasificē, kā “reti krūmi”;

Apauguma biezības novērtējums




Tehniskās specifikācijas 2. pielikums
DARBA UZDEVUMS NR. 
“Pļaušana, koku un krūmu ciršana Mārupes novada pašvaldības nozīmes un pašvaldības ūdens notekās” 
(Līguma reģ. Nr._____)
Mārupē							                              datums skatāms laika zīmogā

	1.Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdens noteka Nr.

	Nr.
p.k.
	Darba apraksts
	Notekas posma
piketāža
	Posma garums,
m
	Darba daudzums posmā,  m2
	Piezīmes
	Darbu 
izpildes laiks

	1
	Zāles, viengadīgu koku, krūmu atvašu nopļaušana un sadzīves atkritumu savākšana;
	
	     
	
	Mehanizēta pļaušana
	  __.__.2024-__.__.2024



	2
	Zāles, niedru, viengadīgu koku, krūmu atvašu nopļaušana un sadzīves atkritumu savākšana;
	
	
	
	Mehanizēta pļaušana
	

	3
	Zāles, niedru, viengadīgu koku, krūmu atvašu nopļaušana un sadzīves atkritumu savākšana nav iespējama pļaušana ar pašgājēja tehniku
	
	
	
	Nav iespējama mehanizēta pļaušana
	


2.Darbu izpildes grafiks
	Nr.
p.k.
	Darba apraksts
	Tehniskie rādītāji
	Darbu izpilde 2024.g.

	
	
	
	datums

	1.
	ūdensnoteka, ŪSIK kods 
	Posma garums,
 (m)
	0.00
	

	
	
	Pļaujamā platība, (m2)
	0.00
	


3.Darba uzdevums ir saņemts ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Darba uzdevumu sastāda un parakstīta elektroniski.
4. Pušu rekvizīti un paraksti:
	[bookmark: _Hlk38538789]PASŪTĪTĀJS:
_________________________ 
	UZŅĒMĒJS:.
_________________________ 	


[bookmark: _Hlk66174471]Darba uzdevums parakstīts ar  elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Darba uzdevuma parakstīšanas datums ir darba uzdevuma parakstītāja laika zīmoga datums un laiks



[bookmark: _Hlk156593352]II Polderu dambju pļaušana


Babītes, Dzilnupes, Trenču polderu aizsargdambju zāles pļaušanas darbi Babītes pagastā, Mārupes novadā.

1.Aizsargdambju pirmreizējā pļaušana ar smalcinātāju (darbi veicami 4 nedēļu laikā, no 10.06.2026. līdz 08.07.2026.)
Darbu ietvaros jāveic dambju virsmas un nogāžu atvašu un zāles pļaušana ar smalcinātāju. Darbu mērvienība 1 ha.
Pirmreizējās pļaušanas ar smalcinātāju darbu apjomi:
1. Babītes poldera aizsargdambja pirmreizējās pļaušanas apjoms ~ 10,6 ha;
2. Dzilnupes poldera aizsargdambja pirmreizējās pļaušanas apjoms ~ 14,5 ha;
3. Trenču poldera aizsargdambja pirmreizējās pļaušanas apjoms ~ 12,2 ha.
Kopējais, paredzētais pirmreizējās pļaušanas ar smalcinātāju apjoms ~ 37.3 ha.

2.Aizsargdambju otrreizējā pļaušana ar smalcinātāju (darbi veicami 4 nedēļu laikā, no 01.10.2026. līdz 29.10.2026.) Darbu mērvienība 1 ha. 
Darbu ietvaros jāveic dambju virsmas un nogāžu zāles pļaušana ar smalcinātāju.
1. Babītes poldera aizsargdambja otrreizējās pļaušanas apjoms ~ 10,6 ha;
2. Dzilnupes poldera aizsargdambja otrreizējās pļaušanas apjoms ~ 14,5 ha;
3. Trenču poldera aizsargdambja otrreizējās pļaušanas apjoms ~ 12,2 ha.
Kopējais, paredzētais  otrreizējās pļaušanas ar smalcinātāju apjoms ~ 37,3 ha.

3.Babītes poldera aizsargdambja posms sākot no Piņķiem līdz Vīkuļi – Egļuciems ceļam jāpļauj papildus vēl 2 reizes starp pirmreizējo un otrreizējo pļaušanu
Kopējais paredzētais papildus pļaušanas apjoms ar smalcinātāju ~ 9,5 ha.

4.Ja noslēgtā Līguma summa nodrošina visu iepriekš norādīto pļaušanas darba uzdevumu izpildi un Līguma ietvaros ir finanšu līdzekļi pļaušanas darbu turpināšanai, tad par Finanšu piedāvājumā norādīto m2 cenu ir iespēja veikt papildus darbus polderu dambju zāles pļaušanā, par šiem pļaušanas darbiem sastādot atsevišķus darba uzdevumus, norēķinam lietojot laukuma mērvienību m2 un cenu EUR/m2.

Papildus nosacījumi: 
Pļaušanas darbi veicami mehanizēti ar specializētu traktortehniku, kas aprīkots ar izlices pļaujmašīnu un smalcinātāju. Pretendentam pļaušanas darbu izpildes laikā jānodrošina vismaz 1 līdz 2 tehnikas vienības, kuras pļaujmašīnas izlicei jānodrošina pļaujmašīnas izvirzīšana nogāzē ≥ 6 metri no traktortehnikas un vismaz 1 tehnikas vienība, kuras pļaujmašīnas izlicei jānodrošina pļaujmašīnas izvirzīšana nogāzē ≥ 12 metri no traktortehnikas.

Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ieteicams apsekot polderu dambjus dabā 

(kontaktpersona G.Bodnieks, tālr.: 29903325).


7

image3.emf
tips biezība celma stumbra

Sīkmežs

rets 7-12 6-11 2,5 un vairāk 2000

vidēji biezs 2,0 6500

biezs 1,0 un mazāk 12000

Mežs

rets 13-32 12-31 7,5 un vairāk 300

vidēji biezs 6,5 500

biezs 5,5 un mazāk 850

Apauguma klasifikācija Vid.caurmērs (cm)

Vidējais atstatums 

starp kokiem

Vidējais koku skaits  

(gab/ha) 


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Lapa1

		Apauguma klasifikācija				Vid.caurmērs (cm)				Vidējais atstatums starp kokiem		Vidējais koku skaits  (gab/ha) 

		tips		biezība		celma		stumbra

		Sīkmežs		rets		7-12		6-11		2,5 un vairāk		2000

				vidēji biezs						2,0		6500

				biezs						1,0 un mazāk		12000

		Mežs		rets		13-32		12-31		7,5 un vairāk		300

				vidēji biezs						6,5		500

				biezs						5,5 un mazāk		850
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