1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
 “Tieslietu akadēmijas telpu aprīkošana ar audiovizuālajiem risinājumiem un to uzturēšana”

Aktualizācijas datums: 08.07.2024
*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

1. Tabula preces
	[bookmark: _Hlk71883727]Minimālās tehniskās specifikācijas prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums
	Norāde uz lpp. dokumentācijā  vai tīmekļvietnes adresi, kur  pārliecināties par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izvirzīto minimālo tehnisko specifikāciju prasību katram punktam

	Birojs un sanāksmju zona (305., 407.,408.,420 telpa)

	Profesionālais displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 65”
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7
	
	

	Attēla dinamiskais diapazons vismaz HLG vai HDR10
	
	

	Paneļa tips LCD, IPS
	
	

	Paneļa tehnoloģija - tiešais LED
	
	

	Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2
	
	

	Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1%
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 1100:1
	
	

	Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Krāsu gamma ne mazāk kā 92%
	
	

	Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās
	
	

	HTML5 platforma
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4
USB x 2
Kompozītais video x 1
RS232 x 1
LAN x 1
Audio ieeja x 1
Audio digitālā izej x 1
	
	

	Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast
	
	

	Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W
	
	

	Izmēri ārējie displejam 1460x840x70 mm (+/-2mm)
	
	

	Svars 22kg (+/-1kg)
	
	

	Iebūvēta Android operētājsistēma
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB
	
	

	Jānorāda saite uz Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu
	
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 113 W
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Interaktīvais displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 3
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 75”, skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	
	

	Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 9 (Mohs standarts)
	
	

	Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas
	
	

	Attēla pikseļa izmērs ne lielāks kā 0,430x0,430 mm
	
	

	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	
	

	Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 450 cd/m2
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 5000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4
HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1
DisplayPort ieeja x 1
USB-A 3.0 ieejas x 4
USB-A 2.0 ieeja x 1
USB-C ieeja x 2
USB-C izeja x 1
USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2
RS232 x 1
LAN x 2
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1
Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1
OPS datora ievietošanas vieta x 1
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu vismaz 52W
	
	

	Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 10m
	
	

	Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem
	
	

	Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm
	
	

	Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms
	
	

	Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm
	
	

	Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti
	
	

	Izmēri ārējie displejam 1708x1030x85 mm (+/-2mm)
	
	

	Svars ne lielāks kā 52kg
	
	

	Iebūvēts Android 13 vai jaunāka versija
	
	

	Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā
	
	

	Android procesora vadības sistēma vismaz 4 x A76 + 4 x A55, Mali G61MP4 vai jaudīgāks
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 64GB
	
	

	Rūpnieciski iebūvēta bezvadu sistēma ļaujot dublēt saturu uz ekrāna no datora, viedtelefona vai planšetdatora
	
	

	Izmantojot bezvadu pieslēgumu, jānodrošina, ka pats displejs spēj sadalīt ekrānu 2 vai 4 daļās un rādīt vienlaicīgi katrā ekrāna daļā savu pievienoto iekārtu
	
	

	Jānodrošina bezvadu savienošanās ar mobilajām ierīcēm, ļaujot saņemt, uz ekrāna rādīto saturu, mobilajās ierīcēs, pieslēdzoties caur aplikāciju vai interneta pārlūku
	
	

	Rūpnieciski iebūvēta anotāciju programmatūra. Nodrošina piekļuvi visam funkciju klāstam: rakstot, rediģējot, komentējot, zīmējot un brīvu navigāciju izveidoto dokumentu lapās
	
	

	Anotāciju programmatūrai jānodrošina iespēja strādāt tāfeles režīmā
	
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 320W
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Komplektā: tālvadības pults, 2x bezvadu rakstāmie
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Pārvietojams displeja statīvs

	Paredzamais daudzums (gab.): 4
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pārvietojams statīvs displejam ar kravnesību ne mazāku kā 90kg
	
	

	Manuāli regulējams augstums vismaz 350 mm robežās
	
	

	Displeja centrs no grīdas 1390 - 1740 mm
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x200 līdz 1000x600
	
	

	Riteņi bloķējami, to izmērs pa diagonāli vismaz 101mm
	
	

	Paša statīva svars 46kg (+/-1kg)
	
	

	Statīva konstrukcijas uzbūve: grīdas platforma ar 4 riteņiem, 2 vertikāli stāvošas statīva caurules (teleskopiskas) un displeja montāžas rāmis
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēma

	Paredzamais daudzums (gab.): 4
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona
	
	

	Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts
	
	

	Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas
	
	

	Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt
	
	

	IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju.
	
	

	Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā
	
	

	Iespēja ar pogu pieslēgtā datorā saņemt atbalstīto USB video un USB audio (skaļruņa/mikrofona plūsmu) bezvadu režīmā, ja iekārtai tiek pieslēgtas USB audio un video konferenču iekārtas, lai izmantotu datorā konferenču zvaniem ar Zoom, MS Teams, u.tml. platformām
	
	

	USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS
	
	

	Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju vai AirPlay
	
	

	Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus
	
	

	HDMI video izeja, atbalsta izšķirtspēju līdz 3840x2160 punktiem. Analogā stereo izeja un HDMI iekļautā digitālā audio atbalsts
	
	

	HDMI video ieeja prezentācijas attēlošanai ar kabeli
	
	

	Vismaz 2 USB pieslēguma porti, 1 Gigabit Ethernet ports
	
	

	Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta.
	
	

	Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam.
	
	

	Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Papildus poga bezvadu sistēmai

	Paredzamais daudzums (gab.): 8
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju.
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 4
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas
	
	

	Videokonferenču iekārta (bar tipa)

	Paredzamais daudzums (gab.): 4
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Multifunkcionāla kompakta konferenču iekārta ar integrētu vismaz divām 48MP (katra) attēlu sensoru kamerām
	
	

	Iekārtas attālināta vadība un kontrole izmantojot atsevišķi novietotu +/- 10’’ planšeti. Planšetei ir jābūt pilnībā saderīgai un no videokonferenču iekārtas ražotāja un tai jābūt paredzētai konkrētās iekārtas vadībai.
	
	

	Kamerai jānodrošina vismaz 5x digitālā pietuvināšana (zoom). 
	
	

	Kamerai jānodrošina vismaz 110 grādi platleņķa skats un 70 grādi tele
	
	

	Kamerai jānodrošina vismaz 30 kadri sekundē
	
	

	Sejas atpazīšanas funkcija
	
	

	Runātāja izsekošanas funkcija
	
	

	Autofokusa funkcija
	
	

	Gaismas indikators pie kameras par tās darbību
	
	

	Vismaz 20 Mbps datu tīkla caurlaidība
	
	

	Iekārtai jānodrošina CEC funkcija pieslēgvietām
	
	

	Video ienākošās pieslēgvietas: 1 HDMI ar atbalstu 3840x2160 ar 30 kadriem sekundē un 1920 x 1080 ar 60 kadriem sekundē, 1 USB-C ar atbalstu 3840x2160 ar 30 kadriem sekundē un 1920 x 1080 ar 60 kadriem sekundē
	
	

	Video izejošās pieslēgvietas: 3 gab. HDMI ar atbalstu 3840x2160 ar 60 kadriem sekundē, USB-A pieslēgvieta, iekārtu ar skārienjūtīgo displeju pieslēgšanai
	
	

	Atbalstāmie audio standarti: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, un Opus
	
	

	Jābūt iebūvētiem vismaz 3 skaļruņiem, nodrošinot 70 Hz – 22 kHz diapazonu ar maksimālo izejas līmeni vismaz 90 dB
	
	

	Mikrofoniem jānodrošina audio trokšņu filtrēšana (acoustic echo cancellation AEC) un skaņas pielāgošana (automatic Gain Control AGC)
	
	

	Jāatbalsta protokoli: H.323, SIP, WebRTC
	
	

	Kriptēšanai jānodrošina H.323, SIP, H.235 V3 un AES kriptēšana
	
	

	Jānodrošiņa HTTPS un SSH protokoli
	
	

	Jānodrošina USB-C savienojums ar datoru, atļaujot datoram lietot iekārtas kameru, mikrofonu un skaļruņus
	
	

	Jānodrošina Ipv4 un Ipv6 tīkla atbalsts 
	
	

	Iekārtai ir sertifikācija vismaz Microsoft Teams, Webex konferenču aplikācijām 
	
	

	Apple AirPlay un Miracast atbalsts
	
	

	Jānodrošina iekārtas administrēšana, pārvaldība, statistikas iegūšana no pasūtītāja vienotās videokonferenču pārvaldības platformas cisco webex cloud
	
	

	Jāveic iekārtas konfigurēšana, reģistrēšana mākoņpakalpojuma vietnē webex cloud
	
	

	Jānodrošina pieslēgvieta, lai pievienotu papildus kameru
	
	

	Komplektā ar iekārtu jānodrošina stiprinājums, kas nodrošina iekārtas uzstādīšanu pie sienas vai zem/virs ekrāna
	
	

	Videokonferences iekārtas svars ne lielāks par 5 kg
	
	

	Komplektā ar iekārtu jānodrošina iekārtas vadības planšete ar ekrānu vismaz 10 collas skārienjūtīgs displejs un savienojama ar videokonferenču iekārtu izmantojot RJ-45 savienojumu
	
	

	Planšetei jānodrošina HTTPS un SSH protokoli
	
	

	Sienas stiprinājums
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Griestu mikrofons videokonferenču iekārtai

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Iekārtai jābūt saderīgai ar piedāvāto videokonferenču iekārtu (1.7. tehniskās specifikācija punkts), iekārtai jābūt no tā paša ražotāja, kura ir videokonferenču iekārta
	
	

	Jānodrošina uztveres lauks vismaz 180 grādu leņķī
	
	

	4 pin Euroblock un 4 pin mini jack konektori
	
	

	Jānodrošina frekvence no 80 Hz līdz 20 kHz +/- 6 dB
	
	

	Jūtība -33 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz
	
	

	Led indikators mute funkcijai
	
	

	Svars ne vairāk kā 2 kg
	
	

	Izmērs ne lielāks kā 75 x 55 x 30cm
	
	

	Montējams griestos, nodrošinot visus nepieciešamos stiprinājumus
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Galda mikrofons videokonferenču iekārtai

	Paredzamais daudzums (gab.): 4
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Iekārtai jābūt saderīgai ar piedāvāto videokonferenču iekārtu (1.7. tehniskās specifikācija punkts), iekārtai jābūt no tā paša ražotāja, kura ir videokonferenču iekārta
	
	

	Digitāls mikrofons ar uztveres leņķi 360 grādos
	
	

	Savienojums ar RJ45
	
	

	Jānodrošina frekvence no 100 Hz to 16 kHz, +/- 6 dB
	
	

	Jūtība -22 dBFS +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz
	
	

	Led indekators mute funkcijai
	
	

	Poga uz mikrofona mute funkcijai
	
	

	Izmērs ne vairāk kā 10 cm diametrā
	
	

	Svars ne vairāk kā 0.3 kg
	
	

	Strāvas padeve jānodrošina caur RJ45
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	
	
	

	Galvenā auditorija (zāle sadalās divās daļās 70/30) 100 pers. (418. telpa, lielā daļa, 70 pers.)

	Projektors

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Projektora gaismas jauda (gan baltā, gan krāsainā gaisma) ne mazāk kā 7300 ANSI lūmeni pa visu attēlu saskaņā ar ISO21118 mērīšanas metodiku
	
	

	Izšķirtspēja dabīgā ne mazāk kā WUXGA 1920x1200 ar malu attiecību 16:10
	
	

	Projektoram jāatbalsta attēls ar malu attiecību 21:9 un ienākošo video signālu ar 2560×1080 izšķirtspēju
	
	

	Projektora gaismas avots – lāzera diodes, kuru resurss pie pilnas jaudas ne mazāks kā 20 000 h
	
	

	Kontrasts ne mazāks kā 5 000 000:1 pie pilns balts, pilns melns
	
	

	Projekcijas tehnoloģija LCD, LCOS vai ekvivalenta. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna.
	
	

	Paneļa izmērs 0,77” (+/-0,02”)
	
	

	Projektora konstrukcijai jānodrošina, ka pats lietotājs var nomainīt objektīvus
	
	

	Projektora objektīva optiskā nobīde (Lens Shift) vismaz horizontāli -5% +65% un vismaz vertikāli -/+30%/
	
	

	Attēla palielinājums (Zoom) ne mazāk kā 1,6x
	
	

	Attāluma attiecība pret bildes platumu 1,40-2,24:1 (+/- 0,02)
	
	

	Motorizēti regulējams Zoom/Focus/LensShift
	
	

	Attēla trapeces korekcija vismaz horizontāli +/- 30 grādi, vertikāli +/-30 grādi
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti projektorā:
HDMI ieeja x 1
DVI ieeja x 1
VGA ieeja x 1
USB A tips ieeja x 2
HDBT ieeja x 1
LAN ieeja x 1
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1 
RS232 x 1
VGA izeja x 1
DVI izeja x 1
	
	

	Skaļums ne lielāks kā 38dB standarta režīmā
	
	

	Apkārtējās gaismas sensoram jābūt iebūvētam projektorā, lai automātiski tiktu pielāgots projektora attēla spilgtums
	
	

	Projektoram ir jāatbalsta malu sapludināšanas “edge blending “ funkcionalitāte
	
	

	Projektorā ir jābūt iebūvētai automātiskā filtra tīrīšanas funkcijai. Projektoram ir jāspēj pašam automātiski attīrīt filtru ne retāk kā ik pēc 100 darba stundām
	
	

	Rūpniecisks projektora korpusa krāsojums baltā vai melnā krāsā. Precīzu krāsu pasūtītājs saskaņo ar piegādātāju pirms līguma slēgšanas
	
	

	Pilnas jaudas patēriņš pie 220V ne lielāks kā 475W
	
	

	Svars 12 kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Projektora spoguļa lifts

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Universāla projekcijas sistēma, lai novietotu projektoru virs griestiem
	
	

	Attēls uz ekrānu tiek projicēts caur elektriski darbināmu spoguli
	
	

	Iekārta tiek vadīta ar slēdzi, tālvadības pulti vai sistēmas vadību
	
	

	Kravnesība līdz 26 kg
	
	

	Pieļaujamā objektīva attiecība no 1,3:1
	
	

	Piemērots projektoram ar augstumu ne lielāku kā 250 mm
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Projekcijas ekrāns

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Griestos iebūvējams ekrāns projektoram
	
	

	Ekrāna materiāla malās nostiepēji – gludai, nostieptai ekrāna materiāla virsmai
	
	

	Balts materiāls ar melnu materiāla aizmuguri, atstarošanas koeficients ne mazāks kā 1.2
	
	

	Ekrāna materiāla platums 350 cm (+/-2cm)
	
	

	Ekrāna materiāla malu attiecība jānodrošina vismaz 16:10 malu formātā
	
	

	Ekrāna korpusa platums 175mm (+/-2mm), dziļums 197mm (+/-2mm)
	
	

	Ekrāna svars nepārsniedz 88 kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Profesionāls displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 65”
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7
	
	

	Attēla dinamiskais diapazons vismaz HLG vai HDR10
	
	

	Paneļa tips LCD, IPS
	
	

	Paneļa tehnoloģija - tiešais LED
	
	

	Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2
	
	

	Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1%
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 1100:1
	
	

	Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Krāsu gamma ne mazāk kā 92%
	
	

	Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās
	
	

	HTML5 platforma
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4
USB x 2
Kompozītais video x 1
RS232 x 1
LAN x 1
Audio ieeja x 1
Audio digitālā izej x 1
	
	

	Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast
	
	

	Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W
	
	

	Izmēri ārējie displejam 1460x840x70 mm (+/-2mm)
	
	

	Svars 22kg (+/-1kg)
	
	

	Iebūvēta Android operētāj sistēma
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB
	
	

	Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu
	
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 113 W
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Motorizēts displeja stiprinājums

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pie griestiem montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 50kg
	
	

	Stiprinājums var atlocīt ekrānu uz leju no griestiem vismaz leņķī -108° un pēc tam pielocīt pie griestiem leņķī 0°
	
	

	Piemērots displejiem ar izmēru 32” – 75”
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x200 līdz 600x600
	
	

	Motorizētā stiprinājuma kontrole ar tālvadības pulti un RS232
	
	

	Krāsa – balta
	
	

	Griestu skaļruņi

	Paredzamais daudzums (gab.): 10
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Griestos iebūvējams pasīvs 2-joslu skaļrunis ar Dispersijas izlīdzināšanas sistēmu
	
	

	Frekvenču josla (-10 dB) vismaz 65-20000 Hz
	
	

	Skaļruņa jauda AES ne mazāk kā 60W
	
	

	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 110 dB
	
	

	Koniskais pārklājums ne mazāk kā 130°
	
	

	Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru
	
	

	Iespēja pārslēgt transformatoru vismaz 5 režīmos diapazonā vismaz no 5-50W
	
	

	Skaļruņa izmērs vismaz 130mm
	
	

	Vismaz 1” neodīma augstfrekvences skaļrunis, koaksiāli uzstādīts, izturīgs pret laikapstākļiem
	
	

	Dekoratīvā nosedzošā reste baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī, stiprinājums uz magnētiem
	
	

	Piekļuve transformatoram un konektoram no skaļruņa priekšpuses
	
	

	Atbilstība UL2043 ugunsdrošības klasei
	
	

	Diametrs ne vairāk kā 310 mm, dziļums ne vairāk kā 210 mm, svars ne vairāk 5 kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Skaļruņu pastiprinātājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Vismaz 4x kanālu pastiprinātājs
	
	

	Izejas jauda vismaz 4x 300 W
	
	

	Iespēja apvienot divu kanālu jaudu 2x 600 W
	
	

	Iespēja izvēlēties 70/100V vai 4-8 Ω izejas
	
	

	Frekvenču diapazons vismaz 20 kH – 20 kHz, dinamiskais diapazons ≥ 100 dBA, latence < 1ms
	
	

	Vismaz 4x analogas ieejas
	
	

	Vismaz astoņas digitālas ieejas/izejas caur RJ-45 portu
	
	

	Vismaz 4x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni
	
	

	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums
	
	

	Maksimālais enerģijas patēriņš ne vairāk kā 600W
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Audio procesors

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Konferenču procesors ar atvērtā tipa DSP arhitektūru ar vismaz 12 kanālu AEC procesora iespēju
	
	

	24-bit/48kHz AD/DA konvertori ar latenci ne lielāku kā 1,1 ms
	
	

	Vismaz 12 analogas audio ieejas, maksimālais ieejas līmenis ne vairāk kā +24 dBu, ieejas pretestība 12 KΩ, iespēja 48V barošana
	
	

	Vismaz 8 analogas audio izejas, izejas pretestība 200 KΩ, maksimālais izejas līmenis +24 dBu
	
	

	DANTE audio protokols ar vismaz 64x64 līnijām, primary/secondary porti
	
	

	Vismaz 8 digitālas izejas, latence mazāka par 21 μs
	
	

	Vismaz viens USB komunikācijas ports
	
	

	Vismaz viens VoIP  ports, RJ-45, vismaz divas līnijas
	
	

	Vismaz GPIO 5x5 kontroles ports
	
	

	Vismaz viens Rs-232 ports kontroles pieslēgumam
	
	

	Vismaz viens tīkla pieslēgums caur RJ-45
	
	

	Maksimālais audio kanālu apstrādes skaits ne mazāk kā 164 kanāli
	
	

	Iespēja programmēt un konfigurēt izmantojot ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu, iespēja ģenerēt aplikācijas saturu attālinātai vadībai no planšetes vai telefona
	
	

	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	
	

	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Mikrofonu uztvērējs

	Paredzamais daudzums (gab.): 4
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Digitālais bezvadu mikrofonu uztvērējs ar AES 256 šifrēšanu
	
	

	Darbības rādiuss vismaz līdz 100m
	
	

	RF apgabala joslas platums vismaz līdz 72 MHz
	
	

	Iespēja izmantot vismaz līdz 60 kanāliem vienā apgabala joslā
	
	

	Iespēja izmantot vismaz līdz 22 kanāliem 8 MHz TV kanālā
	
	

	RF jūtība ne mazāka kā -97dBm
	
	

	Audio frekvenču diapazons vismaz 20Hz – 20kHz
	
	

	24-bit/48kHz AD/DA konvertera aizture ne lielāka kā 2,9 ms
	
	

	Audiosignāla dinamiskais diapazons (A) 120 dB, harmoniskie kropļojumi <0,1%
	
	

	Divas antenu BNC ieejas ar 50 Ω pretestību, komplektā ¼ viļņa antenas
	
	

	Pastiprinājuma diapazons vismaz -18 līdz +42 dB (ar soli ne lielāku kā 1 dB)
	
	

	XLR un TRS tipa izejas ar Phantom barošanas aizsardzību
	
	

	Pārslēdzams -30dB vājinātājs
	
	

	Vismaz viens RJ-45 10/100 Mbit/s pieslēgums iekārtu programmnodrošinājuma lejupielādei, frekvenču salāgošanai un kontrolei
	
	

	Multifunkcionāls displejs, iespēja mainīt dažādus informatīvus parametrus, izmantot iebūvēto RF skeneri
	
	

	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums, komplektā statnes stiprinājums, visi nepieciešamie kabeļi un savienojumi stiprināšanai aparatūras skapī
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Rokas mikrofons

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Rokas bezvadu raidītājs ar kondensatora kapsulu, saderīgs ar piedāvājumā iekļauto bezvadu uztvērēju
	
	

	Raidīšanas attālums līdz vismaz līdz 100m
	
	

	Maksimālais ieejas signāla līmenis ne mazāks kā -6 dBV (0.5 V)
	
	

	Raidīšanas jauda pārslēdzama 1 mW vai 10 mW
	
	

	Informatīvais displejs
	
	

	Sinhronizācija ar uztvērēju caur IR portu
	
	

	Iespēja bloķēt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, mainīt raidīšanas jaudu, pastiprinājumu
	
	

	Modulācijas tips: digitāls
	
	

	Barošana ar 2x AA tipa baterijām vai vairākkārt uzlādējamiem litija jonu specializētiem akumulatoriem
	
	

	Integrēta helical tipa antena
	
	

	Kondensatoru kapsula, frekvenču diapazons vismaz 50Hz – 20000Hz, superkardoīda (Supercardioid) polaritāte, pretestība 150 Ω, iespēja atvienot no raidītāja
	
	

	Alumīnija korpuss, melns
	
	

	Izmēri ne vairāk kā  260 x 55 mm, svars ne vairāk kā 350 g
	
	

	Komplektā maciņš glabāšanai, mikrofona statīva adapteris, 2xAA tipa baterijas
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Mikrofonu jostas raidītājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Jostas bezvadu raidītājs, saderīgs ar piedāvājumā iekļauto bezvadu uztvērēju
	
	

	Raidīšanas attālums līdz vismaz līdz 100m
	
	

	4-kontaktu ligzda (TA4M) mikrofona pieslēgumam
	
	

	Pretestība 1 MΩ, maksimālais ieejas signāla līmenis 8,5 dBV
	
	

	Raidīšanas jauda pārslēdzama 1 mW vai 10 mW
	
	

	Informatīvais displejs
	
	

	Sinhronizācija ar uztvērēju caur IR portu
	
	

	Iespēja bloķēt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, mainīt raidīšanas jaudu, pastiprinājumu
	
	

	Modulācijas tips: digitāls
	
	

	Barošana ar 2x AA tipa baterijām vai vairākkārt uzlādējamiem litija jonu specializētiem akumulatoriem
	
	

	¼ viļņu antena
	
	

	Integrēts atsperīgs turētājs
	
	

	Alumīnija korpuss, melns
	
	

	Izmēri ne vairāk kā  90 x 70 x 30 mm, svars ne vairāk kā 150 g
	
	

	Komplektā maciņš glabāšanai, 2xAA tipa baterijas
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Mikrofons uz galvas

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Galvas mikrofons priekš piedāvājumā iekļautā bezvadu jostas raidītāja
	
	

	Duālas diafragmas, kondensatoru tipa kapsula, izmērs ne vairāk par 5,5mm
	
	

	Apļa (omnidirectional) polaritāte
	
	

	Frekvenču josla vismaz 20Hz -20kHz
	
	

	Jūtība ne mazāka kā -42.5 dBV (7.5 mV)
	
	

	SNR ne mazāk kā 63,0 dB
	
	

	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāks kā 132 dB
	
	

	Dinamiskais diapazons 101,0 dB
	
	

	MTQG konektors, kabeļa garums ne vairāk kā 1,7m
	
	

	Krāsa: tan
	
	

	Atbilstība IP57 drošības klasei
	
	

	Komplektā glabāšanas maciņš, vējsargu komplekts, universāls stiprinājums
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Mikrofons mīkstā apvalkā

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Kondensatoru tipa kapsulas mikrofons
	
	

	Apļa (omnidirectional) polaritāte
	
	

	Mikrofons ar kondensatora kapsulu, saderīgs ar piedāvājumā iekļauto pie jostas liekamo mikrofona raidītāju
	
	

	Apļa (omnidirectional) polaritāte
	
	

	Maksimālais ieejas signāla līmenis ne mazāks kā -6 dBV (0.5 V)
	
	

	Raidīšanas jauda pārslēdzama 1 mW vai 10 mW
	
	

	Barošana ar 1x AA tipa baterijām vai vairākkārt uzlādējamiem litija jonu baterijām
	
	

	Kondensatoru kapsula, frekvenču diapazons vismaz 30Hz – 20000Hz
	
	

	Mikrofons ietērpts mīkstā auduma apvalkā, kuru var mest vai padot nākošajam runātājam. Mikrofona dizains saskaņojams ar pasūtītāju.
	
	

	Mikrofonā iebūvēta automātiskā skaņas izslēgšana ja mikrofons tiek noķerts, mests vai nomests uz zemes.
	
	

	Izmēri ne vairāk kā  180x180x180 mm, svars ne vairāk kā 300 g
	
	

	Mikrofonu antenu apvienotājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Aktīvais antenu apvienotājs priekš bezvadu mikrofonu sistēmām
	
	

	Iespēja pieslēgt vismaz 4x mikrofonu uztvērējus
	
	

	Iespēja nodrošināt vismaz 4x mikrofonu uztvērējus ar līdzstrāvu
	
	

	Iespēja sacilpot vairākas iekārtas lai pieslēgtu vairākus mikrofonu uztvērējus
	
	

	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums
	
	

	PTZ kamera

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Kameras tips PTZ NDI ar 1/2.5 inch CMOS sensoru
	
	

	Attēla palielinājums vismaz optiski 12x un vismaz digitāli 15x
	
	

	Kameras skata leņķa platums vismaz 80° (FOV)
	
	

	Izšķirtspēja 4K ar efektīvajiem pikseļiem vismaz 8.51 M
	
	

	Iespējams iestatīt vismaz 10 saglabātus kameras skatus, pozīcijas uz tālvadības pults
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz:
1x HDMI
1x SDI
1x USB
1x LAN (POE)
1x RS232-in
1x RS232-out
1x DC12V
	
	

	Komplektā kamerai NDI licence
	
	

	Komplektā: tālvadības pults un sienas/griestu stiprinājums
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Griestu mikrofons

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Lineāras formas matricu tipa mikrofons
	
	

	Neatkarīgi regulējami vismaz 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	
	

	Datu pārraide un mikrofona barošana caur RJ-45 portu
	
	

	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	
	

	Frekvenču diapazons vismaz no 100-20000Hz
	
	

	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit
	
	

	Kopējais DANTE kanālu skaits vismaz 10
	
	

	Vismaz viens DANTE uztveršanas kanāls
	
	

	Jūtība vismaz -7,9 dBFs/Pa (1kHz)
	
	

	Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru, AEC (acoustic echo cancelling) funkciju
	
	

	UL2043 ugunsgrēka drošības klase
	
	

	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	
	

	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	
	

	Iespēja iekārtu montēt pie griestiem, uz sienas vai uz statīva
	
	

	Izmēri ne lielāki par 25x60x1300mm
	
	

	Svars ne lielāks par 2kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēma

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona
	
	

	Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts
	
	

	Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas
	
	

	Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt
	
	

	IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju.
	
	

	Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā
	
	

	Iespēja ar pogu pieslēgtā datorā saņemt atbalstīto USB video un USB audio (skaļruņa/mikrofona plūsmu) bezvadu režīmā, ja iekārtai tiek pieslēgtas USB audio un video konferenču iekārtas, lai izmantotu datorā konferenču zvaniem ar Zoom, MS Teams, u.tml. platformām
	
	

	USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS
	
	

	Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju vai AirPlay
	
	

	Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus
	
	

	HDMI video izeja, atbalsta izšķirtspēju līdz 3840x2160 punktiem. Analogā stereo izeja un HDMI iekļautā digitālā audio atbalsts
	
	

	HDMI video ieeja prezentācijas attēlošanai ar kabeli
	
	

	Vismaz 2 USB pieslēguma porti, 1 Gigabit Ethernet ports
	
	

	Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta.
	
	

	Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam.
	
	

	Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām..
	
	

	Papildus pogas bezvadu sistēmai

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju.
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas
	
	

	Ieraksta straumēšanas procesors

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Vienlaicīgi spēj ierakstīt un samiksēt vismaz līdz sešiem FULL HD 30fps izšķirtspējas video un audio kanāliem no dažādiem avotiem un nodrošina samiksētā satura straumēšanu internetā
	
	

	Video ieejas vismaz 2x 12G-SDI, 4x HDMI, 2x USB 3.0, RTSP4, NDI|HX, SRT
	
	

	Audio ieejas vismaz 4x XLR, 2x RCA, SDI, HDMI, USB, RTSP, NDI, SRT
	
	

	Video izejas vismaz 2x HDMI, H.264/AVC, NDI, RTSP, SRT
	
	

	Audio izejas vismaz 1x 3.5 mm audio Jack, RTSP, SRT, NDI, HDMI audio
	
	

	Saturs no katra video avota var tikt ierakstīts atsevišķā failā un vienā kopējā failā atbilstoši izvēlētajam ekrāna izklājumam ar samiksētu audio visos failos
	
	

	Samiksētā satura ekrāna izklājumu iespējams mainīt pēc izvēles no planšetdatora un datora.
	
	

	Nodrošina iepriekš definētus ekrāna izklājumus (pilna ekrāna, bilde bildē, bilde blakus bildei, vairāku kanālu ekrāna sadalījumu)
	
	

	Nodrošina fona attēlus un logo vismaz šādos formātos - JPEG, PNG
	
	

	Nodrošina teksta ievadi
	
	

	Iespēja sakārtot katru avotu secību, izgriezt jebkuram avotam tikai nepieciešamo informāciju
	
	

	Iekārta atbalsta zaļā ekrāna izgriešanu no video
	
	

	Saderīga ar vismaz ar Panopto, Kaltura, Opencast
	
	

	Ierakstītos failus iespējams glabāt iebūvētā cietā diskā ar atmiņu vismaz 512GB
	
	

	Uzglabāto datu formāts vismaz AVI, MOV, MP4, MPEG-TS
	
	

	Atbalsta straumēšanas protokolus vismaz MPEG-TS, FLV, RTSP, SRT, HLS, RTMP, RTMPS, HLS
	
	

	Iekārtai jānodrošina vadība caur iebūvēto tīmekļa platformu, skārienjūtīgo ekrānu uz priekšējā paneļa
	
	

	Iespēja pieslēgt iekārtai klaviatūru un peli tās vadībai
	
	

	Iekārta paredzēta montāžai iekārtu statnē bez papildus aksesuāriem un neaizņem vairāk kā 2U vienības
	
	

	Jāatbalsta kontroles valdību caur tīklu un RS232
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Video matrica

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Digitālo video signālu matrica ar komutācijas principu ne mazāk kā 8x4
	
	

	Ne mazāk kā 6 neatkarīgas HDMI video ieejas
	
	

	Ne mazāk kā 2 iebūvētas vītā pāra ieejas (uztvērēji) ar iespēju pieslēgt garu distanču video signāla vītā pāra raidītāju. Vītā pāra ieejas atbalsta HDBaseT standartu
	
	

	Ne mazāk kā 2 neatkarīgas HDMI izejas un ne mazāk kā 2 neatkarīgas vītā pāra izejas (raidītāji) ar iespēju pieslēgt garu distanču video signāla vītā pāra uztvērēju. Vītā pāra izejas atbalsta HDBaseT standartu
	
	

	Paredzēts vītā pāra kabeļa pieslēgumu segmentiem līdz 100m attālumā
	
	

	Vismaz 2 no vītā pāra izejām tiek dublētas ar papildus HDMI izeju lokālā priekšskatījuma nodrošināšanai
	
	

	Ne mazāk kā sešas stereo audio ieejas, atbalsta simetrisko un nesimetrisko pieslēgumu
	
	

	Ne mazāk kā četras mikrofona/līnijas ieejas
	
	

	Automātiska ieejas video signāla standarta atpazīšana un mērogošana (scaling) uz izejas noteikto izšķirtspēju un kadru nomaiņas ātrumu
	
	

	Automātiska bez pārtraukuma (seamless) pārslēgšanās starp video ieejām
	
	

	Maksimālā atbalstītā ieejas un izejas izšķirtspēja ne mazāka kā 4096x2160 punkti pie 60 Hz kadru nomaiņas ātruma
	
	

	Atbalsta Chroma Sampling līdz 4:4:4 un krāsu dziļumu līdz 24-bit (8-bit katrai pamatkrāsai), visas ieejas/izejas atbalsta HDCP
	
	

	Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps
	
	

	Iebūvētas video testa tabulas sistēmas uzturēšanai
	
	

	Iebūvēta iespēja ne mazāk kā 10 dažādu logo grafiskā attēla iekļaušanai izejas video signālā, brīvi izvēlētā vietā un izmērā. Logo ielāde iespējama vismaz JPG un PNG formātā, atbalsta caurspīdīguma funkciju (transparency alpha channel)
	
	

	Iebūvēta iespēja grafiska attēla iekļaušanai izejas video signālā, ieeju pārslēgšanās brīdī
	
	

	Automātiska skaņas izdalīšana (de-embedding) no ieejā pieslēgtā HDMI signāla un atskaņošana analogajā audio izejā
	
	

	Audio frekvenču josla: vismaz robežās no 20Hz līdz 20kHz
	
	

	Audio signāla/trokšņu attiecība: ne mazāka kā 100dB
	
	

	Iebūvēts audio DSP ar iespēju izmantot vismaz sekojošus audio rīkus: signāla vājinājums, mikseris, komutators, ekvalaizeris, ierobežotājs, aizture, prioritāte (ducking), atbalss novēršanu (echo canceling)
	
	

	Priekšējā paneļa taustiņi, kas ļauj signālus komutēt manuālā veidā
	
	

	Ne mazāk kā divi rotējoša potenciometra tipa regulatori manuālai skaļuma regulēšanai (programmas audio un mikrofona), indikators aktuālajam līmenim
	
	

	Vadības ieeja: divvirzienu RS232 ports, LAN un USB
	
	

	Iespēja iestatīt video ieeju EDID parametrus
	
	

	Iebūvēts web serveris (aizsargāts ar paroli), kura ietvaros ar web pārlūku var veikt iekārtas konfigurēšanu, regulēšanu, un diagnostiku
	
	

	Komutatora korpusā iebūvēts barošanas bloks, tai skaitā tas nodrošina attālināti pieslēgto vītā pāra video raidītāju/uztvērēju barošanu pa to pašu vītā pāra kabeli, kas video signālam
	
	

	19” statnē montējams korpuss, augstums ne lielāks kā 2U
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Video signāla vītā pāra dalītājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Video, audio un kontroles signālu izplatīšana pa vīto pāri
	
	

	Vismaz viena HDMI ieeja un viena cilpas HDMI izeja
	
	

	Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP
	
	

	Iekārta spēj nodrošināt ar strāvu vītā pāra uztvērējus.
	
	

	Vismaz 4x vītā pāra izejas
	
	

	Vītā pāra izejas atbalsta HDBaseT standartu
	
	

	Iekārtas vadība vismaz caur tīklu un RS232
	
	

	Iekārtai uz priekšējā paneļa gaismas indikācijas par 
	
	

	Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni ieejā (tai skaitā indicē HDCP pieprasījumu) un iekārtas pieslēgumu katrā izejā indicē katrai izejai pieslēgtās iekārtas klātbūtni un HDCP atbalstu
	
	

	Barošanas bloks iebūvēts iekārtā
	
	

	Iekārtu paredzēts montēt 19”aparatūras skapī un neaizņem vairāk kā 1U vienību
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Video uztvērējs

	Paredzamais daudzums (gab.): 4
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Video signāla vītā pāra raidītājs”
	
	

	Iekārtai jābūt vismaz vienai vītā pāra ieejai, vienai HDMI izejai, vienai analogā audio signāla izejai un vienam kontroles signāla portam
	
	

	Iekārtu iespējams nodrošināt ar strāvu no video signāla raidītāja, vai no ārējā līdzstrāvas barošanas bloka. Ja iekārta pieslēgta pie barošanas bloka, tā spēj nodrošināt elektrību uztvērējam pa vīto pāri.
	
	

	Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP
	
	

	Maksimālā atbalstītā izšķirtspēja ne mazāka kā 4096x2160 punkti
	
	

	Atbalsta vismaz HDCP 2.3 standartu
	
	

	Paredzēts vītā pāra kabeļa pieslēgumam līdz 70m attālumā
	
	

	Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	USB komutators

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	USB komutators kas atbalsta vismaz četrus datora un četrus iekārtu pieslēgumus
	
	

	Iekārta atbalsta vismaz USB 3.2, 2.0, 1.1 standartus
	
	

	Iekārta atbalsta datu pārraides ātrumu vismaz līdz 10Gbps
	
	

	Datoru pārslēgšana iespējama uz priekšējā paneļa izvietotām pogām, ar kontroles procesoru caur RS-232, LAN pieslēgumu
	
	

	Iekārta atbalsta automātisko pārslēgšanos starp datoriem
	
	

	Iespējams nobloķēt priekšējā paneļa pogas
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla un iespēja to stiprināt aparatūras skapī vai pie furnitūras
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Kontroles panelis

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Iekārta paredzēta lietotājam, kurš ērti var manipulēt ar visām pieslēgtajām iekārtām pie kontroles procesora
	
	

	Iekārtu iespējams pieslēgt pie jebkura LAN tīkla rozetes, novietot uz galda un tā tiek savienota tikai ar vienu tīkla kabeli, pa kuru tiek nodrošināta visa komunikācija un arī barošana
	
	

	Iespējams izveidot individuālu lietotāja saskarsmi
	
	

	Iekārtu paredzēts novietot uz galda
	
	

	Ekrāna izmērs ne mazāks kā 25cm pa diagonāli un izšķirtspēja ne mazāka kā 1280x800
	
	

	Kapacitīvā skārienjūtīgā tehnoloģija
	
	

	Priekšējā daļa sastāv no viena izturīga, pret skrāpējumiem droša stikla no malas līdz malai
	
	

	Displejā iebūvēti skaļruņi, kustību sensors, gaismas sensors, vismaz divu krāsu led diodes, kuras parāda par iekārtu gatavību.
	
	

	Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu
	
	

	Izmēri ne lielāki kā 165x260x110mm
	
	

	Svars ne lielāks kā 1,5kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Kontroles procesors

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	 

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Iekārtai jābūt vismaz diviem abpusējās komutācijas RS232 kontroles portiem un vienam vienvirziena RS232 kontroles portam, vismaz četriem digitāliem ieejas/izejas kontroles portiem, vismaz diviem relejiem un LAN pieslēgumam
	
	

	Iekārtā iebūvēta vismaz 8 GB atmiņa un 1 GB RAM atmiņa
	
	

	Iekārta spēj vadīt vismaz 32 tīkla iekārtas
	
	

	Iekārta atbalsta makro komandas, iekšējos mainīgos lielumus un iekārtu monitorēšanu
	
	

	Iespēja caur tīklu pieslēgt vismaz 4 papildus kontroles procesorus un veidot no tā grupu
	
	

	Iespēja caur tīklu pieslēgt kontroles pogu paneļus un skārienjūtīgos displejus ar individuāli izveidojamu lietotāja saskarsmi
	
	

	Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu
	
	

	Iespēja iekārtu pārvaldīt attālināti caur interneta pārlūkprogrammu
	
	

	Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla
	
	

	Piedāvātais kontroles procesors saderīgs ar klienta esošo Cisco videokonferenču iekārtu un spēj izveidot individuālu lietotāja saskarsmi uz Cisco skārienjūtīgā paneļa
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Kontroles procesora paplašinātājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas iepriekš minētais kontroles procesors
	
	

	Iekārta domāta kā paplašinājums iepriekš minētajam kontroles procesoram
	
	

	Iekārtai jābūt vismaz astoņiem digitāliem ieejas/izejas kontroles portiem, vismaz astoņiem relejiem un LAN pieslēgumam
	
	

	Iekārtā iebūvēta vismaz 512 MB atmiņa un 512 MB RAM atmiņa
	
	

	Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu
	
	

	Iespēja iekārtu pārvaldīt attālināti caur interneta pārlūkprogrammu
	
	

	Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla
	
	

	Iekārtas barošana jānodrošina caur LAN tīklu
	
	

	Kontroles sensors

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Sensors nosaka pārvietojamas sienas atrašanās vietu sadalāmās telpās
	
	

	Starpsienu sensoru komplekts ar raidītāju un uztvērēju, ko var novietot līdz 3 metru attālumā viens no otra
	
	

	Uztvērējam ir 14 voltu līdzstrāvas izeja aizmugurē, ko izmanto raidītāja barošanai.
	
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Kontroles procesors”
	
	

	Tribīne

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Pasniedzēja tribīne ar vietu visai tehnikai
	
	

	Nepieciešams paredzēt vietu skārienjūtīgam displejam, portatīvā datora novietošanai, izvelkamu klaviatūras un peles paliktni
	
	

	Aizmugurējām un priekšējām durvīm jābūt atveramām visā tribīnes lielumā priekš tehnikas apkopes
	
	

	Nepieciešams paredzēt aparatūras montāžas sliedes un aparatūras dzesēšanu
	
	

	Izmēri ne lielāki kā 1300mm platumā, 1300mm augstumā, 900mm dziļumā
	
	

	Piedāvājumam nepieciešams iekļaut tribīnes rasējumu
	
	

	Interaktīvs displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Planšete reaģē tikai uz rakstāmā pieskārienu
	
	

	Izmērs 24” (+/-1”)
	
	

	Izšķirtspēja vismaz 4K
	
	

	Iebūvēti pieslēgumi vismaz:
1xHDMI
1xDP
1xUSB-C
2xUSB
1xAudio
	
	

	Kontrasts vismaz 1200:1
	
	

	Spilgtums vismaz 220 cd/m2
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 10ms
	
	

	Rakstāmā jūtība vismaz 8191 līmeņi
	
	

	Komplektā: 1x bez bateriju, elektromagnētisks rakstāmais, galda statīvs
	
	

	Konfidences displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 43”
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7
	
	

	Attēla dinamiskais diapazons vismaz HLG vai HDR10
	
	

	Paneļa tips LCD, IPS
	
	

	Paneļa tehnoloģija - tiešais LED
	
	

	Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2
	
	

	Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1%
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 1100:1
	
	

	Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Krāsu gamma ne mazāk kā 92%
	
	

	Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās
	
	

	HTML5 platforma
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4
USB x 2
Kompozītais video x 1
RS232 x 1
LAN x 1
Audio ieeja x 1
Audio digitālā izej x 1
	
	

	Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast
	
	

	Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W
	
	

	Izmēri ārējie displejam 970x565x70 mm (+/-2mm)
	
	

	Svars 9kg (+/-1kg)
	
	

	Iebūvēta Android operētāj sistēma
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB
	
	

	Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu
	
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 54 W
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Konfidences displeja grīdas statīvs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pārvietojams statīvs displejam ar kravnesību ne mazāku kā 60kg
	
	

	Statīva kājā iebūvēts elektrības bloks ar vismaz 4x220V rozetēm
	
	

	Riteņi bloķējami, to izmērs pa diagonāli vismaz 75mm
	
	

	Piemērots displejiem ar izmēru 32”- 55”
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts līdz 700x400
	
	

	Displeja centrs no grīdas 800 mm (+/-10mm)
	
	

	Regulējams displeja slīpums no 0-90 grādiem
	
	

	Paša statīva svars 34kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Galvenā auditorija (zāle sadalās divās daļās 70/30) 100 pers. (418. telpa, mazā daļa 30 pers.)

	Interaktīvais displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 86”, skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	
	

	Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 9 (Mohs standarts)
	
	

	Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas
	
	

	Attēla pikseļa izmērs ne lielāks kā 0,496x0,496 mm
	
	

	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	
	

	Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 500 cd/m2
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 4000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4
HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1
DisplayPort ieeja x 1
USB-A 3.0 ieejas x 4
USB-A 2.0 ieeja x 1
USB-C ieeja x 2
USB-C izeja x 1
USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2
RS232 x 1
LAN x 2
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1
Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1
OPS datora ievietošanas vieta x 1
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu vismaz 52W
	
	

	Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 10m
	
	

	Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem
	
	

	Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm
	
	

	Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms
	
	

	Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm
	
	

	Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti
	
	

	Izmēri ārējie displejam 1958x1170x85 mm (+/-2mm)
	
	

	Svars ne lielāks kā 64kg
	
	

	Iebūvēts Android 13 vai jaunāka versija
	
	

	Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā
	
	

	Android procesora vadības sistēma vismaz 4 x A76 + 4 x A55, Mali G61MP4 vai jaudīgāks
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 64GB
	
	

	Rūpnieciski iebūvēta bezvadu sistēma ļaujot dublēt saturu uz ekrāna no datora, viedtelefona vai planšetdatora
	
	

	Izmantojot bezvadu pieslēgumu, jānodrošina, ka pats displejs spēj sadalīt ekrānu 2 vai 4 daļās un rādīt vienlaicīgi katrā ekrāna daļā savu pievienoto iekārtu
	
	

	Jānodrošina bezvadu savienošanās ar mobilajām ierīcēm, ļaujot saņemt, uz ekrāna rādīto saturu, mobilajās ierīcēs, pieslēdzoties caur aplikāciju vai interneta pārlūku
	
	

	Rūpnieciski iebūvēta anotāciju programmatūra. Nodrošina piekļuvi visam funkciju klāstam: rakstot, rediģējot, komentējot, zīmējot un brīvu navigāciju izveidoto dokumentu lapās
	
	

	Anotāciju programmatūrai jānodrošina iespēja strādāt tāfeles režīmā
	
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 375W
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Komplektā: tālvadības pults, 2x bezvadu rakstāmie
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Interaktīvā displeja sienas stiprinājums

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 125 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x300 līdz 1200x900
	
	

	Distance no sienas ne lielāka kā 45mm
	
	

	Konstrukcijas materiāls tērauds
	
	

	Paša stiprinājuma svars 10kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Iekārtu stiprināšanas panelis

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Aiz TV displeja stiprināms AV iekārtu montāžas panelis. Atvieglo AV aprīkojuma vieglu piekļuvi un slēptu uzstādīšanu aiz displejiem
	
	

	Izbīdāms uz sāniem aiz TV displeja. AV iekārtām nodrošina piekļuvi nenoņemot TV displeju no sienas
	
	

	Kravnesība ne mazāk kā 10 kg
	
	

	Nofiksējas un aizveras iestatītajās pozīcijās
	
	

	Konstrukcijas materiāls tērauds
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	PTZ kamera

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Kameras tips PTZ NDI ar 1/2.5 collas (inch) CMOS sensoru
	
	

	Attēla palielinājums vismaz optiski 12x un vismaz digitāli 15x
	
	

	Kameras skata leņķa platums vismaz 80° (FOV)
	
	

	Izšķirtspēja 4K ar efektīvajiem pikseļiem vismaz 8.51 M
	
	

	Iespējams iestatīt vismaz 10 saglabātus kameras skatus, pozīcijas uz tālvadības pults
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz:
1x HDMI
1x SDI
1x USB
1x LAN (POE)
1x RS232-in
1x RS232-out
1x DC12V
	
	

	Komplektā kamerai NDI licence
	
	

	Komplektā: tālvadības pults un sienas/griestu stiprinājums
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Griestu mikrofons

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Lineāras formas matricu tipa mikrofons
	
	

	Neatkarīgi regulējami vismaz 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	
	

	Datu pārraide un mikrofona barošana caur RJ-45 portu
	
	

	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	
	

	Frekvenču diapazons vismaz no 100-20000Hz
	
	

	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit
	
	

	Kopējais DANTE kanālu skaits vismaz 10
	
	

	Vismaz viens DANTE uztveršanas kanāls
	
	

	Jūtība vismaz -7,9 dBFs/Pa (1kHz)
	
	

	Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru, AEC (acoustic echo cancelling) funkciju
	
	

	UL2043 ugunsgrēka drošības klase
	
	

	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	
	

	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	
	

	Iespēja iekārtu montēt pie griestiem, uz sienas vai uz statīva
	
	

	Izmēri ne lielāki par 25x60x1300mm
	
	

	Svars ne lielāks par 2kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Audio procesors

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors
	
	

	Vismaz 1 analoga audio izeja un 1 ieeja
	
	

	USB pieslēgums ar vismaz 1 ieejas un 1 izejas signālu
	
	

	Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu
	
	

	DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 4 uztveršanas (RX) un 2 pārraides (TX kanāli)
	
	

	Iekārtas barošana caur PoE+
	
	

	Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, parametriskais ekvalaizeris
	
	

	Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu
	
	

	Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes, USB kabelis
	
	

	Izmēri ne lielāki par 40x150x150mm
	
	

	Svars ne lielāks par 1kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai
 pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēma

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona
	
	

	Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts
	
	

	Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas
	
	

	Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt
	
	

	IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju.
	
	

	Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā
	
	

	Iespēja ar pogu pieslēgtā datorā saņemt atbalstīto USB video un USB audio (skaļruņa/mikrofona plūsmu) bezvadu režīmā, ja iekārtai tiek pieslēgtas USB audio un video konferenču iekārtas, lai izmantotu datorā konferenču zvaniem ar Zoom, MS Teams, u.tml. platformām
	
	

	USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS
	
	

	Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju vai AirPlay
	
	

	Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus
	
	

	HDMI video izeja, atbalsta izšķirtspēju līdz 3840x2160 punktiem. Analogā stereo izeja un HDMI iekļautā digitālā audio atbalsts
	
	

	HDMI video ieeja prezentācijas attēlošanai ar kabeli
	
	

	Vismaz 2 USB pieslēguma porti, 1 Gigabit Ethernet ports
	
	

	Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta.
	
	

	Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam.
	
	

	Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Papildus pogas bezvadu sistēmai

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju.
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas
	
	

	USB komutators

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	USB komutators kas atbalsta vismaz četrus datora un četrus iekārtu pieslēgumus
	
	

	Iekārta atbalsta vismaz USB 3.2, 2.0, 1.1 standartus
	
	

	Iekārta atbalsta datu pārraides ātrumu vismaz līdz 10Gbps
	
	

	Datoru pārslēgšana iespējama uz priekšējā paneļa izvietotām pogām, ar kontroles procesoru caur RS-232, LAN pieslēgumu
	
	

	Iekārta atbalsta automātisko pārslēgšanos starp datoriem
	
	

	Iespējams nobloķēt priekšējā paneļa pogas
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla un iespēja to stiprināt aparatūras skapī vai pie furnitūras
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Kontroles panelis

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Iekārta paredzēta lietotājam, kurš ērti var manipulēt ar visām pieslēgtajām iekārtām pie kontroles procesora
	
	

	Iekārtu iespējams pieslēgt pie jebkura LAN tīkla rozetes, novietot uz galda un tā tiek savienota tikai ar vienu tīkla kabeli, pa kuru tiek nodrošināta visa komunikācija un arī barošana
	
	

	Iespējams izveidot individuālu lietotāja saskarsmi
	
	

	Iekārtu paredzēts novietot uz galda
	
	

	Ekrāna izmērs ne mazāks kā 17cm pa diagonāli un izšķirtspēja ne mazāka kā 1024x600
	
	

	Kapacitīvā skārienjūtīgā tehnoloģija
	
	

	Priekšējā daļa sastāv no viena izturīga, pret skrāpējumiem droša stikla no malas līdz malai
	
	

	Displejā iebūvēti skaļruņi, kustību sensors, gaismas sensors, vismaz divu krāsu LED diodes, kuras parāda par iekārtu gatavību.
	
	

	Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu
	
	

	Izmēri ne lielāki kā 125x190x90mm
	
	

	Svars ne lielāks kā 1kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Tribīne

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Pasniedzēja tribīne ar vietu visai tehnikai
	
	

	Nepieciešams paredzēt vietu skārienjūtīgam displejam, portatīvā datora novietošanai, izvelkamu klaviatūras un peles paliktni
	
	

	Aizmugurējām un priekšējām durvīm jābūt atveramām visā tribīnes lielumā priekš tehnikas apkopes
	
	

	Nepieciešams paredzēt aparatūras montāžas sliedes un aparatūras dzesēšanu
	
	

	Izmēri ne lielāki kā 1300mm platumā, 1300mm augstumā, 900mm dziļumā
	
	

	Piedāvājumam nepieciešams iekļaut tribīnes rasējumu
	
	

	Interaktīvs displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Planšete reaģē tikai uz rakstāmā pieskārienu
	
	

	Izmērs 24” (+/-1”)
	
	

	Izšķirtspēja vismaz 4K
	
	

	Iebūvēti pieslēgumi vismaz:
1xHDMI
1xDP
1xUSB-C
2xUSB
1xAudio
	
	

	Kontrasts vismaz 1200:1
	
	

	Spilgtums vismaz 220 cd/m2
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 10ms
	
	

	Rakstāmā jūtība vismaz 8191 līmeņi
	
	

	Komplektā: 1x bez bateriju, elektromagnētisks rakstāmais, galda statīvs
	
	

	Datorklase (415 un 522 telpa)

	Interaktīvs displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 86”, skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	
	

	Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 9 (Mohs standarts)
	
	

	Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas
	
	

	Attēla pikseļa izmērs ne lielāks kā 0,496x0,496 mm
	
	

	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	
	

	Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 500 cd/m2
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 4000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4
HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1
DisplayPort ieeja x 1
USB-A 3.0 ieejas x 4
USB-A 2.0 ieeja x 1
USB-C ieeja x 2
USB-C izeja x 1
USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2
RS232 x 1
LAN x 2
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1
Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1
OPS datora ievietošanas vieta x 1
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu vismaz 52W
	
	

	Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 10m
	
	

	Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem
	
	

	Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm
	
	

	Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms
	
	

	Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm
	
	

	Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti
	
	

	Izmēri ārējie displejam 1958x1170x85 mm (+/-2mm)
	
	

	Svars ne lielāks kā 64kg
	
	

	Iebūvēts Android 13 vai jaunāka versija
	
	

	Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā
	
	

	Android procesora vadības sistēma vismaz 4 x A76 + 4 x A55, Mali G61MP4 vai jaudīgāks
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 64GB
	
	

	Rūpnieciski iebūvēta bezvadu sistēma ļaujot dublēt saturu uz ekrāna no datora, viedtelefona vai planšetdatora
	
	

	Izmantojot bezvadu pieslēgumu, jānodrošina, ka pats displejs spēj sadalīt ekrānu 2 vai 4 daļās un rādīt vienlaicīgi katrā ekrāna daļā savu pievienoto iekārtu
	
	

	Jānodrošina bezvadu savienošanās ar mobilajām ierīcēm, ļaujot saņemt, uz ekrāna rādīto saturu, mobilajās ierīcēs, pieslēdzoties caur aplikāciju vai interneta pārlūku
	
	

	Rūpnieciski iebūvēta anotāciju programmatūra. Nodrošina piekļuvi visam funkciju klāstam: rakstot, rediģējot, komentējot, zīmējot un brīvu navigāciju izveidoto dokumentu lapās
	
	

	Anotāciju programmatūrai jānodrošina iespēja strādāt tāfeles režīmā
	
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 375W
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Komplektā: tālvadības pults, 2x bezvadu rakstāmie
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Interaktīvā displeja sienas stiprinājums

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 125 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x300 līdz 1200x900
	
	

	Distance no sienas ne lielāka kā 45mm
	
	

	Konstrukcijas materiāls tērauds
	
	

	Paša stiprinājuma svars 10kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Iekārtu stiprināšanas panelis

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Aiz TV displeja stiprināms AV iekārtu montāžas panelis. Atvieglo AV aprīkojuma vieglu piekļuvi un slēptu uzstādīšanu aiz displejiem
	
	

	Izbīdāms uz sāniem aiz TV displeja. AV iekārtām nodrošina piekļuvi nenoņemot TV displeju no sienas
	
	

	Kravnesība ne mazāk kā 10 kg
	
	

	Nofiksējas un aizveras iestatītajās pozīcijās
	
	

	Konstrukcijas materiāls tērauds
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Profesionāls displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 55”
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7
	
	

	Attēla dinamiskais diapozons vismaz HLG vai HDR10
	
	

	Paneļa tips LCD, IPS
	
	

	Paneļa tehnoloģija - tiešais LED
	
	

	Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2
	
	

	Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1%
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 1100:1
	
	

	Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Krāsu gamma ne mazāk kā 92%
	
	

	Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās
	
	

	HTML5 platforma
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4
USB x 2
Kompozītais video x 1
RS232 x 1
LAN x 1
Audio ieeja x 1
Audio digitālā izej x 1
	
	

	Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast
	
	

	Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W
	
	

	Izmēri ārējie displejam 1244x720x70 mm (+/-2mm)
	
	

	Svars 16kg (+/-1kg)
	
	

	Iebūvēta Android operētāj sistēma
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB
	
	

	Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu
	
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 92 W
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Profesionālā displeja sienas stiprinājums

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 67 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x100 līdz 600x400
	
	

	Stiprinājuma mehānisms atļauj displeju atvilkt no sienas 58-500 mm robežās
	
	

	Pagriežams pa labi un kreisi vismaz 60 grādu robežās
	
	

	Slīpuma regulācija vismaz +/- 5 grādi
	
	

	Paša stiprinājuma svars 9kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Video un audio mērogotājs un pārslēdzējs

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Ne mazāk kā trīs HDMI video ieejas, viena DisplayPort ieeja
	
	

	Vismaz viena simetriskās analogā stereo audio ieeja
	
	

	HDMI izeja un vītā pāra (twisted pair) izeja (atbalsta HDBaseT standartu); izejas dublē vienu un to pašu video signālu
	
	

	Automātiska ieejas video signāla standarta atpazīšana un mērogošana (scaling) uz HDMI/vītā pāra izejas noteikto izšķirtspēju un kadru nomaiņas ātrumu
	
	

	Automātiska bez pārtraukuma (seamless) pārslēgšanās starp ieejas video signāliem
	
	

	Maksimālā atbalstītā video izšķirtspēja ieejām un izejām ne mazāka kā 4096x2160 punkti
	
	

	Atbalsta HDMI 2.0 video datu plūsma ne mazāk kā 18Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP 2.3
	
	

	Iebūvētas video testa tabulas sistēmas regulēšanai. Iebūvēta logo attēla funkcija
	
	

	Iespēja atmiņā ierakstīt vismaz 15 dažādus audio failus to atskaņošanai jebkurā audio izejā
	
	

	Skaņas izdalīšana (de-embedding) no pieslēgtā videosignāla un atskaņošana analogajā izejā
	
	

	Vismaz viena simetriskās analogā stereo audio izeja
	
	

	Audio frekvenču josla: vismaz robežās no 20Hz līdz 20kHz
	
	

	Audio signāla/trokšņu attiecība: ne lielāka kā 90dB
	
	

	Uz priekšējā paneļa taustiņi ar gaismas indikāciju, kas ļauj signālus komutēt manuālā veidā.
	
	

	Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni katrā ieejā (tai skaitā indicē HDCP pieprasījumu) un iekārtas pieslēgumu katrā izejā indicē katrai izejai pieslēgtās iekārtas HDCP atbalstu
	
	

	Vadības ieeja: divvirzienu RS232 ports, USB un LAN
	
	

	Iebūvēts web serveris (aizsargāts ar paroli), kura ietvaros ar web pārlūku var veikt iekārtas konfigurēšanu, regulēšanu, un diagnostiku
	
	

	Korpusā iebūvēts barošanas bloks, tai skaitā nodrošina attālināti pieslēgtā vītā pāra uztvērēja barošanu pa vītā pāra kabeli
	
	

	19” statnē montējams korpuss, augstums ne lielāks kā 1U
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Video signāla uztvērējs pa vīto pāri

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Video signāla vītā pāra raidītājs”
	
	

	Iekārtai jābūt vismaz vienai vītā pāra ieejai, vienai HDMI izejai, vienai analogā audio signāla izejai un vienam kontroles signāla portam
	
	

	Iekārtu iespējams nodrošināt ar strāvu no video signāla raidītāja, vai no ārējā līdzstrāvas barošanas bloka. Ja iekārta pieslēgta pie barošanas bloka, tā spēj nodrošināt elektrību uztvērējam pa vīto pāri.
	
	

	Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP
	
	

	Maksimālā atbalstītā izšķirtspēja ne mazāka kā 4096x2160 punkti
	
	

	Atbalsta vismaz HDCP 2.3 standartu
	
	

	Paredzēts vītā pāra kabeļa pieslēgumam līdz 70m attālumā
	
	

	Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	PTZ kamera

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Kameras tips PTZ NDI ar 1/2.5 collas (inch) CMOS sensoru
	
	

	Attēla palielinājums vismaz optiski 12x un vismaz digitāli 15x
	
	

	Kameras skata leņķa platums vismaz 80° (FOV)
	
	

	Izšķirtspēja 4K ar efektīvajiem pikseļiem vismaz 8.51 M
	
	

	Iespējams iestatīt vismaz 10 saglabātus kameras skatus, pozīcijas uz tālvadības pults
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz:
1x HDMI
1x SDI
1x USB
1x LAN (POE)
1x RS232-in
1x RS232-out
1x DC12V
	
	

	Komplektā kamerai NDI licence
	
	

	Komplektā: tālvadības pults un sienas/griestu stiprinājums
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Griestu mikrofons

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Lineāras formas matricu tipa mikrofons
	
	

	Neatkarīgi regulējami vismaz 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	
	

	Datu pārraide un mikrofona barošana caur RJ-45 portu
	
	

	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	
	

	Frekvenču diapazons vismaz no 100-20000Hz
	
	

	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit
	
	

	Kopējais DANTE kanālu skaits vismaz 10
	
	

	Vismaz viens DANTE uztveršanas kanāls
	
	

	Jūtība vismaz -7,9 dBFs/Pa (1kHz)
	
	

	Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru, AEC (acoustic echo cancelling) funkciju
	
	

	UL2043 ugunsdrošības drošības klase
	
	

	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	
	

	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	
	

	Iespēja iekārtu montēt pie griestiem, uz sienas vai uz statīva
	
	

	Izmēri ne lielāki par 25x60x1300mm
	
	

	Svars ne lielāks par 2kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Audio procesors

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors
	
	

	Vismaz 1 analoga audio izeja un 1 ieeja
	
	

	USB pieslēgums ar vismaz 1 ieejas un 1 izejas signālu
	
	

	Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu
	
	

	DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 4 uztveršanas (RX) un 2 pārraides (TX kanāli)
	
	

	Iekārtas barošana caur PoE+
	
	

	Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, parametriskais ekvalaizeris
	
	

	Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu
	
	

	Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes, USB kabelis
	
	

	Izmēri ne lielāki par 40x150x150mm
	
	

	Svars ne lielāks par 1kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Griestu skaļruņi

	Paredzamais daudzums (gab.): 8
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Griestos iebūvējams pasīvs 2-joslu skaļrunis ar Dispersijas izlīdzināšanas sistēmu
	
	

	Frekvenču josla (-10 dB) vismaz 65-20000 Hz
	
	

	Skaļruņa jauda AES ne mazāk kā 60W
	
	

	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 110 dB
	
	

	Koniskais pārklājums ne mazāk kā 130°
	
	

	Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru
	
	

	Iespēja pārslēgt transformatoru vismaz 5 režīmos diapazonā vismaz no 5-50W
	
	

	Skaļruņa izmērs vismaz 130mm
	
	

	Vismaz 1” neodīma augstfrekvences skaļrunis, koaksiāli uzstādīts, izturīgs pret laikapstākļiem
	
	

	Dekoratīvā nosedzošā reste baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī, stiprinājums uz magnētiem
	
	

	Piekļuve transformatoram un konektoram no skaļruņa priekšpuses
	
	

	Atbilstība UL2043 ugunsdrošības klasei
	
	

	Diametrs ne vairāk kā 310 mm, dziļums ne vairāk kā 210 mm, svars ne vairāk 5 kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Audio pastiprinātājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Vismaz 2x kanālu pastiprinātājs
	
	

	Izejas jauda vismaz 2x 120 W
	
	

	Iespēja izvēlēties 70/100V izejas
	
	

	Frekvenču diapazons vismaz 55 kH – 20 kHz
	
	

	Vismaz 2x analogas simetriskas ieejas, 2x analogas nesimetriskas ieejas, 1x mikrofona ieeja
	
	

	Vismaz 2x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni
	
	

	Iespēja pieslēgt ārējos sienas kontrolierus katrai izejai atsevišķi lai mainītu skaļumu un avotu
	
	

	Barošanas bloks iebūvēts iekārtā
	
	

	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums
	
	

	Maksimālais enerģijas patēriņš ne vairāk kā 300W
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Kontroles procesors

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Iekārtai jābūt vismaz trīs abpusējās komutācijas RS232 kontroles portiem un LAN pieslēgumam
	
	

	Iekārtā iebūvēta vismaz 512 MB atmiņa un 512 MB RAM atmiņa
	
	

	Iekārta spēj vadīt vismaz 32 tīkla iekārtas
	
	

	Iekārta atbalsta makro komandas, iekšējos mainīgos lielumus un iekārtu monitorēšanu
	
	

	Iespēja caur tīklu pieslēgt kontroles pogu paneļus un skārienjūtīgos displejus ar individuāli izveidojamu lietotāja saskarsmi
	
	

	Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu
	
	

	Iespēja iekārtu pārvaldīt attālināti caur interneta pārlūkprogrammu
	
	

	Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla
	
	

	Iekārtas barošana jānodrošina caur LAN tīklu
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām..
	
	

	USB komutators

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	USB komutators kas atbalsta vismaz divus datora un četrus iekārtu pieslēgumus
	
	

	Iekārta atbalsta vismaz USB 3.2, 2.0, 1.1 standartus
	
	

	Iekārta atbalsta datu pārraides ātrumu vismaz līdz 10Gbps
	
	

	Datoru pārslēgšana iespējama uz priekšējā paneļa izvietotām pogām, ar kontroles procesoru caur RS-232, LAN pieslēgumu
	
	

	Iekārta atbalsta automātisko pārslēgšanos starp datoriem
	
	

	Iespējams nobloķēt priekšējā paneļa pogas
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla un iespēja to stiprināt aparatūras skapī vai pie furnitūras
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēma

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona
	
	

	Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts
	
	

	Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas
	
	

	Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt
	
	

	IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju.
	
	

	Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā
	
	

	Iespēja ar pogu pieslēgtā datorā saņemt atbalstīto USB video un USB audio (skaļruņa/mikrofona plūsmu) bezvadu režīmā, ja iekārtai tiek pieslēgtas USB audio un video konferenču iekārtas, lai izmantotu datorā konferenču zvaniem ar Zoom, MS Teams, u.tml. platformām
	
	

	USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS
	
	

	Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju vai AirPlay
	
	

	Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus
	
	

	HDMI video izeja, atbalsta izšķirtspēju līdz 3840x2160 punktiem. Analogā stereo izeja un HDMI iekļautā digitālā audio atbalsts
	
	

	HDMI video ieeja prezentācijas attēlošanai ar kabeli
	
	

	Vismaz 2 USB pieslēguma porti, 1 Gigabit Ethernet ports
	
	

	Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displejaskārienjūtības funkcija USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta.
	
	

	Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam.
	
	

	Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Papildus pogas bezvadu sistēmai

	Paredzamais daudzums (gab.): 4
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju.
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas
	
	

	Datoru pārvaldības programmatūra

	Paredzamais daudzums (gab.): 35
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Uz licencēm balstīta dator programmatūra priekš apmācību veikšanas
	
	

	Iespēja no pasniedzēja datora apskatīties un vadīt studenta datoru
	
	

	Iespēja nosūtīt pasniedzēja datora ekrānu uz studenta datoru
	
	

	Iespēja monitorēt studentu atvērto aplikāciju lietošanas laiku un ilgumu
	
	

	Iespēja nobloķēt studenta datoru
	
	

	Iespēja noteikt lietošanas ierobežojumus
	
	

	Iespēja veikt balsošanu
	
	

	Licence jānodrošina vismaz 3 gadu darbībai
	
	

	Aparatūras skapis

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Metāla aparatūras 19” skapis
	
	

	Dziļums vismaz 600mm
	
	

	Augstums ne lielāks kā 500mm
	
	

	Ietilpība vismaz 9U vienības
	
	

	Integrētas aparatūras stiprināšanas sliedes ar M6 vītni iekrātunostiprināšanai
	
	

	Iespēja montēt uz sienas ar vismaz diviem stiprinājumiem – augšā un apakšā
	
	

	Iespēja novietot uz grīdas un ieskrūvēt riteņus vai regulējamas kājiņas
	
	

	Priekšējās un sānu durvis noņemamas
	
	

	Materiāls – metāls melnā krāsā
	
	

	Integrēti kabeļu kārtošanas mehānismi
	
	

	Lekciju zāle 406. telpa (40 personas)

	Interaktīvs displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 86”, skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	
	

	Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 9 (Mohs standarts)
	
	

	Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas
	
	

	Attēla pikseļa izmērs ne lielāks kā 0,496x0,496 mm
	
	

	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	
	

	Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 500 cd/m2
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 4000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4
HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1
DisplayPort ieeja x 1
USB-A 3.0 ieejas x 4
USB-A 2.0 ieeja x 1
USB-C ieeja x 2
USB-C izeja x 1
USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2
RS232 x 1
LAN x 2
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1
Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1
OPS datora ievietošanas vieta x 1
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu vismaz 52W
	
	

	Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 10m
	
	

	Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem
	
	

	Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm
	
	

	Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms
	
	

	Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm
	
	

	Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti
	
	

	Izmēri ārējie displejam 1958x1170x85 mm (+/-2mm)
	
	

	Svars ne lielāks kā 64kg
	
	

	Iebūvēts Android 13 vai jaunāka versija
	
	

	Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā
	
	

	Android procesora vadības sistēma vismaz 4 x A76 + 4 x A55, Mali G61MP4 vai jaudīgāks
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 64GB
	
	

	Rūpnieciski iebūvēta bezvadu sistēma ļaujot dublēt saturu uz ekrāna no datora, viedtelefona vai planšetdatora
	
	

	Izmantojot bezvadu pieslēgumu, jānodrošina, ka pats displejs spēj sadalīt ekrānu 2 vai 4 daļās un rādīt vienlaicīgi katrā ekrāna daļā savu pievienoto iekārtu
	
	

	Jānodrošina bezvadu savienošanās ar mobilajām ierīcēm, ļaujot saņemt, uz ekrāna rādīto saturu, mobilajās ierīcēs, pieslēdzoties caur aplikāciju vai interneta pārlūku
	
	

	Rūpnieciski iebūvēta anotāciju programmatūra. Nodrošina piekļuvi visam funkciju klāstam: rakstot, rediģējot, komentējot, zīmējot un brīvu navigāciju izveidoto dokumentu lapās
	
	

	Anotāciju programmatūrai jānodrošina iespēja strādāt tāfeles režīmā
	
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 375W
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Komplektā: tālvadības pults, 2x bezvadu rakstāmie
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Interaktīvā displeja sienas stiprinājums

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 125 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x300 līdz 1200x900
	
	

	Distance no sienas ne lielāka kā 45mm
	
	

	Konstrukcijas materiāls tērauds
	
	

	Paša stiprinājuma svars 10kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Iekārtu stiprināšanas panelis

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Aiz TV displeja stiprināms AV iekārtu montāžas panelis. Atvieglo AV aprīkojuma vieglu piekļuvi un slēptu uzstādīšanu aiz displejiem
	
	

	Izbīdāms uz sāniem aiz TV displeja. AV iekārtām nodrošina piekļuvi nenoņemot TV displeju no sienas
	
	

	Kravnesība ne mazāk kā 10 kg
	
	

	Nofiksējas un aizveras iestatītajās pozīcijās
	
	

	Konstrukcijas materiāls tērauds
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Profesionāls displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 55”
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7
	
	

	Attēla dinamiskais  diapazonsvismaz HLG vai HDR10
	
	

	Paneļa tips LCD, IPS
	
	

	Paneļa tehnoloģija - tiešais LED
	
	

	Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2
	
	

	Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1%
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 1100:1
	
	

	Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Krāsu gamma ne mazāk kā 92%
	
	

	Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās
	
	

	HTML5 platforma
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4
USB x 2
Kompozītais video x 1
RS232 x 1
LAN x 1
Audio ieeja x 1
Audio digitālā izej x 1
	
	

	Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast
	
	

	Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W
	
	

	Izmēri ārējie displejam 1244x720x70 mm (+/-2mm)
	
	

	Svars 16kg (+/-1kg)
	
	

	Iebūvēta Android operētāj sistēma
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB
	
	

	Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu
	
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 92 W
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Profesionālā displeja sienas stiprinājums

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 67 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x100 līdz 600x400
	
	

	Stiprinājuma mehānisms atļauj displeju atvilkt no sienas 58-500 mm robežās
	
	

	Pagriežams pa labi un kreisi vismaz 60 grādu robežās
	
	

	Slīpuma regulācija vismaz +/- 5 grādi
	
	

	Paša stiprinājuma svars 9kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Video un audio mērogotājs un pārslēdzējs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Ne mazāk kā trīs HDMI video ieejas, viena DisplayPort ieeja
	
	

	Vismaz viena simetriskās analogā stereo audio ieeja
	
	

	HDMI izeja un vītā pāra (twisted pair) izeja (atbalsta HDBaseT standartu); izejas dublē vienu un to pašu video signālu
	
	

	Automātiska ieejas video signāla standarta atpazīšana un mērogošana (scaling) uz HDMI/vītā pāra izejas noteikto izšķirtspēju un kadru nomaiņas ātrumu
	
	

	Automātiska bez pārtraukuma (seamless) pārslēgšanās starp ieejas video signāliem
	
	

	Maksimālā atbalstītā video izšķirtspēja ieejām un izejām ne mazāka kā 4096x2160 punkti
	
	

	Atbalsta HDMI 2.0 video datu plūsma ne mazāk kā 18Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP 2.3
	
	

	Iebūvētas video testa tabulas sistēmas regulēšanai. Iebūvēta logo attēla funkcija
	
	

	Iespēja atmiņā ierakstīt vismaz 15 dažādus audio failus to atskaņošanai jebkurā audio izejā
	
	

	Skaņas izdalīšana (de-embedding) no pieslēgtā videosignāla un atskaņošana analogajā izejā
	
	

	Vismaz viena simetriskās analogā stereo audio izeja
	
	

	Audio frekvenču josla: vismaz robežās no 20Hz līdz 20kHz
	
	

	Audio signāla/trokšņu attiecība: ne lielāka kā 90dB
	
	

	Uz priekšējā paneļa taustiņi ar gaismas indikāciju, kas ļauj signālus komutēt manuālā veidā.
	
	

	Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni katrā ieejā (tai skaitā indicē HDCP pieprasījumu) un iekārtas pieslēgumu katrā izejā indicē katrai izejai pieslēgtās iekārtas HDCP atbalstu
	
	

	Vadības ieeja: divvirzienu RS232 ports, USB un LAN
	
	

	Iebūvēts web serveris (aizsargāts ar paroli), kura ietvaros ar web pārlūku var veikt iekārtas konfigurēšanu, regulēšanu, un diagnostiku
	
	

	Korpusā iebūvēts barošanas bloks, tai skaitā nodrošina attālināti pieslēgtā vītā pāra uztvērēja barošanu pa vītā pāra kabeli
	
	

	19” statnē montējams korpuss, augstums ne lielāks kā 1U
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Video signāla uztvērējs pa vīto pāri

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Video signāla vītā pāra raidītājs”
	
	

	Iekārtai jābūt vismaz vienai vītā pāra ieejai, vienai HDMI izejai, vienai analogā audio signāla izejai un vienam kontroles signāla portam
	
	

	Iekārtu iespējams nodrošināt ar strāvu no video signāla raidītāja, vai no ārējā līdzstrāvas barošanas bloka. Ja iekārta pieslēgta pie barošanas bloka, tā spēj nodrošināt elektrību uztvērējam pa vīto pāri.
	
	

	Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP
	
	

	Maksimālā atbalstītā izšķirtspēja ne mazāka kā 4096x2160 punkti
	
	

	Atbalsta vismaz HDCP 2.3 standartu
	
	

	Paredzēts vītā pāra kabeļa pieslēgumam līdz 70m attālumā
	
	

	Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	PTZ kamera

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Kameras tips PTZ NDI ar 1/2.5 collas (inch) CMOS sensoru
	
	

	Attēla palielinājums vismaz optiski 12x un vismaz digitāli 15x
	
	

	Kameras skata leņķa platums vismaz 80° (FOV)
	
	

	Izšķirtspēja 4K ar efektīvajiem pikseļiem vismaz 8.51 M
	
	

	Iespējams iestatīt vismaz 10 saglabātus kameras skatus, pozīcijas uz tālvadības pults
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz:
1x HDMI
1x SDI
1x USB
1x LAN (POE)
1x RS232-in
1x RS232-out
1x DC12V
	
	

	Komplektā kamerai NDI licence
	
	

	Komplektā: tālvadības pults un sienas/griestu stiprinājums
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Griestu mikrofons

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Lineāras formas matricu tipa mikrofons
	
	

	Neatkarīgi regulējami vismaz 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	
	

	Datu pārraide un mikrofona barošana caur RJ-45 portu
	
	

	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	
	

	Frekvenču diapazons vismaz no 100-20000Hz
	
	

	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit
	
	

	Kopējais DANTE kanālu skaits vismaz 10
	
	

	Vismaz viens DANTE uztveršanas kanāls
	
	

	Jūtība vismaz -7,9 dBFs/Pa (1kHz)
	
	

	Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru, AEC (acoustic echo cancelling) funkciju
	
	

	UL2043 ugunsgrēka drošības klase
	
	

	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	
	

	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	
	

	Iespēja iekārtu montēt pie griestiem, uz sienas vai uz statīva
	
	

	Izmēri ne lielāki par 25x60x1300mm
	
	

	Svars ne lielāks par 2kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Audio procesors

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors
	
	

	Vismaz 2 analogas audio ieejas, dinamiskais diapazons (A) 113 dB, harmoniske kropļojumi <0,05%, pretestība 9,6 KΩ
	
	

	Vismaz 2 analogas audio izejas, pretestība 80 Ω, maksimālais līnijas līmenis +20 dBV
	
	

	Vismaz viens 3,5 mm TRRS savienojums, dinamiskais diapazons (A) 99 dB, harmoniske kropļojumi <0,05%, pretestība 3,7 KΩ
	
	

	Vismaz viens USB savienojums 2.0, B-tips, audio signālu transportēšanai 2 izeju un 2 ieeju kanāliem
	
	

	Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu
	
	

	DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 10 uztveršanas (RX) un 8 pārraides (TX kanāli)
	
	

	Iekārtas barošana caur PoE+
	
	

	Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, automiksēšanai, AEC līdz 8 kanāliem, automatizēta ieeju jūtības kontrole, signāla aiztures funkcija, parametriskais ekvalaizeris
	
	

	Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu
	
	

	Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes, 19`` standarta statnes stiprinājums, USB kabelis
	
	

	Izmēri ne lielāki par 40x250x250mm
	
	

	Svars ne lielāks par 2kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Griestu skaļrunis

	Paredzamais daudzums (gab.): 6
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Griestos iebūvējams pasīvs 2-joslu skaļrunis ar Dispersijas izlīdzināšanas sistēmu
	
	

	Frekvenču josla (-10 dB) vismaz 65-20000 Hz
	
	

	Skaļruņa jauda AES ne mazāk kā 60W
	
	

	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 110 dB
	
	

	Koniskais pārklājums ne mazāk kā 130°
	
	

	Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru
	
	

	Iespēja pārslēgt transformatoru vismaz 5 režīmos diapazonā vismaz no 5-50W
	
	

	Skaļruņa izmērs vismaz 130mm
	
	

	Vismaz 1” neodīma augstfrekvences skaļrunis, koaksiāli uzstādīts, izturīgs pret laikapstākļiem
	
	

	Dekoratīvā nosedzošā reste baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī, stiprinājums uz magnētiem
	
	

	Piekļuve transformatoram un konektoram no skaļruņa priekšpuses
	
	

	Atbilstība UL2043 ugunsdrošības klasei
	
	

	Diametrs ne vairāk kā 310 mm, dziļums ne vairāk kā 210 mm, svars ne vairāk 5 kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Audio pastiprinātājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Vismaz 2x kanālu pastiprinātājs
	
	

	Izejas jauda vismaz 2x 120 W
	
	

	Iespēja izvēlēties 70/100V izejas
	
	

	Frekvenču diapazons vismaz 55 kH – 20 kHz
	
	

	Vismaz 2x analogas simetriskas ieejas, 2x analogas nesimetriskas ieejas, 1x mikrofona ieeja
	
	

	Vismaz 2x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni
	
	

	Iespēja pieslēgt ārējos sienas kontrolierus katrai izejai atsevišķi lai mainītu skaļumu un avotu
	
	

	Barošanas bloks iebūvēts iekārtā
	
	

	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums
	
	

	Maksimālais enerģijas patēriņš ne vairāk kā 300W
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Video ieraksta un straumēšanas iekārta

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Vienlaicīgi spēj ierakstīt un samiksēt vismaz līdz trīs FULL HD 30fps izšķirtspējas video un audio kanāliem no dažādiem avotiem un nodrošina samiksētā satura straumēšanu internetā
	
	

	Video ieejas vismaz 1x 3G-SDI, 2x HDMI, 2x USB 3.0, RTSP, NDI|HX, SRT
	
	

	Audio ieejas vismaz 2x XLR, 2x RCA, SDI, HDMI, USB, RTSP, SRT
	
	

	Video izejas vismaz 1x HDMI, 3x H.264/AVC
	
	

	Audio izejas vismaz 1x 3.5 mm audio Jack, RTSP, SRT, HDMI audio
	
	

	Saturs no katra video avota var tikt ierakstīts atsevišķā failā un vienā kopējā failā atbilstoši izvēlētajam ekrāna izklājumam ar samiksētu audio visos failos
	
	

	Samiksētā satura ekrāna izklājumu iespējams mainīt pēc izvēles no planšetdatora, datora vai no iekārtas skārienjūtīgā paneļa
	
	

	Uz iekārtas izvietots vismaz 7” skārienjūtīgs ekrāns
	
	

	Nodrošina iepriekš definētus ekrāna izklājumus (pilna ekrāna, bilde bildē, bilde blakus bildei, vairāku kanālu ekrāna sadalījumu)
	
	

	Nodrošina fona attēlus un logo vismaz šādos formātos - JPEG, PNG
	
	

	Nodrošina teksta ievadi
	
	

	Iespēja sakārtot katru avotu secību, izgriezt jebkuram avotam tikai nepieciešamo informāciju
	
	

	Saderīga ar vismaz ar Panopto, Kaltura, Opencast
	
	

	Ierakstītos failus iespējams glabāt SD kartē vai SSD cietajā diskā
	
	

	Uzglabāto datu formāts vismaz AVI, MOV, MP4, MPEG-TS
	
	

	Atbalsta straumēšanas protokolus vismaz MPEG-TS, FLV, RTSP, SRT, HLS, RTMP, RTMPS, HLS
	
	

	Iekārtai jānodrošina vadība caur iebūvēto tīmekļa platformu, skārienjūtīgo ekrānu uz priekšējā paneļa
	
	

	Iespēja pieslēgt iekārtai klaviatūru un peli tās vadībai
	
	

	Jāatbalsta kontroles valdību caur tīklu un RS232
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	USB komutators

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	USB komutators kas atbalsta vismaz divus datora un četrus iekārtu pieslēgumus
	
	

	Iekārta atbalsta vismaz USB 3.2, 2.0, 1.1 standartus
	
	

	Iekārta atbalsta datu pārraides ātrumu vismaz līdz 10Gbps
	
	

	Datoru pārslēgšana iespējama uz priekšējā paneļa izvietotām pogām, ar kontroles procesoru caur RS-232, LAN pieslēgumu
	
	

	Iekārta atbalsta automātisko pārslēgšanos starp datoriem
	
	

	Iespējams nobloķēt priekšējā paneļa pogas
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla un iespēja to stiprināt aparatūras skapī vai pie furnitūras
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēma

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona
	
	

	Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts
	
	

	Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas
	
	

	Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt
	
	

	IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju.
	
	

	Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā
	
	

	Iespēja ar pogu pieslēgtā datorā saņemt atbalstīto USB video un USB audio (skaļruņa/mikrofona plūsmu) bezvadu režīmā, ja iekārtai tiek pieslēgtas USB audio un video konferenču iekārtas, lai izmantotu datorā konferenču zvaniem ar Zoom, MS Teams, u.tml. platformām
	
	

	USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS
	
	

	Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju vai AirPlay
	
	

	Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus
	
	

	HDMI video izeja, atbalsta izšķirtspēju līdz 3840x2160 punktiem. Analogā stereo izeja un HDMI iekļautā digitālā audio atbalsts
	
	

	HDMI video ieeja prezentācijas attēlošanai ar kabeli
	
	

	Vismaz 2 USB pieslēguma porti, 1 Gigabit Ethernet ports
	
	

	Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta.
	
	

	Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam.
	
	

	Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Papildus poga bezvadu sistēmai

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju.
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas
	
	

	Tribīne

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Pasniedzēja tribīne ar vietu visai tehnikai
	
	

	Nepieciešams paredzēt vietu skārienjūtīgam displejam, portatīvā datora novietošanai, izvelkamu klaviatūras un peles paliktni
	
	

	Aizmugurējām un priekšējām durvīm jābūt atveramām visā tribīnes lielumā priekš tehnikas apkopes
	
	

	Nepieciešams paredzēt aparatūras montāžas sliedes un aparatūras dzesēšanu
	
	

	Izmēri ne lielāki kā 1300mm platumā, 1300mm augstumā, 900mm dziļumā
	
	

	Piedāvājumam nepieciešams iekļaut tribīnes rasējumu
	
	

	Interaktīvs displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Planšete reaģē tikai uz rakstāmā pieskārienu
	
	

	Izmērs 24” (+/-1”)
	
	

	Izšķirtspēja vismaz 4K
	
	

	Iebūvēti pieslēgumi vismaz:
1xHDMI
1xDP
1xUSB-C
2xUSB
1xAudio
	
	

	Kontrasts vismaz 1200:1
	
	

	Spilgtums vismaz 220 cd/m2
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 10ms
	
	

	Rakstāmā jūtība vismaz 8191 līmeņi
	
	

	Komplektā: 1x bez bateriju, elektromagnētisks rakstāmais, galda statīvs
	
	

	Kontroles panelis

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Iekārta paredzēta lietotājam, kurš ērti var manipulēt ar visām pieslēgtajām iekārtām pie kontroles procesora
	
	

	Iekārtu iespējams pieslēgt pie jebkura LAN tīkla rozetes, novietot uz galda un tā tiek savienota tikai ar vienu tīkla kabeli, pa kuru tiek nodrošināta visa komunikācija un arī barošana
	
	

	Iespējams izveidot individuālu lietotāja saskarsmi
	
	

	Iekārtu paredzēts novietot uz galda
	
	

	Ekrāna izmērs ne mazāks kā 17cm pa diagonāli un izšķirtspēja ne mazāka kā 1024x600
	
	

	Kapacitīvā skārienjūtīgā tehnoloģija
	
	

	Priekšējā daļa sastāv no viena izturīga, pret skrāpējumiem droša stikla no malas līdz malai
	
	

	Displejā iebūvēti skaļruņi, kustību sensors, gaismas sensors, vismaz divu krāsu LED diodes, kuras parāda par iekārtu gatavību.
	
	

	Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu
	
	

	Izmēri ne lielāki kā 125x190x90mm
	
	

	Svars ne lielāks kā 1kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Kontroles procesors

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Iekārtai jābūt vismaz diviem abpusējās komutācijas RS232 kontroles portiem un vienam vienvirziena RS232 kontroles portam, vismaz četriem digitāliem ieejas/izejas kontroles portiem, vismaz diviem relejiem un LAN pieslēgumam
	
	

	Iekārtā iebūvēta vismaz 8 GB atmiņa un 1 GB RAM atmiņa
	
	

	Iekārta spēj vadīt vismaz 32 tīkla iekārtas
	
	

	Iekārta atbalsta makro komandas, iekšējos mainīgos lielumus un iekārtu monitorēšanu
	
	

	Iespēja caur tīklu pieslēgt vismaz 4 papildus kontroles procesorus un veidot no tā grupu
	
	

	Iespēja caur tīklu pieslēgt kontroles pogu paneļus un skārienjūtīgos displejus ar individuāli izveidojamu lietotāja saskarsmi
	
	

	Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu
	
	

	Iespēja iekārtu pārvaldīt attālināti caur interneta pārlūkprogrammu
	
	

	Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla
	
	

	Piedāvātais kontroles procesors saderīgs ar klienta esošo Cisco videokonferenču iekārtu un spēj izveidot individuālu lietotāja saskarsmi uz Cisco skārienjūtīgā paneļa
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Bibliotēka 520. telpa

	Profesionāls displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 85”
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7
	
	

	Attēla dinamiskais diapazons vismaz HLG vai HDR10
	
	

	Paneļa tips LCD, VA
	
	

	Paneļa tehnoloģija - tiešais LED
	
	

	Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 650 cd/m2
	
	

	Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 58%
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 6000:1
	
	

	Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 500 000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 16ms
	
	

	Krāsu gamma ne mazāk kā 92%
	
	

	Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās
	
	

	HTML5 platforma
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4
USB x 2
Kompozītais video x 1
RS232 x 1
LAN x 1
Audio ieeja x 1
Audio digitālā izej x 1
	
	

	Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast
	
	

	Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W
	
	

	Izmēri ārējie displejam 1900x1090x70 mm (+/-2mm)
	
	

	Svars 44kg (+/-1kg)
	
	

	Iebūvēta Android operētāj sistēma
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 32GB
	
	

	Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu
	
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 151 W
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Profesionālā displeja sienas stiprinājums

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 67 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x100 līdz 600x400
	
	

	Stiprinājuma mehānisms atļauj displeju atvilkt no sienas 58-500 mm robežās
	
	

	Pagriežams pa labi un kreisi vismaz 60 grādu robežās
	
	

	Slīpuma regulācija vismaz +/- 5 grādi
	
	

	Paša stiprinājuma svars 9kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Iekārtu stiprināšanas panelis

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Aiz TV displeja stiprināms AV iekārtu montāžas panelis. Atvieglo AV aprīkojuma vieglu piekļuvi un slēptu uzstādīšanu aiz displejiem
	
	

	Izbīdāms uz sāniem aiz TV displeja. AV iekārtām nodrošina piekļuvi nenoņemot TV displeju no sienas
	
	

	Kravnesība ne mazāk kā 10 kg
	
	

	Nofiksējas un aizveras iestatītajās pozīcijās
	
	

	Konstrukcijas materiāls tērauds
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Videokonferenču iekārta (procesors)

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Iekārtas tips - videokonferenču procesors ar vadības iekārtu
	
	

	Iekārtas pārvaldība un kontrole izmantojot atsevišķi novietotu +/- 10’’ planšeti. Planšetei ir jābūt pilnībā saderīgai un no videokonferenču iekārtas ražotāja un tai jābūt paredzētai konkrētās iekārtas vadībai. Planšete jāpiegādā kopā ar iekārtu, savienojumam izmantojot RJ45 konektoru. 
	
	

	Planšetei jānodrošina HTTPS un SSH protokoli
	
	

	20 Mbps datu tīkla caurlaidība ar minimālajām prasībām 1080p60 no 2560 kbps
	
	

	Iekārtai jānodrošina CEC funkcija pieslēgvietām
	
	

	Video ienākošās pieslēgvietas: 3 gab. HDMI ar atbalstu 3840x2160 ar 30 kadriem sekundē un 1920 x 1080 ar 60 kadriem sekundē
1 gab. USB-C pieslēgvieta 3840x2160 ar 30 kadriem sekundē, USB pieslēgvietai ir barošanas funkcija, vismaz 15W izeju. 
	
	

	Video izejošās pieslēgvietas: 3 gab. HDMI ar atbalstu 3840x2160 ar 60 kadriem sekundē
	
	

	Atbalstāmie audio standarti: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, un Opus
	
	

	Iespējamais audio pieslēgvietu nodrošinājums: 3 gab. mini Jack, 3 gab. HDMI, 1 gab. USB-C, 1 gab. USB-A, 4 gab. PoE++. Jānodrošina pieslēgvietām AES67 protokols citu ražotāju mikrofonu pieslēgšanai
	
	

	Jāatbalsta video protokoli: H.323, SIP, WebRTC
	
	

	Kriptēšanai jānodrošina H.323, SIP, H.235 V3 un AES kriptēšana
	
	

	Jānodrošina HTTPS un SSH protokoli
	
	

	Datu tīkla pieejamas 4 gab. PoE++ pieslēgvietas ar izejošo jaudu 90W
	
	

	Jānodrošina USB-C savienojums ar datoru, atļaujot datoram lietot iekārtas kameru, mikrofonu un skaļruņus
	
	

	Jānodrošina Ipv4 un Ipv6 tīkla atbalsts 
	
	

	Iekārtai ir sertifikācija vismaz Microsoft Teams, Webex konferenču aplikācijām 
	
	

	Apple AirPlay un Miracast atbalsts
	
	

	Jānodrošina iekārtas administrēšana, pārvaldība, statistikas iegūšana no pasūtītāja vienotās videokonferenču pārvaldības platformas cisco webex cloud
	
	

	Jāveic iekārtas konfigurēšana, reģistrēšana mākoņpakalpojuma vietnē webex cloud
	
	

	Videokonferences iekārtas svars ne lielāks par 2.5 kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Videokonferences iekārtas PTZ kamera

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Iekārtai jābūt saderīgai ar piedāvāto videokonferenču iekārtu (6.4. tehniskās specifikācija punkts), iekārtai jābūt no tā paša ražotāja, kura ir videokonferenču iekārta
	
	

	Rezolūcija 1920 x 1080 ar 60 fps un 3840 x 2160 ar 30 fps
	
	

	Nodrošina vismaz 20x optisko pietuvinājumu un 12x digitālo
	
	

	Horizontālais skata leņķis 70 grādi (FOV)
	
	

	Kameras pagrieziens uz augšu/leju no -20 līdz +90 grādiem
	
	

	Kopējais kameras pagrieziens vismaz 170 grādi
	
	

	Automātiskā fokusa funkcija
	
	

	Kameras kontrole izmantojot datu tīklu (LAN)
	
	

	Video interfeiss HDMI 2.0
	
	

	Strāva 12V/3A
	
	

	Svars ne vairāk kā 1.8 kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Griestu mikrofons

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Matricu tipa mikrofons 
	
	

	Neatkarīgi regulējami 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	
	

	Datu pārraide un mikrofona barošana caur RJ-45 portu
	
	

	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	
	

	Frekvenču diapazons 125-20000Hz
	
	

	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit ar AES-256 kodēšanu
	
	

	Iespēja izvēlēties automātisku pārklājumu vai manuāli iestatāmu pārklājumu ar vismaz astoņām pārklājuma zonām
	
	

	Katru pārklājuma zonu iespējams regulēt atsevišķi un  to katrai atsevišķi izslēgt uztveršanu
	
	

	Kopējais DANTE raidīšanas kanālu skaits ne mazāk kā 10
	
	

	Jūtība ne mazāka kā -1,74 dBFs/Pa (1kHz)
	
	

	SNR ne mazāks kā 75,76 dB
	
	

	Iespēja neatkarīgi mainīt katra kanāla polaritāti, apvienošanu
	
	

	Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru
	
	

	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	
	

	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	
	

	Iespēja iekārtu montēt iekarināmos griestos 
	
	

	Iekārtas izmēri atbilst lai to ievietotu griestu plāksnes 60x60cm vietā un dziļums nepārsniedz 5,5cm, svars ne vairāk kā 5,5 kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Audio procesors

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors
	
	

	Vismaz 2 analogas audio ieejas, dinamiskais diapazons (A) 113 dB, harmoniske kropļojumi <0,05%, pretestība 9,6 KΩ
	
	

	Vismaz 2 analogas audio izejas, pretestība 80 Ω, maksimālais līnijas līmenis +20 dBV
	
	

	Vismaz viens 3,5 mm TRRS savienojums, dinamiskais diapazons (A) 99 dB, harmoniske kropļojumi <0,05%, pretestība 3,7 KΩ
	
	

	Vismaz viens USB savienojums 2.0, B-tips, audio signālu transportēšanai 2 izeju un 2 ieeju kanāliem
	
	

	Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu
	
	

	DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 10 uztveršanas (RX) un 8 pārraides (TX kanāli)
	
	

	Iekārtas barošana caur PoE+
	
	

	Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, automiksēšanai, AEC līdz 8 kanāliem, automatizēta ieeju jūtības kontrole, signāla aiztures funkcija, parametriskais ekvalaizeris
	
	

	Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu
	
	

	Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes, 19`` standarta statnes stiprinājums, USB kabelis
	
	

	Izmēri ne lielāki par 40x250x250mm
	
	

	Svars ne lielāks par 2kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Griestu skaļruņi

	Paredzamais daudzums (gab.): 6
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Griestos iebūvējams pasīvs 2-joslu skaļrunis ar Dispersijas izlīdzināšanas sistēmu
	
	

	Frekvenču josla (-10 dB) vismaz 65-20000 Hz
	
	

	Skaļruņa jauda AES ne mazāk kā 60W
	
	

	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 110 dB
	
	

	Koniskais pārklājums ne mazāk kā 130°
	
	

	Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru
	
	

	Iespēja pārslēgt transformatoru vismaz 5 režīmos diapazonā vismaz no 5-50W
	
	

	Skaļruņa izmērs vismaz 130mm
	
	

	Vismaz 1” neodīma augstfrekvences skaļrunis, koaksiāli uzstādīts, izturīgs pret laikapstākļiem
	
	

	Dekoratīvā nosedzošā reste baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī, stiprinājums uz magnētiem
	
	

	Piekļuve transformatoram un konektoram no skaļruņa priekšpuses
	
	

	Atbilstība UL2043 ugunsdrošības klasei
	
	

	Diametrs ne vairāk kā 310 mm, dziļums ne vairāk kā 210 mm, svars ne vairāk 5 kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Audio pastiprinātājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Vismaz 4x kanālu pastiprinātājs
	
	

	Izejas jauda vismaz 4x 300 W
	
	

	Iespēja apvienot divu kanālu jaudu 2x 600 W
	
	

	Iespēja izvēlēties 70/100V vai 4-8 Ω izejas
	
	

	Frekvenču diapazons vismaz 20 kH – 20 kHz, dinamiskais diapazons ≥ 100 dBA, latence < 1ms
	
	

	Vismaz 4x analogas ieejas
	
	

	Vismaz astoņas digitālas ieejas/izejas caur RJ-45 portu
	
	

	Vismaz 4x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni
	
	

	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums
	
	

	Maksimālais enerģijas patēriņš ne vairāk kā 600W
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Profesionāls displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 4
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 55”
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7
	
	

	Attēla dinamiskais diapazons vismaz HLG vai HDR10
	
	

	Paneļa tips LCD, IPS
	
	

	Paneļa tehnoloģija - tiešais LED
	
	

	Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2
	
	

	Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1%
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 1100:1
	
	

	Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Krāsu gamma ne mazāk kā 92%
	
	

	Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās
	
	

	HTML5 platforma
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4
USB x 2
Kompozītais video x 1
RS232 x 1
LAN x 1
Audio ieeja x 1
Audio digitālā izej x 1
	
	

	Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast
	
	

	Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W
	
	

	Izmēri ārējie displejam 1244x720x70 mm (+/-2mm)
	
	

	Svars 16kg (+/-1kg)
	
	

	Iebūvēta Android operētāj sistēma
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB
	
	

	Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu
	
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 92 W
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Grīdas statīvs displejam

	Paredzamais daudzums (gab.): 4
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pārvietojams statīvs displejam ar kravnesību ne mazāku kā 60kg
	
	

	Statīva kājā iebūvēts elektrības bloks ar vismaz 4x220V rozetēm
	
	

	Riteņi bloķējami, to izmērs pa diagonāli vismaz 75mm
	
	

	Piemērots displejiem ar izmēru 32”- 55”
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts līdz 700x400
	
	

	Displeja centrs no grīdas 800 mm (+/-10mm)
	
	

	Regulējams displeja slīpums no 0-90 grādiem
	
	

	Paša statīva svars 34kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Signāla dalītājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Video, audio un kontroles signālu izplatīšana pa vīto pāri
	
	

	Vismaz viena HDMI ieeja un viena cilpas HDMI izeja
	
	

	Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP
	
	

	Iekārta spēj nodrošināt ar strāvu vītā pāra uztvērējus.
	
	

	Vismaz 4x vītā pāra izejas
	
	

	Vītā pāra izejas atbalsta HDBaseT standartu
	
	

	Iekārtas vadība vismaz caur tīklu un RS232
	
	

	Iekārtai uz priekšējā paneļa gaismas indikācijas par 
	
	

	Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni ieejā (tai skaitā indicē HDCP pieprasījumu) un iekārtas pieslēgumu katrā izejā indicē katrai izejai pieslēgtās iekārtas klātbūtni un HDCP atbalstu
	
	

	Barošanas bloks iebūvēts iekārtā
	
	

	Iekārtu paredzēts montēt 19”aparatūras skapī un neaizņem vairāk kā 1U vienību
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Video signāla uztvērējs

	Paredzamais daudzums (gab.): 4
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Video signāla vītā pāra raidītājs”
	
	

	Iekārtai jābūt vismaz vienai vītā pāra ieejai, vienai HDMI izejai, vienai analogā audio signāla izejai un vienam kontroles signāla portam
	
	

	Iekārtu iespējams nodrošināt ar strāvu no video signāla raidītāja, vai no ārējā līdzstrāvas barošanas bloka. Ja iekārta pieslēgta pie barošanas bloka, tā spēj nodrošināt elektrību uztvērējam pa vīto pāri.
	
	

	Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP
	
	

	Maksimālā atbalstītā izšķirtspēja ne mazāka kā 4096x2160 punkti
	
	

	Atbalsta vismaz HDCP 2.3 standartu
	
	

	Paredzēts vītā pāra kabeļa pieslēgumam līdz 70m attālumā
	
	

	Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēma

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona
	
	

	Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts
	
	

	Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas
	
	

	Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt
	
	

	IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju.
	
	

	Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā
	
	

	Iespēja ar pogu pieslēgtā datorā saņemt atbalstīto USB video un USB audio (skaļruņa/mikrofona plūsmu) bezvadu režīmā, ja iekārtai tiek pieslēgtas USB audio un video konferenču iekārtas, lai izmantotu datorā konferenču zvaniem ar Zoom, MS Teams, u.tml. platformām
	
	

	USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS
	
	

	Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju vai AirPlay
	
	

	Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus
	
	

	HDMI video izeja, atbalsta izšķirtspēju līdz 3840x2160 punktiem. Analogā stereo izeja un HDMI iekļautā digitālā audio atbalsts
	
	

	HDMI video ieeja prezentācijas attēlošanai ar kabeli
	
	

	Vismaz 2 USB pieslēguma porti, 1 Gigabit Ethernet ports
	
	

	Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja (touch) USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta.
	
	

	Publiski pieejami ražotāja firmware atjauninājumi, lejupielādējami lietotājam.
	
	

	Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Papildus pogas bezvadu sistēmai

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju.
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas
	
	

	Zāle tiesu procesu izspēlēm

	Videokonferenču iekārta (procesors)

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Iekārtas tips - videokonferenču procesors ar vadības iekārtu
	
	

	Iekārtas pārvaldība un kontrole izmantojot atsevišķi novietotu +/- 10’’ planšeti. Planšetei ir jābūt pilnībā saderīgai un no videokonferenču iekārtas ražotāja un tai jābūt paredzētai konkrētās iekārtas vadībai. Planšete jāpiegādā kopā ar iekārtu, savienojumam izmantojot RJ45 konektoru. 
	
	

	Planšetei jānodrošina HTTPS un SSH protokoli
	
	

	20 Mbps datu tīkla caurlaidība ar minimālajām prasībām 1080p60 no 2560 kbps
	
	

	Iekārtai jānodrošina CEC funkcija pieslēgvietām
	
	

	Video ienākošās pieslēgvietas: 3 gab. HDMI ar atbalstu 3840x2160 ar 30 kadriem sekundē un 1920 x 1080 ar 60 kadriem sekundē
1 gab. USB-C pieslēgvieta 3840x2160 ar 30 kadriem sekundē, USB pieslēgvietai ir barošanas funkcija, vismaz 15W izeju. 
	
	

	Video izejošās pieslēgvietas: 3 gab. HDMI ar atbalstu 3840x2160 ar 60 kadriem sekundē
	
	

	Atbalstāmie audio standarti: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, un Opus
	
	

	Iespējamais audio pieslēgvietu nodrošinājums: 3 gab. mini Jack, 3 gab. HDMI, 1 gab. USB-C, 1 gab. USB-A, 4 gab. PoE++. Jānodrošina pieslēgvietām AES67 protokols citu ražotāju mikrofonu pieslēgšanai
	
	

	Jāatbalsta video protokoli: H.323, SIP, WebRTC
	
	

	Kriptēšanai jānodrošina H.323, SIP, H.235 V3 un AES kriptēšana
	
	

	Jānodrošina HTTPS un SSH protokoli
	
	

	Datu tīkla pieejamas 4 gab. PoE++ pieslēgvietas ar izejošo jaudu 90W
	
	

	Jānodrošina USB-C savienojums ar datoru, atļaujot datoram lietot iekārtas kameru, mikrofonu un skaļruņus
	
	

	Jānodrošina Ipv4 un Ipv6 tīkla atbalsts 
	
	

	Iekārtai ir sertifikācija vismaz Microsoft Teams, Webex konferenču aplikācijām 
	
	

	Apple AirPlay un Miracast atbalsts
	
	

	Jānodrošina iekārtas administrēšana, pārvaldība, statistikas iegūšana no pasūtītāja vienotās videokonferenču pārvaldības platformas cisco webex cloud
	
	

	Jāveic iekārtas konfigurēšana, reģistrēšana mākoņpakalpojuma vietnē webex cloud
	
	

	Videokonferences iekārtas svars ne lielāks par 2.5 kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Videokonferences iekārtas PTZ kamera

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Iekārtai jābūt saderīgai ar piedāvāto videokonferenču iekārtu (6.4. tehniskās specifikācija punkts), iekārtai jābūt no tā paša ražotāja, kura ir videokonferenču iekārta
	
	

	Rezolūcija 1920 x 1080 ar 60 fps un 3840 x 2160 ar 30 fps
	
	

	Nodrošina vismaz 20x optisko pietuvinājumu un 12x digitālo
	
	

	Horizontālais skata leņķis 70 grādi (FOV)
	
	

	Kameras pagrieziens uz augšu/leju no -20 līdz +90 grādiem
	
	

	Kopējais kameras pagrieziens vismaz 170 grādi
	
	

	Automātiskā fokusa funkcija
	
	

	Kameras kontrole izmantojot datu tīklu (LAN)
	
	

	Video interfeiss HDMI 2.0
	
	

	Strāva 12V/3A
	
	

	Svars ne vairāk kā 1.8 kg
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Video pārslēdzējs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Nodrošina vismaz 8xHDMI ieejas un vismaz 1xHDMI izeju
	
	

	Tas pārslēdz vienu no 8 ieejām uz vienu HDMI izeju
	
	

	HDMI signāla pārslēgšana no pogām uz iekārtas un tālvadības pults
	
	

	Datu pārraides ātrums vismaz 6,75 Gbps
	
	

	Kontroles, vadības pieslēgumi iebūvēti iekārtā: 1xRS232 un 1xLAN
	
	

	Atbalsta: HDCP, HDTV, EDID
	
	

	Iekārtas izmērs 1U, montējama standarta 19” “rack” skapī
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Tālvadības pults video pārslēdzējam

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Tālvadības pults paredzēta piedāvātajai iekārtai - HDMI signāla pārslēdzējs
	
	

	Uz tālvadības pults ciparu pogas vismaz no 0-9
	
	

	Ar tālvadības pulti iespējams saglabā līdz 99 komandām kā iepriekš iestatītus iestatījumus, kas jāatsauc un jāizpilda, kad nepieciešams
	
	

	Tips – infrasarkanā (IR)
	
	

	Darbības attālums vismaz 15m
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Video dalītājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Nodrošina vismaz 8xHDMI izejas un vismaz 1xHDMI ieeju
	
	

	Datu pārraides ātrums vismaz 6,75 Gbps
	
	

	Kontroles, vadības pieslēgumi iebūvēti iekārtā: 1xRS232 un 1xLAN
	
	

	Atbalsta: HDCP, HDTV, EDID
	
	

	Iekārtas izmērs 1U, montējama standarta 19” “rack” skapī
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Monitors

	Paredzamais daudzums (gab.): 6
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Ekrāna izmērs vismaz 23”
	
	

	Izšķirtspēja vismaz Full HD 1920x1080 pie 60Hz
	
	

	Spilgtums vismaz 250 cd/m2
	
	

	Paneļa tips IPS
	
	

	Kontrasts vismaz 1000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Pieslēgumi, iebūvēti monitorā:
1x DisplayPort
1x HDMI
1x VGA
4x USB 3.2
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Skaļrunis

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Saounbar – audio skaļrunis paredzēts piedāvātajam monitoram
	
	

	Frekvences 180 - 20000 Hz
	
	

	Maksimālais līmenis (SPL) vismaz 89 dB
	
	

	Jauda vismaz 3.6W
	
	

	Pieslēgums USB
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Audio procesors

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Konferenču procesors ar atvērtā tipa DSP arhitektūru ar vismaz 12 kanālu AEC procesora iespēju
	
	

	24-bit/48kHz AD/DA konvertori ar latenci ne lielāku kā 1,1 ms
	
	

	Vismaz 12 analogas audio ieejas, maksimālais ieejas līmenis ne vairāk kā +24 dBu, ieejas pretestība 12 KΩ, iespēja 48V barošana
	
	

	Vismaz 8 analogas audio izejas, izejas pretestība 200 KΩ, maksimālais izejas līmenis +24 dBu
	
	

	DANTE audio protokols ar vismaz 64x64 līnijām, primary/secondary porti
	
	

	Vismaz 8 digitālas izejas, latence mazāka par 21 μs
	
	

	Vismaz viens USB komunikācijas ports
	
	

	Vismaz viens VoIP  ports, RJ-45, vismaz divas līnijas
	
	

	Vismaz GPIO 5x5 kontroles ports
	
	

	Vismaz viens Rs-232 ports kontroles pieslēgumam
	
	

	Vismaz viens tīkla pieslēgums caur RJ-45
	
	

	Maksimālais audio kanālu apstrādes skaits ne mazāk kā 164 kanāli
	
	

	Iespēja programmēt un konfigurēt izmantojot ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu, iespēja ģenerēt aplikācijas saturu attālinātai vadībai no planšetes vai telefona
	
	

	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	
	

	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
 vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Mikrofons ar mute pogu

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Miniatūrs lokans konferenču mikrofons ar elektreta kondensatora tipa kapsulu
	
	

	Frekvenču diapazons robežās no 50-17000 Hz
	
	

	Pretestība ne vairāk 180 Ohm
	
	

	Kapsulas polaritāte: kardioīds
	
	

	Kapsulas SPL ne lielāks kā 125 dB
	
	

	Dinamiskais diapazons vismaz 96 dB
	
	

	Lokanās daļas garums ne mazāks kā 460 mm 
	
	

	Nepieciešama kapsulas barošana 11-52 Vdc, 2.0 mA
	
	

	Uztveršanas laukums vismaz (-3 dB): 130°
	
	

	Paredzēts montēt virsmās vai atsevišķā paliktnī
	
	

	Iebūvēta Mute poga un gaismas indikācija
	
	

	Mikrofons

	Paredzamais daudzums (gab.): 5
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Miniatūrs lokans konferenču mikrofons ar elektreta kondensatora tipa kapsulu
	
	

	Frekvenču diapazons robežās no 50-17000 Hz
	
	

	Pretestība ne vairāk 180 Ohm
	
	

	Kapsulas polaritāte: kardioīds
	
	

	Kapsulas SPL ne lielāks kā 125 dB
	
	

	Dinamiskais diapazons vismaz 96 dB
	
	

	Lokanās daļas garums ne mazāks kā 460 mm 
	
	

	Nepieciešama kapsulas barošana 11-52 Vdc, 2.0 mA
	
	

	Uztveršanas laukums vismaz (-3 dB): 130°
	
	

	Paredzēts montēt virsmās vai atsevišķā paliktnī
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Mikrofona galda paliktnis

	Paredzamais daudzums (gab.): 5
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Galda paliktnis augstāk minētajiem mikrofoniem
	
	

	Paliktnim jābūt tā paša ražotāja, kā mikrofoni
	
	

	3-pin XLR tipa ligzda mikrofona ievietošanai
	
	

	Komplektā rūpnieciski pievienots balansēts audio kabelis ar 3-pin XLR konektoru
	
	

	Melnā krāsā
	
	

	Mikrofona statīva turētājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Turētājam jābūt tā paša ražotāja, kā mikrofoni
	
	

	Standarta mikrofona turētājs mikrofoniem ar diametru 20 mm, vītne atbilstoša standarta mikrofonu statīva stiprinājumam
	
	

	Mikrofona statīvs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Melns grīdas mikrofona turētājs ar vismaz trīs atbalsta kājām
	
	

	Augstuma regulācija vismaz robežās no 950 līdz 1600mm
	
	

	Izgatavots no metāla
	
	

	Kontroles procesors

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Iekārtai jābūt vismaz diviem abpusējās komutācijas RS232 kontroles portiem un vienam vienvirziena RS232 kontroles portam, vismaz četriem digitāliem ieejas/izejas kontroles portiem, vismaz diviem relejiem un LAN pieslēgumam
	
	

	Iekārtā iebūvēta vismaz 8 GB atmiņa un 1 GB RAM atmiņa
	
	

	Iekārta spēj vadīt vismaz 32 tīkla iekārtas
	
	

	Iekārta atbalsta makro komandas, iekšējos mainīgos lielumus un iekārtu monitorēšanu
	
	

	Iespēja caur tīklu pieslēgt vismaz 4 papildus kontroles procesorus un veidot no tā grupu
	
	

	Iespēja caur tīklu pieslēgt kontroles pogu paneļus un skārienjūtīgos displejus ar individuāli izveidojamu lietotāja saskarsmi
	
	

	Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu
	
	

	Iespēja iekārtu pārvaldīt attālināti caur interneta pārlūkprogrammu
	
	

	Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru
	
	

	Iekārtas korpuss izgatavots no metāla
	
	

	Piedāvātais kontroles procesors saderīgs ar klienta esošo Cisco videokonferenču iekārtu un spēj izveidot individuālu lietotāja saskarsmi uz Cisco skārienjūtīgā paneļa
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Audio ieraksta procesors

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Daudzceļu ieraksta un atskaņošanas iekārta
	
	

	Iespēja atskaņot un ierakstīt vismaz līdz 64 neatkarīgiem audio kanāliem 48 kHz/24-bit izšķirtspējā vai 32 neatkarīgiem audio kanāliem 96 kHz/24-bit izšķirtspējā
	
	

	Pilnībā saderīga ar Pro Tools sistēmu
	
	

	Komplektā vismaz 240 Gb/480 Gb 2,5 `` ATA SSD ieraksta disks
	
	

	Iespēja ievietot vismaz līdz divām ieejas/izejas audio interfeisu kartēm (versijas: MADI optiskā/koaksiālā; MADI koaksiāla, DANTE, AES/EBU, analog audio)
	
	

	Vismaz SMPTE LTC sinhronizācija, video references un WC ieeja
	
	

	Iespēja kontrolēt caur RS-422 portu
	
	

	Iebūvēta 1Gb LAN tīkla karte
	
	

	Iespēja kontrolēt attālināti izmantojot ražotāja aplikāciju vai kontroles iekārtu
	
	

	Uz priekšējā paneļa izvietota austiņu izeja ar skaļuma regulēšanas iespēju
	
	

	Uz priekšējā paneļa izvietotas navigācijas pogas izvēlnei
	
	

	Uz priekšējā paneļa izvietots iebūvēts krāsains LCD ekrāns
	
	

	Iekārta atbilst 1U standarta statnes 19`` izmēram
	
	

	Audio ieraksta procesora audio karte

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Augstāk minētajai audio ieraksta sistēmai ievietojama un saderīga karte ar DANTE protokola nodrošināšanas funkciju. 
	
	

	Iespēja nodrošināt vismaz līdz 64 kanālu datu apmaiņu 44k/48 kHz semplēšanas frekvencē vai līdz 32 kanālu datu apmaiņu 88.2k/96kHz semplēšanas frekvencē
	
	

	Vismaz divi RJ45 tipa konektoru ligzdas DANTE PRIMARY un SECONDARY funkciju nodrošināšanu
	
	

	1Gb tīkla standarts 1000BASE-T
	
	

	Aparatūras skapis

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Metāla aparatūras 19” skapis
	
	

	Dziļums vismaz 600mm
	
	

	Augstums ne lielāks kā 500mm
	
	

	Ietilpība vismaz 9U vienības
	
	

	Integrētas aparatūras stiprināšanas sliedes ar M6 vītni iekārtunostiprināšanai
	
	

	Iespēja montēt uz sienas ar vismaz diviem stiprinājumiem – augšā un apakšā
	
	

	Iespēja novietot uz grīdas un ieskrūvēt riteņus vai regulējamas kājiņas
	
	

	Priekšējās un sānu durvis noņemamas
	
	

	Materiāls – metāls melnā krāsā
	
	

	Integrēti kabeļu kārtošanas mehānismi
	
	

	Ierakstu telpa nr. 521

	Ieraksta sistēma

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Vienlaicīgi spēj ierakstīt un samiksēt vismaz līdz trīs FULL HD 30fps izšķirtspējas video un audio kanāliem no dažādiem avotiem un nodrošina samiksētā satura straumēšanu internetā
	
	

	Video ieejas vismaz 1x 3G-SDI, 2x HDMI, 2x USB 3.0, RTSP, NDI|HX, SRT
	
	

	Audio ieejas vismaz 2x XLR, 2x RCA, SDI, HDMI, USB, RTSP, SRT
	
	

	Video izejas vismaz 1x HDMI, 3x H.264/AVC
	
	

	Audio izejas vismaz 1x 3.5 mm audio Jack, RTSP, SRT, HDMI audio
	
	

	Saturs no katra video avota var tikt ierakstīts atsevišķā failā un vienā kopējā failā atbilstoši izvēlētajam ekrāna izklājumam ar samiksētu audio visos failos
	
	

	Samiksētā satura ekrāna izklājumu iespējams mainīt pēc izvēles no planšetdatora, datora vai no iekārtas skārienjūtīgā paneļa
	
	

	Uz iekārtas izvietots vismaz 7” skārienjūtīgs ekrāns
	
	

	Nodrošina iepriekš definētus ekrāna izklājumus (pilna ekrāna, bilde bildē, bilde blakus bildei, vairāku kanālu ekrāna sadalījumu)
	
	

	Nodrošina fona attēlus un logo vismaz šādos formātos - JPEG, PNG
	
	

	Nodrošina teksta ievadi
	
	

	Iespēja sakārtot katru avotu secību, izgriezt jebkuram avotam tikai nepieciešamo informāciju
	
	

	Saderīga ar vismaz ar Panopto, Kaltura, Opencast
	
	

	Ierakstītos failus iespējams glabāt SD kartē vai SSD cietajā diskā
	
	

	Uzglabāto datu formāts vismaz AVI, MOV, MP4, MPEG-TS
	
	

	Atbalsta straumēšanas protokolus vismaz MPEG-TS, FLV, RTSP, SRT, HLS, RTMP, RTMPS, HLS
	
	

	Iekārtai jānodrošina vadība caur iebūvēto tīmekļa platformu, skārienjūtīgo ekrānu uz priekšējā paneļa
	
	

	Iespēja pieslēgt iekārtai klaviatūru un peli tās vadībai
	
	

	Jāatbalsta kontroles valdību caur tīklu un RS232
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai
 pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	PTZ kamera

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Kameras tips PTZ NDI ar 1/2.5 inch CMOS sensoru
	
	

	Attēla palielinājums vismaz optiski 12x un vismaz digitāli 15x
	
	

	Kameras skata leņķa platums vismaz 80° (FOV)
	
	

	Izšķirtspēja 4K ar efektīvajiem pikseļiem vismaz 8.51 M
	
	

	Iespējams iestatīt vismaz 10 saglabātus kameras skatus, pozīcijas uz tālvadības pults
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz:
1x HDMI
1x SDI
1x USB
1x LAN (POE)
1x RS232-in
1x RS232-out
1x DC12V
	
	

	Komplektā kamerai NDI licence
	
	

	Komplektā: tālvadības pults un sienas/griestu stiprinājums
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Mikrofona uztvērējs

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Digitālais bezvadu mikrofonu uztvērējs ar AES 256 šifrēšanu
	
	

	Darbības rādiuss vismaz līdz 100m
	
	

	RF apgabala joslas platums vismaz līdz 72 MHz
	
	

	Iespēja izmantot vismaz līdz 60 kanāliem vienā apgabala joslā
	
	

	Iespēja izmantot vismaz līdz 22 kanāliem 8 MHz TV kanālā
	
	

	RF jūtība ne mazāka kā -97dBm
	
	

	Audio frekvenču diapazons vismaz 20Hz – 20kHz
	
	

	24-bit/48kHz AD/DA konvertera aizture ne lielāka kā 2,9 ms
	
	

	Audiosignāla dinamiskais diapazons (A) 120 dB, harmoniskie kropļojumi <0,1%
	
	

	Divas antenu BNC ieejas ar 50 Ω pretestību, komplektā ¼ viļņa antenas
	
	

	Pastiprinājuma diapazons vismaz -18 līdz +42 dB (ar soli ne lielāku kā 1 dB)
	
	

	XLR un TRS tipa izejas ar Phantom barošanas aizsardzību
	
	

	Pārslēdzams -30dB vājinātājs
	
	

	Vismaz viens RJ-45 10/100 Mbit/s pieslēgums iekārtu programmnodrošinājuma lejupielādei, frekvenču salāgošanai un kontrolei
	
	

	Multifunkcionāls displejs, iespēja mainīt dažādus informatīvus parametrus, izmantot iebūvēto RF skeneri
	
	

	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums, komplektā statnes stiprinājums, visi nepieciešamie kabeļi un savienojumi stiprināšanai aparatūras skapī
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Jostas mikrofona raidītājs

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Jostas bezvadu raidītājs, saderīgs ar piedāvājumā iekļauto bezvadu uztvērēju
	
	

	Raidīšanas attālums līdz vismaz līdz 100m
	
	

	4-kontaktu ligzda (TA4M) mikrofona pieslēgumam
	
	

	Pretestība 1 MΩ, maksimālais ieejas signāla līmenis 8,5 dBV
	
	

	Raidīšanas jauda pārslēdzama 1 mW vai 10 mW
	
	

	Informatīvais displejs
	
	

	Sinhronizācija ar uztvērēju caur IR portu
	
	

	Iespēja bloķēt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, mainīt raidīšanas jaudu, pastiprinājumu
	
	

	Modulācijas tips: digitāls
	
	

	Barošana ar 2x AA tipa baterijām vai vairākkārt uzlādējamiem litija jonu specializētiem akumulatoriem
	
	

	¼ viļņu antena
	
	

	Integrēts atsperīgs turētājs
	
	

	Alumīnija korpuss, melns
	
	

	Izmēri ne vairāk kā  90 x 70 x 30 mm, svars ne vairāk kā 150 g
	
	

	Komplektā maciņš glabāšanai, 2xAA tipa baterijas
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Piespraužams mikrofons

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Piespraužams mikrofons priekš piedāvājumā iekļautā bezvadu jostas raidītāja
	
	

	Duālas diafragmas, kondensatoru tipa kapsula, izmērs ne vairāk par 5,5mm
	
	

	Apļa (omnidirectional) polaritāte
	
	

	Frekvenču josla vismaz 20Hz -20kHz
	
	

	Jūtība ne mazāka kā -42.5 dBV (7.5 mV)
	
	

	SNR ne mazāk kā 63,0 dB
	
	

	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāks kā 132 dB
	
	

	Dinamiskais diapazons 101,0 dB
	
	

	MTQG konektors, kabeļa garums ne vairāk kā 1,7m
	
	

	Krāsa: tan
	
	

	Atbilstība IP57 drošības klasei
	
	

	Komplektā glabāšanas maciņš, vējsargu komplekts, universāls stiprinājums
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Mikrofons tips nr. 1

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Shotgun tipa mikrofons
	
	

	Elektrēta kondensatora tipa kapsula
	
	

	Hiperkardioīda polaritāte
	
	

	Frekvenču josla vismaz 65Hz -20kHz
	
	

	Jūtība ne mazāka kā -33,5 dBV
	
	

	SNR ne mazāk kā 79,0 dB
	
	

	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāks kā 132 dB
	
	

	Dinamiskais diapazons 117,0 dB
	
	

	Komplektā glabāšanas maciņš, universāls stiprinājums
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Mikrofons tips nr. 2

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Dinamiskā tipa mikrofons
	
	

	Jūtība ne mazāka kā -59dB
	
	

	Frekvenču josla vismaz 50Hz -20kHz
	
	

	Iebūvēti frekvenču filtri, zemo frekvenču filtrs, vidējo frekvenču pastiprinājums
	
	

	150 omu pretestība
	
	

	Piekares sistēma, kas savietojama ar mikrofonu pantogrāfiem.
	
	

	Komplektā jāiekļauj grozāms mikrofona pantogrāfs
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Audio pults

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Digitālais audio mikseries ierakstu studijām
	
	

	Vismaz 4x mikrofonu ieejas
	
	

	Vismaz 2x analogās stereo ieejas
	
	

	Vismaz 4x austiņu izejas
	
	

	Vismaz 2x analogās stereo izejas
	
	

	USB pieslēgums ar vismaz 14x4 audio kanāliem
	
	

	Vismaz 10” skārienjūtīgs ekrāns
	
	

	Vismaz 9x faderi
	
	

	Iebūvēts mikrofonu auto mikseris
	
	

	Austiņas tips nr. 1

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Audio austiņas, uzliekamas uz auss
	
	

	Neodīms magnēts
	
	

	Skaļruņa izmērs vismaz 40mm
	
	

	Frekvenču josla vismaz 10Hz -20kHz
	
	

	Pretestība ne mazāka kā 63Ohms
	
	

	Jūtība vismaz 106db
	
	

	Kabeļa garums vismaz 2.5m
	
	

	Austiņas tips nr. 2

	Paredzamais daudzums (gab.): 2
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Slēgtā tipa austiņas
	
	

	Dinamiskā tipa elementi, 40mm
	
	

	Frekvenču josla vismaz 40Hz-22kHz
	
	

	Pretestība ne mazāka kā 40Ohms
	
	

	Jūtība – vismaz 97dB/mW
	
	

	Maksimālais pieļaujamais ieejas signāla līmenis – 500 mW
	
	

	1/8 TRS spraudnis ar ¼” izmēra adapteri
	
	

	Atvienojams pieslēguma kabelis
	
	

	Profesionāls displejs

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 55”
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7
	
	

	Attēla dinamiskais diapazons vismaz HLG vai HDR10
	
	

	Paneļa tips LCD, IPS
	
	

	Paneļa tehnoloģija - tiešais LED
	
	

	Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2
	
	

	Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1%
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 1100:1
	
	

	Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Krāsu gamma ne mazāk kā 92%
	
	

	Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās
	
	

	HTML5 platforma
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4
USB x 2
Kompozītais video x 1
RS232 x 1
LAN x 1
Audio ieeja x 1
Audio digitālā izej x 1
	
	

	Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast
	
	

	Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W
	
	

	Izmēri ārējie displejam 1244x720x70 mm (+/-2mm)
	
	

	Svars 16kg (+/-1kg)
	
	

	Iebūvēta Android operētāj sistēma
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB
	
	

	Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu
	
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 92 W
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Displeja sienas stiprinājums

	Paredzamais daudzums (gab.): 1
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 67 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x100 līdz 600x400
	
	

	Stiprinājuma mehānisms atļauj displeju atvilkt no sienas 58-500 mm robežās
	
	

	Pagriežams pa labi un kreisi vismaz 60 grādu robežās
	
	

	Slīpuma regulācija vismaz +/- 5 grādi
	
	

	Paša stiprinājuma svars 9kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Telpu rezervācija

	Zāles rezervācijas panelis

	Daudzums (gab.): 12
	

	Preces ražotājs:
	

	Preces modelis:
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Skārienjūtīgs 10 (+/- 0.5) collu ekrāns LCD ekrāns ar pretatspīduma (anti-glare) pārklājumu un pirkstu nospiedumu mazinošo pārklājumu (anti-fingerprint)
	
	

	Jānodrošina rezolūcija 1920 x 1200
	
	

	Iebūvētā atmiņa vismaz 4GB
	
	

	Savienojums TCP/IP
	
	

	jānodrošina HTTPS un SSH protokols
	
	

	Iebūvētie sensori, temperatūra, mitrums, gaisa kvalitāte (TVOC)
	
	

	Jānodrošina Ad-hoc rezervācija
	
	

	Iespējams pārvaldīt plānotās sanāksmes no telpu rezervācijas kalendāra
	
	

	Iekārtā iespējams pagarināt sanāksmes laiku
	
	

	Integrācija jānodrošina ar Microsoft O365, Exchange un Google Calendar caur Webex Hybrid kalendāra servisu 
	
	

	Saderība jānodrošina ar Pasūtītāja cisco Webex un microsoft Teams aplikācijām
	
	

	Pārvaldība jānodrošina caur Cisco Unified Communications Manager vai Webex Cloud mākoņapaklojuma vietni, kā arī izmantojot Webex Assistant. Jānodrošina vienota atjaunojumu un konfigurācijas likšana uz visiem reģistrētajiem sienas paneļiem vienlaicīgi. 
	
	

	Izmēri ne lielāki par 6.9 x 24.2 x 16.4 cm (H x L x D)
	
	

	Svars ne vairāk kā 1kg
	
	

	Jānodrošina komplektā sienas stiprinājums
	
	

	Sienas panelim pieejami 3 krāsu LED indikatori, par telpas aizņemtību, 360 attēlojams (zaļš - telpa ir brīva, dzeltens – tuvojas sanāksme, sarkans – telpa aizņemta)
	
	

	Iekārtas strāvas padeve jānodrošina caur PoE
	
	

	Jānodrošina 3 gadu ražotāja garantija
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām 
vai 
pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.
	
	

	Palīgmateriāli (vadi, savienojumi, konektori) 

	Serveru skapis (tips 1)

	Jānorāda ražotājs un modelis
	
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese vai iesniegtās tehnisko datu lapas faila nosaukumu un lappusi, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Uz grīdas novietojams
	
	

	19”, 12U, 600x600mm
	
	

	Stikla durvis
	
	

	Koka vai koka imitācijas virsma kas pieļauj nelielu mantu novietošanu
	
	

	1U, 19” 230V elektrības rozešu bloks ar slēdzi
	
	

	1U, 19” kabeļu organizators
	
	

	Serveru skapis (tips 2)

	Jānorāda ražotājs un modelis
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese vai iesniegtās tehnisko datu lapas faila nosaukumu un lappusi, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Pie sienas stiprināms
	
	

	19”, 12U, 600x600mm
	
	

	Stikla durvis
	
	

	1U, 19” 230V elektrības rozešu bloks ar slēdzi
	
	

	1U, 19” kabeļu organizators
	
	

	Universālais sienas stiprinājums 3U

	Jānorāda ražotājs un modelis
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese vai iesniegtās tehnisko datu lapas faila nosaukumu un lappusi, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	19" rāmjakonstrukcija
	
	

	Izmērs 2U
	
	

	Skrūvju vietas stiprināšanai pie vertikālām konstrukcijām
	
	

	Materiāls- metāls, ne plānāks kā 1,5 mm
	
	

	Universālais sienas stiprinājums 4U

	Jānorāda ražotājs 
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese vai iesniegtās tehnisko datu lapas faila nosaukumu un lappusi, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	19" rāmja konstrukcija
	
	

	Izmērs 3U
	
	

	Skrūvju vietas stiprināšanai pie vertikālām konstrukcijām
	
	

	Materiāls- metāls, ne plānāks kā 1,5 mm
	
	

	Nepārtrauktās barošanas avots (UPS)

	Jānorāda ražotājs un modelis
	

	Vismaz 650VA Line-Interactive
	
	

	Vismaz 6 iekārtu pieslēgvietas
	
	

	Komplektā ar 12v bateriju
	
	

	XLR konektors - Spraudnis

	Jānorāda ražotājs un modelis
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	XLR – M tipa konektors metāla korpusā
	
	

	Krāsa melna
	
	

	Pretestība ne lielāka kā 3mΩ
	
	

	Vismaz IP 40 drošības klase
	
	

	Atbilst vismaz šādiem standartiem - IEC 61076-2-103 un IEC 68-2-20
	
	

	XLR konektors - Ligzda

	Jānorāda ražotājs un modelis
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	XLR – F tipa konektors metāla korpusā
	
	

	Krāsa melna
	
	

	Pretestība ne lielāka kā 3mΩ
	
	

	Vismaz IP 40 drošības klase
	
	

	Atbilst vismaz šādiem standartiem - IEC 61076-2-103 un IEC 68-2-20
	
	

	Mikrofonu kabelis

	Jānorāda ražotājs un modelis
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Mikrofonu kabelis PVC apvalkā
	
	

	Dzīslu šķērsgriezums vismaz 0.22 mm²
	
	

	Pretestība ne lielāka kā 85Ω/km
	
	

	Datortīkla kabelis UTP Cat 5e

	Jānorāda ražotājs un modelis
	

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	

	Kabeļu kanāls grīdas

	Jānorāda ražotājs un modelis
	

	Virsmas materiāls- alumīnijs
	

	Izmēri- ne mazāk kā 18mm x75mm
	
	

	Krāsa- gaiši pelēka (nekrāsots alumīnijs)
	
	

	Kabeļu kanāls sienas

	Jānorāda ražotājs un modelis
	

	Materiāls- PVC
	
	

	Izmēri 40mmx40mm
	
	

	Krāsa- balta (pēc pasūtītāja pieprasījuma un savstarpēji saskaņojot krāsa var būt cita)
	
	

	HDMI kabelis 

	Atbalsta vismaz HDMI 2.0 
	
	

	Nodrošina 4K video caurlaidību ar 60Hz vismaz 5M garumā
	
	








2. Iekārtu uzstādīšana:
	
	[bookmark: _Hlk497205368]Nr. p.k.
	 Prasības attiecībā uz sniedzamo pakalpojumu

	1.1.
	Atbilstoši līgumā noteiktajai darba stundas likmei, Pretendents piegādā un uzstāda iekārtas ar savu transportu un personālu Tieslietu akadēmijas telpās Rīgā, 11.novembra krastmala vai citā pasūtītāja norādītā vietā Rīgas teritorijā.

	1.8.
	Iekārtu piegāde un uzstādīšana notiek 40 (četrdesmit) darbdienu laikā, no pieteikuma brīža, iekārtas var tikt pasūtītas vairākos pieteikumos un visa līguma darbības laikā. Uzstādīšana notiek, ievērojot iestādes darba laiku (pirmdienās no plkst. 08:30 līdz 17:15, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:30 līdz 17:15, piektdienās no 08:30 līdz 16:00).

	1.9
	Izstrādā iekārtu novietojuma un kabeļu izvadu projektu katrai telpai, ko saskaņo ar pasūtītāju, lai nodotu būvniekam ēkas remontdarbu laikā.

	2.0.
	Pēc saskaņotā plāna, ierīko nepieciešamos kabeļus, savienojošos vadus maskē telpās paredzētajās kabeļu kanālos, ja telpā tādi ir, vai ar maskējošiem palīgmateriāliem.

	2.1.
	Piegādā un instalēšanā lieto stiprinājumus un savienojošos vadus, virsapmetuma kabeļu kanālus un citus nepieciešamos palīgmateriālus multimediju iekārtu uzstādīšanai. Pēc iespējas visi savienojošie vadi ir jāinstalē aiz telpas konstruktīvajiem elementiem (piemēram, virs iekārtajiem griestiem, aiz ģipškartona sienas, zem grīdlīstes, mēbelēs u.tml.). Ja savienojošie vadi tiek instalēti ārpus telpas konstruktīvajiem elementiem, tad tie ir jāievieto kabeļu kanālos. Uz grīdas esošie vadi ir jāinstalē grīdas kanālos ar pusapaļu virsmu; vadu stiprināšana tikai ar līmlenti vai tamlīdzīgiem līdzekļiem nav pieļaujama. Vadiem ir jāveic kabeļu marķējums vismaz kabeļu galos.

	2.5.
	Veic visu iekārtu konfigurēšanu un programmēšanu, lai nodrošinātu savstarpēju sadarbību.

	2.6.
	Veic visu iekārtu salāgošanu, noskaņošanu un demonstrē Pasūtītāja norādītajai kontaktpersonai visu sistēmu kopdarbībā.

	2.7.
	Paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par iekārtu uzstādīšanu un nodošanu.

	2.8.
	Atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam nodrošina iekārtu papildus konfigurāciju, pārvietošanu, personāla apmācības un cita veida pakalpojumus, kas saistīti ar piegādāto iekārtu lietošanu.



3. Garantija un problēmu risināšana
	Nr. p.k.
	Prasības attiecībā uz sniedzamo pakalpojumu

	1.1.
	Garantijas termiņi no katras iekārtas uzstādīšanas brīža par uzstādītajiem materiāliem ir jānodrošina līdz ražotāja garantijas beigšanās laikam. Jānodrošina vismaz 2 gadu garantija precēm, ja vien tehniskajā specifikācijā nav minēts lielāks termiņš kādai konkrētai precei, tad jānodrošina norādītais.  

	1.2.
	Visām piegādātajām precēm un palīgmateriāliem jābūt jauniem, rūpnīcas oriģinālajā iepakojumā, nedrīkst būt atjaunoti vai restaurēti.

	1.3.
	Radušās problēmas jābūt iespējams pieteikt elektroniski (elektroniskais pasts) un pa tālruni. Pieteikšanas laiks – pirmdienās no plkst. 08:30 līdz 17:15, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:30 līdz 17:15, piektdienās no 08:30 līdz 16:00.

	1.4.
	Maksimālais reakcijas laiks – viena stunda pēc problēmas pieteikšanas.

	1.5.
	Problēmu novēršanas laiks uz vietas nedrīkst būt ilgāks par 3 (trīs) darbdienām pēc pieteikuma nosūtīšanas (pieteikuma nosūtīšanas dienu ieskaitot), ierodoties pie pasūtītāja, ja problēmu nav iespējams novērst minētajā termiņā, tad pretendents nodrošina preces aizstāšanu ar līdzvērtīgu preci, aizstāšana ar jaunu, līdzvērtīgu preci nevar būt ilgāka par 10 (desmit) darbdienām. 






4. Iekārtu apkalpošana, apkope garantijas laikā un remonts pēc garantijas termiņa beigām

	Nr. p.k.
	Prasības attiecībā uz sniedzamo pakalpojumu

	1.1.
	Pretendents sniedz pakalpojumu (iekārtu diagnostiku, remontu, defektācijas aktu sastādīšanu, u.c.) ar savu transportu un personālu.

	1.2. 
	Pretendentam jānodrošina uzstādīto iekārtu remonts un apkope atbilstoši stundas likmei par darbiem, kuru veicot tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts, kas ietver iekārtu darbaspēju pārbaudi, tīrīšanu, remontu, konfigurēšanu, ierīču pievienošanu u.c. darbus pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

	1.3.
	Pretendents, pēc Pasūtītāja pieprasījuma (pieprasījumu veic pa e-pastu vai telefonu) veic iekārtu, detaļu piegādi un uzstādīšanu vai nomaiņu ar savu transportu.

	1.4.
	Problēmu novēršanas laiks nedrīkst būt ilgāks par 5 (piecām) darbdienām pēc pieteikuma nosūtīšanas (pieteikuma nosūtīšanas dienu ieskaitot), ierodoties pie pasūtītāja;

	1.5.
	Visām detaļām un palīgmateriāliem jābūt jauniem, rūpnīcas oriģinālajā iepakojumā, nedrīkst būt atjaunoti vai restaurēti.

	1.6.
	Pretendents sniedz apmācības un instrukcijas par iekārtu lietošanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.





