Apspriede

Atklātam konkursam

 “Meža mašīnu noma”

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu, bez PVN, katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

Līguma darbības laiks: 2024.gada 01.oktobris – 2026.gada 30.jūnijs

Meža mašīnas nomas periods katrā līguma darbības gadā:
2024.gada 01.oktobris – 2025.gada 30.jūnijs, paredzamais izmantošanas apjoms: 1400 stundas;
2025.gada 01.septembris – 2026.gada 30.jūnijs, paredzamais izmantošanas apjoms: 1400 stundas.

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina un cenā jāiekļauj nomas mašīnas atvešana norādītajos datumos un nomas mašīnu aizvešana norādītajos datumos pasūtītāja adresē: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001





Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Harvestera noma

	Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Minimālās tehniskās prasības
Parametri
	Pretendenta piedāvājums

	Bāze

	1.
	Ražošanas gads
	sākot no 2020 gada, nevairāk kā 12000 motorstundas
	

	2.
	Dzinēja izmešu emisijas klase
	EPA Final Tier 4, EU Stage V, klase
	

	3.
	Dīzeļdzinēja jauda, kW
	vismaz 190 kW
	

	Transmisija

	1.
	Riteņu skaits, gab.
	6 vai 8 riteņu
	

	2.
	Riepu platums, mm
	700<
	

	3.
	Riteņu diska diametrs, collas
	24.5’’ vai 26.5” 
	

	4.
	Kāpurķēdes
	Komplektācijā iekļautas 1 pāris kāpurķēdes atblstošas tehnikas riteņu modelim ar montāžas atslēgu un papildus 3 dažādu izmēru savienojumiem
	

	Kabīne

	1.
	Kabīnes stiklojums un saules aizsargi
	aprīkots ar UV starojuma aizsargplēvēm visiem kabīnes logiem  
	

	2.
	Klimatatkontrole
	Jānodrošina
	

	3.
	Operatora sēdeklis
	aprīkots ar paaugstināta komforta operatora sēdekli 
	

	4.
	Darba gaismas tehnikai
	aprīkots LED gaismas lukturiem ne mazāk kā 14 gab. uz tehnikas
	

	Manipulators/harvestera galva

	1.
	Manipulatora maksimālās izlīces garums, metri
	10 m vai vairāk
	

	2.
	Harvestera galva
	Maksimālā ruļļu atvēršana 620mm<;
Maksimālais nozāģēšanas diametrs 640mm <
	

	3.
	Sortimentu marķēšana
	Jānodrošina sortimentu marķēšanas sistēma ar divām dažādām krāsām
	

	Papildaprīkojums

	1.
	Elektroniskais dastmērs
	Jānodrošina
	

	2.
	Tehnikas vadības sistēma
	aprīkots ar tehnikas ražotāja izstrādātu un uzstādītu PC/Windows® vidē funkcionējošu datoru, kas nodrošina produkcijas uzskaiti, darba laiku uzskaiti, degvielas patēriņa uzskaiti, kā arī visu atskaišu nosūtīšanu no mašīnas datora uz e-pastu
	

	3.
	Degvielas un hidrauliskās eļļas uzpilde
	aprīkots ar integrētu elektrisko degvielas un hidrauliskās eļļas uzpildes sūkņiem un uzpildes caurulēm.
	

	4.
	Ugunsdzēšamais aparāts
	jānodrošina
	

	5.
	Ugunsdzēsības sistēma
	Jānodrošina autonomā ugunsdzēsības sistēma
	

	6.
	Autonomā apsilde
	aprīkots ar dīzeļdegvielu darbināmu  autonomās darbības iekārtu, kabīnes, dzinēja un hidrauliskās eļļas apsildei  
	

	7.
	Lietošanas instrukcija Latviešu valodā. Rezerves daļu katalogs elektroniskā formātā vadības datorā.
	jānodrošina
	

	8.
	Instrumentu kaste
	Jānodrošina instrumentu kaste ar primāri nepieciešamajiem instrumentiem apkopju un sīku remontu veikšanai
	

	Serviss

	1.
	Apkopes
	Jānodrošina ražotāja periodikās apkopes, izņemot:
1.  ikdienas un iknedēļas apkopes.
2. degviela un smērvielas
	

	2.
	Remonti
	Jānodrošina pilna apjoma serviss, izņemot bojājumi, kas:
1. radušies neatbilstošas ekspluotācijas rezultātā;
2. saistīti ar dabisko nolietojumu (manipulatora/galvas hidraulikas caurules, logu slotiņas, zāģa sliede un griezējmehānisma ķēde)
	

	3.
	Reaģēšanas laiks
	Jānodrošina 24 h servisa reaģēšanas laiks 
	

	4.
	Defektu novēršana
	Jānodrošina defektu novēršana 3 darba dienu laikā. 
	

	5.
	Maiņas harvesters
	Ja defekts tiek novērsts ilgāk par 3 darba dienām, jānodrošina līdzvērtīgs maiņas harvesters 
	




Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Forvardera noma

	Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Minimālās tehniskās prasības
Parametri
	Pretendenta piedāvājums

	Bāze

	1.
	Ražošanas gads
	sākot no 2020 gada, nevairāk kā 12000 motorstundas
	

	2.
	Dzinēja izmešu emisijas klase
	EPA Final Tier 4, EU Stage V, klase
	

	3.
	Dīzeļdzinēja jauda, kW
	vismaz 150 kW
	

	Transmisija

	1.
	Riteņu skaits, gab.
	 8 riteņu
	

	2.
	Riepu platums, mm
	700<
	

	3.
	Riteņu diska diametrs, collas
	26.5” 
	

	4.
	Kāpurķēdes
	Komplektācijā iekļautas 1 pāris kāpurķēdes atblstošas tehnikas riteņu modelim ar montāžas atslēgu un papildus 3 dažādu izmēru savienojumiem
	

	Kabīne

	1.
	Kabīnes stiklojums un saules aizsargi
	aprīkots ar UV starojuma aizsargplēvēm visiem kabīnes logiem  
	

	2.
	Klimatatkontrole
	Jānodrošina
	

	3.
	Operatora sēdeklis
	aprīkots ar paaugstināta komforta operatora sēdekli 
	

	4.
	Darba gaismas tehnikai
	aprīkots LED gaismas lukturiem ne mazāk kā 14 gab. uz tehnikas
	

	Manipulators, kravas nodalījums

	1.
	Manipulatora maksimālās izlīces garums, metri
	10 m vai vairāk
	

	2.
	Sortimentu kauss
	Tilpums 0,26 m3<
	

	3.
	Kravas nodalījums
	Jānodrošina kravas nodalījums 4,5m2< un iespēja 3m garu sortimentu iekraut divās rindās
	

	Papildaprīkojums

	1..
	Tehnikas vadības sistēma
	aprīkots ar tehnikas ražotāja izstrādātu un uzstādītu PC/Windows® vidē funkcionējošu datoru, kas nodrošina produkcijas uzskaiti, darba laiku uzskaiti, degvielas patēriņa uzskaiti, kā arī visu atskaišu nosūtīšanu no mašīnas datora uz e-pastu
	

	2.
	Degvielas un hidrauliskās eļļas uzpilde
	aprīkots ar integrētu elektrisko degvielas un hidrauliskās eļļas uzpildes sūkņiem un uzpildes caurulēm.
	

	3.
	Ugunsdzēšamais aparāts
	jānodrošina
	

	4.
	Ugunsdzēsības sistēma
	Jānodrošina autonomā ugunsdzēsības sistēma
	

	5.
	Autonomā apsilde
	aprīkots ar dīzeļdegvielu darbināmu  autonomās darbības iekārtu, kabīnes, dzinēja un hidrauliskās eļļas apsildei  
	

	6.
	Lietošanas instrukcija Latviešu valodā. Rezerves daļu katalogs elektroniskā formātā vadības datorā.
	jānodrošina
	

	7.
	Instrumentu kaste
	Jānodrošina instrumentu kaste ar primāri nepieciešamajiem instrumentiem apkopju un sīku remontu veikšanai
	

	Serviss

	1.
	Apkopes
	Jānodrošina ražotāja periodikās apkopes, izņemot:
3.  ikdienas un iknedēļas apkopes.
4. degviela un smērvielas
	

	2.
	Remonti
	Jānodrošina pilna apjoma serviss, izņemot bojājumi, kas:
3. radušies neatbilstošas ekspluotācijas rezultātā;
4. saistīti ar dabisko nolietojumu (manipulatora/kausa hidraulikas caurules, logu slotiņas)
	

	3.
	Reaģēšanas laiks
	Jānodrošina 24 h servisa reaģēšanas laiks 
	

	4.
	Defektu novēršana
	Jānodrošina defektu novēršana 3 darba dienu laikā. 
	

	5.
	Maiņas forvarders
	Ja defekts tiek novērsts ilgāk par 3 darba dienām, jānodrošina līdzvērtīgs maiņas forvarders
	



