[bookmark: _Hlk120801220]APSPRIEDES NOTEIKUMU

“Teleskopiskā iekrāvēja ar aprīkojumu iegāde”
iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2026/12(Apspriede) 
ZIŅOJUMS
Rēzeknē, 30.07.2026.
	Pasūtītāja nosaukums un adrese:

	SIA „ALAAS”, reģ. nr. 42403013918
Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601

	

	Pasūtītāja kontaktpersona:

	Kontaktpersona:  Valdes loceklis Aigars Metlāns, Mob. +371 28359080
E-pasts: sia.alaas@inbox.lv

	

	Plānotais iepirkuma priekšmets:

	Iepirkuma priekšmets: 1 (viena) jauna, nelietota teleskopiskā iekrāvēja ar aprīkojumu iegāde saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
CPV kods: 43250000-0 (Frontālie kausa iekrāvēji)

	

	Līgums izpildes termiņš un vieta:

	Līguma izpildes laiks: līdz 9 (deviņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, ievērojot šādus starptermiņus:
	Darba nosaukums
	Darbu izpildes laiks

	Teleskopiskā iekrāvēja ar kausu iegāde

	9 (deviņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas 

	Teleskopiskā iekrāvēja ar kausu garantijas apkalpošana
	12 (divpadsmit) mēneši no Iekrāvēja piegādes laikā (apkopes līgumu slēdz pēc Iekrāvēja piegādes)




	

	Datums, kad paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:

	14.07.2026.

	

	Datums, kad dokumenti par apspriedi ar piegādātājiem publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē:

	14.07.2026.

	

	Apspriedes tiesiskais pamatojums:

	Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrā daļa, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

	

	Piegādātāju komentāru/priekšlikumu iesniegšanas termiņš:

	Līdz 2026.gada 30.jūlijam (ieskaitot), rakstiskā formātā iesūtot uz kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi: sia.alaas@inbox.lv.

	

	Apspriedes dalībnieki, kuri iesnieguši komentārus/priekšlikumus:

	Apspriedē piedalījās 3 (trīs) ieinteresētie piegādātāji.

	

	[bookmark: _Hlk175125959]Ieinteresēto piegādātāju komentāri /priekšlikumi un pasūtītāja pieņemtais lēmums un atbildes uz jautājumiem:

	Apspriedē piedalījās:
SIA “INTRAC Latvija”, SIA “WM-SERVISS”, SIA “Agritech”,SIA “ARMUSS”

 Apspriedes dalībnieku sniegto komentāru apkopojums un komisijas secinājumi (teksts pielikumā Nr. 1).



Izraksts pareizs
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                   A.Metlāns    


ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



















1.pielikums
Apspriedes dalībnieku sniegtie komentāri

1. Tehniskā specifikācija 
	Nr.p.
.k.

	Tehniskās
specifikācijas
konkrēts punkts

	Komentārs un izmaiņu
priekšlikuma pamatojums

	Priekšlikums izmaiņām

	Komisijas secinājumi

	9.
	Maksimālais kopējais augstums (ar kabīni): 
Ne vairāk kā 2420 mm.
	Ļauj piedāvāt mūsdienīgus un ergonomiskus modeļus, kas uzlabotu operatora darba vidi
	1.Ne vairāk kā 2510 mm.

2. Priekšlikums izņemt šo punktu, jo šāds ierobežojums samazina konkurenci un neietekmē citus iekrāvēja parametrus, piemēram apgriešanās rādiusu, dzinēja jaudu, utt. Ražotāji nenorāda šo parametru pēc vienota standarta. Daži ražotāji norāda kabīnes augstumu bez rotējošas dzeltenās bākuguns, savukārt citi norāda ar dzelteno bākuguni. Bez tam kopējais augstums mainās atkarībā no iekrāvējam uzstādītām riepām. Viena ražotāja, viena modeļa, iekrāvēja augstums ar riepu izmēru 460/70R24 būs augstāks, kā tādam pašam iekrāvējam ar riepu izmēru 400/70R24. Ja ražotājs publiski ir norādījis augstumu 2430 mm, bet ar riepām 400/70R24, tad tas neatbildīs norādītajam augstumam (2430 mm) ja tiks uzstādītas citas riepas.  
	1. Atbalstīt

2. Neatbalstīt. Iegādājamās tehnikas augstums ir svarīgs rādītājs, jo pamatdarbs ar šo tehniku notiks angārā pie šķirošanas līnijas, kur tehnikas izmēriem ir nozīme.

	10.
	Maksimālais kopējais garums (nerēķinot kausu, dakšas un satvērēju) – ne vairāk kā 5100 mm
	Piedāvātā risinājuma kopējais garums ir 5140 mm. Šī minimālā novirze (40 mm) ir saistīta ar spēka agregāta un hidraulikas izvietojumu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu deklarēto pacelšanas augstumu un kravnesību. Novirze būtiski neietekmē mašīnas manevrētspēju un ekspluatācijas iespējas.
	Lūdzam akceptēt kopējo garumu ir 5140 mm. Kā pieļaujamu novirzi. 
	Atbalstīt

	11.
	Maksimālais kopējais platums – ne vairāk kā 2400 mm
	Piedāvātā risinājuma kopējais platums ir 2450 mm. Šis pārsniegums nav kritisks un būtiski neietekmē mašīnas ekspluatāciju poligona apstākļos. Platums atbilst industriālā tipa riepām, kas nodrošina nepieciešamo stabilitāti un saķeri ar virsmu.
	Lūdzam akceptēt kopējo platumu 2450 mm kā pieļaujamu novirzi.
	Atbalstīt

	13.
	Apgriešanās rādiuss – ne vairāk kā 4000 mm
	Piedāvātā risinājuma apgriešanās rādiuss ir 5155 mm. Šī atšķirība ir saistīta ar palielinātu riteņu bāzi un kopējiem izmēriem, kas nepieciešami, lai sasniegtu deklarēto pacelšanas augstumu (9855 mm) un kravnesību (3500 kg), kā arī nodrošinātu mašīnas stabilitāti darba laikā. Lielāks apgriešanās rādiuss ir kompromiss, kas nodrošina augstāku veiktspēju un drošību.
	Lūdzam akceptēt apgriešanās rādiusu 5155 mm, ņemot vērā mašīnas izmērus un veiktspējas parametrus.
	Neatbalstīt. Iegādājamās tehnikas apgriešanās rādiuss ir svarīgs rādītājs, jo pamatdarbs ar šo tehniku notiks angārā pie šķirošanas līnijas, kur tehnikas manevrēšanai ir būtiska nozīme. 

	15.
	Maksimālais pacelšanas augstums:
Ne mazāk kā 6800 mm.
	Paplašina atbilstošo modeļu loku, joprojām nodrošinot pietiekamu darba augstumu ikdienas operācijām, tai skaitā, nodrošinot 16.punktā izvirzīto prasību Maksimālā materiāla celtspēja (netto), kuru var iekraut kausā un izkraut 4500mm augstumā, kas sasniegtu 3800kg
	1. Ne mazāk kā 6230mm

2. Ierosinām šo paramtru mainīt uz 7000 mm, jo tas Pasūtītājam dos iespēju plašāk izmantot iekrāvēju. Gan augstāk uzkraujot sapresētā materiāla ķīpas, gan strādājot ar kausu veidot stāvākas kaudzes – tādā veidā ekonomējot lietderīgi izmantoto grīdas laukumu.
	Prasība nolikumā tiks svītrota

	16.
	Maksimālā materiāla celtspēja (netto), kuru var iekraut kausā un izkraut 4500mm augstumā:
	Ne mazāk kā 3500 kg.
	Priekšlikums samazināt šo prasību līdz 3250 kg, jo iekrāvēja celtspēja aprēķinot sastāv no: a) kravas svara un b) kausa pašmasas. Ja vajadzīgs pacelt 3500 kg kravu ar kausu, kā pašmasa ir 900 kg, tad iekrāvēja celtspējai jābūt 4400 kg. Šāds iekrāvējs ar 4400 kg celtspēju neiekļaujas citos izvirzītajos parametros, piemēram, svars, apgriešanās rādiuss, platums, garums.
Iekrāvējs ar 3500 kg celtspēju nespēs nodrošināt šo parametru strādājot ar kausu.
	Neatbalstīt. Prasība ir noteikta netto. Vairāki piegādātāji spēj nodrošināt šo prasību, līdz ar to, iekraujamās kravas masas samazināšana nozīmē arī darba ražīguma samazināšanu.

	17.
	Hidrauliskās sistēmas ražība: Ne mazāk kā 150 l./min.
	Šāda ražība pilnībā nodrošina visu standartā paredzēto papildaprīkojuma funkciju efektīvu darbību, tai skaitā Nodrošina visu funkciju paralēlu darbību, ieskaitot paku satvērēja papildus funkcijas darbību no operatora kabīnes (ne mazāk kā 2 papildus funkcijas).
	1.Ne mazāk kā 140 l/min

2. Priekšlikums samazināt šo prasību līdz 110 l/min, kā iepriekšējā konkursā, jo šāda prasība atrauta no citām iekrāvēja konstruktīvām īpašībām samazina konkurenci. Hidrauliskās sistēmas sūkņa ražība 150 l/min nedod informāciju par pašas hidrosistēmas uzbūvi, piemēram vai tā ir Slodzi jūtoša (Load Sensing) vai plūsmu pēc vajadzības sadaloša (Flow Sharing).. vai abu iepriekšminēto sistēmu kombinācija. Load Sensing + Flow Sharing.
Bez tam iekrāvēja hidrosūkņa ražība atrauti no hidrosistēmas hidrocilindru tilpumiem nedod priekštatu par šāda parametra nepieciešamību. Jo lielāki hidrocilindru tilpumi, jo nepieciešams lielākas ražības hidrosūknis, bet tikai teorētiski, jo Flow Sharing hidrosistēma var veiksmīgi kompensēt mazākas ražības hidrosūkni.   Tāpat iekrāvējiem strēli vada ar vadības sviru (Joystick), kas elektriski darbina sadalītāja elektriskus vārstus. Sūķna ražība nekādi neievērtē cik ātri vadības svira (joystick) sūta signālus elektriskajiem vārstiem.. Iespējams, ka iekrāvējs ar hidrosistēmas sūkņa ražību 110 l/min strādā ātrāk, kā konkursa prasībā izvirzītais iekrāvējs ar 150 l/min sūkņa ražību.
Tāpat nav skaidrs, kā tiks fiziski veikta šī parametra pārbaude pie tehnikas piegādes.
	Atbalstīt

Neatbalstīt. Jo atbalstīta prasība samazināt līdz 140 l/min.

	19.
	Transmisija: Hidrostatiska, pilnpiedziņas (4x4) ar divpakāpju sadales kārbu.
	Nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku veiktspēju, izturību un efektivitāti smagos darba apstākļos
	Powershift tipa vai līdzvērtīgu
	Atbalstīt. Prasību noteikt: Powershift tipa vai līdzvērtīgu Hidrostatiska, pilnpiedziņas (4x4) ar divpakāpju sadales kārbu

	20.
	Iekrāvēja maksimālais pārvietošanās ātrums:
	Ne mazāk kā (uz priekšu un uz aizmuguri):
1. Pārnesums - 8 km/h.
2. Pārnesums – 25 km/h.
	Ierosinām šo paramtru mainīt:
1.	Pārnesums – 12 km/h
2.	Pārnesums – 40 km/h

Jo Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka transporta līdzekļiem, kas kustās lēnāk par 30 km/h stundā jābūt aprīkotiem ar attiecīgām brīdinājuma zīmēm. 
Konkursa tehniskās specifikācijas parametros savukārt nav prasības par īpašu aprīkojumu “lēni braucošiem” transporta līdzekļiem.
	Neatbalstīt. Iegādājamā tehnika nepiedalīsies satiksmē, paredzēta darbam teritorijā.


3. Atlases prasības
	Nr.p.
.k.

	Atlases prasības
punkts
	Komentārs un izmaiņu
priekšlikuma pamatojums

	Priekšlikums izmaiņām


	
	
nav
	
	


4. Finanšu piedāvājuma prasības
	Nr.p.
.k.

	Finanšu piedāvājuma
prasības punkts
	Komentārs un izmaiņu
priekšlikuma pamatojums

	Priekšlikums izmaiņām


	
	
nav
	
	


5. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji
	Nr.p.
.k.

	Saimnieciski
izdevīgākā
piedāvājuma
vērtēšanas kritērija
prasības punkts
	Komentārs un izmaiņu
priekšlikuma pamatojums

	Priekšlikums izmaiņām


	
	
nav
	
	





5. Līgumā iekļaujamie nosacījumi
	Nr.p.
.k.

	Līguma punkts 
	Komentārs un izmaiņu
priekšlikuma pamatojums

	Priekšlikums izmaiņām

	Komisijas secinājumi

	1.
	7.2.	Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā kārtībā neapmaina nekvalitatīvo Preci pret jaunu vai nenovērš konstatētās Preces nepilnības, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu 0.5 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no Līgumcenas. Ja šajā punktā norādītais kavējums ir ilgāks nekā 15 (piecpadsmit) dienas, tad, papildu šī punkta pirmajā teikumā minētajam līgumsodam, Pasūtītājs ir tiesīgs no Piegādātāja prasīt atlīdzināt šādus zaudējumus 1) attiecīgās Preces vērtību, vai 2) attiecīgās Preces izmaksas, ja Pasūtītājs Preces trūkumus novērš pie citas, trešās personas.
	Lūdz ieviest sekojošas korekcijas Piegādes līgumā:

	7.2. Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā kārtībā neapmaina nekvalitatīvo Preci pret jaunu vai nenovērš konstatētās Preces nepilnības, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu 0.5 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no Līgumcenas. Ja šajā punktā norādītais kavējums ir ilgāks nekā 15 (piecpadsmit) dienas, tad, papildu šī punkta pirmajā teikumā minētajam līgumsodam, Pasūtītājs ir tiesīgs no Piegādātāja prasīt atlīdzināt šādus zaudējumus 1) attiecīgās Preces vērtību, ja Pasūtītājs samaksāja Piegādātājam preces vērtību, vai 2) attiecīgās Preces izmaksas, ja Pasūtītājs Preces trūkumus novērš pie citas, trešās personas.
	Atbalstīt

	
	

	
	
	





APSPRIEDES NOTEIKUMU     “Teleskopiskā iekrāvēja ar aprīkojumu iegāde”   iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2026/12(Apspriede)    ZIŅOJUMS   Rēzeknē,  30 .0 7 .202 6 .  

Pasūtītāja nosaukums un adrese:  

SIA „ALAAS”,   reģ. nr. 42403013918   Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4633   Biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV - 4601  

 

Pasūtītāja kontaktpersona:  

Kontaktpersona:    Valdes   loceklis   Aigars   Metlāns,   Mob.   +371   28359080   E - pasts:   sia.alaas@inbox.lv  

 

Plānotais iepirkuma priekšmets:  

Iepirkuma priekšmets:  1 (viena) jauna, nelietota teleskopiskā iekrāvēja ar aprīkojumu iegāde  saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.   CPV kods:  43250000 - 0 (Frontālie kausa iekrāvēji)  

 

Līgums izpildes termiņš un vieta:  

Līguma izpildes laiks: līdz 9 (deviņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, ievērojot šādus  starptermiņus:  

Darba nosaukums  Darbu izpildes laiks  

Teleskopiskā iekrāvēja ar  kausu iegāde    9 (deviņu) mēnešu laikā no līguma  noslēgšanas   

Teleskopiskā iekrāvēja ar  kausu garantijas  apkalpošana  12 (divpadsmit) mēneši no Iekrāvēja  piegādes laikā (apkopes līgumu slēdz pēc  Iekrāvēja piegādes)  

 

 

Datums, kad paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem publicēti Iepirkumu uzraudzības  biroja tīmekļvietnē :  

14 .0 7 .202 6 .  

 

Datums, kad dokumenti par apspriedi ar piegādātājiem publicēti Elektronisko iepirkumu  sistēmas tīmekļvietnē :  

14 .0 7 .202 6 .  

 

Apspriedes tiesiskais pamatojums:  

Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrā daļa, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar  piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un  prasībām.  

 

Piegādātāju komentāru/priekšlikumu iesniegšanas termiņš :  

Līdz  202 6 .gada  30 . jūlijam   (ieskaitot),  rakstiskā formātā iesūtot uz kontaktpersonas  elektroniskā  pasta adresi:  sia.alaas @ inbox .lv.  

 

Apspriedes dalībnieki, kuri iesnieguši komentārus/priekšlikumus :  

Apspriedē piedalījās  3 (trīs)   ieinteresēt ie   piegādātāj i .  

