TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Detektors ķīmisko vielu

	Pielietojums
	Pārnēsājams, rokas tipa agrīnās brīdināšanas ķīmisko vielu detektors, kas vidē detektē un klasificē ķīmiskās kaujas vielas (turpmāk - ĶKV) un toksiskos industriālos materiālus (turpmāk – TIM), paredzēts militāram lietojumam. Daudzpusīgs ķīmisko vielu detektors, ko var izmantot gan individuāli, gan grupā. Izmantojot progresīvu jonu mobilitātes spektrometrijas (IMS) tehnoloģiju, detektors nodrošina tiešsaistes, ātru un precīzu militāro ķīmisko kaujas vielu un bīstamo rūpniecisko gāzu mikrodaļiņu noteikšanu.

	Tehniskās prasības
	1. Darbības princips – atvērtā cikla nepārtrauktās gaisa plūsmas jonu mobilitātes spektrometrs.
2. Nosaka un klasificē vismaz šādas ĶKV:
	
Nr.
	
Nosaukums
	
Nosaukums 
angļu valodā
	Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
(NATO) 
militārais apzīmējums

	1.
	Zarīns
	Sarin
	GB

	2.
	Ciklozarīns
	Cyclosarin
	GF

	3.
	Luizīts
	Lewisite
	L

	4.
	Destilēts iprīts
	Sulfur mustard
	HD

	5.
	Tabūns
	Tabun
	GA

	6.
	Zomāns
	Soman
	GD

	7.
	VX
	VX
	VX

	8.
	Novičoks
	Novichok
	A-230 un A-232

	9.
	Hlorciāns
	Cyanogen chlorine
	CK

	10.
	Fosgēns
	Phosgen
	CG



3. Nosaka un klasificē vismaz šādus TIM:
	Nr.
	Nosaukums
	Nosaukums
angļu valodā
	Ķīmiskā formula

	1.
	Amonjaks
	Ammonia
	H3N

	2.
	Arsīns
	Arsine
	AsH3

	3.
	Oglekļa monoksīds
	Carbon monoxide
	CO

	4.
	Fluora gāze
	Fluorine
	F2

	5.
	Fluorūdeņradis
	Hydrogen flouride
	HF

	6.
	Formaldehīds
	Formaldehyde
	HCHO

	7.
	Hlora gāze
	Chlorine
	CL2

	8.
	Hlorūdeņradis
	Hydrogen chloride
	HCl

	9.
	Slāpekļskābe
	Nitric acid
	HNO3

	10.
	Ciānūdeņražskābe
	Hydrogen cyanide
	HCN



4. Spēj darboties temperatūras diapazonā no – 30 ºC līdz + 50 ºC.
5. Ierīču savienojamība: 
1. Bluetooth.
2. USB.
3. GPS.
4. WLAN/Wi-Fi 
6. Programmatūra:
1. Iekļauts mācību simulācijas modulis.
2. Iekļauta sadarbība ar citiem ražotāja detektoriem, izmantojot iebūvētu sakaru tīklu.
3. Iekļauts kartes modulis ar GPS funkciju, kas ierīces lietotājam ļauj:
· reāllaikā redzēt informāciju par citu ražotāja detektoru atrašanās vietu un statusu;
· saņemt brīdinājuma informāciju no citiem ražotāja detektoriem par detektētajām ķīmiskajām vielām.
7. Lietotāja saskarne:
1. Ierīce aprīkota ar krāsu LCD displeju.
2. Displeja izmērs: 3 " līdz 4.5 ".
3. Nodrošina ķīmiskās vielas nosaukuma un/vai klasifikācijas attēlošanu.
4. Ierīce aprīkota ar audiovizuāliem trauksmes signāliem.
5. Ierīces vadības taustiņi: 2 līdz 7.
8. Barošanas avots:
1. Litija jonu (Li-ion) tipa (vai analogs) uzlādējams akumulators, kas nodrošina nepārtrauktu ierīces darbību vismaz 5 stundas.
2. Papildus AA vai AAA tipa bateriju bloks, kas nodrošina ierīces darbību gadījumos, kad akumulators nedarbojas.
3. Barošanas avotu maiņu lietotājs var veikt patstāvīgi, bez palīginstrumentiem.

	Komplektācija
	1. ĶKV un TIM detektors.
2. Litija jonu (Li-ion) tipa (vai analogs) akumulatori - 2 gab.
3. AA vai AAA bateriju bloks – 1 gab.
4. Detektora darbības pārbaudītājs (angļu val.: confidence check),  ar tam paredzētu futlāri ar iespēju to cieši noslēgt.
5. USB vads akumulatora lādēšanai.
6. USB datu pārraides kabelis, kurš savieno ierīci ar datoru.
7. Koferis ar polsterējumu, drošai transportēšanai un uzglabāšanai (angļu val.:  rugged transit case).
8. Pārnēsāšanas somiņa ar “MOLLE” (vai ekvivalents) siksnām (ražotāja izvēlēts pārnēsāšanas somiņas risinājums).
9. Ražotāja lietojumprogramma, ar kuras palīdzību var veikt detektorā iegūto/saglabāto datu apstrādi.
10. Maināmi putekļu filtri - vismaz 3 gab.
11. Lietus aizsargi – vismaz 3 gab.
12. Mācību simulācijas komplekts, ko uztver detektēšanas ierīce ar tajā iebūvēto ražotāja saziņas risinājumu (Bluetooth, WLAN, vai citu ražotāja izvēlētu tehnisko risinājumu), kas nodrošina mācību simulāciju moduļu uztveršanu no 1 līdz 50 metru attālumam, un, kas sastāv no vismaz sekojošiem moduļiem:
1. Nervu aģenta simulācijas moduļiem(zemas, vidējas un augstas jaudas);
2. Čūlu izraisoša aģenta simulācijas moduļiem(zemas, vidējas un augstas jaudas);
3. Asins indes aģenta simulācijas moduļiem (zemas, vidējas un augstas jaudas);
4. Toksiskās ķimikālijas simulācijas moduļiem (zemas, vidējas un augstas jaudas).

Vēlamā prasība: Katru komplekta sastāvdaļu ir iespējams pasūtīt atsevišķi, Pasūtītājam nepieciešamajos apjomos.

	Attēls (informatīvs)
	[image: ]
1. att. Ķīmisko vielu detektora aptuvenais izskats
(attēlam ir ilustratīva nozīme)

	Mērījumi
	1. ĶKV un TIM detektora izmēri: ne vairāk kā 20 x 15 x 5,5 cm.
2. ĶKV un TIM detektora svars: ne vairāk kā 1 kg (ieskaitot barošanas avotu). 

	Atbilstība standartiem
	Atbilstoši LVS EN 60529+A1+A2+AC:2020 “Aizsardzības pakāpes, ko nodrošina korpusi (IP kods)” (vai ekvivalents) apvalka nodrošināta aizsardzības pakāpe ne zemāk kā IP67 (noslēgtai iekārtai).
Atbilstība STANAG 4370 (vai ekvivalents) un/vai MIL-STD-810G (vai ekvivalents)  attiecībā uz vides izturību un mehānisko izturība.

	Kvalitātes prasības
	Ierīce ir jauna, atbilstoši marķēta.

	Marķējums
	Uz iepakojuma jābūt norādītai šādai informācijai:
1. Piegādātājs;
2. Ražotājs;
3. Izstrādājuma nosaukums [Detektors ķīmisko vielu];
4. Līguma numurs;
5. Partijas numurs (ja tāds ir piešķirts);
6. NSN kods[footnoteRef:1] un svītrkods; [1:  Ja piegādātāja precei NSN koda nav un ja tas nepieciešams, to piešķir pasūtītājs. ] 

7. Cita informācija.

	Tehniskā dokumentācija
	1. Lietotāja rokasgrāmata un ierīces tehniskā dokumentācija latviešu un/vai angļu valodā.
2. Ierīces verifikācijas un/ vai kalibrēšanas sertifikāti.
3. Detektorā esošās bibliotēkas un saīsinājumu atšifrējumi izdrukātā veidā.

	Iepakojums
	Agrīnās brīdināšanas ķīmisko vielu detektors tiek piegādāts ražotāja vai piegādātāja noteiktā iepakojumā, kas to pasargā no apkārtējās vides ietekmes un nodrošina drošu uzglabāšanu un transportēšanu.

	Garantijas prasības
	1. Obligāta prasība: 
Garantijas laiks - ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes brīža.
2. Vēlama prasība:
Kombinētais garantijas laiks:
2.1.  noliktavas garantijas laiks – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no piegādes brīža, komplekta sastāvdaļas uzglabājot oriģinālajā iepakojumā, noliktavas telpās, kur temperatūra var variēt no + 8 °C līdz + 27 °C ar relatīvo gaisa mitrumu no 20 % līdz 80 %. Garantijas laikā komplekta sastāvdaļām jāsaglabā savas tehniskās un funkcionālās īpašības bez papildus apkopes
un
2.2.  lietošanas garantijas laiks – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no komplekta sastāvdaļu izsniegšanas individuālā lietošanā brīža,
kur kopējais kombinētās garantijas laiks nav mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēnešiem.

	Papildus prasības
	Jābūt ievērotām Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr.65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi” (vai ekvivalents) noteiktajām prasībām, ja ir attiecināmas uz doto ierīci.
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