
								

Komentāri apspriedei atklātajam konkursam “Videonovērošanas sistēmu ierīkošana, modernizācija un uzturēšana uz 4 gadiem” (Id. Nr. IeM IC 2024/13)

	Nr.p.k.
	Komentāri
	Komisijas redzējums

	1.
	Pretendents Nr.1.
	

	1.1.
	Videonovērošanas sistēma ir kritiski svarīga drošības sistēma objekta ekspluatācijas laikā, tāpēc ir svarīgi, lai sistēmas ierīkošanas un uzturēšanas laikā, to veiktu speciālisti, kuri ir apmācīti un ražotāja sertificēti konkrētās videonovērošanas sistēmas uzstādīšanā/uzturēšanā.  Tādējādi lūdzam papildināt kvalifikācijas prasības (nolikuma 2.3.6.punktu),  nosakot, ka pretendentiem ir jāiesniedz arī  piedāvātā ražotāja apliecinājums/sertifikāti, ka Pretendentam ir vismaz 1 (viens) piedāvāto videonovērošanas kameru ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists.
	Komisija ieļaus Nolikumā šādu prasību.

	1.2.
	Piedāvājumu izvēles kritēriju tabulas 8.6.punktā pasūtītājs ir noteicis, ka tiek piešķirti pretendentam papildus 2 punkti, ja piedāvātajai kamerai “IP grozāmā kamera 2” horizontālais skata leņķis maksimālajā tuvinājumā (pie sensora maksimālās izšķirtspējas) ir ne vairāk kā 1.7 grādi. Lūdzam šo prasību noteikt, ka 2 punkti tiek piešķirti gadījumā, ja šai kamerai horizontālais skata leņķis maksimālajā tuvinājumā (pie sensora maksimālās izšķirtspējas) ir ne vairāk kā 1.8 grādi. Norādām, ka palielinot šo parametru par 0.1 grādu, netiek ietekmēta kameras kvalitāte, bet palielinās potenciālo produktu klāsts, kas citādi pretendentiem ar atbilstošas un līdzvērtīgas kvalitātes produktu,  pie sākotnējās prasības, sniegtu mazāk punktu un ierobežotu konkurences iespējas. 
	Komisija piekrīt iekļaut Nolikumā līdz 1.8 grādiem

	2.
	Pretendents Nr.2.
	

	2.1.
	Mums ir neliels jautājums par  "Videonovērošanas sistēmu ierīkošana, modernizācija un uzturēšana uz 4 gadiem", ID Nr. IeM IC 2024/13 konkursu.
Puntkā 2.1.1. minēts, ka piedāvātās Preces ražotājs ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem vai līdzvērtīgā kārtībā ārvalstīs – NATO, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā.
Vai būtu iespējams uzzināt, kāda ražotāja iekārtas Jūs izmantojat uz šo brīdi? - vai esat ar tām apmierināts?
	Komisija atbild, ka tā ierobežotas pieejamības informācija un nav publiska.

	3.
	Pretendents Nr.3.
	

	
	[bookmark: _GoBack]Jautājums paplašinātā teikumā: Pasūtītāja pieprasījumā, "Tehniskā specifikācija/piedāvājums", Tabula Nr.1. Piegādājamo preču raksturlielumi  - 4. IP "dome" tipa kamera 2 MP ar iebūvēto mikrofonu - tiek prasīti šādi neeksistējoši raksturlielumi vienas preces ietvarā, IP66, IK10, IR apgaismojums vismaz 30m, iebūvēts mikrofons. Pieejamie raksturlielumi ir ar iebūvētu mikrofonu bet lietošanai telpās vai bez iebūvēta mikrofona un lietojamas ārpus telpām. Piegādātājs ierosina iepirkuma specifikācijā norādīt kameru ar atsevišķi pieslēdzamu mikrofonu. Kameras, kuras atbilst prasītajiem raksturlielumiem neatbilst "Nacionālā kiberdrošības likuma" prasībām, attiecīgi šādas kamera iepirkuma ietvarā nevar iekļaut. 
	Komisija IP66 prasību samazinās uz IP42.


	
	Jautājums - Pasūtītājs pieprasa par kameru -" saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru)" 
ONVIF Profile S ir standarts, ko izstrādājis Open Network Video Interface Forum (ONVIF), lai nodrošinātu saderību starp IP videonovērošanas ierīcēm (piemēram, kamerām, enkoderiem un tīkla video ierakstītājiem) un video pārvaldības programmatūru. Šis profils nosaka funkciju un iespēju kopumu, kas atvieglo ierīču integrāciju un savstarpējo saziņu no dažādiem ražotājiem.
ONVIF Profile S funkcionalitāte
Video straumēšana:
· Ierīces, kas atbilst ONVIF Profile S, atbalsta reāllaika video straumēšanu caur IP tīkliem.
· Tiek atbalstīti populārie video kodējumi, piemēram, H.264, H.265 un MJPEG.
· Ir pieejamas vairākas straumēšanas iespējas, tostarp augstas izšķirtspējas straumes ierakstīšanai un zemākas izšķirtspējas straumes tālvadībai.
Pamati PTZ vadība (panorāma, slīpums, pietuvināšana):
· Ja kamera atbalsta PTZ funkcijas, ONVIF Profile S nodrošina pamata kontroli pār šīm funkcijām, izmantojot trešās puses programmatūru.
· Tas iekļauj panoramēšanu, slīpumu, pietuvināšanu un PTZ iepriekšējo iestatījumu saglabāšanu.
Multicast straumēšana:
· Atbalsta multicast straumēšanu, kas ļauj vienu un to pašu video straumi koplietot starp vairākiem lietotājiem, nepārslogojot tīklu.
Notikumu pārvaldība:
· Profile S nodrošina iespēju saņemt un apstrādāt notikumus, ko izraisa kamera, piemēram, kustību detekciju vai sabotāžas trauksmes.
· Šos notikumus var konfigurēt tā, lai tie aktivizētu brīdinājumus vai darbības video pārvaldības sistēmā (VMS).
Video ierakstīšana:
· Profile S atbilstošas ierīces var ierakstīt un atskaņot video straumes no tīkla krātuves vai video pārvaldības sistēmas.
· Tas nodrošina pamata atskaņošanas funkcijas, piemēram, sākšanu, apturēšanu vai ieraksta pārmeklēšanu.
ONVIF ierīču atklāšana:
· Ierīces, kas izmanto Profile S, var viegli atrast tīklā, izmantojot ONVIF saderīgas video pārvaldības sistēmas, kas ievērojami atvieglo instalēšanu un uzstādīšanu.
Audio pārraide:
· Profile S atbalsta divvirzienu audio saziņu kamerām ar iebūvētiem mikrofoniem vai skaļruņiem, ļaujot straumēt arī audio kopā ar video.
Drošības funkcijas:
· Atbalsta drošu saziņu, tostarp autentifikāciju un šifrēšanu, lai nodrošinātu, ka straumes tiek pārraidītas droši.
Ierīces konfigurēšana:
· Iespēja konfigurēt pamata iestatījumus, piemēram, straumes izšķirtspēju, kadru nomaiņas ātrumu un kompresijas formātus, izmantojot ONVIF saderīgu programmatūru.
ONVIF Profile S izmantošanas gadījumi:
Saderība: Nodrošina IP kameru, enkoderu un tīkla video ierakstītāju (NVR) integrāciju no dažādiem ražotājiem vienā video pārvaldības sistēmā.
Mērogojamība: Atvieglo video novērošanas sistēmu paplašināšanu, jo jaunas ONVIF Profile S ierīces var pievienot, neuztraucoties par saderību.
Vienkāršota instalēšana: ONVIF Profile S nodrošina "plug-and-play" funkcionalitāti, samazinot ierīču uzstādīšanas un pārvaldības sarežģītību.
	Komisija šo prasību nemainīs.

	4. 
	Pretendents Nr.4.
	

	4.1.
	Pasūtītāja pieprasījumā, "Tehniskā specifikācija/piedāvājums", Tabula Nr.1. Piegādājamo preču raksturlielumi  - 4. IP "dome" tipa kamera 2 MP ar iebūvēto mikrofonu - tiek prasīti šādi neeksistējoši raksturlielumi vienas preces ietvarā, IP66, IK10, IR apgaismojums vismaz 30m, iebūvēts mikrofons. Pieejamie raksturlielumi ir kamerām ar iebūvētu mikrofonu bet lietošanai telpās vai bez iebūvēta mikrofona un lietojamas ārpus telpām. Piegādātājs ierosina iepirkuma specifikācijā norādīt kameru ar atsevišķi pieslēdzamu mikrofonu. Kameras, kuras atbilst prasītajiem raksturlielumiem neatbilst "Nacionālā kiberdrošības likuma" prasībām, attiecīgi šādas kamera iepirkuma ietvarā nevar iekļaut. 
	Komisija IP66 prasību samazinās uz IP42.


	4.2.
	Jautājums – Pasūtītāja prasības kamerām -" saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru)", ņemot vērā, ka lielai daļai no tirgū pieejamajām kamerām nav veikta saderības pārbaude ar Luxriot EVO Global un tās nav iekļautas Luxriot atbalstīto kameru sarakstā, bet nodrošina ONVIF Profile S darbību, aicinām prasībās iekļaut papildus prasību pēc kuras izvērtēt kameras atbilstību – “vai kamera nodrošina  ONVIF Profile S darbību”.
	Komisija šo prasību nemainīs.






