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2.2.pielikums
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	Nr.
	Pozīcija
	Paskaidrojums

	1.
	Projektējamie objekti (turpmāk- OBJEKTS):
	Ūdens ņemšanas vieta Kalētu pagasta Kalētu ciemā ugunsdzēsības vajadzībām.

	2.
	Projektējamā OBJEKTA informācija:

	
	2.1. Adrese:
	Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

	
	2.2. kadastra informācija:
	Kadastra apzīmējums Nr. 64640011230

	
	2.3. būves iedalījums grupā:
	I grupa

	
	2.4. galvenais lietošanas veids:
	2112 Ielas un ceļi

	3.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis, e-pasts (PASŪTĪTĀJS):
	Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, tālr. (+371) 63490458, (+371) 29447641, pasts@dkn.lv.

	4.
	Uzņēmēja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis, e-pasts (IZPILDĪTĀJS):
	SIA “IK projekts”, reģ. Nr. 42103037103
Dūņu iela 8, Liepāja, LV-3401
Tālr.:63489238, e-pasts: info@ikprojekts.lv

	5.
	Projektēšanas stadija:
	
	fiksācijas (apsekošanas) projekts

	
	
	
	pirmsprojekta arhitektūras skices

	
	
	
	būvprojekts minimālajā sastāvā

	
	
	
	būvprojekts

	
	
	X
	cits: paskaidrojuma raksts

	6.
	Būvniecības kārta:
	1 (viena)

	7.
	Būvniecības veids:
	X
	jaunbūve

	
	
	
	pārbūve

	
	
	
	atjaunošana

	
	
	
	fiksācija (apsekošana)

	
	
	
	nojaukšana

	8.
	Projekta mērķis:
	Izstrādāt dokumentāciju, kurai atbilstoši varēs veikt ūdens ņemšanas vietas un attiecīgi nepieciešamā piebraukšanas ceļa/laukuma izbūvi pie ūdenstilpnēm ugunsdzēsības pasākumu nodrošināšanai Dienvidkurzemes novadā.

	9.
	Projektējamā OBJEKTA pašreizējā situācija, izejas dati projektēšanai:
	Ūdens tilpne atrodas Kalētu pagasta Kalētu ciema centrā, blakus vairākām pašvaldības struktūrām (pagasta pārvalde, sociālais dienests, feldšeru punkts, bērnu dārza grupiņas), īpašumā ar kadastra apzīmējuma Nr. 64640011230. Ūdens tilpne ir samērā tīra un samērā liela. Blakus tai ir piebraucamie ceļi ar asfalta segumu. Nav ierīkota ūdens ņemšanas vieta (aka) pie ūdens tilpnes ugunsdzēsības vajadzībām, atbilstoši prasībām. Iespējams nepieciešams risināt ūdenstilpnes tīrīšanu ūdens ņemšanas vietas tuvumā.

	10.
	Projekta ietvaros risināt:
	Esošu ūdenstilpņu tīrīšanu, padziļināšanu, pielāgošanu, to pieguļošo teritoriju labiekārtošanu un/vai pārbūvi ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamā ūdens ātrai un ērtai ieguvei atbilstoši spēkā esošām ugunsdzēsības ūdensapgādes būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām un citiem ar projektējamo objektu saistītiem normatīvajiem aktiem, t.sk. risinājumos jāparedz:
10.1. Atbilstošas ūdens ņemšanas vietas (akas) ierīkošanu pie atklātajām ūdenstilpnēm. Ūdens ņemšanas vietām ir jābūt pasargātām un nodrošinātām pret aizbiršanu, aizgrūšanu un aizsērēšanu, kā arī pret ūdens iztvaikošanu vasarā un sasalšanu ziemā. 
10.2. Ērta, vienkārša, ātra un nest spējīga (atbilstoša paredzētajam transportam) piekļuve (piebraucamais ceļš un/vai piebraukšanas/uzpildīšanās laukums) ūdens ņemšanas vietām, ņemot vērā to, ka piekļuvi izmantos smagā tehnika ar kopējo masu līdz 24 tonnām, ja nepieciešams, paredzēt atbilstošu ceļa pamatnes pastiprināšanu.
10.3. Atbilstošus pieslēgumus pie blakus esošās transporta infrastruktūras. Pieslēguma seguma veidu paredzēt atbilstoši esošajam transporta infrastruktūras seguma veidam. 
10.4. Piebraucamam ceļam brauktuves platumu paredzēt 3,5 m un piebraukšanas/uzpildīšanās laukumu 12 m x 12 m. Asfaltētajiem pieslēgumiem nomales iespēju robežās paredzēt ne mazāk kā 0,25 m un ne vairāk kā 0,5 m platumā. Iespēju robežās, plānot grants segumu.
10.5. Pie ūdens ņemšanas vietām ne tālāk kā metra attālumā no atklātās ūdens tilpnes augšējās malas 0,8 m augstu aizsargbarjeru.
10.6. Caurtekas paredzēt pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu netraucētu ūdens plūsmu ceļa nodalījuma teritorijā, grāvju sakārtošanu (rakšanu, tīrīšanu, krituma nodrošināšanu un/vai pārveidošanu u.c.).
10.7. Paredzēt OBJEKTU šķērsojošo inženierkomunikāciju aizsardzību.
10.8. Nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu un informatīvo zīmju uzstādīšanu.
10.9. Esošu koku, krūmu zāģēšanu un sakņu kamolu izraušanu. Visus krūmus un kokus, kurus paredz nozāģēt, ir jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU.
10.10. Citu, saistošajos normatīvajos aktos noteikto, prasību izpildi.

	11.
	Īpašie nosacījumi būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei:
	11.1. IZPILDĪTĀJAM, pēc vajadzības, pieprasīt un saņemt no atbildīgajām institūcijām tehniskos noteikumus.
11.2. IZPILDĪTĀJAM ievērot prasības, kuras nosaka institūciju izsniegtie tehniskie noteikumi.
11.3. IZPILDĪTĀJAM pieprasīt un saņemt no atbildīgajām institūcijām saskaņojumus un atzinumus.
11.4. IZPILDĪTĀJAM par plānotajiem būvniecības darbiem saņemt saskaņojumus no zemes īpašniekiem/tiesiskajiem valdītājiem, kuru īpašumos atrodas ielas un/vai ceļa nodalījuma josla.
11.5. Dokumentācijas izstrādes gaitā var tikt precizēti projektēšanas uzdevuma nosacījumi. 

	12.
	Vispārīgās prasības IZPILDĪTĀJAM projekta izstrādei:
	12.1. Veikt OBJEKTA apsekojumu un foto fiksāciju dabā. Minētos materiālus pievienot projekta dokumentācijai.
12.2. Izvēlēties  PASŪTĪTĀJAM maksimāli ekonomiskus un izdevīgus risinājumus. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt pamatojumu, kādēļ piedāvātais risinājums ir izdevīgākais un pieprasīt alternatīvu.
12.3. Visus izstrādātos dokumentus, pirms iesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), ir jāiesniedz projekta vadītājai Ilvai Markus-Narvilai izskatīšanai, iesūtot e-pastā: 
ilva.markus-narvila@dkn.lv. 
12.4. Veikt ekonomiskās daļas izstrādi saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
12.5. Izstrādātos dokumentus noformēt atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””.
12.6. Projekta dokumentācija izstrādājama valsts valodā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Ja dokumentācijā tiek ietverta informācija svešvalodā, tad ir jāpievieno atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem apliecināts tulkojums.
12.7. Dokumentācijas eksemplāru skaits:
12.7.1. PASŪTĪTĀJAM nododams 1 (viens) eksemplārs papīra formātā;
12.7.2. PASŪTĪTĀJAM nododams 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formātā (skaidrojošais apraksts – MS Word, būvdarbu apjomi un izmaksu tāme MS Excel un rasējumi PDF, DWG un DGN formātos).

	13.
	Izejas dati un dokumenti, ko no PASŪTĪTĀJA projekta izstrādei saņem IZPILDĪTĀJS:
	13.1. Īpašuma tiesības vai tiesiskā valdījuma apliecinošs dokuments (ja nepieciešams).
13.2. Pasūtītājs pilnvaro ar pārpilnvarošanas tiesībām IZPILDĪTĀJU veikt nepieciešamās darbības (datu kopas skatīšanās, dokumentu sagatavošana, dokumentu apstiprināšana, tehnisko noteikumu pieprasīšana, saskaņojumu un atzinumu pieprasīšana u.c.) būvniecības ieceres izstrādei BIS.

	14.
	Būvniecības uzsākšanas gads:
	2024.gads

	15.
	Izstrādes termiņš:
	2023.gada 20.marts, t.sk. akceptēts no Dienvidkurzemes novada Būvvaldes BIS.

	16.
	Pielikumi:
	1.pielikums- Situācijas plāns “Ūdens ņemšanas vieta Kalētu pagasta Kalētu ciemā ugunsdzēsības vajadzībām”.

	
	
	

	Piezīmes:
	
	

	1.
	Projektēšanas uzdevums var tikt koriģēts un/vai precizēts atklājoties jauniem, neparedzētiem apstākļiem.

	
	

	Pasūtītājs:
	
	
	Izpildītājs:
	

	
	(paraksts un atšifrējums)*
	
	
	(paraksts un atšifrējums)*

	
	
	
	
	

	
	(datums)*
	
	
	(datums)*

	
	

	*neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniska dokumenta veidā ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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