3.pielikums
Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes
atklāta konkursa Nr. DKNKP 2026/45 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkuma ar identifikācijas Nr. DKNKP 2026/45
“Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā”

1. [bookmark: _Hlk128730855]Vispārējās prasības
1.1. [bookmark: _Hlk145348265][bookmark: _Hlk145346574][bookmark: _Hlk145348218][bookmark: _Hlk146627400]Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas ziemas sezonā, turpmāk – darbi, veikšanai tiek piemērotas aktuālās Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" “Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas” (pieejamas interneta vietnē https://lvceli.lv/celu-tikls/), ievērojot šīs Tehniskās specifikācijas prasības un prasības, kādas noteiktas Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumos Nr.26 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, izņemot 3.pielikumu. 
1.2. Darbus Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, norādot konkrētu darbu vietu, apjomu un darbu izpildes termiņu.
1.3.  Pasūtītājam ir tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt vai palielināt nepieciešamo darbu apjomu, vai neuzdot darbus vispār.
1.4. Ņemot vērā iepirkuma priekšmeta specifiku, atkarībā no laika apstākļiem iepirkuma 3., 4., 8., 9., 10., 11., 13., 21., 22., 23., 24.,  25., 26., 28., 30., 31., 33., 35., 36. un 39. daļās paredzētie darbi plānoti pasūtīt gadījumos, kad Pasūtītājam nepietiks savu resursu autoceļu ikdienas uzturēšanā ziemas sezonā.
1.5. [bookmark: _Hlk145348342]Darba Izpildītāja pieejamība (maksimālais laiks nokļūšanai objektā pēc Pasūtītāja pieprasījuma) - 2 (divu) stundu laikā jebkurā dienā, jebkurā diennakts laikā.
1.6. Ārkārtas gadījumos jāspēj nodrošināt darbinieku izbraukšana uz objektu un pakalpojuma sniegšanas uzsākšana ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā. 
1.7. [bookmark: _Hlk145348409][bookmark: _Hlk145348498]Izpildītājam jābūt pieejamam nepieciešamajam tehniskajam nodrošinājumam (t. sk. transporta līdzekļi un specializētie agregāti) autoceļu un ielu uzturēšanas darbu veikšanai ziemas sezonā attiecīgajā iepirkuma daļā  atbilstoši Tehniskajā specifikācijā un Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" aktuālās “Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas” noteiktajām prasībām.
1.8. Materiāliem un izpildītajiem darbiem jāatbilst šīs Tehniskās specifikācijas, Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumu Nr.26 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, izņemot 3.pielikumu, un Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" aktuālās “Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas” prasībām.
1.9. Izpildītājam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Izpildītājs ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies Izpildītājam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai šo specifikāciju prasības.
1.10. Izpildītājs atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumu ievērošanu ceļu uzturēšanas darbos ziemas sezonā, kā arī šo darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai. Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
1.11. Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu vai to posmu sarakstā, turpmāk - autoceļu un ielu saraksts, noteiktas uzturēšanas klases 2026.gada ziemas sezonā (no 2026.gada 15.oktobra līdz 2027.gada 16.aprīlim).
2. Autoceļu un/vai ielu attīrīšana no sniega
2.1. Autoceļa attīrīšana no sniega ietver brauktuves, joslas, papildjoslas, paplašinājumu un / vai nomaļu – atbilstoši paredzētajam, attīrīšanu no sniega. Darbi izpildāmi saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. Darba veicēja nokļūšana līdz objektam ietilpst cenā.
2.2. [bookmark: _Hlk176349849]Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar darba iekārtu (automašīnu vai traktortehniku) ar jaudu ne mazāku kā 70 zirgspēki, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām. Tīrot autoceļu ar asfalta un bruģa segumu, lāpstai jābūt aprīkotai ar gumijas nazi. 
2.3. Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
2.4. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos). Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā. Nav pieļaujama sniega sastumšana uz autoceļam blakus esošajām komunikācijām. Nav pieļaujama ūdens peļķu veidošanās uz brauktuvēm, nomalēm un papildjoslām, kam par pamatu ir sniegs vai  izveidotie sniega vaļņi.
2.5. Autoceļa brauktuve jāattīra no sniega visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās.
2.6. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļa sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.
2.7. Vietās, kur ietve izbūvēta ielas vienā pusē, sniegs nedrīkst būt uzstumts uz ietvi.
2.8. Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām. Atlikušā irdenā sniega biezums nedrīkst pārsniegt pusi no maksimāli pieļaujamā sniega biezuma attiecīgai uzturēšanas klasei mainīgos laika apstākļos.
2.9. [bookmark: _Hlk145344181]Darba daudzuma uzmērīšana - jāuzmēra notīrītā ceļa garums kilometros – km (garums tiek noteikts izmantojot autoceļu un ielu sarakstu).
3. [bookmark: _Hlk87448978]Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu 
3.1. Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu veic ar automašīnām vai traktortehniku, kas aprīkotas ar sniega lāpstu (ām) un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. 
3.2. Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves. 
3.3. [bookmark: _Hlk87447722]Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi augstāki par 12 mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām. 
3.4. Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 
3.5. [bookmark: _Hlk145345845]Darba daudzuma uzmērīšana - jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros – km (garums tiek noteikts izmantojot autoceļu un ielu sarakstu).
4.  Slīdamības samazināšana ar mitro sāli
4.1. Mitrās sāls kaisīšanu veic ar automašīnām vai traktortehniku, kas aprīkotas ar sniega lāpstu (ām) un kaisītāju. Kaisīšanu ar mitro sāli pielieto ledus veidošanos apsteidzošai kaisīšanai, brauktuves atbrīvošanai no sniega un apledojuma. 
4.2. Darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves. 
4.3. Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma sāls gabali‚ kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi‚ augstāki par 20 mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām. 
4.4. Darba daudzuma uzmērīšana - jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros – km (garums tiek noteikts izmantojot autoceļu un ielu sarakstu).
5. Autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi
5.1. Autoceļa attīrīšanu no sniega sanesumiem pret ceļa asi ietver sniega tīrīšanu no autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi.
5.2. Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem. 
5.3. [bookmark: _Hlk113613394]Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram darbi jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves. Tīrot tiltus (pārvadus), nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā no tilta (pārvada).
5.4. Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa
uzturēšanas klases prasībām. 
5.5. Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā. 
5.6. Darba daudzuma uzmērīšana - pielietotai tehnikas vienībai jāuzskaita darba izpildei faktiski izlietotais laiks stundās – h.
6. Laukumu attīrīšana no sniega
6.1. Laukumu attīrīšana no sniega ietver brauktuves, joslas, automašīnu stāvlaukumu,  papildjoslu, paplašinājumu un/vai nomaļu – atbilstoši paredzētajam, attīrīšanu no sniega, kā arī informācijas nosūtīšanu par izpildīto darbu. 
6.2. Ceļu un laukumu attīrīšana no sniega tiek veikta ar automašīnu vai traktortehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām. Tīrot asfalta segumu, lāpstai jābūt aprīkotai ar gumijas nazi. 
6.3. Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram darbi jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves; nav pieļaujama sniega vaļņa ceļu krustojumos un pieslēgumos; nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.
6.4. Jābūt attīrītai darba uzdevumā noteiktajai laukuma platībai; sniegs no laukuma jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu lielāks par 5 cm; krustojumos un pieslēgumos nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, kas apgrūtina automašīnu kustību; pieļaujamās novirzes sniega segas biezumā pēc sniega tīrīšanas +1 cm; neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
6.5. Darba daudzuma uzmērīšana - pielietotai tehnikas vienībai jāuzskaita darba izpildei faktiski izlietotais laiks stundās – h.
7. Autoceļu attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu
7.1. Autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 6 m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu 5 m platumā, izkaisot 20 g/m² – km, veic ar automašīnu vai traktortehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. 
7.2. Autoceļa attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu ietver brauktuves, joslas un paplašinājumu – atbilstoši paredzētajam, attīrīšanu no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls izkaisīšanu. 
7.3. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz pieslēdzošo koplietošanas ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos) un sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.
7.4. Darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves. 
7.5. Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām. Atlikušā irdenā sniega biezums nedrīkst pārsniegt pusi no maksimāli pieļaujamā sniega biezuma attiecīgai uzturēšanas klasei mainīgos laika apstākļos.
7.6. Darba daudzuma uzmērīšana - jāuzmēra notīrītā ceļa garums kilometros – km (garums tiek noteikts izmantojot autoceļu un ielu sarakstu).

