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           Siguldā

17.07.2026. Nr.A-1.8/11/2095


Ieinteresētajiem piegādātājiem





[bookmark: _Hlk139965109]Par iepirkumu “Ēkas “Kārļzemnieki 4” Inčukalna pagastā remontdarbi” 
(identifikācijas Nr. SNP 2026/97)


Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija (iepirkumiem būvniecības, ceļu un ielu uzturēšanas, izglītības un kultūras jautājumos) sniedz informāciju par iepirkumā “Ēkas “Kārļzemnieki 4” Inčukalna pagastā remontdarbi”, identifikācijas Nr. SNP 2026/97, turpmāk – Iepirkums, uzdotajiem jautājumiem. Lūdzam sekot informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmā. 

Pielikumā: atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem.
	










Komisijas priekšsēdētāja						         Sigita Bērziņa


L.Štolcere, 
iepirkumi@sigulda.lv 




DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
1. pielikums
16.07.2026. komisijas sēdes
protokolam Nr. 2

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem iepirkumā 
„Ēkas “Kārļzemnieki 4” Inčukalna pagastā remontdarbi” 
identifikācijas Nr. SNP 2026/52
	Nr. p. k.
	Piegādātāja jautājums
	Sniegtā atbilde

	1.
	Lokālā tāme 1 Poz. Nr 4 ‘’Ekstrudētais polistirols, XPS, 100 mm’’ apjoms norādīts 8,8 m3, savukārt Apjomu kopsavilkuma specifikācijā projkta lapa BK -6 apjoms norādīts 6,8m3. Lūdzam precizēt darbu daudzumu sarakstu un projekta materiālu specifikāciju nodrošinot savstarpēju atbilstību starp rasējumiem, specifikācijām un apjomu sarakstu.*

*saglabāts jautājuma oriģinālteksts
	Atbilstoši apjomu tabulai 8,8 m3.


	2.
	Sagatavojot finanšu un tehnisko piedāvājumu minētajam iepirkumam, esam konstatējuši, ka projekta tehniskajās specifikācijās un tāmēs kā izmantojamais materiāls ir norādīts Tehnonikol W21 (vai analogs). Vēlamies vērst iepirkuma komisijas uzmanību uz to, ka zīmola Tehnonikol (TechnoNICOL) produkti ir tieši saistīti ar Krievijas Federācijas izcelsmes koncernu un tā asfalta/bitumena izstrādājumu imports, piegāde un realizācija Eiropas Savienībā ir pakļauta stingriem ES sankciju ierobežojumiem. Šādu materiālu izmantošana publiskos būvdarbu līgumos Latvijā rada būtiskus tiesiskos un reputācijas riskus gan pasūtītājam, gan būvuzņēmējam.
Ievērojot minēto un lai nodrošinātu tiesisku iepirkuma norisi un vienlīdzīgu pretendentu konkurenci, lūdzam iepirkuma komisiju sniegt skaidrojumu. Vai pasūtītājs apstiprina, ka minētā ražotāja materiāla izmantošana objektā nav pieļaujama un tāmē norādītā pozīcija ir jāaizstāj ar ES ražotu ekvivalentu? Vai pasūtītājs veiks atbilstošas izmaiņas tāmes (darbu apjomu saraksta) tekstā un tehniskajā specifikācijā, skaidri definējot prasības alternatīvajam produktam, lai visi pretendenti piedāvātu savstarpēji salīdzināmus Eiropas Savienībā sertificētus un tiesiski izmantojamus materiālus? *

*saglabāts jautājuma oriģinālteksts
	Atbilstoši apjomu tabulai - norādīts (vai analogs). Izvēlēties analogu.


	3.
	Tāmes sadaļā ‘’Pamati’’, ‘’Ārsienu savilkšana’’, ‘’Bēniņu pārseguma siju pastiprināšana’’ utt.  ir norādīts materiāls , taču tāmē nav izdalītas šī materiāla montāžas/iestrādes darbu izmaksas. Lūdzam skaidrot, vai montāžas darbu izmaksas pretendentam ir jāiekļauj esošajā materiāla pozīcijā, vai arī tiks sagatavota un publicēta precizēta tāmes forma, kurā iestrādes darbi tiks izdalīti atsevišķā pozīcijā? *

*saglabāts jautājuma oriģinālteksts 
	Darbu izmaksas iekļaut esošajā pozīcijā.


	4.
	Tāmes pozīcija ‘’Bēniņu pārseguma siju pastiprināšana’’, poz. Nr. 15 Koka sijas, C24, 45x195, L=4,5mkopā = 1,8m3, savukārt projekta lapā BK-2 Specifikācijā ir koka Sijas Kl.C24 50x180 L=4,5m kopā 18 gab 0,73m3, Lūdzam precizēt darbu daudzumu sarakstu un projekta materiālu specifikāciju nodrošinot savstarpēju atbilstību starp rasējumiem, specifikācijām un apjomu sarakstu.
*

*saglabāts jautājuma oriģinālteksts 
	Atbilstoši apjomu tabulai - 1,8m3.


	5.
	Tāmes pozīcija ‘’Bēniņu pārseguma siju pastiprināšana’’, poz. Nr. 16 Koka dēļi 0,25x120 kopā  5m2.
Projekta specifikācijās neatrodam šiem materiāliem pielietojumu, lūdzam precizēt kur paredzēta šo materiā *

*saglabāts jautājuma oriģinālteksts 
	Atbilstoši apjomu tabulai – tehniskās laipas izveidei bēniņos (26.poz.)


	6.
	Tāmes pozīcija ‘’Bēniņu pārseguma siju pastiprināšana’’, poz. Nr. 17 Bultskrūves ar uzgriežņiem un paplaksnēm, kl. 8.8, vai vītņstienis kopā 135 komplekti, savukārt projekta lapā BK-3 norādītais apjoms uz vienu siju ir 17 gab un kopā  ir 9 gab sanāk 153 komplekti. Lūdzam precizēt darbu daudzumu sarakstu un projekta materiālu specifikāciju nodrošinot savstarpēju atbilstību starp rasējumiem, specifikācijām un apjomu sarakstu.*

*saglabāts jautājuma oriģinālteksts 
	Atbilstoši apjomu tabulai – precizēts.
Aicinām sekot informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmā.

	7.
	Tāmes pozīcija ‘’Pagraba pārseguma siju pastiprināšana, poz. Nr. 19 Koka sijas, C24, 150x150, kopā 1,7m3 . Projektā nevaram atrast ‘’Pagraba pārseguma siju pastiprināšanas’’ projekta lapu. Lūdzam iesniegt Ēkas būvkonstrukciju, ‘’Pagraba pārseguma siju pastiprināšanas plānu’’*

*saglabāts jautājuma oriģinālteksts
	Darbus paredzēt atbilstoši situācijai dabā atbilstoši apjomu tabulas 18 pozīcijai (1,7 m3 apmērā).

	8.
	Veicot projektā iekļauto sadaļu un darbu apjomu saraksta (tāmes) salīdzinošo analīzi, esam konstatējuši būtiskas neatbilstības. Vairāki projektā tieši norādītie tehnoloģiskie un konstruktīvie darbi nav iekļauti pasūtītāja sagatavotajā darbu apjomu sarakstā (tāmē).
Konkrēti, tāmē nav paredzētas šādas projektā identificētās pozīcijas:
Galveno kāpņu krāsošanas darbi; jumta trupējošo dēļu un latojuma nomaiņa, apsekojot katru jumta dēli un latu; jāveic spāru atsevišķu posmu pastiprināšanu vai nomaiņu vietās, kur konstatēta trupe; jāveic visu esošo koka konstrukciju apstrādi ar antiseptiķi un antipirēnu; pirms pastiprināšanas bēniņu pārseguma sijas atbrīvot no trupes skartajām vietām, kas viegli atdalās no sijas, un apstrādāt ar antiseptiķi un pretuguns sastāvu. Katru siju no apakšas
uzspiest uz augšu ar koka balstu, lai likvidētu izlieci, kas sijai radusies ekspluatācijas gaitā; Pie esošās sijas pastiprinājuma sijas pielīmēt ar līmi, kas paredzēta kokam un stingri savilkt
kopā ar bultskrūvēm;  Logu ailu pārsedžu pastiprināšana. 
Ievērojot to, ka minētie darbi ir tehnoloģiski sarežģīti, materiālu un darbietilpīgi, kā arī būtiski ietekmē kopējo finanšu piedāvājuma līgumuzticību un cenu, lūdzam iepirkuma komisiju sniegt viennozīmīgu skaidrojumu: Vai pretendents ir tiesīgs tāmes tāmē neiekļaut šos darbus un tie līguma izpildes gaitā nebūs jāveic?, Vai arī, ja šie darbi būs jāveic, tie tiks traktēti kā papildu darbi un apmaksāti saskaņā ar atsevišķu vienošanos/aktu?
Ja darbi ir jāiekļauj esošajā tāmē, lūdzam pasūtītāju veikt korekcijas darbu apjomu sarakstā (tāmē), precizēt apjomus (m², m³, gab. utt.) un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, lai visi pretendenti spētu sagatavot savstarpēji salīdzināmus un vienlīdzīgus finanšu piedāvājumus.
*

*saglabāts jautājuma oriģinālteksts
	Piedāvājumu sagatavot atbilstoši BA. Papilddarbi iekļaujami esošo BA pozīcijās. Pretendentam sagatavojot piedavājumu jāparedz visi iespējamie papilddarbi un riski, tādā apjomā, lai realizētu projektu.


Par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un darbu veikšanai jāņem publicētais darbu apjomu saraksts. Tehniskā risinājuma rasējumiem pievienotā apjomu kopsavilkuma specifikācija nav uzskatāma par saistošu darbu apjoma noteikšanai kopumā, jo tā izstrādāta tādā apjomā, kas attiecas uz darbiem esošo un norobežojošo konstrukciju tehniskā stāvokļa turpmākas pasliktināšanās novēršanai. Darbu apjomi un tehniskie risinājumi, ja nepieciešams, var tikt precizēti būvdarbu laikā, pamatojoties uz pretendenta pamatotiem priekšlikumiem un pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.
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