1.pielikums

“Pacēlāju ierīkošana vides pielāgošanai

 personām ar funkcionāliem traucējumiem” 

identifikācijas numurs PNP 2026/52M AF

nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Pacēlāju ierīkošana vides pielāgošanai
 personām ar funkcionāliem traucējumiem 
identifikācijas numurs PNP 2026/52M AF        
Pretendents ______________________________________ 

Reģ. Nr. _________________________________________

Darbi tiek veikti Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 "Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu un publiskās infrastruktūras vides pieejamības nodrošināšana Preiļu novadā" ietvaros, kura mērķis – veikt ēku vienkāršotu atjaunošanu (vides pieejamības nodrošināšana) ar Preiļu pašvaldības atbalstu ES projektu ietvaros īstenojot investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumus. Būvdarbi veicami atbilstoši Būvniecības likumam un saistītajiem vispārīgajiem noteikumiem
1.daļa – Pacēlāju ierīkošana Preiļu 1.pamatskolā.
Diagonālais kāpņu pacēlājs piemērots uzstādīšanai iekštelpās, skaits: 2 (divi) gab.

1.pacēlājs – diagonālais pacēlājs 1.-3.stāvs.

Darbu apjomi un vispārīgās prasības būvdarbiem: Sagatavojot piedāvājumu, līgumcenā jāiekļauj visi nepieciešamie būvdarbi, materiāli, inženiertehniskās iekārtas, nesošo konstrukciju pastiprinājumi, stiprinājumi, inženierkomunikāciju izbūve, kā arī apdares atjaunošanas darbi pēc iekārtu montāžas, kas ir nepieciešami pilnīgai un drošai sistēmas nodošanai ekspluatācijā un vides pieejamības nodrošināšanai.
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Skaits

	1.
	Objekta apsekošana, uzmērīšana pacēlāja ierīkošanai
	Objekts
	1

	2.
	Sienu/kāpņu konstrukciju sagatavošana, stacionāru nesošo sliežu montāža un enkurošana
	Kompl.
	1

	3.
	Strāvas pievada ierīkošana 
	Kompl.
	1

	4.
	Stacionāra diagonālā pacēlāja platformas montāža, regulēšana, testēšana un nodošana ekspluatācijā
	Kompl.
	1

	5.
	Urbšanas un montāžas vietu konstruktīvā un kosmētiskā apdares atjaunošana
	Kompl.
	1

	6.
	Lietotāja apmācība un darba nodošana
	Kompl.
	1

	7.
	Kontrastējošo un taktilo marķējumu uzstādīšana
	Objekts
	1


1. Ierīkošanas vieta: Daugavpils iela 34, Preiļi, LV 5301.
2. Izmantošanas mērķis: Diagonālais pacēlājs paredzēts cilvēkiem ar kustības traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos.

3. Ierīkošanas termiņš: līdz 31.10.2026. 

4. Diagonālais kāpņu pacēlājs piemērots uzstādīšanai iekštelpās, skaits: 1 (viens) gab.
5. Konstruktīvais risinājums: Pacēlājs ir stacionāra inženiertehniska iekārta, kas pastāvīgi tiek integrēta ēkas struktūrā. Pārvietošanās notiek pa vadotnēm/sliedēm, kas tiek stingri un stacionāri montētas uz kāpņu pakāpieniem vai speciāliem nesošajiem stabiņiem.
6. Elektroapgādes būvdarbi: Izpildītājs veic kabeļu līniju izbūvi un pieslēgšanu ēkas elektrotīklam saskaņotā punktā, nodrošinot elektropadevi atbilstoši Latvijas elektrotīklu standartiem un elektrodrošības prasībām
7. Garantijas termiņš – būvdarbu un uzstādīto iekārtu garantijas termiņš vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
8. Atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartiem. Iekārtas marķējums CE (Eiropas Savienība).

9. Lietošanas apmācība, instrukcija latviešu valodā.

10. Pretendents apņemas veikt pacēlāju tehnisko apkopi 1 (vienu) reizes gadā garantijas laikā (apkopes veikšanas izmaksas netiek iekļautas piedāvājuma cenā).

11. Prasības diagonālajam  pacēlājam – platformai:

	Nr.p.k.
	Tehniskā specifikācija
	Tehniskais piedāvājums

(aizpilda pretendents, detalizēti norādot piedāvātā aprīkojuma parametrus un pievieno precīzu interneta saiti uz mājas lapu vai pievieno ražotāja datu lapas, kur pieejami precīzi piedāvātās iekārtas/iebūvējamā materiāla parametri, lai apliecinātu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.)

	1.
	Diagonālā (slīpā) kāpņu pacēlāja – platforma
	Ražotājs:

	
	
	Modelis:

	2.
	Uzstādīšana – iekštelpās (no 1.stāva līdz 3.stāvam).
	

	3.
	Sistēmu spriegums 24V.  
Elektrības pieslēgums -    220V -240V 50Hz.

Piedziņa: elektromehāniskā. Elektropadeve atbilstoši Latvijas elektrotīkla standartam. 

Piedziņas mehānisms – elektromehānisks (norādīt tehnisko risinājumu).
	

	4.
	Celtspēja – ne mazāk kā 250 kg.
	

	5.
	Platformas izmērs 800 - 900 (platums) x 1000 -1200 (garums) mm.
	

	6.
	Kustības ātrums - nepārsniedz 0,15 m/sek.
	

	7.
	Pacēlājs pārvietojas pa sliedēm, kas uzstādītas uz pakāpieniem, stabiņiem
	

	8.
	Norobežojumi starp sliežu stabiem un to uzstādīšana 
	

	9..
	Piekļuve rampai no šaurās puses
	

	10.
	Sliežu garums 17,5m (+/- 0,5m) var tikt koriģēts (saskaņojot ar pasūtītāju) pacēlāja uzstādīšanas darbu laikā.
	

	11.
	Stacionārā pults – vismaz 3 (paredzēt piekļuvi ar atslēgu) .
	

	12.
	Pacēlājā elementi krāsoti un ir noturīgi pret vides ietekmi un nodilumu.
	

	13.
	Automātiski saliekama platforma pieturvietās.
	

	15.
	Platforma aprīkota ar taktilajām pogām. Taktila zvana poga.
	

	16.
	Interneta saite uz mājas lapu, kur pieejami iekārtas/iebūvējamā materiāla parametri vai tehniskā datu lapa.
	


*Ja Pasūtītāja Tehniskajās specifikācijās norādīts konkrēts iekārtas/iebūvējamā materiāla vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku iekārtas/iebūvējamā materiāla izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, veidu un/vai materiālu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas iekārtas/iebūvējamā materiāla vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātās ekvivalenta iekārtas/iebūvējamā materiāla atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.
2.pacēlājs – diagonālais pacēlājs (vecās un  jaunās ēkas savienojuma vieta -2.stāvs).
Darbu apjomi un vispārīgās prasības būvdarbiem: Sagatavojot piedāvājumu, līgumcenā jāiekļauj visi nepieciešamie būvdarbi, materiāli, inženiertehniskās iekārtas, nesošo konstrukciju pastiprinājumi, stiprinājumi, inženierkomunikāciju izbūve, kā arī apdares atjaunošanas darbi pēc iekārtu montāžas, kas ir nepieciešami pilnīgai un drošai sistēmas nodošanai ekspluatācijā un vides pieejamības nodrošināšanai.
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Skaits

	1.
	Objekta apsekošana, uzmērīšana pacēlāja ierīkošanai
	Objekts
	1

	2.
	Sienu/kāpņu konstrukciju sagatavošana, stacionāru nesošo sliežu montāža un enkurošana
	Kompl.
	1

	3.
	Strāvas pievada ierīkošana 
	Kompl.
	1

	4.
	Stacionāra diagonālā pacēlāja platformas montāža, regulēšana, testēšana un nodošana ekspluatācijā
	Kompl.
	1

	5.
	Urbšanas un montāžas vietu konstruktīvā un kosmētiskā apdares atjaunošana
	Kompl.
	1

	6.
	Lietotāja apmācība un darba nodošana
	Kompl.
	1

	7.
	Kontrastējošo un taktilo marķējumu uzstādīšana
	Objekts
	1


1. Ierīkošanas vieta: Daugavpils iela 34, Preiļi, LV 5301.
2. Izmantošanas mērķis: Diagonālais pacēlājs paredzēts cilvēkiem ar kustības traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos.

3. Ierīkošanas termiņš: līdz 31.10.2026. 

4. Diagonālais kāpņu pacēlājs piemērots uzstādīšanai iekštelpās, skaits: 1 (viens) gab.
5. Konstruktīvais risinājums: Pacēlājs ir stacionāra inženiertehniska iekārta, kas pastāvīgi tiek integrēta ēkas struktūrā. Pārvietošanās notiek pa vadotnēm/sliedēm, kas tiek stingri un stacionāri montētas uz kāpņu pakāpieniem vai speciāliem nesošajiem stabiņiem.
6. Elektroapgādes būvdarbi: Izpildītājs veic kabeļu līniju izbūvi un pieslēgšanu ēkas elektrotīklam saskaņotā punktā, nodrošinot elektropadevi atbilstoši Latvijas elektrotīklu standartiem un elektrodrošības prasībām
7. Garantijas termiņš – būvdarbu un uzstādīto iekārtu garantijas termiņš vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
8. Atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartiem. Iekārtas marķējums CE (Eiropas Savienība).

9. Lietošanas apmācība, instrukcija latviešu valodā.
10. Pretendents apņemas veikt pacēlāju tehnisko apkopi 1 (viens) reizes gadā garantijas laikā (apkopes veikšanas izmaksas netiek iekļautas piedāvājuma cenā).

11. Prasības diagonālajam  pacēlājam – platformai:

	Nr.p.k.
	Tehniskā specifikācija
	Tehniskais piedāvājums

(aizpilda pretendents, detalizēti norādot piedāvātā aprīkojuma parametrus un pievieno precīzu interneta saiti uz mājas lapu vai pievieno ražotāja datu lapas, kur pieejami precīzi piedāvātās iekārtas/iebūvējamā materiāla parametri, lai apliecinātu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.)

	1.
	Diagonālā (slīpā) kāpņu pacēlāja – platforma
	Ražotājs:

	
	
	Modelis:

	2.
	Uzstādīšana – iekštelpās (vecās un jaunās ēkas savienojuma vieta – 2.stāvs)
	

	3.
	Sistēmu spriegums 24V.  
Elektrības pieslēgums -    220V -240V 50Hz.

Piedziņa: elektromehāniskā. Elektropadeve atbilstoši Latvijas elektrotīkla standartam. 

Piedziņas mehānisms – elektromehānisks (norādīt tehnisko risinājumu).
	

	4.
	Celtspēja – ne mazāk kā 250 kg.
	

	5.
	Platformas izmērs 800 - 900 (platums) x 1000 -1200 (garums) mm.
	

	6.
	Kustības ātrums - nepārsniedz 0,15 m/sek.
	

	7.
	Pacēlājs pārvietojas pa sliedēm, kas uzstādītas uz pakāpieniem, stabiņiem.
	

	8.
	NAV  nepieciešama
	

	9..
	Piekļuve rampai no šaurās puses
	

	10.
	Sliežu garums 9,5m (+/- 0,5m) var tikt koriģēts (saskaņojot ar pasūtītāju) pacēlāja uzstādīšanas darbu laikā.
	

	11.
	Stacionārā pults – vismaz 2 (paredzēt piekļuvi ar atslēgu) .
	

	12.
	Pacēlājā elementi krāsoti un ir noturīgi pret vides ietekmi un nodilumu.
	

	13.
	Automātiski saliekama platforma pieturvietās.
	

	15.
	Platforma aprīkota ar taktilajām pogām. Taktila zvana poga.
	

	16.
	Interneta saite uz mājas lapu, kur pieejami iekārtas/iebūvējamā materiāla parametri vai tehniskā datu lapa.
	


*Ja Pasūtītāja Tehniskajās specifikācijās norādīts konkrēts iekārtas/iebūvējamā materiāla vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku iekārtas/iebūvējamā materiāla izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, veidu un/vai materiālu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas iekārtas/iebūvējamā materiāla vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātās ekvivalenta iekārtas/iebūvējamā materiāla atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.
2.daļa – Pacēlāja ierīkošana Preiļu Kultūras namā.

Darbu apjomi un vispārīgās prasības būvdarbiem: Sagatavojot piedāvājumu, līgumcenā jāiekļauj visi nepieciešamie būvdarbi, materiāli, inženiertehniskās iekārtas, nesošo konstrukciju pastiprinājumi, stiprinājumi, inženierkomunikāciju izbūve, kā arī apdares atjaunošanas darbi pēc iekārtu montāžas, kas ir nepieciešami pilnīgai un drošai sistēmas nodošanai ekspluatācijā un vides pieejamības nodrošināšanai.
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Skaits

	1.
	Objekta apsekošana, uzmērīšana pacēlāja ierīkošanai
	Objekts
	1

	2.
	Sienu/kāpņu konstrukciju sagatavošana, stacionāru nesošo sliežu montāža un enkurošana
	Kompl.
	1

	3.
	Strāvas pievada ierīkošana 
	Kompl.
	1

	4.
	Stacionāra diagonālā pacēlāja platformas montāža, regulēšana, testēšana un nodošana ekspluatācijā
	Kompl.
	1

	5.
	Urbšanas un montāžas vietu konstruktīvā un kosmētiskā apdares atjaunošana
	Kompl.
	1

	6.
	Lietotāja apmācība un darba nodošana
	Kompl.
	1

	7.
	Kontrastējošo un taktilo marķējumu uzstādīšana
	Objekts
	1


1. Ierīkošanas vieta: Raiņa bulvāris 28, Preiļi, LV 5301.
2. Izmantošanas mērķis: Diagonālais pacēlājs paredzēts cilvēkiem ar kustības traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos.

3. Ierīkošanas termiņš: līdz 31.10.2026. 

4. Diagonālais kāpņu pacēlājs piemērots uzstādīšanai iekštelpās, skaits: 1 (viens) gab.

5. Konstruktīvais risinājums: Pacēlājs ir stacionāra inženiertehniska iekārta, kas pastāvīgi tiek integrēta ēkas struktūrā. Pārvietošanās notiek pa vadotnēm/sliedēm, kas tiek stingri un stacionāri montētas uz kāpņu pakāpieniem vai speciāliem nesošajiem stabiņiem.
6. Elektroapgādes būvdarbi: Izpildītājs veic kabeļu līniju izbūvi un pieslēgšanu ēkas elektrotīklam saskaņotā punktā, nodrošinot elektropadevi atbilstoši Latvijas elektrotīklu standartiem un elektrodrošības prasībām
7. Garantijas termiņš – būvdarbu un uzstādīto iekārtu garantijas termiņš vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
8. Atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartiem. Iekārtas marķējums CE (Eiropas Savienība).

9. Lietošanas apmācība, instrukcija latviešu valodā.
10. Pretendents apņemas veikt pacēlāju tehnisko apkopi 1 (viens) reizes gadā garantijas laikā (apkopes veikšanas izmaksas netiek iekļautas piedāvājuma cenā).
11. Prasības diagonālajam  pacēlājam – platformai:

	Nr.p.k.
	Tehniskā specifikācija
	Tehniskais piedāvājums

(aizpilda pretendents, detalizēti norādot piedāvātā aprīkojuma parametrus un pievieno precīzu interneta saiti uz mājas lapu vai pievieno ražotāja datu lapas, kur pieejami precīzi piedāvātās  iekārtas/iebūvējamā materiāla parametri, lai apliecinātu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.)

	1.
	Diagonālā (slīpā) kāpņu pacēlāja – platforma
	Ražotājs:

	
	
	Modelis:

	2.
	Uzstādīšana – iekštelpās (no 1.stāva līdz 2.stāvam).
	

	3.
	Sistēmu spriegums 24V.  
Elektrības pieslēgums -    220V -240V 50Hz.

Piedziņa: elektromehāniskā. Elektropadeve atbilstoši Latvijas elektrotīkla standartam. 

Piedziņas mehānisms – elektromehānisks (norādīt tehnisko risinājumu).
	

	4.
	Celtspēja – ne mazāk kā 250 kg.
	

	5.
	Platformas izmērs 800 - 900 (platums) x 1000 -1200 (garums) mm.
	

	6.
	Kustības ātrums - nepārsniedz 0,15 m/sek.
	

	7.
	Pacēlājs pārvietojas pa sliedēm, kas uzstādītas uz pakāpieniem, stabiņiem.
	

	8.
	Norobežojumi starp sliežu stabiem un to uzstādīšana 
	

	9
	Piekļuve rampai no šaurās puses
	

	10.
	Iekļauts atvāžams sēdeklītis
	

	11.
	Sliežu garums 10 m (+/- 0,5m) var tikt koriģēts (saskaņojot ar pasūtītāju) pacēlāja uzstādīšanas darbu laikā.
	

	12.
	Stacionārā pults – vismaz 3.
	

	13.
	Pacēlājā elementi krāsoti un ir noturīgi pret vides ietekmi un nodilumu.
	

	14.
	Automātiski saliekama platforma pieturvietās.
	

	15.
	Platforma aprīkota ar taktilajām pogām. Taktila zvana poga.
	

	16.
	Interneta saite uz mājas lapu, kur pieejami iekārtas/iebūvējamā materiāla parametri vai tehniskā datu lapa.
	


* Ja Pasūtītāja Tehniskajās specifikācijās norādīts konkrēts iekārtas/iebūvējamā materiāla vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku iekārtas/iebūvējamā materiāla izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, veidu un/vai materiālu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas iekārtas/iebūvējamā materiāla vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātās ekvivalenta iekārtas/iebūvējamā materiāla atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.
Tehniskās specifikācijas sagatavotājs: Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja vietnieks
A.Anins
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 08.07.2026.

	Pretendenta nosaukums
	

	Amatpersonas vārds, uzvārds
	

	Ieņemamā amata nosaukums
	

	Amatpersonas paraksts
	

	Datums 
	


1

