SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS
Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Komunālā pārvalde”
Reģ.Nr.: 90010879256;
Adrese: Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401.



VISPĀRĒJĀ DAĻA

Ielas segumu atjaunošanas plāns izstrādāts uz Pasūtītāja izsniegta topogrāfiskā plāna.
Risinājumi izstrādāti atbilstoši Pasūtītāja vēlmēm, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 633, Latvijas Republikas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem, ceļu satiksmes noteikumiem un “Autoceļu  specifikācijas 2026”.
Darba mērķis ir ielas seguma atjaunošana, uzlabojot satiksmes drošību un komforta līmeni.
Būves grupa -  I grupa, galvenais lietošanas veids (pēc būvju klasifikācijas) - 2112. 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Objekta adrese ir Svētes iela, Liepājā. Esošais ielai ir nesaistīta minerālmateriāla maisījuma segums.
Esošais segums nenodrošina pilnīgu ūdens atvadi un brauktuves malās uzkrājas nokrišņu rezultātā radies ūdens. Brauktuves malā, grāvja pusē, ir izveidojies apaugums, kas aiztur ūdens noteci.


RISINĀJUMI

Ielas seguma atjaunošanas plāna risinājumi izvēlēti atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 633. Būvmateriālu un būvdarbu tehnoloģiju pielietošana, kā arī prasības produkta kvalitātei paredzētas saskaņā ar “Autoceļu specifikācijas 2026”.
Koncepcija un risinājums paredz:
· Brauktuves seguma divkārtu virsmas apstrādi;


DEMONTĒJAMIE OBJEKTI UN KONSTRUKCIJAS

Būvdarbu veikšanas zonā, paredzēts demontēt esošās (būvdarbu apjomu sarakstā norādītās) konstrukcijas un objektus: apaugums, utt. un tos nogādāt uz Būvuzņēmēja atbērtni.



SEGAS KONSTRUKCIJAS

Segas konstrukciju tipi:

1. SEGAS TIPS – Divkārtu virsmas apstrādes segums:

1. Divkārtu virsmas apstrāde VAG2 16/22 un 8/11 (granīta šķembas) (veicot grunt. ar granīta sīkšķembu iestrādi);
2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata izlīdzinošā kārta fr. 0/32ps, hvid. =10cm.

2. Nomales un nobrauktuves segas konstrukcija:

1. Nesaistītu minerālmateriālu segums nomalei un nobrauktuvei fr.0/32s, hvid. =10cm.		


BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

Visi būvdarbi veicami saskaņā ar „Autoceļu specifikācijas 2026” izvirzītajām prasībām.
	Darbus izpildīt atbilstoši aktuālajām specifikācijām, ņemot vērā sagatavotos rasējumus, darbu apjomus.
	Būvdarbu veicējam ir jāizvēlas tādas būvdarbu tehnoloģijas, lai neradītu zaudējumus citiem īpašumiem. Par nodarītajiem zaudējumiem atbildīgs ir būvdarbu veicējs.

Būvdarbu izpildes secība:
1. sagatavošanas darbi (trases nospraušana, konstrukciju demontāža,u.c.);
2. ar saistvielām nesaistīto cieto segumu izbūve (pamata izlīdzinošā kārta, u.c.)
3. ar saistvielām saistīto cieto segumu izbūve (Divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūve u.c.);
4. nomaļu un nobrauktuvju izbūve.



SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ

Pirms darbu uzsākšanas būvdarbu veicējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā ar Pasūtītāju, kā arī citām ieinteresētajām personām un institūcijām, kuru intereses tiek skartas. Būvuzņēmējam veicot būvdarbus ir jāievēro LR MK noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 




DARBA AIZSARDZĪBA

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvdarbu veicējs. 

                                   Sastādīja:     Māris Jakovickis
Sert. Nr. 3-02466


7/7
