6. PIELIKUMS
atklāta konkursa nolikumam
„Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A, Daugavpilī un teritorijā esošo ēku demontāža”,
identifikācijas Nr. DVP 2026/105

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
2026.gada ___.__________

Iepazinušies ar atklāta konkursa „Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A, Daugavpilī un teritorijā esošo ēku demontāža”, identifikācijas numurs DVP 2026/105, nolikumu, tehniskās specifikācijas un būvprojekta prasībām, pretendents ____________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā izpildīt tehniskajai specifikācijai atbilstošus būvdarbus:
1. Organizatoriskā struktūrshēma: Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu izpildē iesaistāmos pretendenta cilvēkresursus, būvkomersantus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, būvizstrādājumu piegādātāji, karjeri u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas un to atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdus, uzvārdus, struktūrshēmu noformējot brīvā formā:
2. Būvdarbu izpildes grafiks konkursa (tabulas EXCEL formātā):
	Nr.  p.k
	Būvdarbu veids vai 
konstruktīvā elementa nosaukums
	Plānotais  darbinieku  skaits
	Mēneši
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3. _________(pretendenta nosaukums) apņemas nodrošināt izpildītajiem būvdarbiem 5 (piecu) gadu garantiju[footnoteRef:1]. [1:  Garantijas termiņš var būt garāks, bet nevar būt īsāks kā noteikts tehniskajā specifikācijā.] 

4. Pretendenta rīcības plāns ar plānotajiem vides aizsardzības pasākumiem būvniecības darbu laikā, atbilstoši tehniskās specifikācijas 7.punkta nosacījumiem (plānā apraksta kā līguma izpildes laikā tiks nodrošināta katras no tehniskās specifikācijas 7.punktā noteiktām prasībām izpilde un veikta atkritumu uzskaite, u.tml.).
	Tehniskās specifikācijas 7. punkta prasības
	Pretendenta rīcības plāns un izpildes apraksts

	B1- Likumīgas izcelsmes kokmateriāli;
	

	B2 - Atkritumu apsaimniekošana būvobjektā;
	

	B3 - Gaismekļu gaismas atdeve:
	

	B4- Gaismekļu ekspluatācijas laiks:
	

	C1 - Būvgružu  (tai skaitā demontēšanas) šķirošana un nodošana speciālos poligonos
	



5. Iekštelpu apgaismojuma apraksts (pretendents norāda informāciju par apgaismojuma izstrādājumiem, kuri nepieciešami tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot būvizstrādājuma piegādātāju vai ražotāju un būvizstrādājuma izcelsmes vietu, kā arī katra gaismekļa gaismas atdevi un ekspluatācijas laiku):
	Nr. p.k.
	Apgaismojuma izstrādājums  
	Vērtēšanas kritēriji (1. vērtēšanas posms)
(saskaņā ar MK 2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.353)

	
	Darbu apjomu sarakstā norādītie gaismekļi
	Pretendenta piedāvājums
	
Gaismas atdeve 
	Ekspluatācijas laiks 
(vismaz L80B10 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000h)

	
	


Poz. Nr.
	


Nosaukums
	


Mēr- vienība
	


Dau- dzums

	Ražotājs
	Modeļa identifikators
	Reģistrācija EPREL
(norādīt tīmekļvietni), (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369)
	

Enerģijas klase 
(A - F) [footnoteRef:2] [2:  Jāizmanto jaunākā energoefektivitātes klases definīcija: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R2015 
 ] 

	

Enerģijas klasei atbilstošas balles3
	

Iegūto baļļu kopskaits 
	

Piedāvātā gaismekļa ekspluatā- cijas laiks L_B_
	Gaismekļa ekspluatācijas laikam atbilstošas balles4


	

Iegūto baļļu kopskaits




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=5*10
	12
	13
	14=5*13

	1.
	9
	Iebūvēts piekārtos griestos kvadrāta LED gaismeklis, balts, ne mazāk kā IP44, vismaz 1167lm, ne vairāk kā 10,7W, 4000K, vismaz F klase 
	gb
	 80.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	10
	Iebūvēts piekārtos griestos apaļš alumīnija LED gaismeklis, balts, ne mazāk kā  IP44, vismaz IK04, vismaz 1537lm, ne vairāk kā 18W, 3000K, vismaz F klase  
	gb
	 44.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	11
	Iebūvēts piekārtos griestos kvadrāta LED gaismeklis, vismaz IP40, vismaz IK02, UGR≤19, vismaz 3650lm, ne vairāk kā 36W, 4000K, vismaz F klase   
	gb
	 78.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	12
	Prožektors, LED, ne vairāk kā 10W, vismaz IP20, vismaz F klase   
	gb
	 31.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	13
	Iebūvēts piekārtos griestos apaļš alumīnija LED gaismeklis, vismaz IP44, vismaz  IK04, vismaz 1537lm, ne vairāk kā 18W, 4000K, vismaz F klase   
	gb
	 28.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	14
	Griestu apaļš LED gaismeklis, vismaz IP54, vismaz 2780lm, ne vairāk kā 24W, 4000K,  vismaz F klase  
	gb
	 30.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	15
	Pie griestiem stiprināms garens LED gaismeklis, vismaz 5348lm, ne mazāk kā IP66, ne mazāk kā IK10, ne vairāk kā 36.7W, 4000K, vismaz F klase   
	gb
	 107.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaismekļu kopskaits:
	398
	
	Gaismas atdeves vidēji svērtās balles (CSv):5
	
	Gaismekļa ekspluatācijas laika vidēji svērtās balles (DSv):6
	



Gaismekļa enerģijas klasei atbilstošas balles katrā pozīcijā nosaka saskaņā ar sekojošu algoritmu:   
- Piedāvātā enerģijas klase F = 0 balles;
- Piedāvātā enerģijas klase E = 1 balle;
- Piedāvātā enerģijas klase D = 2 balles;
- Piedāvātā enerģijas klase C = 3 balles;
- Piedāvātā enerģijas klase B = 4 balles;
- Piedāvātā enerģijas klase A = 5 balles.

4Gaismekļa ekspluatācijas laikam atbilstošas balles katrā pozīcijā nosaka saskaņā ar sekojošu algoritmu:
[bookmark: _Hlk199343665]- Gaismekļiem, kuru ekspluatācijas laiks ir vienāds ar L80B10 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000h  = 0 balles (nedrīkst būt zemāki rādītāji);
-  Gaismekļiem, kuru ekspluatācijas laiks ir lielāks par L80B10 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000h  = 2 balles.

	Vārds, uzvārds,  amats
	
	

	Paraksts
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