


	    

	PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

	1. 
	Projektējamais objekts
	Dzīvokļa atjaunošana Klaipēdas ielā 59/63 - 39, Liepājā

	2. 
	Būves kadastra apzīmējums
	Kadastra Nr. 17000430094001

	3. 
	Projektējamā objekta adrese
	Klaipēdas ielā 59/63 -39 , Liepāja

	4. 
	Būvniecības ierosinātājs
	[bookmark: _Hlk184197876]Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģ. Nr.40900016437, Rožu iela 6, Liepāja 

	5. 
	Būvniecības ierosinātāja Pilnvarotā persona
	Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde”, NMR kods  90002066769, Peldu iela 5, Liepāja

	6. 
	Būvniecības ierosinātāja Pilnvarotā persona
	Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Komunālā pārvalde”, NMR kods 90010879256, Uliha iela 44, Liepāja

	7. 
	Būves galvenais izmantošanas veids
	1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

	8. 
	Projektēšanas uzdevumam saistošie dokumenti
	1) Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;

	
	
	2) Zemesgrāmatu apliecība;

	
	
	3) Zemes robežu plāns;

	
	
	4) Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam.

	9.
	Būvniecības ieceres dokumentācija
	Paziņojumu par būvniecību, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi", 7.¹ 4.punkts.

	 10.
	Izpildītāja pamatuzdevumi  būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei
	10.1. Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši līgumam, Latvijas valsts  standartiem, Latvijas būvnormatīviem, u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

	11. 
	
	10.2. Veikt nepieciešamos izpētes un papildus uzmērīšanas darbus, kas  nodrošinās kvalitatīvu  būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā.

	
	
	10.3. Nepieciešamības gadījumā papildus saņemt ieinteresēto institūciju  noteikumus un tos izmantos tālākajā darbā.

	
	
	10.4. Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas prezentāciju objektā, jebkurā  tā izstrādes stadijā, ja to pieprasīs Pasūtītājs.

	
	
	10.5. Pirms iesniegšanas elektroniskā vidē Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – BIS), saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju ar Speciālistu un Pasūtītāja pārstāvi, nepieciešamības gadījumā veicot norādītās korekcijas.

	
	
	10.6. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas, to iesniegt elektroniskā vidē BIS sistēmā saskaņošanai ar Pilnvaroto personu, ieinteresētajām institūcijām.

	
	
	10.7. Iesniegt skici Speciālistam, Pasūtītājam un Liepājas valstspilsētas  pašvaldības iestādei “Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde” būtisko risinājumu saskaņošanai, veicot tā prezentāciju.

	
	
	10.8. Izstrādāt  būvniecības ieceres dokumentāciju “Par tiesībām veikt dzīvokļa atjaunošanu Klaipēdas ielā 59/63 - 39, Liepājā”. Aizpildot paziņojumu par būvniecību (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai), atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” iesniegšanai Būvvaldē.

	11.



	Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt šādus darbus
	11.1. Telpu pārplānojuma veikšanu, atbilstoši normatīvajām prasībām par  cilvēku skaitu, kāds var atrasties vienā telpā, neskarot ēkas nesošās konstrukcijas, iesniedzot projekta koncepciju ar telpu plānu Speciālistam saskaņošanai, veicot tā prezentāciju;
11.1.1. Dzīvoklī paredzēt:
· jaunu siltinātu metāla ieejas durvju montāžu;
· MDF konstrukcijas iekšdurvju montāžu;
· durvis paredzēt bez sliekšņiem;
· iekšējo starpsienu starp tualetes telpu un vannas istabu demontāžu;
· starpsienas demontāžu starp vannas istabu, tualetes telpu un koridoru;
· jaunas starpsienas starp apvienoto sanitārmezglu un koridoru izbūvi ar ģipškartona loksnēm uz metāla profiliem, paredzot skaņas izolāciju, palielinot sanitārā mezgla platību;
· PVC logu bloku  atjaunošanu, remontu, jaunu rokturu montāžu, blīvgumiju nomaiņu, veicot iekšējo aiļu apdari (virtuve, istabas);
· PVC logu bloku un durvju atjaunošanu (uz lodžiju), remontu, jaunu  rokturu montāžu, blīvgumiju nomaiņu, veicot iekšējo aiļu apdari;
Istabā un virtuvē veicamā telpu apdare:
· grīdu demontēt līdz pārseguma panelim, paredzot grīdas koka konstrukciju montāžu, iesedzot ar OSB un ieklājot linoleju;
· sienas –  vecās apdares demontāža  (apstrāde ar pretpelējuma fungacīdiem), sienas gruntēt, špaktelēt un krāsot. Virtuves telpā paredzēt sienu flīzēšanu virs izlietnes skapīša  0,6x0,8m;
· virtuves telpā cauruļu stāvvadu aizdare ar  ģipškartona loksnēm metāla profilu konstrukcijā (paredzot revīzijas lūkas);
· griesti – vecās apdares noņemšana (apstrāde ar pretpelējuma fungacīdiem), griestus gruntēt, špaktelēt un krāsot;
· esošo iebūvēto interjera mēbeļu, sienas skapju, koka plākšņu, plauktiņu demontāža. Nišu aizdari paredzēt ar ģipškartona loksnēm metāla profilu konstrukcijā, špaktelējot, krāsojot;
Sanitārajā mezglā veicamā apdare:
· grīda –  demontēt vecās flīzes, veikt grīdas flīzēšanu;
· sienas – demontēt vecās flīzes un krāsas, veikt sienu flīzēšanu 1,8m augstumā, sienas daļu virs flīzēm – špaktelēt un krāsot;
· griesti – vecās apdares noņemšana (apstrāde ar pretpelējuma fungacīdiem), griestus gruntēt, špaktelēt un krāsot;  
· cauruļu stāvvadus iebūvēt riģipša konstrukcijas kārbā, paredzot revīzijas lūku, piekļūšanai stāvvadiem;
Virtuves zonā dzīvoklī nodrošināt:
· skapīti ar metāla izlietni un ūdens jaucējkrānu;
11.1.2. Aukstā un karstā ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu un sanitārtehnisko iekārtu nomaiņa:
· veco sanitārtehnisko iekārtu un pievadu demontāža, jauna ūdens maisītāja, dušas klausules ierīkošana, pieslēgšana;
· paredzēt aukstā un karstā ūdens pievadus pie sanitārām iekārtām, kā arī kanalizācijas pieslēgumus duškabīnei;
· paredzēt aukstā ūdens un kanalizācijas pieslēgumu veļas automātam (virtuvē vai sanitārā mezglā);
· WC poda uzstādīšana, ūdens un kanalizācijas pievada pieslēgšana, veco  sanitārtehnisko iekārtu un pievadu demontāža, jaunu apsaistes cauruļu izbūve, iekaļot sienās;
· jaunas keramikas izlietnes uzstādīšana, ūdens un kanalizācijas pievada pieslēgšana, jaunu apsaistes cauruļu izbūve, iekaļot sienās;
· jauna dvieļu žāvētāja uzstādīšana, pieslēgšana sanmezglā;
· jaunu aukstā un karstā ūdens skaitītāju ierīkošana sanmezglā,
11.1.3. Elektroinstalācijas demontāža un montāža:
· paredzēt esošās elektroinstalācijas demontāžu un jaunas elektroinstalācijas ierīkošanu, veicot vadu štrobēšanu, iestrādi sienās (dzīvojamās istabās paredzot pa 4 rozetēm katrā, rozetes koridorā, virtuvē, kā arī sanitārtehniskajā mezglā, apgaismojuma slēdžu montāža katrai telpai, LED gaismekļu uzstādīšana katrai telpai, sadales kastes montāža, pieslēdzot divvietīgus automātslēdžus);
11.1.4. Ventilācijas sistēma, t.sk.:
· sanmezglā un virtuves telpā paredzēt jaunu vēdināšanas restīšu uzstādīšanu;
11.1.5. Apkures radiatoru demontāža un montāža.
· jaunu ''PURMO'' (vai ekvivalents) apkures radiatoru, aprīkotu ar ''Danfoss'' (vai ekvivalents) radiatora termogalvu ar iebūvētu sensoru 8-28°C, uzstādīšana, pieslēgšana, apkures cauruļu dzīvokļa robežās nomaiņa, veco radiatoru, cauruļvadu apsaistes demontāža;
11.1.6. Ugunsgrēka atklāšanas sistēma:
· jaunu dūmu detektoru montāža;
11.2. Visu  inženierkomunikāciju vilkšanu cauri griestu un grīdu pārsegumiem;
11.3. Cauruļvadu aizsargāšanu ar tērauda aizsargcauruli krustošanās vietās 
        ar mūra sienu un pārseguma paneli; 
11.4. Vietās , kur cauruļvadi šķērso sienas un pārsegumus paredzēt
        ugunsdrošās uzmavas (manžetes); 
11.5. Jāievēro risinājumi (ieskaitot izmantojamos materiālus), kas nodrošina konstrukciju stiprību, nodrošināt nepieciešamo ēkas ugunsdrošību, siltuma un skaņas izolāciju un citus būves lietošanas mērķim saprātīgi būtiskus rādītājus;
11.6. Projekta dokumentācijā iekļaut sanitāro iekārtu un aprīkojuma attēlus;
11.7. Darba apjomos paredzēt jaunas telpu kadastrālās uzmērījumu lietas pasūtīšanu renovējamai telpu grupai (digitālos formātos: PDF un dwg).

	12.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas  sastāvs
	12.1. Pasūtītāja pārstāvim nododams - pilna būvniecības ieceres dokumentācija elektroniskā formā datu nesējā (USB) – 1  (vienā) eksemplārā, kur rasējumi dwg formātā un PDF formātā, tāmes xls formātā, u.c. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


