Atklāta konkursa LVP 2026/126
nolikuma 3.pielikums

Darba uzdevums 
Vispārīgas ziņas par projektu

Pasūtītājs: Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģ. Nr.40900016437, Rožu iela 6, Liepāja 
Objekts:  Dzīvokļa Nr.39 vienkāršota pārbūve, Klaipēdas ielā 59/63, Liepājā
Adrese: Klaipēdas ielā 59/63, dzīvoklis Nr.39, Liepājā
Īpašuma kadastra numurs: 17009034830
Zemes vienības kadastra apzīmējums: 17000430094
Dzīvokļa plānojums
Dzīvoklim ir jāpārplāno sanitārā mezgla telpa, demontējot nodalošo starpsienu starp tualetes telpu un vannas istabu, kā arī demontējot starpsienu starp sanitārā mezgla telpu un koridoru. Projekta ietvaros paredzēta jaunas starpsienas izbūve ar mērķi paplašināt sanitāro telpu.  
Konstruktīvie risinājumi

Projekta ietvaros demontēt nenesošās sienas. Jauno starpsienu veidot pēc Knauf W112 sistēmas. Sienu apdari veikt saskaņā ar apdares darbu tabulu.
Esošām grīdām jāveic demontāžas darbi līdz nesošajam pārseguma panelim. Pirms seguma ieklāšanas veikt grīdas izlīdzināšanu.

Inženierrisinājumi

Esošie ārējo tīklu izvadi netiek skarti.

Ventilācija

Projektējamā sanmezglā un virtuves telpā paredzēt jaunu vēdināšanas restīšu uzstādīšanu
Ūdensapgāde un kanalizācija

Jāparedz aukstā un karstā ūdens, kā arī kanalizācijas pieslēgumi visām sanitārā ierīcēm, kas tiks uzstādītas pārplānotajās telpās. 

Elektroapgāde

Jāparedz jauni spēka un apgaismojuma tīkli, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Ugunsgrēka sistēmas
Dzīvokļa telpās paredzēt dūmu detektorus. 

Virtuves zonā dzīvoklī paredzēt skapīti ar metāla izlietni un ūdens jaucējkrānu.
Apdares materiāli

	Interjera apdares materiāli

	Nr.
	Materiāls
	Pielietojuma zona
	Specifikācija

	1
	Keramiskās flīzes grīdas segums
	Vannas istaba

Pamata grīdas segums 
	Betona izlīdzinošais slānis SAKRET FS” (vai ekvivalents) grīdu Izlīdzinošā masa, b-30mm

Elastīga hidroizolācijas mastika 2 kārtās

Flīzes 300x300mm (PRETSLĪDES koeficients R11, nodilumizturība PEI 3, 1.ŠĶIRA) vai ekvivalents

	
	Vinila grīdas segums,

Lamināts 
	Istaba, virtuve

Pamata grīdas segums
	Iesegt grīdu ar OSB
12 mm ūdensnecaurlaidīgs HDF lamināta grīdas segums  ( vai ekvivalents)

	2
	Keramiskās flīzes
	Sanitārais mezgls

Sienas 
flīzējums gar virtuves darba virsmu 
	CeragniM15/30 Glossy White 1ST 150/300 mm (vai ekvivalents)

	3
	Pusmatēta lateksa krāsa
	Dzīvojamā telpa, virtuve 

sienas
	Spīduma pakāpe               Pusmatēta
Mitrās berzes klase          1.klase



	4
	Pusmatēta lateksa krāsa
	Dzīvojamā telpa, virtuve, koridors, griesti
	Spīduma pakāpe               Pusmatēta

Mitrās berzes klase          1.klase


Projektējamās starpsienas
	Nr.
	Materiāls
	Pielietojuma zona
	Specifikācija

	1
	Ģipškartona starpsienas vannas istabai
	Vannas istaba


	Metāla karkass Knauf CW profils , d=75mm

Skaņas izolācija PAROC eXtra, d=60mm

Ģipškartona plāksnes Knauf/Blue + GKB (12,5+12,5mm) no abām pusēm (vai ekvivalents)
Grunts mitrām telpām

Elastīga hidroizolācijas mastika 2 kārtās, pa grīdas perimetru hidroizolācijas lenta


Elektroapgādes iekārtu un materiālu specifikācija
	Nr.
	Apgaismojuma armatūra, marka
	Pielietojuma zona
	Specifikācija

	1
	LED gaismeklis

Rozete
	WC, duša
	Gaismekļa aizsardzība ne mazāk kā IP44;
Enerģijas klase ne zemāka kā F;
Ekspluatācijas laiks 50 000h L80B10, L90B50 

100 000 h L70B50, L80B50;
Gaismas krāsu temperatūra 3000K;
Minimālā gaismas atdeve 100 lm/W;
Gaismekļa korpuss, optiskais pārsegs – plastmasa/polikarbonāts;
Apgaismojuma daudzums, grīdas līmenī ne mazāk kā 100lx;
Zemapmetuma ar zemējumu, balta.

	2
	LED gaismeklis

Rozete
	Istaba, koridors
	Gaismekļa aizsardzība ne mazāk kā IP20;
Enerģijas klase ne zemāka kā F;
Ekspluatācijas laiks 50 000h L80B10, L90B50 

100 000 h L70B50, L80B50;
Gaismas krāsu temperatūra 3000K;
Minimālā gaismas atdeve 100 lm/W;

Gaismekļa korpuss, optiskais pārsegs – plastmasa/polikarbonāts;
Apgaismojuma daudzums, grīdas līmenī ne mazāk kā 200lx;
Zemapmetuma ar zemējumu, balta.

	3
	LED gaismeklis

Rozete
	Virtuve
	Gaismekļa aizsardzība ne mazāk kā IP20;
Enerģijas klase ne zemāka kā F;
Ekspluatācijas laiks 50 000h L80B10, L90B50 

100 000 h L70B50, L80B50;
Gaismas krāsu temperatūra 3000K;
Minimālā gaismas atdeve 100 lm/W;

Gaismekļa korpuss, optiskais pārsegs – plastmasa/polikarbonāts;
Apgaismojuma daudzums, galda virsmas līmenī ne mazāk kā 200lx;
Zemapmetuma ar zemējumu, balta.


	Durvju materiālu specifikācija

	Nr.
	materiāls
	Pielietojuma zona
	Specifikācija

	1
	Metāla vienviru ieejas durvis


	dzīvokļa ieejas
	Metāla durvis Tehno 4 Brūns RAL8019

Vērtnes biezums – 52mm

Kārbas biezums – 73mm

Krāsa: Antracīts, pulverkrāsas pārklājums

Vērtnes metāla biezums: 0.8mm

Kārbas metāla biezums: 1.0mm

Vērtnes siltinājums: Minerālvate

Metāla aplodas platums: 40mm, monolītas kopā ar kārbu

Slēdzene: «Avers 2800» (cilindriskā)

Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Nav

Eņģes: 2gb. (80*16)

Blīvējuma kontūru skaits: 2 (vai ekvivalents)



	Sanitāro iekārtu specifikācija

	Nr.
	materiāls
	Pielietojuma zona
	Specifikācija

	1
	Tualetes pods 
	Vannas istaba
	Ifo Sing,( vai ekvivalents) 355x650mm, universāls izvads, paaugstināts balts  (vai ekvivalents)

	2
	Poda sēdriņķis ar vāku
	Vannas istaba
	Singn, cietais, QR,( vai ekvivalents), balts  (vai ekvivalents)

	3
	Izlietne
	Virtuve
	Uzliekama nerūsējoša izlietne 500x500mm

	4
	Dušas maisītājs
	Vannas istaba
	Logis, ( vai ekvivalents) hroms 

	5
	Izlietne
	Vannas istaba
	Izlietne Deep, ( vai ekvivalents) 600x450mm, balta

	6
	Izlietnes maisītājs
	virtuve
	Novus Care 100 ,( vai ekvivalents), ar pop – up, hroms

	7
	Rokas dušas komplekts
	Vannas istaba
	Crometta 1jet, ,( vai ekvivalents) 650mm, balts/hroms    

	8
	Dvieļu žāvētājs
	Vannas istaba
	Dvieļu žāvētājs M-veida d=25/500x450 2d. nerūsējošais tērauds


	Apkure/ventilācija specifikācija

	Nr.
	materiāls
	Pielietojuma zona
	Specifikācija

	1
	Apkures konvektori
	Istaba, virtuve
	Purmo konvektori ar ''Danfoss'' radiatora termogalvu ar Iebūvētu sensoru 8-28°C uzstādīšana, pieslēgšana (vai ekvivalents)


1
3

