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Limbažos
	Datums skatāms laika zīmogā
 Nr. 3.5.4/26/717
	Pretendentiem, kam izsniegts atklāta konkursa nolikums



Par atklāta konkursa nolikuma skaidrojumu un grozījumiem
Limbažu novada pašvaldība saņēmusi precizējošās informācijas pieprasījumu atklātā konkursā “Limbažu novada ielu un ceļa pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr.- LNP 2026/122, iepirkuma priekšmeta 1.daļai.
5.jautājums
Iepazīstoties ar tehnisko dokumentāciju konstatēts, ka  pēc projekta dokumentācijas ir jāuzstāda ceļa vertikālie apzīmējumi Nr.901 – 3gab un Nr. 903 – 3gab. , savukārt darbu apjomu sarakstā norādīts, ka jāuzstāda ceļa vertikālie apzīmējumi Nr.903 – 3gab un Nr. 904 – 3 gab.
Lūdzam pasūtītāju precizēt vai jāuzstāda ceļa vertikālie apzīmējumi Nr. 901 vai Nr. 904
Atbilde: Jāuzstāda 901. apzīmējums

6.jautājums
 Darbu daudzumu sarakstā norādīts, ka jāveic minerālmateriālu maisījuma nomales izbūve , h=11cm biezumā izmantojot minerālmateriālus ar N-II stiprības klasi, savukārt Autoceļu būvdarbu specifikācijas nosaka, ka Nomaļu uzpildīšanā jāizmanto minerālmateriāli  ar stiprības klasi, kas atbilst AADTj pievestā ≤ 100 ( N-IV klasei)
Lūdzam pasūtītāju precizēt izmantojamā materiāla stiprības klasi.
Atbilde: Nomale jāizbūvē atbilstoši projektam.

7.jautājums
Veicot objekta "Mehanizācijas ielas posma pārbūve, Svētciemā, Limbažu novadā" apsekošu dabā konstatēts, ka PK 2+05 krustojumā un nobrauktuvē/ atzarā uz ražošanas teritorijām ir ieklāts asfaltbetona segums, kurš ir sliktā stāvoklī un projekta realizācijas laikā ir nepieciešams veikt šī asfaltbetona seguma demontāžu, savukārt darbu daudzumu sarakstā šāda pozīcija nav paredzēta.
Lūdzam pasūtītāju papildināt darbu daudzumu sarakstu ar jaunu pozīciju: Esošā asfaltbetona seguma demontāža.
Atbilde: Pielikumā precizēti darbu apjomi.

8.jautājums
Darbu daudzumu sarakstā noradīts, ka jāveic Zaļās zonas ierīkošanu, izmantojot esošo grunti un augu zemi biezumā 10cm, apsētu ar zāli, savukārt rasējumā "Griezumi" norādīts, ka jāveic Zaļās zonas ierīkošanu, izmantojot esošo grunti un augu zemi biezumā 15cm.
Lūdzam precizēt augu zemes slāņa biezumu.
Atbilde: Augu zeme jāizbūvē 10cm biezumā.

9.jautājums
Darbu daudzumu sarakstā noradīts, ka jāveic dabīgā akmens bruģa izbūve d=15-30cm, savukārt rasējumā "Caurtekas izbūve" norādīts, ka jāveic dabīgā akmens bruģa izbūve ar akmeņiem d = 15-25cm
Lūdzam precizēt izmantojamo akmeņu izmēru.
Atbilde: Jāizbūvē akmeņi d=15-30cm

10.jautājums
Darbu daudzumu sarakstā noradīts, ka jāveic Grāvja teknes un nogāžu nostiprināšana ar šķembu (40/70) bērumu, h=25cm , savukārt rasējumā "Caurtekas izbūve" norādīts, ka jāveic Grāvja teknes un nogāžu nostiprināšana ar šķembu (40/70) bērumu, h=20cm
Lūdzam precizēt šķembu kārtas biezumu.
Atbilde: Grāvja tekne un nogāze jāizbūvē ar šķembu segumu 25cm biezumā.

11.jautājums 
Darbu apjomu sarakstā pozīcijā Nr. 6 ir norādīts darbs "Esošā grants seguma demontāža" ar mērvienību m² un apjomu 6436,00 m². Lūdzam Pasūtītāju precizēt, kāds esošā grants seguma demontāžas biezums ir jāparedz šīs pozīcijas izcenojumā, jo darbu apjomu sarakstā ir norādīta tikai platība, bet nav norādīts demontējamā grants seguma slāņa biezums, vai arī precizēt mērvienību.
Minētā informācija ir nepieciešama, lai pretendenti varētu korekti aprēķināt demontējamā materiāla apjomu, transportēšanas un utilizācijas izmaksas, kā arī sagatavot savstarpēji salīdzināmus finanšu piedāvājumus.
Atbilde: Atbilstoši izpētes datiem vidējais demontējamā grants seguma biezums paredzams 20cm.

12.jautājums:
Darāmo Darbu Sarakstā ir atrodama pozīcija:

	17
	Nogāzes nostiprināšana, N1, ar augu zemes / šķembu (0/45) maisījumu attiecībā 1:5
	m2
	1518.00



Taču, tai nav norādīts kārtas biezums, lai būtu iespējams korekti aprēķināt nepieciešamo šķembu daudzumu. Arī griezumu rasējumos šis zemes darbu veids norādīts bez kārtas biezuma. Lūdzam precizēt konkrētās pozīcijas apjomus vai norādīt vidējo kārtas biezumu.
Atbilde: Nogāzes nostiprinājuma biezums 15cm.

13.jautājums
.Projekta ietvaros nepieciešams veikt 14 koku zāģēšanu , lūdzam pasūtītāju precizēt, vai nozāģētie koki paliek būvdarbu veicējam , vai nozāģētie koki jāsakrauj zemes īpašnieka norādītajā vietā vai arī jānogādā uz pasūtītāja adresi.
Atbilde: Nozāģētie koki paliek būvdarbu veicējam.

14.jautājums
Projekta ietvaros nepieciešams veikt 14 koku zāģēšanu, lūdzam pasūtītāju precizēt, vai nozāģētie koki paliek būvdarbu veicējam vai nozāģētie koki jāsakrauj zemes īpašnieka norādītajā vietā, vai arī jānogādā uz pasūtītāja adresi.

Atbilde: Maksimālais attālums no objekta līdz demontēto materiālu nogādes vietai 1 km.

Vienlaicīgi informējam, ka veikti grozījumi atklāta konkursa “Limbažu novada ielu un ceļa pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr.- LNP 2026/122, nolikumā.

Pielikumā: 	1. Grozīti būvdarbu apjomi iepirkuma priekšmeta 1.daļai;
	2. Grozīti būvdarbu apjomi iepirkuma priekšmeta 2.daļai;
	3. Grozīts atklāta konkursa nolikums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs							      J. Graudiņš
Mežinska
25157975
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