SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
Paskaidrojuma raksta dokumentācija “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana” izstrādāta, pamatojoties uz šādiem dokumentiem: 
· Projektēšanas uzdevums (tehniskā specifikācija).
· Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta.
· Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Nr.2019/07/06 (izstrādājis būvinženieru birojs „FORMA 2” 2019.gada augustā).
· Ēkas kinozāles jumta uzmērījumi dabā.
· Latvijas Republikā spēkā esošie likumi un būvnormatīvi.

ĒKAS PAMATDATI:
1. Ēkas klasifikācija pēc CC klasifikatora.................................................. 
                                                                 1261(plašizklaides pasākumiem)
2. Ēkas lietošanas veids (pēc LBN 201-15)....................................................IV
3. Ēkas grupa atbilstoši būvniecības procesam..............................................II
4. Būves kadastra apzīmējums............................................  74680010195013
5. Ēkas ugunsnoturības pakāpe ................................................................U2A
6. Ēkas stāvu skaits:
· Virszemes stāvu skaits..................................................................2
· Pazemes stāvu skaits ...................................................................1
7. Ēkas apbūves laukums:
· Esošais.........................................................................	1630.0 m²
8. Ēkas būvtilpums:
· Esošais......................................................................	9026.0 m³
9. Ēkas kopējā platība:.................................................................	1634.5 m²
· Atjaunojamā jumta platība................................	  328.8 m²
10. Ēkas augstums virs zemes līmeņa līdz parapetam ( kinozāles)..........8.95 m

KINOZĀLES JUMTA ATJAUNOŠANA
 	Kinozāle veidota kā atsevišķs būvapjoms ar savu jumtu. Jumta konstrukcija- plakanais savietotais jumts uz slīpa dzelzsbetona paneļu pārseguma.  Jumta esošais iesegums ir kausējamā bituma ruļļu materiāla segums. Saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu,                 „ jumta segums ir ar nolietojuma pazīmēm , jumta plaknē konstatējami viļņveida pacēlumi, atmosfēras nokrišņu ietekmē jumta materiāls mainījis fizikālos lielumus un pats jumta materiāls ir ciets un nav vairs elastīgs.... Jumta segums nav apmierinošā stāvoklī, nepieciešama tā atjaunošana, paredzot izbūvēt papildus jumta siltumizolācijas slāni”.
	Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, projektā tiek paredzēts:
· Esošā jumta bitumena ieseguma demontāža.
· Esošo parapetu skārda nosegelementu demontāža.
· Jumta plaknes esošās izlīdzinošās kārtas virsmas attīrīšana, bojāto vietu remonts un virsmas izlīdzināšana.
· Esošā parapeta paaugstināšana – gāzbetona bloku montāža uz līmes kārtas                      ( 3 rindas, kopā 600 mm augstumā), saglabājot esošo fasādes pakāpienveida risinājumu.
· Sarkano apdares ķieģeļu fragmentu piemūrēšana esošajās dekoratīvajās vertikālajās ķieģeļu ailās ( platums 380 mm). 
· Tvaika barjeras ierīkošana uz sagatavotās jumta virsmas ( uzkausējamais bitumena ruļļveida segums ).
· Siltumizolācijas- akmens vates ieklāšana, trīs slāņos ar kopējo biezumu 200 mm .
· Termiski uzkausēta bitumena jumta seguma ieklāšana 2 kārtās:
· Virskārta – 4.2 mm, balta;
· Apakškārta – 3 mm.
· Esošais kanalizācijas stāvvada izvads saglabājams, ierīkojot papildus izolāciju un jaunu pieslēgumu pie jumta . Esošo nosegjumtiņu – demontēt, ierīkot stāvvada pagarinājumu par 200 mm ar jaunu nosegjumtiņu.
· Divas esošās lietus ūdens piltuves nomaināmas ar jauniem, apsildāmiem lietusūdens uztvērējiem, ierīkojot padziļinājumu ap stāvvadu 30 mm .
· Visi parapeti nosedzami ar jauniem nosegprofiliem no locīta skārda ar polimēra pārklājumu.
· Paredzēta jaunu ugunsdzēsības jumta kāpņu montāža ( min. Platums 600 mm), kas izgatavotas no A1 klases ugunsreakcijas materiāliem esošo kāpņu vietā. Esošās nolietojušās metāla kāpnes- demontēt. 
· Papildus tiek paredzēta kinozāles ārsienu siltināšana ar akmens vati 100 mm biezumā, atjaunojot esošās fasādes. 



