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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam “Traktortehnikas iegāde Rīgas BJC “Daugmale” vajadzībām”,                                 Identifikācijas Nr. RBJCD 2026/2

Iepirkuma priekšmets ir 1 (viena) jauna traktora ar papildaprīkojumu iegāde Rīgas BJC “Daugmale” vajadzībām

Traktora izmantošanas mērķis - Traktora izmantošanas mērķis ir nodrošināt futbola laukuma mākslīgā seguma sniega stumšanu, tīrīšanu un pārvietošanu, kā arī pārējās teritorijas uzturēšanas darbu veikšanu.
Nepieciešamais daudzums - 1 (viens) komplekts, kas ietver traktoru un visu tehniskajā specifikācijā norādīto papildaprīkojumu.
Traktoram jānodrošina pilnīga tehniskā savietojamība ar visu piedāvāto papildaprīkojumu, tai skaitā PTO (jūgvārpstas), hidraulikas un stiprinājumu sistēmu līmenī.

Vispārīgās prasības
Pretendentam jāpiedāvā jauns, iepriekš neekspluatēts traktors un jauns papildaprīkojums.
Traktoram un papildaprīkojumam jāatbilst Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un jābūt paredzētam ekspluatācijai Eiropas Savienībā.
Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda piedāvātā traktora un katras papildaprīkojuma vienības ražotājs, modelis, izcelsmes valsts un tehniskie parametri.
Pretendentam tehniskajam piedāvājumam jāpievieno ražotāja tehniskā dokumentācija, katalogs, datu lapa, apraksts vai cita objektīvi pārbaudāma informācija, kas apliecina atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
Visiem piedāvātajiem agregātiem un papildaprīkojumam jābūt pilnībā tehniski savietojamam ar piedāvāto traktoru un izmantojamam bez papildu pārbūvēm vai papildizmaksām, kuras nav norādītas Pretendenta finanšu piedāvājumā.
Attēliem un ilustrācijām tehniskajā specifikācijā ir informatīvs raksturs.

	Pamatprasības/Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda atbilstošā informācija katrai no šajā tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām atbilstoši pretendenta piedāvātā preces un nodrošinājuma tehniskajiem parametriem)

	1.1.
	Traktors
	Marka, modelis, nosaukums

[image: Traktors Lovol M254 ar apsildāmu kabīni]
Attēliem un ilustrācijām tehniskajā specifikācijā ir informatīvs raksturs.
	WEICHAI Lovol Intelligent Agricultural Tehcnology Co Ltd, LOVOL M254

https://lovolglobal.com/manufacturing


	1.2.
	Nepieciešamais skaits (gab.)
	1
	1 (viens) gab.

	1.3.
	Sertifikācija 
	 ES sertifikāts
	ES sertifikāts

	1.4.
	Izgatavošanas laiks
	Jauns, izgatavošanas gads, ne agrāk kā 2025.gads
	Jauns, izgatavošanas gads, ne agrāk kā 2025.gads

	1.5.
	Emisijas standarts/līmenis
	Atbilstošs vismaz Stage V vai līdzvērtīgam ES normatīvajam regulējumam
	Atbilstošs Stage V

	1.6.
	Dzinēja cilindru skaits
	ne mazāk kā 3
	3 (trīs) gab.

	1.7.
	Dzinēja tilpums, l 
	Ne mazāks kā 1,5 l
	1.53l

	1.8.
	Motors
	Dīzeļdzinējs ar šķidruma dzesēšanu
	Dīzeļdzinējs ar šķidruma dzesēšanu

	1.9.
	Motora jauda Zs (zirgaspēks) 
	Ne mazāk kā 25 Zs, ne vairāk kā 52 Zs
	25 zs

	1.10.
	Degvielas bāka
	Ne mazāk kā 20 litri
	26 l

	1.11.
	Transmisijas 
	Mehāniskā pārnesumkārba ar reversu, ne mazāk kā 8 ātrumi uz priekšu, 8 ātrumi atpakaļgaitā
	Mehāniskā pārnesumkārba ar reversu, 8 ātrumi uz priekšu, 8 ātrumi atpakaļgaitā

	1.12.
	Klīrenss 
	Ne mazāk kā 270 mm
	270 mm

	1.13.
	Maksimalais pārvietošanās ātrums
	Ne mazāk kā 25 km/h
	30 km/h

	1.14.
	Minimālais pārvietošanās ātrums
	Ne vairāk kā 2 km/h
	2 km/h

	1.15.
	PTO apgriezieni aizmugurē
	Ne mazāk kā 540/1000 apgriezieni minūtē
	540/1000 apgriezieni minūtē

	1.16.
	Aizmugures uzkare
	3-punktu uzkare 1.kategorijas
	3-punktu uzkare 1.kategorijas

	1.17.
	Aizmugures uzkares celtspēja
	Ne mazāk kā 640 kg
	640 kg

	1.18.
	Hidraulikas sūkņa ražība
	Ne mazāk kā 16 l/min
	24

	1.19.
	Hidroizvadi 
	Ne mazāk kā 2 pāri
	2 pāri

	1.20.
	Traktora garums ar 3 punktu uzkari
	Ne vairāk kā 4000 mm
	3495 mm

	1.21.
	Traktora augstums
	Ne vairāk kā 2600 mm
	2415 mm

	1.22.
	Traktora platums
	Ne vairāk kā 1750 mm
	1550 mm

	1.23.
	Traktora svars
	Ne vairāk kā 2000 kg
	1761 kg

	1.24.
	Frontālais iekrāvējs
	Jābūt aprīkotam ar kausu
	Ir aprīkots

	1.25.
	Riepu tips
	Mauriņa
	Ir aprīkots

	1.26.
	Aprīkojums reģistrācijai un drošai ekspluatācijai
	Traktora uz piegādes brīdi ir aprīkots ar visu nepieciešamo aprīkojumu reģistrācijai VTUA (reģistrēts VTUA) un drošai ekspluatācijai, tai skaitā ar:
-transporta gaismas ierīcēm;
-dzinēja darbības un degvielas līmeņa rādītājiem;
-atpakaļskata spoguļiem;
-dubļusargiem;
piekabes apgaismojuma pievienošanas ligzdu;
	Ir aprīkots

	1.27.
	Vadītāja sēdeklis
	jābūt
	Ir

	1.28.
	Rotējoša bākuguns, dzeltena
	jābūt
	Ir

	1.29.
	Sakabes ierīce (piekabes āķis), lodgalva
	jābūt 
	Ir

	1.30.
	Hidrauliski paceļama/nolaižama aizmugurējā uzkare
	jābūt
	Ir

	1.31.
	Traktoram aizmugures diferenciāla bloķētājs
	jābūt
	Ir

	1.32.
	Riteņu piedziņa
	Pilnpiedziņa 4x4, ar iespēju atslēgt priekšejo tiltu
	Ir

	1.33.
	Stūres pastiprinātājs
	jābūt
	Ir

	1.34.
	Kabīne
	Apsildāma
	

	2.   Papildus aprīkojums
	

	2.1.
	Sniega lāpsta 
	 Atbilstoši piedāvātā traktora platumam

	170 cm https://armetech.lv/product/sniega-lapsta-front


	2.1.2.
	Gumijas nazis
	Jābūt 
	Ir

	2.1.3.
	Sakabe
	Saderīga ar frontālo iekrāvēju
	Ir

	2.1.4.
	Leņķa regulācija
	Hidrauliskā
	Ir

	2.1.5.
	Atsperu aizsardzība
	Jābūt
	Ir

	2.2.
	Rotējošā slota
	jābūt
	Ir
https://armetech.lv/product/agm-swlt/


	2.2.1.
	Darba platums
	Ne mazākā kā 190 cm
	190 cm

	2.2.2.
	Piedziņa
	Kardāns – jāietilpst komplektā
	Ir

	2.2.3.
	Atbalsta riteņi
	Jābūt 
	Ir

	2.2.4.
	Uzkare 
	Uzstādāma traktora aizmugurē 1. kategorija
	Ir

	2.2.5.
	Reduktora apgriezieni
	Ne mazāk kā 540 apgr./min.
	540 apgr./min.

	2.2.6.
	Svars
	Ne vairāk kā 210 kg
	210 kg

	2.2.7.
	Leņķa regulācija
	Hidrauliskā
	Ir

	3.   Papildus nosacījumi
	

	3.1.
	Dokumentācija
	Operatora rokasgrāmatai traktoram un visam papildaprīkojumam jābūt piegādātai latviešu valodā.
Pretendentam jānodrošina visa nepieciešamā ekspluatācijas, tehniskā un drošības dokumentācija pilnā apjomā.
	Tiek nodrošināts

	3.2.
	Piegādes laiks traktoram un papildus aprīkojumam
	Traktors un viss papildaprīkojums jāpiegādā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
	30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas

	3.3.
	Garantija (traktoram un papildus aprīkojumam)
	Garantijas termiņš traktoram ir ne mazāk kā 24 mēneši vai 1500 motorstundas, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais, skaitot no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.
Garantijas termiņš traktora agregātiem un papildaprīkojumam ir ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.
Garantijas laikā piegādātājs nodrošina defektu novēršanu bez papildu maksas, tai skaitā, ja nepieciešams, rezerves daļas, darbu un transportēšanu.
	Garantijas termiņš traktoram ir 24 mēneši vai 1500 motorstundas, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais, skaitot no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.
Garantijas termiņš traktora agregātiem un papildaprīkojumam ir 24 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.
Garantijas laikā piegādātājs nodrošina defektu novēršanu bez papildu maksas, tai skaitā, ja nepieciešams, rezerves daļas, darbu un transportēšanu.

	3.4.
	Garantijas servisa nodrošinājums
	Garantijas remonta uzsākšana jānodrošina ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas.
Ja garantijas remonta veikšanai nepieciešama traktora un/vai papildaprīkojuma nogādāšana servisā, piegādātājs garantijas periodā to nodrošina uz sava rēķina, ieskaitot transportēšanu uz servisu un atpakaļ.
	Garantijas remonta uzsākšana jānodrošina ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas.
Ja garantijas remonta veikšanai nepieciešama traktora un/vai papildaprīkojuma nogādāšana servisā, piegādātājs garantijas periodā to nodrošina uz sava rēķina, ieskaitot transportēšanu uz servisu un atpakaļ.

	3.5.
	Pasūtītāja personāla apmācība
	Piegādātājs nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību par traktora un papildaprīkojuma ekspluatāciju, drošu lietošanu un pamata apkopi, organizējot teorētisko un praktisko instruktāžu. Par apmācības veikšanu tiek sastādīts atsevišķs akts.
	Piegādātājs nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību par traktora un papildaprīkojuma ekspluatāciju, drošu lietošanu un pamata apkopi, organizējot teorētisko un praktisko instruktāžu. Par apmācības veikšanu tiek sastādīts atsevišķs akts.

	3.6.
	Traktora reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, kā īpašnieku norādot “Rīgas BJC “Daugmale”.
	Uz piegādes brīdi traktoram jābūt reģistrētam Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, kā īpašnieku norādot “Rīgas BJC “Daugmale”.
Pretendentam kopējā piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar pirmreizējo reģistrāciju saistītās izmaksas.
	Tiek nodrošināts

	3.7.
	Apkope un serviss garantijas laikā
	Jānodrošina servisa atrašanās vieta ne tālāka par 100 km no pasūtītāja adreses
	38 km – Kopiela 4, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV3018

	3.8.
	Cita informācija
	Citu informāciju, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu norādīt. (Nav obligāti aizpildāms lauks)
	-


Piezīme.
Tehniskajā specifikācijā noteiktie preces gabarīti, piemēram, (platums, augstums, svars, u.c.) ierobežojumi ir pamatoti ar Pasūtītāja faktiskajām ekspluatācijas vajadzībām – traktors tiks izmantots Rīgas pilsētas teritorijā, kur nepieciešama regulāra gājēju celiņu, ietvju un citu ierobežotas platības infrastruktūras elementu uzturēšana, tostarp vietās ar ierobežotu manevrēšanas telpu, šauriem posmiem un zemiem šķēršļiem (piemēram, apstādījumi, infrastruktūras elementi u.c.). 
Minētie ierobežojumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu tehnikas praktisku izmantojamību, drošu ekspluatāciju un Pasūtītāja funkciju izpildi, un tie nav vērsti uz nepamatotu konkurences ierobežošanu.
Apliecinām, ka  nodrošināsim visas iepirkuma nolikuma, tā tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piegādes izpildei.
	SIA ARMETECH 
	Apliecinājums  parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu


	valdes loceklis 
	

	Marija Meirupska
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