Atklāta konkursa “Ēku un celiņu un inženiertīklu projektēšana Viļānu apvienības teritorijā” (identifikācijas Nr. RNPIVAP 2026/14) nolikums


2.pielikums
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
iepirkuma priekšmeta daļā Nr.6.


	1.
	Objekta nosaukums
un tā būvniecības vieta
	Maltas upes krasta pastaigas taku izbūve Viļānos, Rēzeknes nov., LV-4650

	2.
	Zemes gabala kadastra numurs
	Īpašuma kadastra Nr. 78170010419
Zemes īpašnieks – Rēzeknes novada pašvaldība

	3.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Viļānu apvienības pārvalde, Reģistrācijas Nr. 40900036645
Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV – 4650,
vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv 

Būvniecības ieceres ierosinātājs:
Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ.Nr.: 90009112679

	4.
	Būvniecības veids
	Pārbūve, jauna būvniecība

	5.
	Projektēšanas stadijas
	Paskaidrojuma raksts

	6.
	Projektēšanas prasības
	Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi, Autoceļu un ielu būvnoteikumi, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem.

	7.
	Kontaktpersona 
	Rūdolfs Kroičs, tālr. 29357314,
 e-pasts rudolfs.kroics@vilani.lv 
Risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

	8.
	Vispārīgas ziņas par objektu
	Labiekārtojuma elementi jāprojektē:
· Maltas upes tuvumā Viļānos,  ar kad.apz. 78170010419, 78170010419, 78170030276;
· Gājēju takas robežas: Viļānu autoosta – Ugunsdzēsēju ielas sākumam gar  Maltas upi (skatīt pielikumu)

	9.
	Vispārīgi norādījumi par inženierbūves risinājumu
	1. Projekta dokumentācijā paredzēt:
1.1. Gājēju takas trase – takas novietojums plānā, piesaistot to esošajai situācijai, nodrošinot loģiskus un drošus pieslēgumus esošajiem celiņiem, ielām un teritorijas funkcionālajām zonām; 
1.2.Seguma konstrukciju – gājēju takai paredzēt irdenā versaļas tipa segumu no bezputekļu minerālmateriālu maisījuma, izstrādājot pilnu seguma konstrukciju (pamatslāņus un virskārtu), nodrošinot seguma nestspēju, stabilitāti, ūdens caurlaidību un ekspluatācijas ilgmūžību; 
1.3.Ūdens novadīšanas risinājumi – nodrošināt virszemes ūdeņu novadīšanu no takas, paredzot nepieciešamos šķērskritumus, garenkritumus, kā arī, ja nepieciešams, drenāžas vai citus ūdens novadīšanas elementus;
1.4.Nepieciešamos labiekārtojuma elementus – paredzēt un izvietot funkcionāli pamatotus elementus (piemēram, soliņus, atkritumu urnas, norādes, apgaismojumu u.c.)
1.5. Gājēju celiņu platums 1,5-2,0m;
1.6.Satiksmes organizācijas risinājumus – takas pieslēguma veidošana pie brauktuvēm, paredzēt nepieciešamos satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus (zīmes, marķējumu, drošības elementus); 
1.7.Vides pieejamības prasību ievērošanu – nodrošināt piekļūstamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, paredzot atbilstošus slīpumus, seguma kvalitāti, pazeminātās apmales un citus nepieciešamos risinājumus;
1.8. Ugunsdzēsēju ielas galā taka daļēji projektējama kā laipa šķērsojot mitrās un applūstošās teritorijas. Kā arī laipas risinājumus izskatīt apejot veco Ūgrinieku tilta krasta balstu, kā arī atsevišķus elementus virzienā uz autoostu.
1.9. Takas apgaismojumam projektēt parka gaismekļus, pieslēgums pie Saules ielas vai pie Kultūras laukuma tīkliem blakus autoostai.
2. Izstrādājot labiekārtojuma projektu, to sākotnējo redakciju skiču formā, saskaņot ar pasūtītāju.

	10.
	Projekta sastāvs 


	Būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta tādā apjomā un komplektācijā, kādu nosaka būvniecību regulējošie normatīvie akti, un Izpildītājs atbild par būvprojekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
· GP
· AR
· EL
· SK
· BA
· EL
· T

	11.
	Speciālie noteikumi

	- Paskaidrojuma raksta dokumentācija izstrādājama uz aktuāla topogrāfiskā uzmērījumu plāna; (Nepieciešamo topogrāfisko uzmērījumu plānu  un inženierģeoloģisko izpēti veic projektētājs);
- Topogrāfiskais uzmērījumu plāns un inženierģeoloģiskā izpēte  jādokumentē, jāiekļauj projekta sastāvā;
- Projektējot jāņem vērā  piegulošo teritoriju esošie piebraucamie ceļi un laukumi;
- Prasības pretendentiem: būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina ceļu projektēšanas prakse;
- Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pamata pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus;
-Veikt objekta apsekošanu un veikt nepieciešamos uzmērījumu darbus;
-Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;
-Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes valstspilsētas būvvaldē BIS sistēmā;
- Pirms projekta iesniegšanas saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā projektu saskaņo ar Pasūtītāju.
-Projekts iesniedzams elektroniskā formātā uz datu nesēja CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā).

	12.
	Autoruzraudzība
	Ir nepieciešama

	13.
	Projekta izstrādes  termiņš
	5 (pieci) mēneši (ierēķinot dokumentu skaņošanu un Būvvaldes akcepta saņemšanu).
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