Atklāta konkursa “Ēku un celiņu un inženiertīklu projektēšana Viļānu apvienības teritorijā” (identifikācijas Nr. RNPIVAP 2026/14) nolikums


2.pielikums
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
 iepirkuma priekšmeta daļā Nr.3.

	1.
	Objekta nosaukums
un tā būvniecības vieta
	Lakstīgalu salas pastaigas taku izbūve Raiņa iela 2B, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650

	2.
	Zemes gabala kadastra numurs
	Īpašuma kadastra Nr. 7817 003 0522
Zemes īpašnieks – Rēzeknes novada pašvaldība

	3.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Viļānu apvienības pārvalde, Reģistrācijas Nr. 40900036645
Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV – 4650,
vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv 

Būvniecības ieceres ierosinātājs:
Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ.Nr.: 90009112679

	4.
	Būvniecības veids
	Pārbūve, jauna būvniecība

	5.
	Projektēšanas stadijas
	Paskaidrojuma raksts

	6.
	Projektēšanas prasības
	Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi, Ēku būvnoteikumiem Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem.

	7.
	Kontaktpersona 
	Rūdolfs Kroičs, tālr. 29357314,
 e-pasts rudolfs.kroics@vilani.lv 
Risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

	8.
	Vispārīgas ziņas par labiekārtojuma teritoriju
	Labiekārtojuma elementi jāprojektē:
· Lakstīgalu sala  ar kad.apz. 7817 003 0522;

	9.
	Vispārīgi norādījumi par inženierbūves risinājumu
	1. Projekta dokumentācijā paredzēt:
1.1. Gājēju takas trase – takas novietojums plānā, piesaistot to esošajai situācijai, nodrošinot loģiskus un drošus pieslēgumus esošajiem celiņiem, ielām un teritorijas funkcionālajām zonām; 
1.2.Seguma konstrukciju – gājēju takai paredzēt bruģa segumu, pielāgojot to esošajam segumam (augstuma atzīmes, materiāls, raksts), izstrādājot pilnu seguma konstrukciju (pamatslāņus un virskārtu), nodrošinot seguma nestspēju, stabilitāti, vienmērīgumu un ilgmūžību; 
1.3.Ūdens novadīšanas risinājumi – nodrošināt virszemes ūdeņu novadīšanu no takas, paredzot nepieciešamos šķērskritumus, garenkritumus, kā arī, ja nepieciešams, lietus ūdens savākšanas vai novadīšanas elementus;
1.4.Nepieciešamos labiekārtojuma elementus – paredzēt un izvietot funkcionāli pamatotus elementus (piemēram, soliņus, atkritumu urnas, norādes, apgaismojumu u.c.);
1.5. Gājēju celiņu platums 1,5-2,0m;
1.6.Satiksmes organizācijas risinājumus – paredzēt vietas, kur notiek gājēju un transporta kustības mijiedarbība, projektējot kustības izmainīšanās laukumus vismaz 5 vietās (pielikumā norādīts ar zaļo), nodrošinot drošu gājēju un transportlīdzekļu kustības organizāciju, kā arī nepieciešamos satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus (ceļa zīmes, marķējumu, seguma vizuālu atšķiršanu u.tml.); 
1.7.Vides pieejamības prasību ievērošanu – nodrošināt piekļūstamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, paredzot atbilstošus slīpumus, seguma kvalitāti, pazeminātās apmales un citus nepieciešamos risinājumus;
1.8. Teritorijas vertikālo plānojumu – izstrādāt reljefa risinājumus (uzbērumus, izrakumus), pielāgojot takas augstuma atzīmes esošajai teritorijai un segumiem, nodrošinot ūdens novadi un ērtu lietošanu;
1.9. Teritorijas apgaismojums – visā projektējamā posmā paredzēt apgaismojumu ar LED tipa parka gaismekļiem uz balstiem ievērojot ZPI prasības;
2. Izstrādājot labiekārtojuma projektu, to sākotnējo redakciju skiču formā, saskaņot ar pasūtītāju.

	10.
	Projekta sastāvs 


	Būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta tādā apjomā un komplektācijā, kādu nosaka būvniecību regulējošie normatīvie akti, un Izpildītājs atbild par būvprojekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
· GP
· AR
· EL
· SK
· BA
· T

	11.
	Speciālie noteikumi

	- Prasības pretendentiem: būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina ceļu projektēšanas prakse;
- Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pamata pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus;
-Veikt objekta apsekošanu un veikt nepieciešamos uzmērījumu darbus;
-Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;
-Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes valstspilsētas būvvaldē BIS sistēmā;
- Pirms projekta iesniegšanas saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā projektu saskaņo ar Pasūtītāju.
-Projekts iesniedzams elektroniskā formātā uz datu nesēja CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā).
- Ir esošs inženiertopogrāfiskais teritorijas uzmērījums, veikts 2023.gadā. 

	12.
	Autoruzraudzība
	Ir nepieciešama

	13.
	Projekta izstrādes  termiņš
	4 (četri) mēneši (ierēķinot dokumentu skaņošanu un Būvvaldes akcepta saņemšanu).
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