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Bauskas novada pašvaldība
pasts@bauska.lv 

Tehniskie noteikumi
Plānītes upes Lat, lon: 56.270933, 24.129330 
meliorācijas kadastra kods 38586:01, pik.00/00-157/81 
caurtekas atjaunošanai, sakārtošanai pēc applūšanas 
radītajām sekām

1. [bookmark: _Hlk211342583][bookmark: _Hlk210989652]Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm
1.1. Pēc meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem darbība paredzēta meliorācijas objekta “Kloniņi”, 1975. gads, arhīva šifrs 26904, teritorijā.
Paredzētās darbības zonā atrodas meliorācijas būve:
1.1.1. valsts nozīmes ūdensnoteka Plānīte, meliorācijas kadastra kods 38586:01.
1.2. Nepieciešamības gadījumā ar iepriekš būvētā meliorācijas objekta nodošanas lietu var iepazīties pie valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (turpmāk – ZMNĪ) Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas (turpmāk – Nodaļa) Bauskas sektora vadītāja J. Sedjukeviča dokumentu glabātuvē Uzvaras ielā 1, Bauskā.
1.3. Meliorācijas kadastra informācija ir atrodama interneta vietnē www.melioracija.lv.
1.4. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas:
1.4.1. valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnotekām lauksaimniecībā izmantojamās zemēs ‑ ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes, bet meža zemēs ‑ atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) 8 ‑ 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes.

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. [bookmark: _Hlk216792972]Būvniecībā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus.
2.2. Ja būvniecība skar meliorācijas sistēmas un nepieciešama to pārkārtošana, būvdarbus veikt ievērojot Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumu Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" un Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr. 329 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224‑15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"" prasības.
2.3. Meliorācijas sistēmu būvdarbus izpildīt, ievērojot ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu "Meliorācijas sistēmas ‑ Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā" prasības.
2.4. [bookmark: _Hlk216792903]Veicot inženierkomunikāciju pieslēguma izbūvi, ievērot Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumu Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008‑14 "Inženiertīklu izvietojums"" (turpmāk – Noteikumi Nr.574) prasības.

3. Īpašās prasības
3.1. [bookmark: _Hlk210987756][bookmark: _Hlk216792993]Būvniecības ieceres dokumentācijā (turpmāk – Projekts) jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no būvobjektam piegulošās platības tehniskais risinājums.
3.2. Projekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektā, objektam piegulošajās platībās, kā arī koplietošanas meliorācijas sistēmā.
3.3. [bookmark: _Hlk218781446][bookmark: _Hlk216185199]Jāveic papildus inženierizpētes darbi augšpus un lejpus caurtekas izbūves vietai, minimāli nepieciešamajā attālumā no projektētās transportbūves, lai pamatotu iebūves augstuma atzīmes.
3.4. Caurteku būvniecību veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 01.07.2008. rīkojumu Nr.122 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu "Meliorācijas sistēmas ‑ Caurtekas" prasībām. Caurteku dibena atzīmes norādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS‑2000.5 sistēmā.
3.5. Caurtekas caurvades spēju un diametru noteikt ar hidraulisko aprēķinu, ņemot vērā sateces baseinu gan Latvijā, gan Lietuvā. Aprēķinus pievienot Projektam.
3.6. [bookmark: _Hlk216793005]Ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvniecības iecerē izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot ar Nodaļu.
3.7. Projektu saskaņot ar ZMNĪ būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS).
3.8. Lai no Nodaļas saņemtu atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, BIS jāiesniedz būvdarbu izpildmērījuma plāns DGN vai DWG formātā.

4. Izvērtētā dokumentācija
4.1. BIS tehnisko noteikumu pieprasījums.

5. Papildu nosacījumi
5.1. Tehniskie noteikumi izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4. panta pirmo daļu.
5.2. Tehniskos noteikumus 1 (viena) mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
5.3. Tehniskie noteikumi derīgi 5 (piecus) gadus no parakstīšanas datuma.




Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja	Ilze Bergmane












Jurijs Sedjukevičs, 26631612 
jurijs.sedjukevics@zmni.lv


[bookmark: OLE_LINK1]ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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