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Plānītes upe atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā. Kopējais upes sateces baseins līdz caurtekas ierīkošanas vietai ir 109 km2, Latvijā tie ir 45 km2 un Lietuvā 64 km2. Upes kopējais kritums ir 0,9 ‰, bet Latvijas daļā kritums ir 0,3 ‰, kas nozīmē, ka Lietuvas pusē pavasara palu laikā kūstošie sniega ūdeņi plūst straujāk, bet, Latvijas pusē samazinoties upes kritumam, ūdens plūst lēnāk un līdz ar to tiek appludinātas blakus esošās platības. Upes ūdeņu aizplūšanu vecinātu upes gultnes iztīrīšana no apauguma (kokiem un krūmiem). Upes jau esošos ūdeņus papildina lauksaimniecības notece, kas paliela novadāmā ūdens daudzumu. Lauksaimniecības zeme aizņem lielāko daļu platības Plānītes upes sateces baseinā gan Latvijā, gan Lietuvā. 
 
Hidroloģisko aprēķinu piemērs tiek veikts Plānītes upei
Plānītes sateces baseina raksturojošie lielumi

	A (sateces baseina laukums), km2
	109

	Mežu platība, %
	5

	Purvu platība, %
	0

	Si (i-tā ezera virsmas laukums), km2
	0

	Ai (i-tā ezera baseina laukums), km2
	0

	k1% (kompleksais koeficients), %
	1

	h1% (pavasara palu noteces slānis ar pārsniegšanas varbūtīgumu p=1%), mm
	200


[bookmark: _Toc72112200]Pavasara palu maksimālo caurplūdumu aprēķins
Pavasara palu maksimālo caurplūdumu, ar pārsniegšanas varbūtīgumu p=1%, aprēķina pēc formulas: 
                          (LBN 224-15) 
kur k1% – pavasara palu maksimālais caurplūduma koeficients (skatīt 1.attēlu);
 – koeficients, kas ievērtē ūdenstilpju regulējošo ietekmi; 
 – koeficients, kas ievērtē maksimālo caurplūdumu atkarībā no mežu platības sateces baseinā;
 – koeficients, kas ievērtē maksimālo caurplūdumu atkarībā no purvu platības sateces baseinā;
 – sateces baseina laukums (km2).
[image: ]1.attēls Pavasara palu maksimālā caurplūduma straujuma koeficients K1% (Latvijas būvnormatīvs 244-15, 2015)
Ezeru ietekmes koeficienta aprēķins: 
                                            (LBN 224-15)
kur ri – i-tās ūdenstilpnes, maksimālās noteces redukcijas koeficients.
Aprēķina pēc šādas formulas: 
                                               (LBN 224-15)
kur si – ezera virsmas laukums, km2;
Ai – ezera baseina laukums, km2;
A – sateces baseina laukums, km2;
h1% – pavasara palu noteces slānis ar pārsniegšanas varbūtīgumu p=1%, mm. 
Tā kā objektā nav neviena ezera, tad ezeru caurplūdumu samazinoša ietekme nav, ezeru ietekmes koeficients =1.
Mežu ietekmes koeficients: 
                          (LBN 224-15)
kur Am – relatīvā meža platība baseinā, %.
Ja relatīvā mežu platība ir mazāka par 5%, tad pieņem Am=5%.


Purvu ietekmes koeficients:
                                (LBN 224-15)
kur Ap – purvu platība baseinā, %.
Tā kā objektā nav neviena ezera, tad ezeru caurplūdumu samazinošā efekta nav, ezeru ietekmes koeficients . 
Pavasara palu maksimālo caurplūdumu ar pārsniegšanas varbūtību 1%:

Izmantojot pārejas koeficientus aprēķinām pavasara palu maksimālo caurplūdumu pie 5% un 10% pārsniegšanas varbūtības.



Caurtekas izmēra izvēle:
Ņemot vērā pavasaru palu lielo novadāmā ūdens daudzumu un caurplūdumu Q=28,16 m3/s un apskatot zemāk doto diagrammu, būtu nepieciešams izvēlēties caurtekas cauruli DN/ID 3000. Alternatīva šim variantam ir 2x DN/ID 1500 vai 2x DN/ID 1800 caurules. Šāda diametra caurules spētu novadīt pavasara palu ūdeņus. Vēlamais caurtekas iebūves slīpums efektīvākai darbībai ir vismaz 1 ‰.
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