PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMA PIELIKUMS NR. 5
Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers–Saulkalne) pārbūve 
par ātrgaitas autoceļu posmā no autoceļa A2 līdz autoceļam A6 



Būvprojektā pārbaudāmie jautājumi

Objekts: ………………………………………………………………..	Būvprojekta vadītājs: …………………………………………………..


	
N.p.k.
	Darba sadaļas
	
Izskatāmais (projekta risinājums, konstrukcija, konstrukcijas aprēķins, darbs, darbu apjomi aprēķins u.c.) jautājums
	
Atzinums par izskatāmo (atbilst/neatbilst/cits)

	
Piezīmes, komentāri un ieteiktie veicamie labojumi
	
Pārbaudes veicējs (vārds, uzvārds)
	
Veiktie labojumi

	
	Ceļu daļa
	
	
	
	
	

	1.
	Projekta risinājumi
	1.1.*Projekta risinājumu piemērotības situācijai dabā izvērtējums, apsekojot projektējamo objektu dabā (apsekojumu skaits un iegūstamās informācijas apjoms nenormēts).
	
	
	
	

	
	
	1.2.Projektēto ceļa mezglu, laukumu, autobusu pieturu, stāvvietu u.c. plāna un vertikālā plānojuma risinājuma pārbaude.
	
	
	
	

	
	
	1.3.Projektā paredzēto atkārtoti pielietojamo materiālu laboratorijas pārbaužu datu un materiāla piemērotības izmantošanai ceļa būvdarbos izvērtējums.
	
	
	
	

	2.
	Inženierizpēte
	2.1.Veikto inženierizpētes darbu, ņemot vērā objekta apsekošanā dabā gūto informāciju, un laboratorijas pārbaužu datu un datu analīzes pārbaude un pietiekamības izvērtējums.
	
	
	
	

	
	
	2.2.Ceļa segas aprēķinā pieņemto ģeoloģisko un hidroloģisko apstākļu atbilstība ģeotehniskās izpētes datiem.
	
	
	
	

	3.
	Būvprojekta noformējums
	3.1.Paskaidrojuma raksta par tehniskajiem risinājumiem un to pamatojumiem informācijas izvērtēšana un sakritības pārbaude ar rasējumiem un sarakstiem.
	
	
	
	

	
	
	3.2.Ceļa konstrukcijas un aprīkojuma elementu (caurtekas, pievienojumi, gājēju pārejas, autobusu pieturas, laukumi un citi ceļa paplašinājumi, ceļa zīmes, marķējums, barjeras, signālstabiņi) sakritības pārbaude visos rasējumos un darbu apjomu sarakstos. Plāna un garenprofila elementu sakritības pārbaude rasējumos un sarakstos.
	
	
	
	

	4.

	Ūdens novades risinājumi
	4.1.Projektēto sāngrāvju funkcionalitātes (ūdens novadīšanas nodrošināšana no ceļa klātnes un ceļam piegulošām teritorijām uz novadgrāvjiem, ūdenstilpēm vai esošā meliorācijas sistēmā) pārbaude. Projektēto sāngrāvju attēlojuma sakritības pārbaude plānā,  garenprofilā un sarakstos.
	
	
	
	

	
	
	4.2.Ūdens novadīšanas no ceļam piegulošām teritorijām nodrošinājuma pārbaude vietās, kur ceļam nav sāngrāvju (galvenokārt uzbērumos).
	
	
	
	

	
	
	4.3.Pamatceļa un pievienojumu caurteku nepieciešamības un esamības pārbaude tieši pie projektētā ceļa sāngrāvjos vai uzbērumu vietās ūdens novadīšanai no ceļam piegulošām teritorijām. Projektēto pamatceļa un  pievienojumu caurteku izbūves augstumu, garumu un konstruktīvo risinājumu pārbaude.
	
	
	
	

	
	
	4.4.Slēgtās ūdens atvades un drenāžas sistēmu, ja tādas ir, projekta risinājumu piemērotības konkrētiem apstākļiem izvērtējums un konstruktīvo risinājumu pārbaude.
	
	
	
	

	
	
	4.5.Meliorācijas sistēmu elementu pārbūves, atjaunošanas vai tīrīšanas risinājumu (kur tādas tiek skartas) izvērtējums.
	
	
	
	

	5.
	Darbu apjomi un Specifikācijas
	5.1.Detalizēta situācijas apzināšana, būvprojekta risinājumu un darbu apjomu izvērtējums objektu (elementu) demontāžas nepieciešamības gadījumos (nojaucamās būves, laukumi, neatjaunojamie pievienojumi u.c.).
	
	
	
	

	
	
	5.2.Pārbaude, vai visi būvprojekta tehnisko risinājumu darbu veidi ievērtēti darbu apjomu sarakstos (DAS).
	
	
	
	

	
	
	5.3.Segas izbūves darbu apjomu vispārēja pārbaude (pēc principa – „garums reiz platums”). Pievienojumu, autobusu pieturu, laukumu un citu ceļa paplašinājumu segas darbu apjomu apjomu ievērtēšanas pārbaude kopējā segas darbu apjomu sarakstā (skat. arī nākamo punktu).
	
	
	
	

	
	
	5.4.Komplekso ceļa elementu – caurteku, pievienojumu un autobusu pieturu galveno būvdarbu apjomu (zemes darbi, segas izbūve) aptuvena pārbaude. To ievērtēšanas pārbaude DDS.
	
	
	
	

	
	
	5.5.Būvprojektā iesniegto zemes darbu apjomu izvērtējums, salīdzinot garenprofilu ar zemes darbu apjomu sarakstu pa piketiem vai zemes masu sadales grafiku. Šaubu gadījumā veicami kontrolaprēķini (skat. nākamo punktu).
	
	
	
	

	
	
	5.6.Darbu apjomu aritmētiskās pārbaudes – dažādu kopskaitu 
	
	
	
	

	
	
	aprēķini un atsevišķo darbu apjomu aptuveni kontrolaprēķini būvprojekta darbu apjomu sarakstu atsevišķu apjomu pārbaudei, it īpaši to, kas var tikt uzskatīti par apšaubāmiem, par aprēķina datiem pieņemot rasējumos nosakāmos vai izmērāmos lielumus.
	
	
	
	

	
	
	Pārbaude, vai darba apjomu saraksts un specifikācijas nesatur nepamatotus ierobežojums būvdarbu veicēja iespējam izvēlēties būvizstrādājumus un tehnoloģijas, vai prasības ir pamatotas, nepieciešamas un konkurences  veicinošas, ievērojot Publiskā iepirkuma 20. panta prasības.
	
	
	
	

	
	
	5.7.Būvprojekta specifikāciju (veicamo darbu aprakstu) izvērtēšana.
5.8.Darbu apjomu kopsavilkuma noformējuma, atsauksmju uz specifikācijām un darbu apjomu ierakstu pareizības pārbaudes.
	
	
	
	

	6.
	Inženiertīkli
	6.1.Inženiertīklu pārbūves vai pārnešanas darbu izvērtējums, tai skaitā – izvērtējums, vai tie ir tieši un neatdalāmi saistīti ar būvprojektā paredzamajiem autoceļa pārbūves darbiem un ir ietverami būvprojektā veicamo darbu apjomā, t. i. pārbūves darbu izmaksās. Izvērtējumā ir arī jāmin apstākļi, kas var ietekmēt esošo inženiertīklu bojājumus būvniecības laikā un jānorāda riski, kas pēc autoceļa pārbūves pabeigšanas var rasties, ja inženiertīkli netiek mainīti vai pārnesti.
Nodrošināt sertificēta būvspeciālista ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, projekta ietvaros veicot plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no minētās infrastruktūras bojāšanas vai pārbūves un ieguldījumi inženiertīklu pārbūvē tiek veikti, nemainot inženiertīklu tehniskos parametrus un neradot priekšrocības to īpašniekiem. Būvprojekta izvērtējumā, norādīt katru inženiertīklu izvietošanas vietu, pievienojot ilustrāciju no būvprojekta, kā arī nepieciešamo pamatojumu katrai inženiertīklu izvietošanas vietai, ka inženiertīklu izbūves darbi ir neatdalāmi saistīti ar būvprojektā paredzamajiem autoceļa pārbūves darbiem.
6.2.Esošo ceļu šķērsojošo un paralēlo inženiertīklu ievērtējuma pārbaude projektā (pārceļamās, pārbūvējamās, nemainīgās). Skarto inženiertīklu galveno pārbūves darbu apjomu pārbaude.
	
	
	
	

	7.
	Būvkonstrukciju daļa
	7.1. Pārbauda nesošo konstrukciju nestspējas aprēķinus;
	
	
	
	

	
	
	7.2. Pārbauda darba apjomu aprēķinu pareizību un atbilstību rasējumiem un būvprojekta specifikācijām.
	
	
	
	



Piezīmes:	1) Saraksta jautājumi, kuri uz konkrēto būvprojektu risinājumiem (saturu) nav attiecināmi un līdz ar to nav pārbaudāmi, kolonnā „Atzinums par izskatāmo” atzīmējami ar ierakstu: „Būvprojektā neietilpst”.
2) Ja 1.1. jautājumā vērtējums ir neatbilstošs, tad vērtējumā jānorāda konkrēta neatbilstība. 
3) Konstrukciju aprēķinu kopsavilkumu iesniedz Pasūtītājam atsevišķā sējumā.

Būvprojekta pārbaudes veikšanas datums: __________________					Būvprojekta vadītāja paraksts: _____________________

Būvprojekta labojumu veikšanas datums: __________________					Būvprojekta vadītāja paraksts: _____________________
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