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Ieinteresētajiem piegādātājiem


[bookmark: OLE_LINK2]Iepirkuma komisija izskatīja ieinteresētajiem piegādātājiem saņemtos jautājumus par atklāta konkursa “Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai”, identifikācijas Nr. JVP 2026/98/AK, turpmāk – konkurss, dokumentāciju un sniedz atbildes:

1.jautājums
Iepazīstoties ar lokālo tāmi Nr. 1 “Apgaismojuma projektēšana un izbūve Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz valstspilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā”, konstatējām neatbilstību starp tranšeju rakšanas un saistīto kabeļu aizsargcauruļu un kabeļu montāžas darbu apjomiem. Nr.p.k.1.15. izmaksu pozīcijā “Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules guldīšanai 0,7 m dziļumā” ir norādīts apjoms 548,00 m, savukārt Nr.p.k.1.16. izmaksu pozīcijā “Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules guldīšanai 1,0 m dziļumā” – 70,00 m, kas kopā veido 618,00 m. Vienlaikus Nr.p.k.1.17. izmaksu pozīcijā “Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā” ir norādīts apjoms 2935,00 m, bet Nr.p.k.1.18. izmaksu pozīcijā “ZS kabeļa līdz 35 mm² ievēršana caurulē” – 3463,00 m.
Lūdzam precizēt tranšeju rakšanas un aizbēršanas darbu apjomu, kā arī minēto pozīciju apjomu savstarpējo atbilstību. Gadījumā, ja tranšeju rakšanas darbu apjoms tāmē norādīts kļūdaini, lūdzam veikt attiecīgus precizējumus iepirkuma dokumentācijā.
Atbilde:
Lokālās tāmes Nr. 1 pozīcijās Nr.p.k. 1.15. un 1.16. norādītie tranšejas rakšanas un aizbēršanas darbu apjomi ir pareizi.
Lielākā daļa apgaismojuma kabeļu tīkla trases ir paredzēta paralēli sakaru kanalizācijas tīkla trasei, un apgaismojuma kabeļu aizsargcauruļu izbūve attiecīgajos posmos paredzēta vienā tranšejā ar sakaru kanalizācijas tīklu. Tādēļ lokālās tāmes pozīcijās Nr.p.k. 1.17. un 1.18. norādītie kabeļu aizsargcauruļu un kabeļu montāžas apjomi nav tieši pielīdzināmi pozīcijās Nr.p.k. 1.15. un 1.16. norādītajiem tranšejas rakšanas un aizbēršanas darbu apjomiem. 
Iepirkuma dokumentācijas precizējumi šajā daļā nav nepieciešami.

2.jautājums
Iepazīstoties ar lokālo tāmi Nr. 1 “Apgaismojuma projektēšana un izbūve Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz valstspilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā”, konstatējām, ka objektā ir paredzēta gan 6 m, gan 8 m apgaismojuma balstu uzstādīšana. Nr.p.k.1.10. izmaksu pozīcijā “Apgaismojuma balsta 8 m ar pamatu montāža” ir norādīts apjoms 74,00 kompl., savukārt Nr.p.k.1.11. izmaksu pozīcijā “Apgaismojuma balsta 6 m ar pamatu montāža” – 7,00 kompl. Vienlaikus tāmes materiālu sadaļā apgaismojuma balstiem ir paredzēti gan 6 m, gan 8 m balsti, savukārt balstu pamatiem ir norādīts tikai 6 m apgaismojuma balstam paredzēts pamats.

Lūdzam precizēt, kāds pamats ir paredzēts 8 m apgaismojuma balstiem. Lūdzam norādīt, vai tāmē paredzētais 6 m apgaismojuma balsta pamats ir izmantojams arī 8 m apgaismojuma balstu uzstādīšanai, vai arī 8 m balstiem ir paredzēts cits pamata tips. Gadījumā, ja nepieciešams atsevišķs 8 m apgaismojuma balsta pamats, lūdzam veikt attiecīgus precizējumus iepirkuma dokumentācijā.

Atbilde:
Skiču projektā paredzētā 6 m apgaismojuma balsta kopējais garums ir 6,5 m, savukārt 8 m apgaismojuma balsta risinājumu veido 6,5 m garš apgaismojuma balsts ar 2 m konsoli.
Abiem apgaismojuma balstu risinājumiem ir paredzēts viena tipa apgaismojuma balsta pamats, kas ir piemērots abiem skiču projektā paredzētajiem apgaismojuma balstu risinājumiem.
Līdz ar to atsevišķs pamata tips 8 m apgaismojuma balsta risinājumam nav nepieciešams, un iepirkuma dokumentācijas precizējumi šajā daļā nav nepieciešami.

3.jautājums
Lūdzam precizēt 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 7.nodaļas “Materiālu tehniskās prasības” 7.5.25. punkta prasības, kurā noteikts: "Elektroniskā veidā datu nesējā jāiesniedz gaismekļu apgaismojuma plānošanas aprēķini (fotometriskie) *.pdf un *.evo formātā. Aprēķinos piemērot ekspluatācijas koeficientu 0,80."

Lūdzam precizēt:
· Vai minētie fotometriskie aprēķini ir jāiesniedz jau kopā ar piedāvājumu iepirkuma procedūras ietvaros, vai arī šī prasība attiecas tikai uz pretendentu, ar kuru tiks noslēgts līgums, izstrādājot projektēšanas dokumentāciju?
· Ja aprēķini ir jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, lūdzam precizēt to iesniegšanas kārtību, jo tehniskajā specifikācijā ir norādīts, ka tie iesniedzami "elektroniskā veidā datu nesējā", savukārt saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju piedāvājumi tiek iesniegti elektroniski EIS sistēmā. Lūdzam precizēt, vai šajā gadījumā *.pdf un *.evo formāta faili ir pievienojami elektroniski EIS sistēmā kā piedāvājuma sastāvdaļa, vai arī ir piemērojama cita iesniegšanas kārtība.

Atbilde:
Nolikuma 3. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 7.5.25. punktā noteiktie gaismekļu apgaismojuma plānošanas (fotometriskie) aprēķini nav jāiesniedz kopā ar piedāvājumu iepirkuma procedūras ietvaros.
Minētā prasība attiecas uz līguma izpildes posmu. Izpildītājam, izstrādājot projektēšanas dokumentāciju, jāveic gaismekļu apgaismojuma plānošanas (fotometriskie) aprēķini, piemērojot ekspluatācijas koeficientu 0,80, un aprēķini *.pdf un *.evo formātā jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar projektēšanas dokumentāciju.
Līdz ar to fotometriskie aprēķini nav piedāvājuma sastāvdaļa un tie nav jāpievieno EIS iesniedzot piedāvājumu.
Lai novērstu atšķirīgas prasības interpretācijas, Pasūtītājs veiks grozījumus 3. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 7.5.25. punktā.


4.jautājums
Lūdzam Iepirkumu komisiju precizēt noteiktās kvalifikācijas prasības pretendentu pieredzei:
“pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2021. gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir īstenojis ielas vai ceļa pārbūves, atjaunošanas vai jaunas būvniecības darbus ar cietā seguma (asfaltbetons, bruģis vai betona segums) izbūvi vismaz 5 000 m2 apmērā. ”
Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai Nolikuma izpratnē par līdzvērtīgu pieredzi tiks uzskatīta un ieskaitīta arī pretendenta pieredze gājēju un velosipēdu ceļa izbūves darbos, ja šīs inženierbūves galvenais lietošanas veids ir 2111 "Autoceļi" un izbūvētā cietā seguma platība ir vismaz 5 000 m2?

Atbilde:
Pasūtītājs skaidro, ka Nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 1.1. punktā noteiktās pretendenta pieredzes prasības izpildē var tikt ieskaitīta arī pieredze gājēju un velosipēdu ceļa pārbūves, atjaunošanas vai jaunas būvniecības darbos, ja pretendenta norādītajā objektā ir veikta cietā seguma (asfaltbetona, bruģa vai betona seguma) izbūve vismaz 5000 m² apjomā.”



Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	M.Rēvelis 
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Datums skatāms  laika zīmogā    Nr.    6 - 4 / 5 / 98 / AK  

   

04.08 .202 6 .   11.08.2026.    

  Ieinteresētajiem piegādātājiem       Iepirkuma komisija izskatīja ieinteresēt ajiem   piegādātāj iem   saņemto s   jautājumu s   par atklāta  konkursa  “ Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana   Kalnciema  ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai ” , identifikācijas  Nr.   JVP   202 6 / 98 /AK, turpmāk  –   konkurss, dokumentāciju un sniedz atbild es :     1.j a utājums   Iepazīstoties ar lokālo tāmi Nr. 1  “Apgaismojuma projektēšana un izbūve Kalnciema ceļa  posmam no Loka maģistrāles līdz valstspilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā” ,  konstatējām neatbilstību starp tranšeju rakšanas un saistīto kabeļu aizsargcauruļu   un kabeļu  montāžas darbu apjomiem. Nr.p.k.1.15. izmaksu pozīcijā “Tranšejas rakšana un aizbēršana  caurules guldīšanai 0,7 m dziļumā” ir norādīts apjoms 548,00 m, savukārt Nr.p.k.1.16. izmaksu  pozīcijā “Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules guldīšanai 1 ,0 m dziļumā”  –   70,00 m, kas  kopā veido 618,00 m. Vienlaikus Nr.p.k.1.17. izmaksu pozīcijā “Kabeļu aizsargcaurules   ieguldīšana gatavā tranšejā” ir norādīts apjoms 2935,00 m, bet Nr.p.k.1.18. izmaksu pozīcijā  “ZS kabeļa līdz 35 mm² ievēršana caurulē”  –   3463,00 m.   Lūdzam precizēt tranšeju rakšanas un aizbēršanas darbu apjomu, kā arī minēto pozīciju apjomu  savstarpējo atbilstību. Gadījumā, ja tranšeju rakšanas darbu apjoms tāmē norādīts kļūdaini,  lūdzam veikt attiecīgus precizējumus iepirkuma dokumentācijā.   Atbilde:   L okālās tāmes Nr. 1 pozīcijās Nr. p.k.   1.15. un 1.16. norādītie tranšejas rakšanas un aizbēršanas  darbu apjomi ir pareizi.   Lielākā daļa apgaismojuma kabeļu tīkla trases ir paredzēta paralēli sakaru kanalizācijas tīkla  trasei, un apgaismojuma kabeļu aizsargcauruļu izbūve attiecīgajos posmos paredzēta vienā  tranšejā ar sakaru kanalizācijas tīklu. Tādēļ lokālās tāmes pozīcijās Nr . p.k.   1.17. un 1.18.  norādītie kabeļu aizsargcauruļu un kabeļu montāžas apjomi nav tieši pielīdzināmi pozīcijās  Nr. p.k.   1.15. un 1.16. norādītaj ie m  tranšejas rakšanas un aizbēršanas darbu apjom ie m .    Iepirkuma dokumentācijas precizējumi šajā daļā nav nepieciešami.     2.ja utājums   Iepazīstoties ar lokālo tāmi Nr. 1  “Apgaismojuma projektēšana un izbūve Kalnciema ceļa  posmam no Loka maģistrāles līdz valstspilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā” ,  konstatējām, ka objektā ir paredzēta gan 6 m, gan 8 m apgaismojuma balstu uzstādīšana.  Nr.p.k.1.10. izmaksu pozīcijā “Apgaismojuma balsta 8 m ar pamatu montāža” ir norādīts 

