APSTIPRINĀTI
Iepirkuma komisijas
2026.gada 19.augusta sēdē


ATKLĀTA KONKURSA
[bookmark: _Hlk187332951]“Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai”
Identifikācijas Nr. JVP 2026/98/AK

GROZĪJUMI Nr. 2

 
Izdarīt atklāta konkursa “Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai”, identifikācijas Nr. JVP 2026/98/AK, turpmāk – konkurss, dokumentācijā šādus grozījumus:

1. pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2026.gada 7.septembrim plkst. 9.00 un piedāvājumu atvēršanas termiņu 2026.gada 7.septembrī plkst. 15.00. 

1. konkursa nolikuma 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija”:
1.1.  aizstāt 8.7.1. un 8.10.4.1.apakšpunktā vārdu “ģeorežģi” ar vārdu “ģeokompozītu”;
1.2.  aizstāt 8.10.3.3., 8.10.4.2., 8.10.4.3., 8.10.4.4.apakšpunktā vārdu “ģeorežģa” ar vārdu “ģeokompozīta”;
1.3.  izteikt 8.10.4.5. apakšpunktu jaunā redakcijā:
“8.10.4.5. Ģeokompozīta iestrāde jāveic atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajiem norādījumiem.
Prasības ģeosintētiskajiem materiāliem:
	Būvizstrādājums: ģeokompozīts ar vieglsvara ģeotekstilu

	Funkcijas: stiegrošana, barjera un atspriegošana (R+B+STR), saskaņā ar EN 15381

	Ražots saskaņā ar novērtējuma un pārbaudes sistēmu 2+

	Ruļļi marķēti ar CE zīmi un saskaņā ar EN ISO 10320

	Būvizstrādājumam jābūt izsniegtai vides produkta deklarācijai (EPD)

	Būtiskie raksturlielumi
	Mērvienība
	Nominālās vērtības

	Stiepes stiprība MD/CMD, EN ISO 10319*
	kN/m
	≥ 20 / 20

	Pagarinājums pie maksimālās slodzes MD/CMD, EN ISO 10319*
	%
	≥ 1,5 / ≤ 15

	Bitumena absorbcija, EN 15381 C pielikums
	kg/m2
	≥ 0,16

	Kušanas punkts, EN ISO 3146
	°C
	≥ 160

	Ģeotekstila svars, EN ISO 9864
	g/m2
	30 -50

	Izturība, EN 15381 B pielikums
	Jāpārklāj 1 mēneša laikā pēc ieklāšanas

	*Vērtībai jāizpildās ievērtējot ražotāja deklarētās pielaides”



(skatīt datni 3.pielikums_Tehniska_specifikacija_19082026)

2. Izteikt konkursa nolikuma 6.pielikuma “Būvdarbu izmaksu kopsavilkums” būvdarbu apjomu saraksta Nr. 3 pozīciju Nr. 6 šādā redakcijā:
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms 

	6
	Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem - asfalta ģeokompozīta izbūve
	m2
	15700 5,00



(skatīt datni 6.pielikums_Būvdarbu izmaksu kopsavilkums_19082026)


Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece    [elektroniskais paraksts]			S.Liepiņa
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU   APSTIPRINĀTI   Iepirkuma komisijas   202 6 .gada  1 9 .augusta   sēdē       ATKLĀTA KONKURSA   “ Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana  Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai  robežai ”   Identifikācijas Nr.   JVP   2026/9 8 /AK     GROZĪJUMI   Nr.  2         Izdarīt atklāt a   konkursa “ Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma  atjaunošana Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai ”,   identifikācijas Nr.   JVP   202 6 / 9 8 /AK,  turpmāk  –   konkurss, dokumentācijā  šādus grozījumus:     1.   pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz  2026.gada  7 .septembrim plkst.   9 . 00  un   piedāvājumu atvēršanas termiņu  2026.gada  7 .septembr ī   plkst.   1 5 . 0 0 .      2.   konkursa   nolikuma  3 .pielikum ā   “ Tehniskā specifikācija ” :   2.1.     a izstāt  8. 7 . 1 .   un  8.1 0. 4.1. ap akš punktā  vārdu  “ ģeorežģi ” ar vārdu  “ ģ eo kompozītu ”;   2.2.     a izstāt   8.1 0.3.3. ,  8.1 0. 4.2. ,  8.1 0. 4. 3 . ,   8.1 0. 4. 4 . ap akš punktā  vārdu  “ ģ eorežģa ”  ar vārdu  “ ģ eokompozīta ” ;   2.3.     i zteikt  8.1 0. 4. 5 .   a pakšpunktu  jaunā redakcijā :   “ 8.10.4.5.  Ģ eokompozīt a   iestrāde jāveic atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajiem norādījumiem.   Prasības ģeosintētiskajiem materiāliem:  

Būvizstrādājums: ģeokompozīts ar vieglsvara ģeotekstilu  

Funkcijas: stiegrošana, barjera un atspriegošana (R+B+STR), saskaņā ar EN 15381  

Ražots saskaņā ar novērtējuma un pārbaudes sistēmu 2+  

Ruļļi marķēti ar CE zīmi un saskaņā ar EN ISO 10320  

Būvizstrādājumam jābūt izsniegtai vides produkta deklarācijai (EPD)  

Būtiskie raksturlielumi  Mērvienība  Nominālās vērtības  

Stiepes stiprība MD/CMD, EN ISO 10319*  kN/m  ≥ 20 / 20  

Pagarinājums pie maksimālās slodzes  MD/CMD, EN ISO 10319*  %  ≥ 1,5 / ≤ 15  

Bitumena absorbcija, EN 15381 C  pielikums  kg/m2  ≥ 0,16  

Kušanas punkts, EN ISO 3146  °C  ≥ 160  

Ģeotekstila svars, EN ISO 9864  g/m2  30  - 50  

Izturība, EN 15381 B pielikums  Jāpārklāj 1 mēneša laikā pēc ieklāšanas  

*Vērtībai jāizpildās ievērtējot ražotāja deklarētās pielaides ”  

  (skatīt datni  3 . pielikums_ Tehniska _ specifikacija _ 1 9 08 2026)     3.   Izteikt  konkursa   nolikuma  6 .pielikum a   “ Būvdarbu izmaksu kopsavilkums ”   būvdarbu  apjomu saraksta Nr. 3  pozīcij u   Nr.  6   šādā redakcijā :  

