SKAIDROJOŠS   APRAKSTS

1. Vispārīgie rādītāji

Doto  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, starp logu koka ieliktņu apšuvuma un pildījuma nomaiņas atjaunošanai būvniecības  ieceres dokumentācija  izstrādāta, pamatojoties uz SIA „DDzKSU” projektēšanas uzdevumu, apsekošanas rezultātiem,  ievērojot :
-LR "Būvniecības likums";

-MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 

-MK 529 "Ēku būvnoteikumi";

-LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

-LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".

-LBN 200-21 „Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”,

-LBN 405-21 „Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs”,

-MK 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

-MK Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”,

-Darba aizsardzības līkums,

-MK 238”Ugunsdrošības noteikumi”,

-MK Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”,

-Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”;
-kā arī  citu LR spēka esošo likumdošanu.
2. Paredzamie darbi:

Saskaņā ar uzdevumu dotajā pasūtījumā projektā  izpildīti sekojoši darbi:

    - starp logu ieliktņu nojaukšana un atjaunošana;

           - logu bloku koka ieliktņu nomaiņa ar siltināšanu; 

           - ūdens novadīšana no logu bloku ieliktņiem.

Paredzēt logu bloku koka ieliktņu nomaiņu ar siltināšanu, saskaņā ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšanas risinājumi
Projektā ir paredzēti sekojoši starp logu ieliktņi siltināšanas un  apdares risinājumi:          

 -  logu bloku koka ieliktņu nomaiņu ar siltināšanu (skat.BK-2...BK-6), ārejā apdare PVC sendvičpaneli, baltā toni.
 Nožogojošo konstrukciju siltināšanas projekta risinājumi ir pieņemti saskaņā ar LBN 002-18 normatīva prasībām (aprēķini tika veikti pēc normatīvām vērtībām), ņemot vērā energoaudita rekomendācijas.

Par siltumizolācijas materiālu pieņemta akmens vate (ruļveida) 100 mm biezumā (p<105kg/m3, ƛ=0.033W/mK, T5 tolerances klase, vai ekvivalents).

           3. Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos
· Visi darbi jāveic saskaņā ar Darba aizsardzības likumu Ugunsdrošības noteikumi Nr.92 (MK 2008.05.02.), LR MK Noteikumiem „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.

· visiem strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt sertificētiem.

· pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar parakstiem).

· darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu.


Veicot darbu, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei:

a) būvlaukumu nožogo  ar brīdinājuma lentu,

b) visos būvlaukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti un drošības tehnikas instrukcijas.


Darba vietām, kas ir izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1 m un augstāk ir jabūt nožogotām.

Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:

·             LR MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (ar grozījumiem);
·            Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi;
·             Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklātu uguni.

· Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem. 

· Pamatbūvdarbu apjomi aprēķināti pēc tehniskā projekta datiem. Uz     visiem  segtiem darbiem jāsastāda segto darbu izpildes akts.

4. Dabas aizsardzības pasākumi


Dabas aizsardzības pasākumki tiek veikti saskaņā ar „Vides aizsardzības likums”

Aizliegts:

· Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.

· Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

· Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem, izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.

· Kokus, kas nokļūst mehānismu darbības zonā, norobežo. Izpostītie zālāji tiek atjaunoti vai ierīkoti no jauna.

· Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.

· Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī. 

· Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu uzsūkšanos augsnē.

· Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.
5. Ugunsdrošība

Projektējamai ēkai noteikta U2b ugunsdrošības pakāpe. Celtniecības organizācijām  jānodrošina būvkonstrukciju minimālās ugunsizturības robežas, izmantojot LBN 201-15  „Būvju  ugunsdrošība'' prasībām atbilstošus materiālus.

6. Būvniecībā radīto atkritumu  apjoms
Būvgruži  un citu atkritumu  materiāli tiks nodoti utilizācijai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 199 „ Būvniecībā radušos atkritumu un to parvadājumu uzskaites kārtība”

Demontējamo materiālu apjoms:

· Būvgruži        ~29.10m3
Būvprojekta vadītājs                                                      
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