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                           Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "NeoForm"

                   Vienotais reģistrācijas Nr.: 41503072336,

                   Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 12494


 Tehniskās apsekošanas atzinums

	Būves nosaukums     Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, starp logu koka ieliktņu apšuvuma un pildījuma nomaiņa

	Pasūtītājs    SIA „DDzKSU”
Līgums       DDzKSU-2025/027P 

	Apsekošanas uzdevums:    DZĪVOJAMĀS MĀJAS POLIGONA ielā 48
JUMTA NESOŠO PAMATKONSTRUKCIJU UN JUMTA SEGUMA 

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS AKTS 


Atzinums izsniegts 2025.gada  08.oktobrī
	A.Pundurs


1. Vispārīgas ziņas par būvi

	1.1.
	būves veids - dzīvojamā māja
	11220102

	1.2.
	apbūves laukums (m2)
	747.53

	1.3.
	būvtilpums (m3)
	11107.0  

	1.4.
	kopējā platība (m2)
	3518.34

	1.5.
	stāvu skaits
	5

	1.6.
	zemesgabala kadastra numurs
	05000043410

	1.7.
	zemesgabala platība 
	2287.00m2

	1.8.
	būves iepriekšējais īpašnieks
	pilsētas pašvaldība

	1.9.
	būves pašreizējais īpašnieks
	pilsētas pašvaldība

	1.10.
	būvprojekta autors
	nav zināms

	1.11.
	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums
	nav zināms

	1.12.
	būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)
	nav zināms

	1.13.
	būves konservācijas gads un datums)
	

	1.14.
	būves renovācijas (kapitālā remonta),               rekonstrukcijas, restaurācijas gads
	1972

	1.15.
	būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas            gads un datums
	29.011973.g.


2. Situācija

	

	2.1.
	būves izvietojums zemesgabalā

	Apsekojamā ēka atrodas uz  Jelgavas ielas sarkanās līnijas.  Rajons  ––Jaunbūve ,Daugavpils. 




3. Būves daļas
(letver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)
	3.1.
	Starp logu elementi: nesošā konstrukcija, 
	60

	    Apsekošanas gaitā tika konstatēts sekojošais:

- ēka ir taisnstūra  formā,  izvietota Jelgavas ielā 29;

- sērija - 467;



4. Secinājumi un rekomendācijas
	4.1.
	secinājumi un ieteikumi

	  . .
:
Projektā ir paredzēti sekojoši starp logu ieliktņi siltināšanas un  apdares risinājumi:          

 -  logu bloku koka ieliktņu nomaiņu ar siltināšanu (skat.BK-2...BK-6), ārejā apdare PVC sendvičpaneli, baltā toni.
 Nožogojošo konstrukciju siltināšanas projekta risinājumi ir pieņemti saskaņā ar LBN 002-18 normatīva prasībām (aprēķini tika veikti pēc normatīvām vērtībām), ņemot vērā energoaudita rekomendācijas.

Par siltumizolācijas materiālu pieņemta akmens vate (ruļveida) 100 mm biezumā (p<105kg/m3, ƛ=0.033W/mK, T5 tolerances klase, vai ekvivalents).




Tehniskā apsekošana veikta 2025.gada  oktobrrī mēnesī.

	 Apsekoja:  būvinženieris
A.Pundurs



