Iepirkuma “Traktortehnikas darbu pakalpojumi” nolikums, identifikācijas Nr. BAP 2026/18

1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumam
“Traktortehnikas darbu pakalpojumi”
identifikācijas Nr. BAP 2026/18

1. Darba uzdevums
1.1. Izpildīt jebkuras sarežģītības darbu, ko var paveikt ar traktortehniku, kuras tehniskā specifikācija norādīta 4.punktā. Pakalpojuma izpildē drīkst pielietot citu traktortehniku, ja tas neietekmē izpildītā darba kvalitāti un izmaksas.
1.2. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, lai traktortehniku vadītu un darbu izpildītu pieredzējis un profesionāls traktortehnikas vadītājs – operators, kuram ir normatīvajos aktos noteiktās apliecības/sertifikāti traktortehnikas un manipulatora vadīšanai. Ja Tehnika vai operators neatbilst šajā specifikācijā noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Tehnikas vai operatora nomaiņu 24 stundu laikā.
1.3. Izpildīt darbu noteiktā, iepriekš saskaņotā laikā un apjomā. Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no Pasūtītāja telefoniska un/vai rakstiska (e-pasta) pieprasījuma saņemšanas brīža un iepriekš veicamo darbu apjoma saskaņošanas.
1.4. Informēt Pasūtītāju par jebkādiem darba izpildes traucējumiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 stundu laikā no to konstatēšanas.
1.5. Veicot darbus, nodrošināt visu spēkā esošo normatīvo aktu, tai skaitā darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
1.6. Izpildīt darba uzdevumus, ievērojot Pasūtītāja iepriekš norādītās prasības.
1.7. Nodrošināt, ka Izpildītājs vai tā pārstāvis ir sazvanāms darba dienās, darba laikā.
1.8. Nodrošināt, ka pēc darba uzdevuma veikšanas darba teritorija ir sakopta un sakārtota savas kompetences ietvaros.
1.9.Nodrošināt, lai Tehnikas ekspluatācijas laikā netiktu piesārņota vide (degvielas, eļļas vai hidraulikas šķidruma noplūžu novēršana);
1.10.Negadījuma vai avārijas gadījumā Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un jārīkojas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Darba laika kontrole un fiksēšana
2.1. Izpildītājam jānodrošina katras darba dienas faktiski nostrādātā laika uzskaite katrai pakalpojuma sniegšanā iesaistītajai traktortehnikas vienībai.
2.2. Darba laika uzskaitei izmantojams rakstisks darba laika uzskaites žurnāls (darba uzdevuma izpildes lapa), ko katru dienu paraksta gan Izpildītāja pārstāvis (operators), gan Pasūtītāja pilnvarotā persona, apliecinot faktiski nostrādāto laiku un paveikto darbu apjomu;
2.3. Darba laika uzskaites dokumentā (žurnālā) jānorāda vismaz šāda informācija:
- traktortehnikas veids un valsts reģistrācijas/identifikācijas numurs;
- operatora vārds, uzvārds;
- darba uzsākšanas datums un laiks;
- darba pabeigšanas datums un laiks;
- faktiski nostrādāto stundu skaits;
- īss veikto darbu apraksts un izpildes vieta (adrese vai objekts);
- Pasūtītāja pārstāvja un Izpildītāja pārstāvja (operatora) paraksti.
2.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darba laika uzskaites dokumentus kopā ar pieņemšanas–nodošanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas.
2.5. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā līguma darbības laikā pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju par konkrētas traktortehnikas vienības tehnisko stāvokli un darba laika uzskaites datiem.
2.6. Norēķini par sniegtajiem pakalpojumiem tiek veikti, pamatojoties tikai un vienīgi uz abpusēji akceptētu darba laika uzskaites dokumentu un pieņemšanas–nodošanas aktu.
2.7. Tehnikas dīkstāves laiks (bojājumu, tehniskās apkopes vai citu no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ) netiek iekļauts apmaksājamā darba laikā

3. Darba kvalitātes novērtējums
3.1. Pasūtītājs izpildīto darbu kontrolē tā izpildes laikā, neatbilstības gadījumā Izpildītājs nekavējoties trūkumus novērš un veic pasākumus prasību nodrošināšanai. Laiks kas tiek patērēts trūkumu novēršanai netiek ieskaitīts apmaksājamajās darba stundās.
3.2. Darba uzdevums tiek izpildīts, ņemot vērā iepriekš atrunātās prasības (augstums, dziļums, platība u.c.).

4. Minimālās prasības traktortehnikai
4.1. Universāls ekskavators-iekrāvējs
Ekskavators–iekrāvējs nodrošina gan zemes rakšanas, gan materiālu iekraušanas un teritorijas izlīdzināšanas darbus.
Traktortehnikai jāatbilst sekojošai tehniskajai specifikācijai:
	Nr.p.k.
	Minimālās tehniskās prasības
	Tehniskais piedāvājums

	1.
	Atveramais frontālais kauss
	

	2.
	Rakšanas kauss ar rakšanas dziļumu ne mazāku par 5 m
	

	3.
	Planējamais/iekraušanas kauss ne mazāks par 1,5 m
	

	4.
	Paletes dakšas
	

	5.
	Ekskavācijas iekārtas sāniska pārbīde
	

	6.
	Hidraulikas plūsma ne mazāk kā 150 l/min
	

	7.
	Pilnpiedziņa (4×4)
	

	8.
	Iekraušanas kausa platums vismaz 2 m
	

	9.
	Frontālā kausa tilpums no 1,2 līdz 1,5 m³
	

	10.
	Aizsniegšana horizontāli ne mazāk kā 2,5 m
	

	11.
	Izlādes augstums vismaz 3 m
	

	12.
	Dzinēja jauda no 90 ZS
	

	13.
	Tehnikas reģistrācija un derīga tehniskā apskate atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām visā līguma darbības laikā
	

	14.
	Apdrošināšana – spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise visā pakalpojuma sniegšanas laikā 
	

	15.
	Drošības aprīkojums – skaņas un gaismas brīdinājuma signāls atpakaļgaitā, ugunsdzēšamais aparāts un pirmās palīdzības aptieciņa
	



4.2. Mini ekskavators
Mini ekskavators paredzēts darbu veikšanai ierobežotās teritorijās, parkos, kapsētās un citās vietās, kur nepieciešama kompakta tehnika.
Traktortehnikai jāatbilst sekojošai tehniskajai specifikācijai:
	Nr.p.k.
	Minimālās tehniskās prasības
	Tehniskais piedāvājums

	1.
	Rakšanas dziļums – vismaz 2,8 m
	

	2.
	Maksimālais rakšanas rādiuss – ne mazāks par 4,5 m
	

	3.
	Kausa tilpums – 0,05–0,20 m³
	

	4.
	Transportēšanas platums – ne lielāks par 2,0 m
	

	5.
	Transportēšanas augstums – ne lielāks par 2,6 m
	

	6.
	Kopējais garums – ne lielāks par 5,8 m
	

	7.
	Gumijas vai tērauda kāpurķēdes, kas piemērotas darbam zālienos un labiekārtotās teritorijās
	

	8.
	Grozāma virsbūve (360°) un hidrauliskā ātrās sakabes sistēma darba aprīkojuma nomaiņai
	

	9.
	Darba masa – 2,5–6 t
	

	10.
	Dzinēja jauda – ne mazāka par 27 ZS
	

	11.
	Regulējama kāpurķēžu sliede vai transportēšanas platums šauru eju un celiņu šķērsošanai
	

	12.
	Apdrošināšana – spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise visā pakalpojuma sniegšanas laikā
	



4.3. Mini iekrāvējs
Mini iekrāvējs paredzēts teritoriju sakopšanai, celiņu izbūvei, grunts izlīdzināšanai un materiālu pārvietošanai nelielās teritorijās.
Traktortehnikai jāatbilst sekojošai tehniskajai specifikācijai:
	Nr.p.k.
	Minimālās tehniskās prasības
	Tehniskais piedāvājums

	1.
	Maksimālais braukšanas ātrums – ne mazāks par 12 km/h
	

	2.
	Kopējais garums ar standarta kausu – ne lielāks par 3,6 m
	

	3.
	Kopējais platums ar standarta kausu – 1,00–1,20 m
	

	4.
	Augstums līdz kabīnes jumtam – ne lielāks par 2,30 m
	

	5.
	Klīrenss – ne mazāks par 200 mm
	

	6.
	Pagrieziena rādiuss (bez kausa) – ne lielāks par 2,2 m
	

	7.
	Aprīkots ar ātrās sakabes sistēmu darba agregātu nomaiņai
	

	8.
	Piedziņa – četru riteņu piedziņa (4×4)
	

	9.
	Maksimālais pacelšanas augstums līdz kausa šarnīram – ne mazāks par 3,0 m
	

	10.
	Hidrauliskās sistēmas darba spiediens – ne mazāks par 210 bar
	

	11.
	Hidrauliskās sistēmas ražība – ne mazāka par 85 l/min
	

	12.
	Kausa tilpums – 0,45–0,65 m³
	

	13.
	Apgāšanās slodze – ne mazāka par 2 400 kg
	

	14.
	Nominālā celtspēja – ne mazāka par 1 200 kg
	

	15.
	Dzinēja jauda – ne mazāka par 55 kW (75 ZS)
	

	16.
	Iespēja aprīkot ar planēšanas kausu, palešu dakšām, zaru satvērēju (piedāvājumā norādīt visu papildus aprīkojumu/agregātus, kurus piedāvā izmantot ar šo traktortehnikas vienību)
	

	17.
	Apdrošināšana – spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise visā pakalpojuma sniegšanas laikā
	



4.4. Traktors ar pašizgāzēja piekabi un manipulatoru
Traktors ar pašizgāzēja piekabi paredzēts dažādu materiālu un kravu transportēšanai teritoriju labiekārtošanas un uzturēšanas darbu laikā. Tehniku izmanto grunts, melnzemes, smilts, šķembu, koksnes materiālu, zaru, lapu, būvmateriālu un citu beramo vai gabalkravu pārvadāšanai, kā arī darba agregātu un aprīkojuma transportēšanai.
Traktortehnikai jāatbilst sekojošai tehniskajai specifikācijai:
	Nr.p.k.
	Minimālās tehniskās prasības
	Tehniskais piedāvājums

	1.
	Maksimālais braukšanas ātrums – vismaz 40 km/h
	

	2.
	Traktora kopējais garums – 3,8–5,5 m
	

	3.
	Traktora platums – 1,8–2,4 m
	

	4.
	Traktora augstums līdz kabīnes jumtam – 2,3–3,0 m
	

	5.
	Klīrenss – ne mazāks par 350 mm
	

	6.
	Traktora piedziņa – 4×4 pilnpiedziņa
	

	7.
	Traktora dzinēja jauda – ne mazāka par 80 ZS
	

	8.
	Pašizgāzēja piekabes kravnesība – ne mazāka par 8 000 kg
	

	9.
	Pašizgāzēja piekabes kopējā pieļaujamā masa – 10 000–12 000 kg
	

	10.
	Kravas kastes tilpums – ne mazāks par 8 m³
	

	11.
	Kravas kastes garums – 4,0–5,5 m
	

	12.
	Kravas kastes platums – 2,0–2,4 m
	

	13.
	Bortu augstums – 0,6–1,0 m
	

	14.
	Hidrauliska pašizgāšanās (gāšanas mehānisms) uz aizmuguri un/vai sāniem, ar darba stāvokļa fiksāciju
	

	15.
	Iespēja uzstādīt pagarinātus bortus beramo materiālu pārvadāšanai
	

	16.
	Piekabes bremžu sistēma – neatkarīga darba un stāvbremzes sistēma atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām
	

	17.

	Manipulatora strēles garums vismaz 18 m
	

	18.
	Gaismas un signalizācijas aprīkojums atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām braukšanai pa koplietošanas ceļiem
	

	19.
	Tehnikas reģistrācija, derīga tehniskā apskate un 
spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise visā pakalpojuma sniegšanas laikā
	




	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	



