[bookmark: _Hlk89094366]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pulkstenis rokas KSIP-MOD1
	PIELIETOJUMS

	Rokas digitālais pulkstenis ir laika noteikšanas un mērīšanas ierīce, kas paredzēta dažādu taktisko un ikdienas uzdevumu veikšanai.

	MATERIĀLS

	Korpusa un aproces materiāls: polimērmateriāls, sintētiski sveķi (synthetic resin) vai ekvivalents.
Lēcas materiāls: akrils, minerālstikls vai ekvivalents.

	FUNKCIJU UZSKAITĪJUMS

	1) Pulkstenis (watch);
2) Displeja nakts apgaismojuma funkcija (LED backlight);
3) Modinātājs (alarm);
4) Taimeris (countdown timer);
5) Hronometrs (stopwatch);
6) Kalendārs (calendar);
7) Iespēja iestatīt vismaz divas laika joslas (dual time);
Pulkstenis drīkst būt aprīkots arī ar citām papildu funkcijām, kas nav minētas tehniskajā specifikācijā. 

	TEHNISKĀS PRASĪBAS 

	Rokas pulksteņa aprocei ir ērti aizdarāma sprādze, kas ļauj pulksteni aplikt ap plaukstas pamatnes locītavu.
Komplektācijā ietilpst baterija, kas ir lietotāja nomaināma un pie zemas patēriņa ikdienas lietošanas var darboties līdz pat 5 gadiem.
Pulkstenis ūdens izturīgs, pulksteņa korpusam jābūt hermētiskam. Pretestība ūdens iedarbībai paredz pulksteņa drošu izmantošanu lietus laikā, atrodoties ūdens tilpnēs, iegremdēšanu ne mazāk kā līdz 1 metram, vai citā saskarē ar mitrumu un ūdeni. 
Vēlams, ūdens izturība (water resistance) ne mazāk kā 10 bāri (bar), saskaņā ar ISO 22810 vai ekvivalents standarts.
Laika attēlošanas formāts: iespējams iestatīt 12/24 stundu laika attēlošanas formātu (12 stundu režīmā papildus tiek attēlots AM vai PM indikators).
Pulksteņa displejs sniedz labi pārskatāmu informāciju par laiku un datumu. Displejā jābūt attēlotam laikam (stunda, minūte, sekunde), datumam (nedēļas dienai, mēnesim, diena).
Pulkstenī ir iebūvēts modinātājs ar skaņas signālu.
Hronometrs: 
Precizitāte: 1/100 sekundes (measuring unit);
Mērīšanas intervāls (measuring capacity): 23:59'59.99";
Mērīšanas režīmi: pavadītais laiks no sākumpunkta (elapsed time), sadalītais laiks (split time), 1. un 2. vietas laiki (1st-2nd place times).
Taimeris: 
Precizitāte: 1 sekunde (measuring unit);
Uzstādīšanas diapazons (input range): no 1 sekundes līdz 24 stundām.

	MARĶĒJUMS

	Uz iepakojuma jābūt norādītam:
1. Piegādātājs;
2. Ražotājs;
3. Izstrādājuma nosaukums [Pulkstenis rokas KSIP-MOD1];
4. Līguma numurs;
5. Partijas numurs (ja tāds precei piešķirts);
6. NSN kods[footnoteRef:1] un svītrkods; [1:  Ja piegādātāja precei NSN koda nav un ja tas nepieciešams, tad to piešķir pasūtītājs.] 

7. Cita informācija.

	KRĀSA

	Pulksteņa un siksnas pamatkrāsa melna, pulkstenim nav hromētu detaļu.

	IEPAKOJUMS

	Katrs pulkstenis ir iepakots ražotāja noteiktajā iepakojumā. Iepakojumam jāpasargā izstrādājums no apkārtējās vides ietekmes un jānodrošina droša uzglabāšana.
Jābūt pievienotai lietošanas, uzglabāšanas, apkopes rokasgrāmatai/instrukcijai latviešu un/vai angļu valodā.

	KVALITĀTES PRASĪBAS

	Izstrādājumam jānodrošina droša lietošana, tas nedrīkst ievainot vai radīt apdraudējumu lietotājam.
Pulkstenim jābūt izgatavotam no triecienizturīgiem materiāliem, kas nodrošina izturību pret mehāniskiem bojājumiem, kritieniem un triecieniem, saglabājot precizitāti un funkcionalitāti
Izstrādājuma kopšanas, fizikāli mehāniskās ilgizturības, krāsu noturības īpašībām jāatbilst drošības prasībām un pienācīgās kvalitātes līmenim visā garantijas paredzētajā lietošanas laikā.
Nav pieļaujama netīrumu klātbūtne, neparedzētu komponenšu atdalīšanās vai cita veida neregularitātes vai deformācijas.

	GARANTIJAS PRASĪBAS

	1. Obligāta prasība: 
Garantijas laiks - ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes brīža.
2. Vēlama prasība:
Kombinētais garantijas laiks:
2.1.  noliktavas garantijas laiks – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no piegādes brīža, komplekta sastāvdaļas uzglabājot oriģinālajā iepakojumā, noliktavas telpās, kur temperatūra var variēt no + 8 °C līdz + 27 °C ar relatīvo gaisa mitrumu no 20 % līdz 80 %. Garantijas laikā komplekta sastāvdaļām jāsaglabā savas tehniskās un funkcionālās īpašības bez papildus apkopes
un
2.2.  lietošanas garantijas laiks – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no komplekta sastāvdaļu izsniegšanas individuālā lietošanā brīža,
kur kopējais kombinētās garantijas laiks nav mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēnešiem.
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