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	APSTIPRINĀTS

	VSIA (Latvijas Valsts ceļi( Projektu vadības grupas

	       2026. gada 21. aprīļa sanāksmē

	Protokols Nr.17                                     


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
Ceļa pārvads autoceļa P120 Talsi - Stende – Kuldīga 5,775km
1. PAMATOJUMS

Divlīmeņu ceļa mezgls atrodas uz valsts reģionālā autoceļa P120 Talsi – Stende – Kuldīga un šķērso autoceļu A10 Rīga – Ventspils. Divlīmeņu ceļa mezgls būvēts 1974. gadā, 2017. gadā tam veikti atjaunošanas darbi, tā kopējais garums ir 87.10 m (pēc atjaunošanas), gabarīts G 14.5+2.25m. Ceļa pārvada shēma ir 17.7+24+24+17.7 m četrlaiduma dzelzsbetona siju rāmis. 
Ekspluatācijas laikā tilta konstrukcijas nolietojušās: vairākos satiksmes negadījumos bojātās sijas otrajā un trešajā laidumā. Visos laidumos sijās ir konstatētas plaisas un betona izdrupumi, kuru cēlonis ir metāla armatūras korozija, plaisas konstatētas arī ceļa pārvada balstos.
2. MĒRĶIS
Veikt ceļa pārvada atjaunošanas darbus, kurus realizējot tiktu novērsti ekspluatācijas laikā radušies defekti un bojājumi, veikti pasākumi, lai aizsargātu konstrukcijas no tālākas bojājumu attīstības, uzlabota satiksmes drošība un nodrošināts ceļu satiksmes dalībnieku komforts. 
3. METODOLOĢIJA
3.1.  Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar:
3.1.1. Ceļa pārvada inspekciju datiem un Pasūtītāja rīcībā esošo tilta tehnisko dokumentāciju;
3.1.2. Valsts zemes dienesta izsniegta apliecinājuma vēstule par Nekustamā īpašuma valsts kadastra telpisko datu salīdzināšanu un to aktualizāciju atbilstoši mērniecības lietu arhīvā esošajai informācijai zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 88720030072 un 88720070084.
3.2.  Izpildītājs:
3.2.1. Izzinās arhīva u.c. organizāciju rīcībā esošo divlīmeņu ceļa mezgla tehnisko dokumentāciju 
3.2.1.1. Arhīvā, kā arī citās vietās iegūtos esošā divlīmeņu ceļa mezgla tehniskos dokumentus jādigitalizē un jāiesniedz Pasūtītājam. Iesniedzamo tehnisko dokumentu sastāvs un apjoms jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
3.2.2. Pieprasīs un saņems visu ieinteresēto institūciju, tai skaitā ieinteresēto inženiertīklu īpašnieku tehniskos noteikumus, kuru izdošanai ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus. Nepieciešamības gadījumā, atjaunos Pasūtītāja saņemtos tehniskos noteikumus, saskaņojumus vai atļaujas, kuriem beidzies derīguma laiks. Par saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem nekavējoties jāinformē Pasūtītāja Projekta vadītājs, nosūtot saņemtos tehniskos noteikumus uz e-pastu ar izvērtējumu par tehnisko noteikumu prasību pamatotību. Izpildītājs ir atbildīgs par saņemto tehnisko noteikumu prasību ievērošanu un to ievērtēšanu būvprojekta izstrādē.
3.2.3. Noskaidros visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars būvprojekta risinājumi, un precizēs veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar Pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus būvprojektā;
3.2.4. Noskaidros vai projektējamā objekta tuvumā atrodas dabas vai kultūras pieminekļi. Būvprojekta risinājumos jānorāda, kādas darbības (aizsardzības risinājumi) ir jāveic vai kādi ierobežojumi ir jāievēro objektu tuvumā vai aizsargjoslā;

3.2.5. Veiks uzmērīšanas un izpētes darbus (tajā skaitā materiālu pārbaudes) tādā apjomā, kas ļauj būvprojekta izstrādātājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām (ja nepieciešams izpētes darbi jāveic tādā apjomā, lai noteiktu nepieciešamos konstrukciju parametrus un dimensijas gadījumos, ja nav pieejama projekta dokumentācija);
3.2.5.1. Izpētes darbu ietvaros veiks arī būves apsekošanu un par to sagatavos apsekošanas tehnisko atskaiti. Konstrukciju apsekošana jāveic “rokas stiepiena” attālumā;
3.2.6. Būvprojekta risinājumi jāparedz Satiksmes ministrijai piekrītošā vai īpašumā esošā zemē, izņēmumi ir pieļaujami tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā, katru situāciju atsevišķi saskaņojot ar Pasūtītāju;
3.2.7. Sagatavos un iesniegs Pasūtītājam izskatīšanai Starpziņojumu ar principiāliem konstrukciju risinājumiem, starpziņojumā iekļaujot arī: 
3.2.7.1. Būves apsekošanas atskaiti;
3.2.7.2. Rekomendācijas un pamatojumu risinājumu izvēlei; 

3.2.8. Izstrādās un iesniegs Pasūtītājam izskatīšanai uz apstiprinātajiem starpziņojuma risinājumiem balstītu un detalizētu būvprojekta Gala ziņojumu;
3.2.9. Pēc Gala ziņojuma apstiprināšanas Projektu vadības grupā, Izpildītājs veiks korekcijas un iesniegs Pasūtītājam ar visām ieinteresētajām institūcijām saskaņotu Darbu (būvprojektu);
3.2.10. Neatkarīgi no iesniedzamajiem starpziņojumiem Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāiesniedz detalizētas atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa projektēšanas procesa laikā.
4. PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI
4.1. Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu, kas nav uzskatāms par Izpildītāja ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Izstrādājot būvprojektu, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic papildus pasākumus būvprojekta satura papildināšanai;
4.2. Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši:

4.2.1. LVS EN 1990 līdz LVS EN 1998 un to atbilstošu apakšstandartu prasībām;
4.2.2. LVS 190 grupas standartiem, kas attiecas uz ceļu projektēšanu;
4.2.3. LVS 94 “Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļu norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi”;
4.2.4. Ieteikumi ceļu projektēšanai. Valsts autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana;

4.2.5. Projektēšanas un būvniecības vadlīniju “Tiltu drošības barjeras” un “Tilta hidroizolācija un segums” aktuālajām versijām;
4.2.6. Spēkā esošās “Tiltu specifikācijas”;
4.2.7. Spēkā esošās „Autoceļu būvdarbu specifikācijas”;
4.2.8. 02.10.2001. MK noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”

4.3. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 24.panta otro daļu, Izpildītājam nodrošināt, lai būvprojektos netiktu atspoguļota informācija par fiziskām personām bez minēto personu piekrišanas un norādīta leģitīma mērķa. . Būvprojekta sastāvā esošās zemju lietas, zemes ierīcības projekti un cita informācija, kas nepieciešama būvprojekta īstenošanai un kas satur fizisko personu datus, jāiesniedz no pārējā būvprojekta atsevišķā sējumā.”
4.4. Būvprojektā jāizvērtē/jāparedz un jāatrisina arī:
4.4.1. Satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā;
4.5. No jauna uzstādāmo ceļa zīmju gaismu atstarojošās virsmām jābūt no mikroprizmatiska materiāla;
4.6. Būvprojektā jāiekļauj izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, atbilstoši Būvniecības likuma 21.panta punktam (3);
4.7. Būvprojekta sējuma ‘’Specifikācijas’’ sagatavošanā jāievēro sekojošais:
4.7.1. Jāievēro Publiskā iepirkuma likuma 20.panta prasības.
4.7.2. Sējumā jāapraksta visas prasības katra būvprojekta sējumā „Darbu apjomu saraksts” minētā darba veikšanai, nelietojot atsauces uz apstiprinātajām specifikācijām (spēkā esošās „Autoceļu būvdarbu specifikācijas”, ‘’Tiltu specifikācijas’’ vai līdzīgām).
4.7.3. Sējums „Specifikācijas” ir jāveido kā jauns, atsevišķs būvprojekta sējums par pamatu pielietojot spēkā esošo „Autoceļu būvdarbu specifikācijas” un ”Tiltu specifikāciju” formātu un saturu (pieejamas LVC mājas lapā), tehniskajā aprakstā izslēdzot jebkādas divējādi vai pretrunīgi interpretējamas redakcijas;
4.7.4. Ja kāds no veicamajiem darbiem spēkā esošajās „Autoceļu būvdarbu specifikācijas” vai „Tiltu specifikācijās” nav pietiekami aprakstīts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamās papildus specifikācijas;
4.8. Būvprojekta sējuma ‘’Darbu apjomu saraksts’’ sagatavošanā jāievēro sekojošais:
4.8.1. Veicamos būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot spēkā esošo „Autoceļu būvdarbu specifikācijas” rekomendācijas un „Tiltu specifikāciju” rekomendācijas un darba raksturu tā, lai paveikto apjomu varētu viegli uzmērīt (novērtēt).
4.8.2. „Darbu apjomu sarakstā” norādītajam darba nosaukumam jāsakrīt ar „Specifikācijās” norādīto darba nosaukumu;
4.8.3. Darbu apjomu saraksts jānoformē, ievērojot formātu, kurš pieejams LVC mājas lapā (https://lvceli.lv/celu-tikls/tehniskie-noteikumi-metodiskie-noradijumi/normativie-akti). Kolonnā „Darba apjoms” apjomi jānorāda noapaļojot ar precizitāti ne vairāk kā 2 cipari aiz komata un to ierakstam jābūt bez matemātiskiem vienādojumiem vai formulām. 
4.9. Sējumā „Būvdarbu aprēķinātā cena” ir jāiekļauj darbu apjomu saraksts, izcenots atbilstoši jaunākajam LVC mājas lapā publicētajam Autoceļu un tiltu būvniecības cenu katalogam (https://lvceli.lv/celu-tikls/buvnieciba-un-uzturesana/autocelu-un-tiltu-buvniecibas-cenu-katalogs/), norādot kura gada cenu katalogs lietots. Jāiesniedz aprēķināto izmaksu novērtējums atbilstoši LBN 501. Sējumā ir jāiekļauj arī inženiertīklu pārbūves (ja tādi būs), kā arī valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanas (ja tas būs nepieciešams) varbūtējās izmaksas.
5. BŪVPROJEKTA SASTĀVS

5.1. Būvprojektā un katras teksta lapas apakšā jānorāda būvprojekta nosaukums. Uz sējuma vāka jānorāda datums un stadija (starpziņojums, gala ziņojums, Darbs (būvprojekts) pirms/pēc ekspertīzes);
5.2. Pasūtītājam drukātā formātā nododamie materiāli:
5.2.1. Starpziņojums – 1 eksemplārs;
5.2.2. Gala ziņojums – 1 eksemplāri;
5.2.3. Būvprojekts:

5.2.3.1. Vispārīgā daļa – 4 eksemplāri;
5.2.3.2. Specifikācijas – 4 eksemplāri;
5.2.3.3. Rasējumi – 4 eksemplāri;
5.2.3.4. Darbu apjomu saraksts – 4 eksemplāri;

5.2.3.5. Būvdarbu aprēķinātā cena – 1 eksemplārs;

5.2.3.6. Būvprojekta izskatīšanas piezīmes – 1 eksemplārs;

5.3. Pasūtītājam elektroniskā formātā nododamie materiāli:
5.3.1. Starpziņojums, Gala ziņojums un Būvprojekts jāiesniedz elektroniski PDF formātā, grafiskie materiāli (rasējumi) PDF un .dwg vai .dgn formātos, darbu apjomu saraksts arī MS Excel formātā;
5.3.2. Elektroniskā formātā iesniedzamo materiālu saturam un struktūrai jābūt tādai pašai kā drukātā formātā nododamajiem materiāliem;
5.3.3. Katram šajā nodaļā minētajam Pasūtītājam iesniedzamajam ziņojumam jābūt apvienotam vienā elektroniskā datu mapē, kas ir elektroniski parakstīta un pieejama Pasūtītājam.
5.3.4. Sējums “Rasējumi” arī .dwg vai .dgn formātā.
Pielikumi:

      1.  Būvprojekta darba daļas un apjomi;

2.  Novietojuma shēma.
Projekta vadītājs                                                              A.Geide
Aigars Geide, telefons 26364667
Aigars.geide@lvceli.lv
Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Būvprojekta projektēšanas uzdevuma pielikums nr. 1
Ceļa pārvads autoceļa P120 Talsi - Stende – Kuldīga 5,775km
Būvprojekta darba daļas un apjomi 

	Nr.
	Darba daļa
	Darba daļas apjoms

	1.
	Būvkonstrukciju daļa (ieskaitot inženiertīklus (ja nepieciešams)), (kompl.)
	1

	
	


Būvprojekta projektēšanas uzdevuma pielikums nr.2
Ceļa pārvads autoceļa P120 Talsi - Stende – Kuldīga 5,775km

Novietojuma shēma
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