
3.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa. 
__/norādīt Pretendenta nosaukumu/__
M1 kategorijas elektromobiļi ________________ (marka, modelis) un to operatīvais līzings – 4 (četri) gab.

	Nr. p.k.
	Prasība / parametrs
	Pretendenta piedāvājums/ apliecinājums

	1.
	plānotais operatīvā līzinga periods, mēneši – 84 
	

	2.
	nobraukums operatīvā līzinga perioda laikā, km – ne mazāk kā 110 000 *
	

	3.
	nobraukums, km – ne vairāk par 100
	

	4.
	ražošanas gads – ne vecāks par 2023.
	

	5.
	rūpnīcas (ražotāja) vispārējā garantija – ne mazāk par 60 mēnešiem vai 100 000 km nobraukuma (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais) *
	

	6.
	automobiļa klase – mazā (B) vai mazā apvidus (JB) (pēc Auto asociācijas klasifikatora)
	

	7.
	virsbūves tips – hetčbeks
	

	8.
	automobiļa garums, mm – no 4000 līdz 4400 *
	

	9.
	automobiļa augstums, mm – no 1400 līdz 1600 *
	

	10.
	virsbūves krāsa – balta atbilstoša izgatavotājas rūpnīcas oriģinālajam krāsojumam
	

	11.
	sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) – 5
	

	12.
	durvju skaits – 5
	

	13.
	piedziņa - priekšējā
	

	14.
	dzinējs – elektrodzinējs
	

	15.
	dzinēja jauda, ZS – ne mazāk par 130 *
	

	16.
	CO2 izmešu daudzums, g/km – 0
	

	17.
	baterijas ietilpība, kWh – ne mazāk par 50 *
	

	18.
	nobraukums ar vienu uzlādi (kombinētais cikls, WLTP metodika), km – ne mazāk par 300 *
	

	19.
	enerģijas patēriņš (kombinētais cikls, WLTP metodika), kWh/100 km – ne vairāk par 18 *
	

	20.
	ātrās uzlādes pieslēgums
	

	21.
	baterijas garantija – ne mazāk par 96 mēnešiem vai 150 000 km nobraukuma (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais) ar vismaz 70% ietilpību, garantijas termiņam beidzoties *
	

	22.
	2.rindas sēdekļi nolokāmi 60/40
	

	23.
	centrālā atslēga ar tālvadību, automātiski noslēdzas brauciena laikā
	

	24.
	aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta centrālās atslēgas un signalizācijas vadība
	

	25.
	apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas sistēma ar imobilaizeri, kas tiek aktivizēta vai deaktivizēta no izgatavotājrūpnīcas atslēgas pults
	

	26.
	izgatavotājrūpnīcas oriģinālā multimediju sistēma ar iespēju savienot ar viedtelefonu, Bluetooth, telefona integrācija (Apple CarPlay / Android Auto)
	

	27.
	priekšējie un sānu gaisa drošības spilveni vadītājam un blakussēdētājam
	

	28.
	regulējams vadītāja krēsls ar muguras slīpuma regulēšanu
	

	29.
	priekšējo sēdekļu apsilde
	

	30.
	stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē
	

	31.
	atpakaļskata kamera
	

	32.
	stūres rats: multifunkcionāls, ar regulējamu augstumu
	

	33.
	elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi sānu spoguļi
	

	34.
	elektriski vadāmi priekšējo un aizmugurējo durvju logu stiklu pacēlāji
	

	35.
	automātiska gaisa kondicionēšana – klimatkontrole
	

	36.
	priekšējie LED lukturi 
	

	37.
	priekšējie LED miglas lukturi
	

	38.
	vasaras riepas uzmontētas uz vieglmetāla diskiem 
	

	39.
	visu riteņu dubļu sargi
	

	40.
	salona izņemami gumijas paklāji
	

	41.
	salona izņemami auduma paklāji
	

	42.
	izņemams gumijas paklājs bagāžas nodalījumā
	

	43.
	riepu remonta komplekts (kompresors, remonta putas)
	

	44.
	aptieciņa, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
	

	45.
	atbilstošs 19.04.2016. MK noteikumiem Nr. 238 ugunsdzēsības aparāts
	

	46.
	automobiļa lietošanas instrukcija latviešu valodā
	

	47.
	atbilstības (COC) sertifikāts
	

	48.
	izpildīta reģistrācija CSDD ar AS “RĪGAS SILTUMS” datiem reģistrācijas apliecības sadaļā “Turētājs”
	

	49.
	nodrošinātas izgatavotājrūpnīcas garantijas saistības, pievienojot pie tehniskā  piedāvājuma automobiļa garantijas noteikumus latviešu valodā
	

	50.
	izpildīta CSDD tehniskā apskate
	

	51.
	baterijas uzlāde, % - ne mazāk par 80
	

	52.
	garantijas servisa apkalpošanas nodrošinājums ne tālāk kā 20 km rādiusā no AS “RĪGAS SILTUMS” objekta Pildas ielā 43, Rīgā (attālumu nosaka, izmantojot tīmekļa vietni: http://maps.google.lv/maps, izmantojot opciju “Braukšana ar transportlīdzekli”, vai citā publiski pieejamā datubāzē)
	



* norādīt konkrētas parametra vērtības


Iepirkuma priekšmeta 2.daļa. 
__/norādīt Pretendenta nosaukumu/__
M1 kategorijas elektromobiļi ________________ (marka, modelis) un to operatīvais līzings – 3 (trīs) gab.

	Nr. p.k.
	Prasība / parametrs
	Pretendenta piedāvājums/ apliecinājums

	1.
	plānotais operatīvā līzinga periods, mēneši – 84 
	

	2.
	nobraukums operatīvā līzinga perioda laikā, km – ne mazāk kā 140 000 *
	

	3.
	nobraukums, km – ne vairāk par 100
	

	4.
	ražošanas gads – ne vecāks par 2023.
	

	5.
	dzinējs – elektrodzinējs
	

	6.
	rūpnīcas (ražotāja) vispārējā garantija – ne mazāk par 60 mēnešiem vai 100 000 km nobraukuma (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais) *
	

	7.
	automobiļa klase – kompaktā (C) vai kompaktā apvidus (JC) (pēc Auto asociācijas klasifikatora)
	

	8.
	virsbūves tips – hetčbeks vai universālis
	

	9.
	automobiļa garums, mm – no 4200 līdz  4700 *
	

	10.
	virsbūves krāsa atbilstoša izgatavotājas rūpnīcas oriģinālajam krāsojumam
	

	11.
	virsbūves ieteicamās krāsas –tumši zila, pelēka *
	

	12.
	sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) – 5
	

	13.
	durvju skaits – 5
	

	14.
	piedziņa – aizmugurējā vai pilnpiedziņa
	

	15.
	dzinējs – elektrodzinējs
	

	16.
	dzinēja maksimālā jauda, ZS – ne mazāk par 200 *
	

	17.
	CO2 izmešu daudzums, g/km – 0
	

	18.
	baterijas ietilpība, kWh – ne mazāk par 55 *
	

	19.
	nobraukums ar vienu uzlādi (kombinētais cikls, WLTP metodika), km – ne mazāk par 400 *
	

	20.
	enerģijas patēriņš (kombinētais cikls, WLTP metodika), kWh/100 km – ne vairāk par 17 *
	

	21.
	ātrās uzlādes pieslēgums
	

	22.
	ātrās uzlādes jauda uzlādes stacijā kW – ne mazāk par 80
	

	23.
	siltumsūknis ar akumulatora optimālas temperatūras nodrošināšanas funkciju
	

	24.
	baterijas garantija – ne mazāk par 96 mēnešiem vai 150 000 km nobraukuma (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais) ar vismaz 70% ietilpību garantijas termiņam beidzoties *
	

	25.
	2.rindas sēdekļi nolokāmi 60/40
	

	26.
	centrālā atslēga ar tālvadību, automātiski noslēdzas brauciena laikā
	

	27.
	aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta centrālās atslēgas un signalizācijas vadība
	

	28.
	apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas sistēma ar imobilaizeri, kas tiek aktivizēta vai deaktivizēta no izgatavotājrūpnīcas atslēgas pults, nepieciešamības gadījumā apdrošinātāju pieprasītas papildus drošības sistēmas
	

	29.
	izgatavotājrūpnīcas oriģinālā multimediju sistēma ar iespēju savienot ar viedtelefonu, Bluetooth
	

	30.
	bezvadu vai ar kabeli, vai ekvivalents viedtālruņa lādētājs (indukcijas)
	

	31.
	priekšējie un sānu gaisa drošības spilveni vadītājam un blakussēdētājam
	

	32.
	regulējams vadītāja krēsls ar muguras slīpuma regulēšanu un augstuma regulēšanu
	

	33.
	priekšējo sēdekļu apsilde
	

	34.
	stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē
	

	35.
	stūres rats: apsildāms, multifunkcionāls, ar regulējamu augstumu
	

	36.
	elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi sānu spoguļi
	

	37.
	elektriski vadāmi priekšējo un aizmugurējo durvju logu stiklu pacēlāji
	

	38.
	automātiska gaisa kondicionēšana (klimatkontrole)
	

	39.
	apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas
	

	40.
	priekšējie LED lukturi ar automātisko tālo gaismu asistentu
	

	41.
	vasaras riepas uzmontētas uz vieglmetāla diskiem
	

	42.
	riepu remonta komplekts (kompresors, remonta putas)
	

	43.
	visu riteņu dubļu sargi
	

	44.
	aptieciņa, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
	

	45.
	nostiprināts un atbilstošs 19.04.2016. MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” ugunsdzēsības aparāts
	

	46.
	salona izņemami gumijas paklāji
	

	47.
	salona izņemami auduma paklāji
	

	48.
	izņemams gumijas paklājs bagāžas nodalījumā
	

	49.
	automobiļa lietošanas instrukcija latviešu valodā
	

	50.
	atbilstības (COC) sertifikāts
	

	51.
	izpildīta reģistrācija CSDD ar AS “RĪGAS SILTUMS” datiem reģistrācijas apliecības sadaļā “Turētājs”
	

	52.
	nodrošinātas izgatavotājrūpnīcas garantijas saistības, pievienojot pie tehniskā  piedāvājuma automobiļa garantijas noteikumus latviešu valodā
	

	53.
	izpildīta CSDD tehniskā apskate
	

	54.
	baterijas uzlāde, % - ne mazāk par 80
	

	55.
	garantijas servisa apkalpošanas nodrošinājums ne tālāk kā 20 km rādiusā no AS “RĪGAS SILTUMS” objekta Pildas ielā 43, Rīgā (attālumu nosaka, izmantojot tīmekļa vietni: http://maps.google.lv/maps, izmantojot opciju “Braukšana ar transportlīdzekli”, vai citā publiski pieejamā datubāzē)
	



* norādīt konkrētas parametra vērtības


Iepirkuma priekšmeta 3.daļa.
__/norādīt Pretendenta nosaukumu/__
M1 / N1 kategorijas automobiļi ___________ (marka, modelis) un to operatīvais līzings – 7 (septiņi) gab.

	Nr. p.k.
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums/ apliecinājums

	1.
	plānotais operatīvā līzinga periods, mēneši – 84 
	

	2.
	nobraukums operatīvā līzinga perioda laikā, km – ne mazāk kā 110 000 *
	

	3.
	nobraukums, km – ne vairāk par 100
	

	4.
	ražošanas gads – ne vecāks par 2023.
	

	5.
	rūpnīcas (ražotāja) vispārējā garantija – ne mazāk par 60 mēnešiem vai 100 000 km nobraukuma (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais) *
	

	6.
	virsbūves tips – universālis 
	

	7.
	automobiļa garums, mm – no 4200 līdz 4500 *
	

	8.
	automobiļa platums (bez spoguļu izmēriem), mm – no 1700 līdz 1880 *
	

	9.
	automobiļa augstums (bez jumta reliņiem), mm – ne vairāk par 1900 *
	

	10.
	virsbūves krāsa – balta, atbilstoša izgatavotājas rūpnīcas oriģinālajam krāsojumam
	

	11.
	sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) – 5 
	

	12.
	durvju skaits – 5 (t.sk., 2 sānu slīddurvis)
	

	13.
	dzenošo tiltu skaits – 1 
	

	14.
	piedziņa – priekšējā
	

	15.
	pašmasa, kg – ne vairāk par 1700 *
	

	16.
	kravnesība, kg – ne mazāk par 400 *
	

	17.
	kravas telpas maksimālā ietilpība, l  – ne mazāk par 700 *
	

	18.
	dzinējs – benzīna dzinējs
	

	19.
	dzinēja atbilstība emisijas standartiem EURO 6  
	

	20.
	dzinēja jauda, Zs – ne mazāk par 100 *
	

	21.
	CO2 izmešu daudzums pēc WLTP kombinētajā ciklā, g/km – ne vairāk par 170 *
	

	22.
	vidējais kombinētais degvielas patēriņš pēc WLTP metodikas, l/100 km – ne vairāk par 8 *
	

	23.
	pārnesumu kārbas tips – mehāniskā (vismaz 5 pārnesumi, neskaitot atpakaļgaitas pārnesumu)
	

	24.
	2.rindas sēdekļi nolokāmi 60/40
	

	25.
	asimetriskas veramās aizmugures (gala) durvis
	

	26.
	centrālā atslēga ar tālvadību, automātiski noslēdzas brauciena laikā
	

	27.
	aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta centrālās atslēgas un signalizācijas vadība
	

	28.
	apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas sistēma ar imobilaizeri, kas tiek aktivizēta vai deaktivizēta no izgatavotājrūpnīcas atslēgas pults
	

	29.
	izgatavotājrūpnīcas oriģinālā multimediju sistēma ar iespēju savienot ar viedtelefonu, Bluetooth, telefona integrācija (Apple CarPlay / Android Auto)
	

	30.
	elektroniskās stabilitātes programma
	

	31.
	elektroniskā bremzēšanas spēka sadalīšanas sistēma 
	

	32.
	priekšējo lukturu augstuma regulēšana
	

	33.
	stāvvietā novietošanas sensori aizmugurē
	

	34.
	gaisa drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam 
	

	35.
	vadītāja sēdeklis aprīkots ar elkoņbalstu
	

	36.
	vadītāja sēdekļa augstuma regulēšanas funkcija
	

	37.
	elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi 
	

	38.
	elektriski vadāmi priekšējo durvju logu stiklu pacēlāji
	

	39.
	gaisa kondicionētājs
	

	40.
	USB pieslēgvieta
	

	42.
	apsildāms aizmugures logs ar stikla skalotāju un loga tīrītāju
	

	43.
	visu riteņu dubļu sargi
	

	44.
	salona gumijas paklāji
	

	45.
	bagāžas nodalījuma pārsegs
	

	46.
	izņemams gumijas paklājs bagāžas nodalījumā
	

	47.
	riteņu nomaiņas instrumentu komplekts (domkrats, riteņu atslēga)
	

	48.
	pilna izmēra, nostiprināts rezerves ritenis
	

	49.
	aptieciņa, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
	

	50.
	atbilstošs 19.04.2016. MK noteikumiem Nr. 238 ugunsdzēsības aparāts
	

	51.
	automobiļa lietošanas instrukcija latviešu valodā
	

	52.
	atbilstības (COC) sertifikāts
	

	53.
	izpildīta reģistrācija CSDD ar AS “RĪGAS SILTUMS” datiem reģistrācijas apliecības sadaļā “Turētājs”
	

	54.
	nodrošinātas izgatavotājrūpnīcas garantijas saistības, pievienojot pie tehniskā  piedāvājuma automobiļa garantijas noteikumus latviešu valodā
	

	55.
	izpildīta CSDD tehniskā apskate
	

	56.
	degviela tvertnē, l – ne mazāk par 10
	

	57.
	garantijas servisa apkalpošanas nodrošinājums ne tālāk kā 20 km rādiusā no AS “RĪGAS SILTUMS” objekta Pildas ielā 43, Rīgā (attālumu nosaka, izmantojot tīmekļa vietni: http://maps.google.lv/maps, izmantojot opciju “Braukšana ar transportlīdzekli”, vai citā publiski pieejamā datubāzē)
	



* norādīt konkrētas parametra vērtības



Iepirkuma priekšmeta 4.daļa.
__/norādīt Pretendenta nosaukumu/__
N1 kategorijas operatīvais  automobiļi ___________ (marka, modelis) un to operatīvais līzings – 4 (četri) gab.

	Nr. p.k.
	Prasība / parametrs
	Pretendenta piedāvājums/
apliecinājums

	1.
	plānotais operatīvā līzinga periods, mēneši – 84 
	

	2.
	nobraukums operatīvā līzinga perioda laikā, km – ne mazāk kā 110 000 *
	

	3.
	nobraukums, km – ne vairāk par 100
	

	4.
	ražošanas gads – ne vecāks par 2023.
	

	5.
	rūpnīcas (ražotāja) vispārējā garantija – ne mazāk par 36 mēnešiem vai 100 000 km nobraukuma (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais) *
	

	6.
	virsbūves tips – kravas furgons
	

	7.
	automobiļa garums, mm – no 5300 līdz 5600 *
	

	8.
	automobiļa platums (bez spoguļu izmēriem), mm – no 1900 līdz 2100 *
	

	9.
	automobiļa augstums, mm – no 2500 līdz 2700 *
	

	10.
	virsbūves krāsa – balta atbilstoša izgatavotājrūpnīcas oriģinālajam krāsojumam
	

	11.
	sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) – 6
	

	12.
	piedziņa - priekšējā
	

	13.
	pilna masa, kg – 3500 *
	

	14.
	kravnesība, kg – ne mazāk par 800 kg *
	

	15.
	dzinējs – dīzeļa dzinējs
	

	16.
	dzinēja atbilstība emisijas standartiem EURO 6  
	

	17.
	dzinēja jauda, ZS – ne mazāk par 100 *
	

	18.
	dzinēja darba tilpums, cm3 – ne mazāk par 1900 *
	

	19.
	CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā pēc WLTP metodikas, g/km – ne vairāk par 240 *
	

	20.
	degvielas patēriņi:
	

	21.
	automobilim kombinētajā ciklā pēc WLTP metodikas, l/100 km – ne vairāk par 10 *
	

	21.1.
	autonomajai kabīnes aizmugurējās sēdekļu rindas „sausā” tipa apsildes iekārtai l/h – ne vairāk par 0,8 *
	

	21.2.
	6 pakāpju mehāniskā pārnesumkārba
	

	22.
	centrālā atslēga ar iespēju atsevišķi atslēgt un aizslēgt kabīnes un kravas telpas durvis 
	

	23.
	aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta centrālās atslēgas un signalizācijas vadība
	

	24.
	apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas sistēma ar elektronisko imobilaizeri, kas tiek aktivizēta vai deaktivizēta no centrālās atslēgas pults
	

	25.
	izgatavotājrūpnīcas oriģinālā multimediju sistēma ar iespēju savienot viedtelefonu, Bluetooth, telefona integrācija (Appple Carplay/Android Auto)
	

	26.
	[bookmark: _Hlk102724277]automobiļa krāsojums un aprīkojums atbilstoši LR standartam LVS 63:2021 „Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums” un Ministru kabineta 31.08.1999. noteikumiem Nr. 304 „Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem”
	

	27.
	bākugunis atbilstoši LR standartam LVS 63:2021 un ECER65: uz automobiļa jumta priekšējā daļā ar kronšteiniem nostiprināta paneļveida zila gaismas diožu (LED) bākuguns (izmēri mm 1100…1200 x 300…400 x 50…80) ne mazāk kā 35 LED ar iebūvētu skaļruni (jauda ne mazāka par 100 W), vadības bloks ar mikrofonu, darba temperatūra -20...+50O C *
	

	28.
	papildus 2 mirgojoši zilas gaismas diožu (LED) stroboskopiskie lukturi automobiļa priekšpusē 
	

	29.
	papildus 2 mirgojoši zilas gaismas diožu (LED) stroboskopiskie lukturi automobiļa aizmugurē (statnēs virs kravas telpas durvīm).
	

	30.
	sānu logi pie otrās sēdekļu rindas
	

	31.
	divvietīgs blakussēdētāja sēdeklis
	

	32.
	salona apdares krāsa – tumša
	

	33.
	papildus sēdvietas ar dermatīna pārklājumu
	

	34.
	LED apgaismojums pasažieru salonā virs 2.sēdekļu rindas
	

	35.
	kravas telpas un kabīnes starpsiena
	

	36.
	siltināta (ar saplāksni apšūta) kravas telpa (sienas un jumts)
	

	37.
	LED apgaismojums kravas telpā (2 LED lentu rindas simetriski izvietotas pie griestiem automobiļa garenvirzienā)
	

	38.
	mitrumizturīga saplākšņa grīda kravas telpā
	

	39.
	kravas stiprinājuma skavas kravas telpā
	

	40.
	sānu slīddurvis labajā pusē
	

	41.
	aizmugures gala divviru durvis bez logiem, durvju atvēršanas leņķis  270° 
	

	42.
	autonomā kabīnes un dzinēja apsilde, (programmējamajai sistēmai jādarbojas pilnīgi neatkarīgi no automobiļa dzinēja un jānodrošina dzinēja sasildīšana pirms tā iedarbināšanas)
	

	43.
	papildus uzstādīta kabīnes aizmugurējās sēdekļu rindas autonomā „sausā” tipa papildus apsildes iekārta (programmējamajai sistēmai jādarbojas pilnīgi neatkarīgi no automobiļa dzinēja, nodrošinot salona apsildi, ja automobiļa dzinējs ir izslēgts), apsildes iekārta aprīkota ar metāla aizsargapvalku
	

	44.
	elektroniskā stabilitātes sistēma
	

	45.
	bremžu antibloķēšanas sistēma 
	

	46.
	automātiskā pretbuksēšanas sistēma 
	

	47.
	stūres pastiprinātājs
	

	48.
	augstumā regulējama stūres kolonna
	

	49.
	gaisa drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam
	

	50.
	inerces tipa drošības jostas (6 gab.)
	

	51.
	elektriski vadāmi priekšējo durvju sānu logu stiklu pacēlāji
	

	52.
	elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi
	

	53.
	stāvvietā novietošanas sensori aizmugurē
	

	54.
	izgatavotājrūpnīcas oriģinālā atpakaļskata kamera
	

	55.
	vadītāja sēdekļa augstuma un muguras atzveltnes leņķa regulēšana
	

	56.
	izgatavotājrūpnīcas integrēts informācijas panelis ar āra temperatūras rādījumu
	

	58.
	gaisa kondicionieris
	

	59.
	USB pieslēgvieta
	

	60.
	tērauda riteņu diski ar dekoratīvajām uzlikām 
	

	61.
	visu riteņu dubļu sargi
	

	62.
	nostiprināts pilna izmēra rezerves ritenis
	

	63.
	salona gumijas paklāji
	

	64.
	lodveida piekabes āķis
	

	65.
	dienas gaitas lukturi
	

	66.
	paaugstinātas veiktspējas ģenerators – strāvas stiprums ne mazāks par 180 A
	

	67.
	papildus akumulatora baterija autonomās „sausā” tipa papildus apsildes iekārtas un bākuguns lukturu darbināšanai
	

	67.1.
	akumulatora ietilpība, Ah – ne mazāk par 90
	

	67.2.
	akumulatora uzlāde: darbojoties automobiļa dzinējam, automobiļa borta tīkla spriegums 12 ... 15 V
	

	67.3.
	izslēdzot automobiļa dzinēju, akumulators tiek automātiski atslēgts no automobiļa borta tīkla
	

	68.
	12 V strāvas avoti (2 gab.) – pasažieru salonā un kravas telpas durvju statnē
	

	69.
	riteņu nomaiņas instrumentu komplekts
	

	70.
	aptieciņa, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
	

	71.
	ugunsdzēsības aparāts (atbilstošs MK 19.04.2016. noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”)
	

	72.
	automobiļa lietošanas instrukcija latviešu valodā
	

	73.
	COC sertifikāts
	

	74.
	izpildīta reģistrācija CSDD ar AS “RĪGAS SILTUMS” datiem reģistrācijas apliecības sadaļā “Turētājs”
	

	75.
	nodrošinātas izgatavotājrūpnīcas garantijas saistības, pievienojot pie tehniskā  piedāvājuma automobiļa garantijas noteikumus latviešu valodā
	

	76.
	izpildīta CSDD tehniskā apskate
	

	77.
	degviela tvertnē l – ne mazāk par 20
	

	78.
	garantijas servisa apkalpošanas nodrošinājums ne tālāk kā 20 km rādiusā no AS “RĪGAS SILTUMS” objekta Pildas ielā 43, Rīgā (attālumu nosaka, izmantojot tīmekļa vietni: http://maps.google.lv/maps, izmantojot opciju “Braukšana ar transportlīdzekli”, vai citā publiski pieejamā datubāzē)
	



* norādīt konkrētas parametra vērtības






