Tehniskā specifikācija
1.daļa – elektriskais transportlīdzeklis (viena vienība) 
	
Nr. p.k.
	Obligātās tehniskās prasības
	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	Pretendenta piedāvātā transportlīdzekļa marka un modelis 
	
	

	
	(norāda, aizpildot tehnisko piedāvājumu):
	
	

	2.
	Transportlīdzeklim jābūt jaunam (līdz 50km nobraukums), iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim
	
	

	3.
	Transportlīdzekļa klase (saskaņā ar biedrības “Auto Asociācija” Automobiļu klasifikatoru) – kompaktā vai vidējā, virsbūves tips – sedans, hečbeks vai universāls
	
	

	4.
	Sēdvietu skaits – vismaz 4 sēdvietas
	
	

	5.
	Prasības bremzēm, drošības sistēmām un papildaprīkojumam:
	
	

	5.1.
	Divu kontūru bremžu sistēma, kas aprīkota ar ABS sistēmu
	
	

	5.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar elektroniskās stabilizācijas programmu (ESP) vai analogu automātisku sistēmu, kas nodrošina transportlīdzekļa gaitas izlīdzināšanu saneses gadījumā, kā arī automātiski un atsevišķi bremzē izslīdējušos riteņus, tādejādi uzlabojot saķeri ar ceļa segumu
	
	

	5.3.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar drošības spilveniem vismaz vadītājam un blakussēdētājam
	
	

	5.4.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ārējiem elektriski regulējamiem atpakaļskata spoguļiem
	
	

	5.5.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar stūres pastiprinātāju, un augstumā un dziļumā regulējamu stūres ratu. Pieļaujama atkāpe attiecībā uz prasību mainīt stūres rata regulējumu dziļumā, ja attiecīgajam transportlīdzekļa modelim tāds nav rūpnieciski pieejams
	
	

	5.6.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar gaisa kondicionēšanas sistēmu ar vai bez klimata kontroles
	
	

	5.7.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar palīdzības sistēmu transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā, kas sastāv no vismaz šāda aprīkojuma, (var nebūt oriģinālais rūpnīcas aprīkojums): 
	
	

	5.7.1.
	sensori transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā, kas izvietoti transportlīdzekļa priekšējā daļā
	
	

	5.7.2.
	sensori transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā, kas izvietoti transportlīdzekļa aizmugures daļā (var nebūt, ja transportlīdzeklis aprīkots ar atpakaļskata videokameru) (papildus skatīt vērtējamos papildaprīkojuma kritērijus)
	
	

	5.8.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar digitālu displeju, Bluetooth interfeisu, audiosistēmu ar vismaz radio FM/AM diapazonā, kā arī vismaz vienu USB pieslēgvietu 
	
	

	6.
	Transportlīdzekļa durvis, logi un to aprīkojums:
	
	

	6.1.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar vismaz 4 (četrām) durvīm: 
	
	

	6.1.1.
	2 (divas) priekšā – autovadītājam un pasažierim
	
	

	6.1.2.
	2 (divas) aizmugurē – abos sānos, piekļuvei otrai sēdekļu rindai 
	
	

	6.2.
	transportlīdzeklim aizmugurē var būt durvis vai atverams bagāžas nodalījuma pārsegs 
	
	

	6.3.
	Visām transportlīdzekļa durvīm jābūt ar logiem
	
	

	6.4.
	Durvju logu mehānismi elektriski vadāmi vismaz priekšējo durvju logiem
	
	

	6.5.
	Transportlīdzekļa aizmugurē jābūt logam, neatkarīgi no tā, vai aizmugurē ir durvis vai bagāžas nodalījuma pārsegs
	
	

	6.6.
	Abu priekšējo durvju apdares iekšējiem paneļiem jābūt izveidotiem ar kabatām – dažādu transportlīdzeklī nepieciešamo sīku priekšmetu glabāšanai
	
	

	7.
	Dzinējs: elektrība (elektromotors)
	
	

	8.
	Augstsprieguma akumulators:
	
	

	8.1.
	Augstsprieguma akumulatora ietilpība ne mazāka par 60kWh
	Pretendents Nr.3:
Konkurence palielināšanai piedāvājam samazināt prasību uz “ne mazāk kā 54 kWh”. Mūsu piedāvātajai automašīnai nobraukums pēc WLTP pie šādas baterijas  ir 415 km

Pretendents Nr.4:
Vai Akumulatora energoietilpība ir norādīta Bruto vai Neto (kWh) ? Vajadzētu precizēt.

	[bookmark: _Hlk156473622]Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:

8.1. Augstsprieguma akumulatora ietilpība ne mazāka par 54kWh (bruto)

	8.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar divu veidu lādēšanas iespējām:  maiņstrāvas lādēšanas (AC) iespēja (no uzlādes stacijas Type2 spraudņa) un  līdzstrāvas lādēšanas (DC)  iespēja (no uzlādes stacijas CCS spraudņa).
	
	

	8.3.
	Minimālais iespējamais veicamais attālums ar maksimāli uzlādētu augstsprieguma akumulatoru, kombinētajā WLTP braukšanas ciklā – ne mazāk par 350km (pretendents norāda piedāvājumā transportlīdzekļa ražotāja norādīto nobraukumu kombinētajā WLTP braukšanas ciklā) (vērtējamais kritērijs)
	
	

	9.
	Transmisija – automātiskā
	
	

	10.
	Piedziņa – vienas ass piedziņa vai pilnpiedziņa
	
	

	11.
	Prasības riteņiem (disks ar uzmontētu riepu):
	
	

	11.1.
	Riteņu diska un riepas izmērs - ražotāja noteiktais
	
	

	11.2.
	Transportlīdzeklim jābūt nokomplektētam ar 4 (četriem) riteņiem, kas aprīkoti ar: 
	
	

	11.2.1.
	ja transportlīdzekļa piegāde ir laika posmā no 1.maija līdz 31.oktobrim - jaunām vasaras sezonas riepām
	
	

	11.2.2.
	ja piegāde ir laika posmā no 1.novembra līdz 30.aprīlim – ar jaunām ziemas sezonas riepām, kas atbilst šādām prasībām:
	
	

	11.2.2.1.
	Riepas ir piemērotas transportlīdzekļa ekspluatācijai Latvijas teritorijā raksturīgiem rudens, ziemas un pavasara klimatiskajiem apstākļiem un ceļu stāvoklim, to protektora zīmējums, protektora forma, rievu un lameļu izvietojums un dziļums nodrošina labu saķeri un vadāmību pa sliktas kvalitātes un slideniem ceļiem (dubļi, sniegs, ledus, atkala), kā arī ceļiem ar tīru cieto segumu. Par atbilstošiem tiks uzskatīti protektora zīmējumi, kas nodrošina brīvu riepas attīrīšanos no sniega masas un netīrumiem garenvirzienā un uz riepas sānu malām
	
	

	11.2.2.2.
	Riepām jābūt apzīmētām ar ‘’M+S’’ apzīmējumu un marķētām ar 3PMSF[footnoteRef:1] simbolu [1:  https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_tire ] 

	
	

	11.3.
	Precīzu riepu modeli izvēlas Pasūtītāja pārstāvji no Piegādātāja piedāvāto tehniskai specifikācijai atbilstošo riepu modeļu klāsta
	
	

	11.4.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar rezerves riteni un instrumentiem tā nomaiņai vai riepu remonta komplekta, kas sastāv no kompresora un riepu remonta putām
	
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
11.4. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar rezerves riteni (pilna izmēra vai kompaktā izmēra) un instrumentiem tā nomaiņai vai riepu remonta komplekta, kas sastāv no kompresora un riepu remonta putām

	12.
	Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas:
	
	

	12.1.
	Aizdedzes atslēgām jābūt vismaz 2 komplektiem, aprīkotām ar centrālās atslēgas tālvadību
	
	

	12.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pretaizdzīšanas ierīci - dzinēja imobilaizeru, signalizāciju ar pulti, viss minētais var būt iebūvēts aizdedzes atslēgā
	
	

	13.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar tuvās/tālās gaismas lukturiem, kas nodrošina, ka tuvās gaismas ieslēdzas pastāvīgi, iedarbinot dzinēju. Pieļaujams, ka tuvās gaismas automātisko ieslēgšanās režīmu aizstāj ar automātiskās dienas gaitas lukturiem
	
	

	14.
	Transportlīdzekļa salonam jābūt aprīkotam ar ieslēdzamām/izslēdzamām apgaismes iekārtām, kas nodrošina salona izgaismošanu vismaz priekšējā daļā
	
	

	15. 
	Transportlīdzeklim aizmugurē jābūt aprīkotam ar miglas lukturi
	
	

	16.
	Sēdekļi:
	
	

	16.1.
	Sēdekļiem jābūt aprīkotiem ar galvas balstiem un trīspunktu drošības jostām
	
	

	16.2.
	Sēdekļu apdares materiāls - izturīgs un viegli tīrāms materiāls
	
	

	16.3.
	Priekšējiem sēdekļiem jānodrošina vismaz sēdekļu attāluma regulēšanu, sēdekļu atzveltnes slīpuma regulēšanu
	
	

	17.
	Virsbūves krāsa - rūpnieciski krāsota, krāsas tonis – Pasūtītāja saskaņotais tonis no Pretendenta piedāvājuma
	
	

	18.
	Transportlīdzekļa piegādes komplektācija: 
	
	

	18.1.
	Jābūt aprīkotam ar divu veida kabeļiem uzlādei no mājsaimniecības rozetes (220V) un no publiskajās uzlādes stacijās (Type 1 uz Type 2)
	
	

	18.2.
	Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi transportlīdzeklim piegādes brīdī jābūt iekļautiem komplektācijā un nostiprinātiem tiem paredzētā vietā: 
	
	

	18.2.1.
	medicīniskai aptieciņai
	
	

	18.2.2.
	ugunsdzēšamajam aparātam
	
	

	18.2.3.
	avārijas zīmei
	
	

	18.2.4.
	drošības vestei
	
	

	18.3.
	Grīdai pie priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem jābūt aprīkotai ar viegli ieliekamiem/izņemamiem, mehāniski izturīgiem kausveida gumijas paklājiem
	
	

	18.4.
	Jābūt transportlīdzekļa ekspluatācijas instrukcijai latviešu valodā
	
	

	19.
	Transportlīdzekļa garantijai jābūt: 
	
	

	19.1.
	Kopējā transportlīdzekļa garantija ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši ar nobraukuma ierobežojumu vismaz līdz 100 000 (simts tūkstoši) km, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais, kas attiecas uz visu transportlīdzekli kopumā, izņemot dilstošās transportlīdzekļa daļas to dabīgā nolietojuma rezultātā (bremžu uzlikas, bremžu diski, riepas, sajūga disks, logu slotiņas), ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus un ceļu kvalitāti (vērtējamais kritērijs)
	
	

	19.2.
	Transportlīdzekļa virsbūves pretkorozijas garantija pret caurrūsēšanu ir vismaz 84 (astoņdesmit četri) mēneši
	
	

	19.3.
	Elektromotora piedziņas akumulatora garantija (vērtējamais kritērijs):
	
	

	19.3.1.
	vismaz 84 (astoņdesmit četri) mēneši
	
	

	19.3.2.
	līdz 100 000 (simts tūkstoši) km nobraukumam
	
	

	19.4.
	Transportlīdzekļa garantija krāsojumam ir vismaz 60 (sešdesmit) mēneši
	Pretendents Nr.3:
Piedāvājam samazināt krāsojuma garantiju uz 36 (trīsdesmit seši) mēneši, jo lielākā daļa ražotāju krāsojumam piedāvā šādu garantijas termiņu

PretendentsNr.4:
Pēc ražotāja norādījumiem maksimāli 3 gadu (36 mēnešu) garantija krāsojuma bojājumiem. Krāsojuma bojājumi šajā gadījumā ir virspusēja rūsa un krāsu pārklājuma defekti, kas tiek konstatēti uz jebkuras krāsotas virsbūves vietas

	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
[bookmark: _Hlk156473779]19.4. Transportlīdzekļa garantija krāsojumam ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši

	20.
	Transportlīdzekļa piegādei jābūt ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
	Pretendents Nr.1
Līdz 22.12.2024
Pretendents Nr.3:
Piedāvājam pagarināt piegādes laiku uz 8 (astoņi) mēneši, jo elektrisko transportlīdzekļu ražošana parasti ir ilgāka nekā pārējiem transportlīdzekļiem, lai gan piegāde mēdz būt arī ātrākā vai pat atbilstoša automašīna atrodas importiera noliktavā

	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
20. Transportlīdzekļa piegādei jābūt ne vēlāk kā līdz 2024.gada 16.decembrim

	21.
	Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remonti:
	
	

	21.1.
	Vismaz vienā servisā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
	
	

	21.2.
	Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
21.2. Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem, bet, ja to nevar nodrošināt - servisa maiņas auto jānodrošina no brīža, kad transportlīdzeklis ir nogādāts servisā, ja servisā nodotais transportlīdzeklis nav ekspluatējams bojājuma dēļ

	21.3.
	Pretendents nodrošina pasūtītājam līdzvērtīgas klases elektrisko servisa maiņas transportlīdzekli uz remonta veikšanai nepieciešamo laika periodu
	
	

	21.4.
	Pretendents transportlīdzekļu remontiem un apkopēm izmanto tikai attiecīgās markas un modeļa transportlīdzekļiem paredzētās oriģinālās rezerves daļas un ekspluatācijas materiālus, vai, pēc abpusējas vienošanās, analogās rezerves daļas
	
	

	21.5.
	Pretendents sniedz garantijas par transportlīdzeklim paveiktajiem servisa darbiem un uzstādītajām rezerves daļām
	
	

	21.6.
	Pretendents nodrošina 24 stundu tehnisko palīdzību uz ceļa transportlīdzekļa garantijas periodā, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā, evakuāciju līdz remonta veikšanas vietai
	
	

	22.
	Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu (pēc transportlīdzekļa piegādes), nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem
	Pretendents Nr.2
Par specifikācijas 22.punkta prasību Konkursa nolikuma līguma projektā iekļaut atrunu par papildierīču (t.sk. GPS ) uzstādīšanas risku. Ja GPS sistēmas uzstādīšana ietekmē automašīnas elektronikas sistēmu, tad pastāv iespēja, ka var tikt atteikta ražotāja garantija auto elektronikas blokiem, kuros notikusi ražotāja neakceptēta iejaukšanās.

	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
[bookmark: _Hlk156474225]22. Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu (pēc transportlīdzekļa piegādes), nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem. Pasūtītājs nodrošina, ka GPS iekārtas uzstādīšanai netiek veiktas Piegādātāja neakceptētas darbības transportlīdzekļa elektroniskajās sistēmās un tehniskajos mezglos [attiecīgi tiek papildināts arī līgumprojekts]

	23.
	Papildus prasības, kas izriet no Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasībām:
	
	

	23.1.
	Transportlīdzeklī ir informācija un norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim. Elektrotransportlīdzekļa gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju. Tāda elektrotransportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar attāluma palielinātājiem, jāietver konkrētas norādes par to, kā maksimāli palielināt to kilometru skaitu, kuri nobraukti, izmantojot elektrību
	Pretendents Nr.2:
Specifikāciju punktā 23.1. aprakstītā prasība precizējama, vai tā ir rakstiska lietošanas instrukcija, vai  borta datorā integrēts braukšanas asisstents (audioālais/vizuālais). Jāņem vērā, ka prasība nav aktuāla automātiskās pārnesuma kārbas piedāvājuma gadījumā.

	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
[bookmark: _Hlk156474301]23.1. Transportlīdzeklī ir informācija un norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim. Elektrotransportlīdzekļa gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju. Tāda elektrotransportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar attāluma palielinātājiem, jāietver konkrētas norādes par to, kā maksimāli palielināt to kilometru skaitu, kuri nobraukti, izmantojot elektrību.
Prasība nav aktuāla automātiskās pārnesuma kārbas piedāvājuma gadījumā

	23.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepu spiediena kontroles sistēmu, t. i., sistēmu, kas ierīkota transportlīdzeklī un var novērtēt riepu spiedienu vai tā izmaiņas laika gaitā un pārraidīt attiecīgo informāciju lietotājam transportlīdzekļa darbības laikā
	
	

	23.3.
	Trokšņa emisijas līmenim jābūt zemākam, nekā noteikts tiesību aktos
	
	



[bookmark: _Hlk154666229]Vērtējamo papildaprīkojuma kritēriju saraksts 
	Nr. p.k.
	Papildaprīkojums (vērtējamie kritēriji)[footnoteRef:2] [2:  Pretendents Tehniskajā piedāvājumā norāda - kuras no norādītajām tehniskajām prasībām nodrošinās piedāvātajam transportlīdzeklim, attiecīgi šo transportlīdzekļa izpildījumu vai aprīkojumu ierēķinot kopējā transportlīdzekļa cenā] 

	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	Kruīza kontrole, kas nodrošina manuāli iestatīta transportlīdzekļa kustības ātruma automātisku noturēšanu
	
	

	2.
	Apsildāmie ārējie atpakaļskata spoguļi
	
	

	3.
	Apsildāmi priekšējie sēdekļi
	

	

	4.
	Atpakaļskata videokamera 
	
	

	5.
	 Elektriski regulējami logi otrai sēdekļu rindai
	
	

	6.
	Sānu drošības spilveni
	
	

	7.
	Priekšējie miglas lukturi
	Pretendents Nr.4:
Pārstāvētā brenda šāda tipa transportlīdzekļiem nav vispār pieejams šāds papildaprīkojums

Pretendents Nr.5:
Tagad tās dēvē ,,par sliktu laikapstākļu gaismām,,
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
[bookmark: _Hlk156474374]7. Priekšējie miglas lukturi vai sliktu laikapstākļu gaismas

	8.
	Divu zonu iestatītās temperatūras automātiska noturēšana salonā (klimata kontrole)
	
	

	9.
	Joslas kontroles sistēma, kas brīdina transportlīdzekļa vadītāju vai veic stūrēšanas korektīvās darbības, kad tiek pārkāptas braukšanas joslas robežas
	
	

	10.
	Avārijas bremzēšanas sistēma, kas veic brīdināšanu un/vai automātisku bremzēšanu situācijā, kad autovadītājs savlaicīgi neveic bremzēšanu 
	
	





2.daļa – transportlīdzeklis ar iekšdedzes dzinēju (1 vienība) 
	
Nr. 
p.k.
	Tehniskās prasības
	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	Pretendenta piedāvātā transportlīdzekļa marka un modelis 
	
	

	
	(norāda, aizpildot tehnisko piedāvājumu):
	
	

	2.
	Transportlīdzeklim jābūt jaunam (līdz 50km nobraukums), iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim
	
	

	3. 
	Transportlīdzekļa klase (saskaņā ar biedrības “Auto Asociācija” Automobiļu klasifikatoru) - mazā vai vidējā daudzfunkciju klase, virsbūves tips: pasažieru furgons
	
	

	4.
	Sēdvietu skaits – vismaz 5 sēdvietas
	
	

	5. 
	Transportlīdzekļa ārējie izmēri:
	
	

	5.1.
	Garums robežās no 4250mm līdz 5000mm
	
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
5.1. Garums ne mazāks par 4250mm

	5.2.
	Augstums ne lielāks par 2000mm
	
	

	6.
	Transportlīdzekļa pilnā masa nedrīkst pārsniegt 2999kg
	
	

	7.
	Prasības bremzēm, drošības sistēmām un papildaprīkojumam
	
	

	7.1.
	Divu kontūru bremžu sistēma, kas aprīkota ar ABS sistēmu
	
	

	7.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar elektroniskās stabilizācijas programmu (ESP) vai analogu automātisku sistēmu, kas nodrošina transportlīdzekļa gaitas  izlīdzināšanu saneses gadījumā, kā arī automātiski un atsevišķi bremzē izslīdējušos riteņus, tādejādi uzlabojot saķeri ar ceļa segumu
	
	

	7.3.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar drošības spilveniem vismaz vadītājam un blakussēdētājam 
	
	

	7.4.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ārējiem elektriski regulējamiem un apsildāmiem atpakaļskata spoguļiem
	
	

	7.5.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar stūres pastiprinātāju, un augstumā un dziļumā regulējamu stūres ratu. Pieļaujama atkāpe attiecībā uz prasību mainīt stūres rata regulējumu dziļumā, ja attiecīgajam transportlīdzekļa modelim tāds nav rūpnieciski pieejams
	
	

	7.6.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar gaisa kondicionēšanas sistēmu ar vai bez klimata kontroles
	
	

	7.7.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar palīdzības sistēmu transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā, kas ietver vismaz transportlīdzekļa aizmugures daļā izvietotus sensorus transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā (var nebūt, ja transportlīdzeklis aprīkots ar atpakaļskata videokameru) (papildus skatīt vērtējamos papildaprīkojuma kritērijus)
	
	

	7.8.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar audiosistēmu ar vismaz radio FM/AM diapazonā un vismaz 2 skaļruņu instalāciju transportlīdzeklī
	
	

	8.
	Transportlīdzekļa durvis un to aprīkojums:
	
	

	8.1.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar vismaz 4 (četrām) durvīm: 
	
	

	8.1.1.
	2 (divas) priekšā – autovadītājam un pasažierim, 
	
	

	8.1.2.
	Vismaz vienas slīddurvis piekļuvei otrai sēdekļu rindai
	
	

	8.1.3.
	1 (vienas) durvis aizmugurē. Pieļaujams, ka durvis aizmugurē ir kādā no šiem variantiem:
	
	

	8.1.3.1.
	Divviru durvis ar vismaz 1800 atvērumu un fiksēšanu atvērtā stāvoklī
	
	

	8.1.3.2.
	Paceļams vāks
	
	

	8.2.
	Priekšējo durvju logu mehānismi elektriski vadāmi
	
	

	8.3.
	Abu priekšējo durvju apdares iekšējiem paneļiem jābūt izveidotiem ar kabatām – dažādu transportlīdzeklī nepieciešamo sīku priekšmetu glabāšanai
	
	

	8.4.
	Durvīm aizmugurē jābūt aprīkotām ar loga tīrītāju un apsildi
	
	

	9.
	Dzinējs:
	
	

	9.1.
	Degvielas darbības veids: benzīns, dīzeļdegviela vai hibrīds (dzinēja darbības veidu norāda pretendents savā piedāvājumā)
	
	

	9.2.
	Dzinējs atbilst vismaz EURO 6 izmešu standartam vai transportlīdzekļa piegādes/reģistrācijas brīdī spēkā esošajam dzinēja izmešu standartam, ja tā maksimāli pieļaujamais ogļskābās gāzes (CO2) izmešu līmenis nepārsniedz Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības:
	Transportlīdzekļa tips
	CO2 (g/km)

	Vieglie pasažieru automobiļi (M1)

	mazā daudzfunkciju, kompaktā daudzfunkciju
	140

	vidējā daudzfunkciju
	170



	Pretendents Nr.1 
Pretendentam norādīta mazā klase ar izmešu daudzumu 165 g/km

 Pretendents Nr.3:
Piedāvājam palielināt pieļaujamo CO2 līmeni uz 160 g/km, ja ir vēlme iegādāties automobili ar automātisko pārnesumkārbu vai 150 g/km, ja pietiek ar manuālo kārbu. Lai gan no marta plānotas dzinēja izmaiņas, kas varētu samazināt arī CO2 līmeni, tehniskā informācija vēl šim dzinējam nav pieejama, bet maz ticams, ka CO2 samazināsies līdz 140 g/km

Tas attiecas uz dīzeļa dzinēju, benzīna dzinējam šie radītāji ir vēl augstāki - 160 g/km

Pretendents Nr.4:
Vai iespējams pārskatīt un kompaktai daudzfunkciju klasei palielināt CO2 izmešu daudzumu norādīt ne vairāk kā 150g/km?

	[bookmark: _Hlk156474485]Ņemot vērā to, ka šajā punktā ir noteiktas Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības, Komisijai nav tiesību veikt izmaiņas noteiktajām robežvērtībām

	9.3.
	Jauda, ne mazāka par 70kW
	
	

	10.
	Transmisija:
	
	

	10.1.
	Piedziņa – vienas ass piedziņa
	
	

	10.2.
	Pārnesumu kārba – mehāniska vai automātiska, vismaz 6 (seši) pārnesumi uz priekšu un 1 (viens) atpakaļgaitas (papildus skatīt vērtējamos papildaprīkojuma kritērijus)
	
	

	11.
	Prasības riteņiem (disks ar uzmontētu riepu):
	
	

	11.1.
	Riteņu diska un riepas izmērs - ražotāja noteiktais, tai skaitā pilna izmēra rezerves ritenis
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
11.1. Riteņu diska un riepas izmērs - ražotāja noteiktais

	11.2.
	Transportlīdzeklim jābūt nokomplektētam ar 5 (pieciem) riteņiem, kas aprīkoti ar: 
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
11.2. Transportlīdzeklim jābūt nokomplektētam ar 4 (četriem) riteņiem, kas aprīkoti ar:

	11.2.1.
	ja transportlīdzekļa piegāde ir laika posmā no 1.maija līdz 31.oktobrim - jaunām vasaras sezonas riepām, kas atbilst ražotāja noteiktajam slodzes indeksam un ar ātruma indeksu, kas nav mazāks par "Q"
	
	

	11.2.2.
	ja piegāde ir laika posmā no 1.novembra līdz 30.aprīlim – ar jaunām ziemas sezonas riepām, kas atbilst šādām prasībām:
	
	

	11.2.2.1.
	Riepas ir piemērotas transportlīdzekļa ekspluatācijai Latvijas teritorijā raksturīgiem rudens, ziemas un pavasara klimatiskajiem apstākļiem un ceļu stāvoklim, to protektora zīmējums, protektora forma, rievu un lameļu izvietojums un dziļums nodrošina labu saķeri un vadāmību pa sliktas kvalitātes un slideniem ceļiem (dubļi, sniegs, ledus, atkala), kā arī ceļiem ar tīru cieto segumu. Par atbilstošiem tiks uzskatīti protektora zīmējumi, kas nodrošina brīvu riepas attīrīšanos no sniega masas un netīrumiem garenvirzienā un uz riepas sānu malām
	
	

	11.2.2.2.
	Riepām jāatbilst ražotāja noteiktajam slodzes indeksam un ātruma indekss nav mazāks par "Q"
	
	

	11.2.2.3.
	Riepām jābūt apzīmētām ar ‘’M+S’’ apzīmējumu un marķētām ar 3PMSF[footnoteRef:3] simbolu [3:  https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_tire ] 

	
	

	
	
	
	[bookmark: _Hlk156503159]Komisija vienojas papildināt tehnisko specifikāciju ar šādu prasību:
11.2.3. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar rezerves riteni (pilna izmēra vai kompaktā izmēra) un instrumentiem tā nomaiņai vai riepu remonta komplekta, kas sastāv no kompresora un riepu remonta putām

	11.3.
	Precīzu riepu modeli izvēlas Pasūtītāja pārstāvji no Piegādātāja piedāvāto tehniskai specifikācijai atbilstošo riepu modeļu klāsta
	
	

	12.
	Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas:
	
	

	12.1.
	Aizdedzes atslēgām jābūt vismaz 2 komplektiem, aprīkotām ar centrālās atslēgas tālvadību
	
	

	12.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pretaizdzīšanas ierīci - dzinēja imobilaizeru, signalizāciju ar pulti, viss minētais var būt iebūvēts aizdedzes atslēgā.
	
	

	13.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar tuvās/tālās gaismas lukturiem, kas nodrošina, ka tuvās gaismas ieslēdzas pastāvīgi, iedarbinot dzinēju. Pieļaujams, ka tuvās gaismas automātisko ieslēgšanās režīmu aizstāj ar automātiskās dienas gaitas lukturiem
	
	

	14.
	Transportlīdzekļa salonam jābūt aprīkotam ar ieslēdzamām/izslēdzamām apgaismes iekārtām, kas nodrošina salona izgaismošanu gan priekšējā daļā, gan kravas nodalījumā
	
	

	15. 
	Transportlīdzeklim aizmugurē jābūt aprīkotam ar miglas lukturi
	
	

	16.
	Transportlīdzekļa kravas telpas izmēri un komplektācija:
	
	

	16.1.
	Kravas telpa aprīkota ar viegli izņemamu pārsegu un mehāniski izturīgu grīdas ieklājumu
	
	

	16.2.
	Bagāžas nodalījuma tilpums nav mazāks par 500 litriem
	
	

	16.3.
	Bagāžas nodalījuma tilpums ar nolaistiem vai izņemtiem sēdekļiem ir ne mazāks par 1300 litriem
	
	

	16.
	Sēdekļi:
	
	

	16.1.
	Sēdekļiem jābūt aprīkotiem ar galvas balstiem un trīspunktu drošības jostām
	
	

	16.2.
	Sēdekļu apdares materiāls - izturīgs un viegli tīrāms materiāls tumšā krāsā
	
	

	16.3.
	Priekšējiem sēdekļiem jābūt apsildāmiem, jānodrošina vismaz sēdekļu attāluma regulēšanu, sēdekļu atzveltnes slīpuma regulēšanu
	
	

	16.4.
	Aizmugurējiem sēdekļiem jābūt nolaižamiem vai viegli izņemamiem
	
	

	17.
	Virsbūves krāsa - rūpnieciski krāsota, krāsas tonis – Pasūtītāja saskaņotais tonis no Pretendenta piedāvājuma
	
	

	18.
	Transportlīdzekļa piegādes komplektācija: 
	
	

	18.1.
	Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi transportlīdzeklim piegādes brīdī jābūt iekļautiem komplektācijā un nostiprinātiem tiem paredzētā vietā: 
	
	

	18.1.1.
	medicīniskai aptieciņai,
	
	

	18.1.2.
	ugunsdzēšamajam aparātam,
	
	

	18.1.3.
	avārijas zīmei
	
	

	18.1.4.
	drošības vestei
	
	

	18.2.
	Jābūt instrumentu komplektam vismaz riteņu nomaiņai
	
	

	18.3.
	Grīdai pie priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem jābūt aprīkotai ar viegli ieliekamiem/izņemamiem, mehāniski izturīgiem kausveida gumijas paklājiem
	
	

	18.4.
	Jābūt transportlīdzekļa ekspluatācijas instrukcijai latviešu valodā
	
	

	19.
	Transportlīdzekļa garantijai jābūt: 
	
	

	19.1.
	Kopējā transportlīdzekļa garantija ir vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši un līdz 100 000 km nobraukumam (atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais)  (attiecas uz visu transportlīdzekli kopumā, izņemot dilstošās detaļas – bremžu uzlikas, bremžu diski, riepas, sajūga disks, logu slotiņas)
	
	

	19.2.
	Transportlīdzekļa virsbūves pretkorozijas garantija pret caurrūsēšanu ir vismaz 84 (astoņdesmit četri) mēneši
	
	

	19.3.
	Transportlīdzekļa garantija krāsojumam ir vismaz 60 (sešdesmit) mēneši
	Pretendents Nr.3:
Piedāvājam samazināt krāsojuma garantiju uz 36 (trīsdesmit seši) mēneši, jo lielākā daļa ražotāju krāsojumam piedāvā šādu garantijas termiņu

Pretendents Nr.4:
Pēc ražotāja norādījumiem visu pārstāvētā brenda komercautomašīnu virsbūvēm maksimāli 3 gadu (36 mēnešu) garantija krāsojuma bojājumiem. Krāsojuma bojājumi šajā gadījumā ir virspusēja rūsa un krāsu pārklājuma defekti, kas tiek konstatēti uz jebkuras krāsotas virsbūves vietas

	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
19.3. Transportlīdzekļa garantija krāsojumam ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši


	20.
	Transportlīdzekļa piegādei jābūt ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
	Pretendents Nr.4:
Vai iespējams pagarināt piegādes laiku  norādot ne mazāk kā 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas ?

	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
20. Transportlīdzekļa piegādei jābūt ne vēlāk kā līdz 2024.gada 16.decembrim

	21.
	Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remonti:
	
	

	21.1.
	Vismaz vienā servisā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
	
	

	21.2.
	Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
21.2. Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem, bet, ja to nevar nodrošināt - servisa maiņas auto jānodrošina no brīža, kad transportlīdzeklis ir nogādāts servisā, ja servisā nodotais transportlīdzeklis nav ekspluatējams bojājuma dēļ

	21.3.
	Pretendents nodrošina pasūtītājam līdzvērtīgas klases servisa maiņas transportlīdzekli uz remonta veikšanai nepieciešamo laika periodu
	
	

	21.4.
	Pretendents transportlīdzekļu remontiem un apkopēm izmanto tikai attiecīgās markas un modeļa transportlīdzekļiem paredzētās oriģinālās rezerves daļas un ekspluatācijas materiālus, vai, pēc abpusējas vienošanās, analogās rezerves daļas
	
	

	21.5.
	Pretendents sniedz garantijas par transportlīdzeklim paveiktajiem servisa darbiem un uzstādītajām rezerves daļām
	
	

	21.6.
	Pretendents nodrošina 24 stundu tehnisko palīdzību uz ceļa transportlīdzekļa garantijas periodā, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā, evakuāciju līdz remonta veikšanas vietai
	
	

	22.
	Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem
	Pretendents Nr.2:
Par specifikācijas 22.punkta prasību Konkursa nolikuma līguma projektā iekļaut atrunu par papildierīču (t.sk. GPS ) uzstādīšanas risku. Ja GPS sistēmas uzstādīšana ietekmē automašīnas elektronikas sistēmu, tad pastāv iespēja, ka var tikt atteikta ražotāja garantija auto elektronikas blokiem, kuros notikusi ražotāja neakceptēta iejaukšanās.
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
22. Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu (pēc transportlīdzekļa piegādes), nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem. Pasūtītājs nodrošina, ka GPS iekārtas uzstādīšanai netiek veiktas Piegādātāja neakceptētas darbības transportlīdzekļa elektroniskajās sistēmās un tehniskajos mezglos [attiecīgi tiek papildināts arī līgumprojekts]


	23.
	Papildus prasības, kas izriet no Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasībām:
	
	

	23.1.
	Transportlīdzeklī ir informācija/norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim. Attiecībā uz transportlīdzekļiem ar iekšdedzes motoru transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatai jāietver norādes par agrīnu pārnesumu pārslēgšanu, vienmērīga ātruma uzturēšanu, ja apgriezienu skaits minūtē ir mazs, un satiksmes plūsmas paredzēšanu. Hibrīdtransportlīdzekļu un elektrotransportlīdzekļu gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju. No elektrotīkla uzlādējamu hibrīdelektrisku transportlīdzekļu un tādu elektrotransportlīdzekļu gadījumā, kas aprīkoti ar attāluma palielinātājiem, jāietver konkrētas norādes par to, kā maksimāli palielināt to kilometru skaitu, kuri nobraukti, izmantojot elektrību
	Pretendents Nr.2:
Specifikāciju punktā 23.1. aprakstītā prasība precizējama, vai tā ir rakstiska lietošanas instrukcija, vai  borta datorā integrēts braukšanas asisstents (audioālais/vizuālais). Jāņem vērā, ka prasība nav aktuāla automātiskās pārnesuma kārbas piedāvājuma gadījumā.
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
23.1. Transportlīdzeklī ir informācija un norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim. Elektrotransportlīdzekļa gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju. Tāda elektrotransportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar attāluma palielinātājiem, jāietver konkrētas norādes par to, kā maksimāli palielināt to kilometru skaitu, kuri nobraukti, izmantojot elektrību.
Prasība nav aktuāla automātiskās pārnesuma kārbas piedāvājuma gadījumā


	23.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepu spiediena kontroles sistēmu, t. i., sistēmu, kas ierīkota transportlīdzeklī un var novērtēt riepu spiedienu vai tā izmaiņas laika gaitā un pārraidīt attiecīgo informāciju lietotājam transportlīdzekļa darbības laikā
	
	

	23.3.
	Trokšņa emisijas līmenim jābūt zemākam, nekā noteikts tiesību aktos
	
	



Vērtējamo papildaprīkojuma kritēriju saraksts 
	[bookmark: _Hlk154666258]Nr. p.k.
	Papildaprīkojums (vērtējamie kritēriji)[footnoteRef:4] [4:  Pretendents Tehniskajā piedāvājumā norāda - kuras no norādītajām tehniskajām prasībām nodrošinās piedāvātajam transportlīdzeklim, attiecīgi šo transportlīdzekļa izpildījumu vai aprīkojumu ierēķinot kopējā transportlīdzekļa cenā] 

	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	Kruīza kontrole, kas nodrošina manuāli iestatīta transportlīdzekļa kustības ātruma automātisku noturēšanu
	
	

	2.
	2 (divas) slīddurvis sānos, piekļūšanai otrai sēdekļu rindai 
	
	

	3.
	Automātiskā pārnesumkārba
	
	

	4.
	Atpakaļskata videokamera 
	
	

	5.
	Audiosistēma aprīkota ar Bluetooth un USB pieslēgvietu
	
	

	6.
	Sānu drošības spilveni
	
	

	7.
	Priekšējie miglas lukturi
	
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
7. Priekšējie miglas lukturi vai sliktu laikapstākļu gaismas

	8.
	Divu zonu iestatītās temperatūras automātiska noturēšana salonā (klimata kontrole).
	
	

	9.
	Joslas kontroles sistēma, kas brīdina transportlīdzekļa vadītāju vai veic stūrēšanas korektīvās darbības, kad tiek pārkāptas braukšanas joslas robežas
	
	

	10.
	Avārijas bremzēšanas sistēma, kas veic brīdināšanu un/vai automātisku bremzēšanu situācijā, kad autovadītājs savlaicīgi neveic bremzēšanu 
	
	




3.daļa – transportlīdzeklis ar iekšdedzes dzinēju (1 vienība) 
	[bookmark: _Hlk154500622]
Nr. 
p.k.
	Tehniskās prasības
	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	Pretendenta piedāvātā transportlīdzekļa marka un modelis 
	
	

	
	(norāda, aizpildot tehnisko piedāvājumu):
	
	

	2.
	Transportlīdzeklim jābūt jaunam vai mazlietotam (līdz 50 000 km nobraukums), kas atbilst šādām prasībām:
	
	

	2.1.
	ne vecāks par 2021.gada izlaidi
	
	

	2.2.
	iepriekš reģistrēts tikai Latvijas Republikas teritorijā
	
	

	2.3.
	nav cietis ceļu satiksmes negadījumos
	
	

	2.4.
	visas apkopes veiktas attiecīgā transportlīdzekļa ražotāja pārstāvja (dīlera) servisos
	
	

	
	
	
	Komisija vienojas papildināt tehnisko specifikāciju ar šādu prasību:
[bookmark: _Hlk156503478]2.5. transportlīdzeklim piegādes brīdī ir veikta valsts tehniskā apskate ar vismaz 10 mēnešu derīguma termiņu

	
	
	
	Komisija vienojas papildināt tehnisko specifikāciju ar šādu prasību:
[bookmark: _Hlk156503486]2.6. pirms līguma noslēgšanas Piegādātājs iesniedz attiecīgā transportlīdzekļa ražotāja pārstāvja (dīlera) apliecinājumu par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, kas izsniegts ne vēlāk kā 30 dienas pirms iesniegšanas dienas [papildināt nolikumu ar nosacījumu, ja šos apliecinājumus neiesniedz, izvēlamies nākamo pretendentu]

	3. 
	Transportlīdzekļa klase (saskaņā ar biedrības “Auto Asociācija” Automobiļu klasifikatoru) - mazā, vidējā vai lielā daudzfunkciju klase, virsbūves tips: pasažieru furgons
	
	

	4.
	Sēdvietu skaits – vismaz 7 sēdvietas,  bet ne vairāk par 9 (transportlīdzeklis vadāms ar B kategorijas autovadītāja apliecību)
	
	

	5. 
	Transportlīdzekļa ārējie izmēri:
	
	

	5.1.
	Garums robežās līdz 6000mm
	
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
5.1. Garums ne lielāks par 6000mm

	5.2.
	Augstums ne lielāks par 2200mm
	
	

	6.
	Transportlīdzekļa pilnā masa nedrīkst pārsniegt 3500kg
	
	

	7.
	Prasības bremzēm, drošības sistēmām un papildaprīkojumam
	
	

	7.1.
	Divu kontūru bremžu sistēma, kas aprīkota ar ABS sistēmu
	
	

	7.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar elektroniskās stabilizācijas programmu (ESP) vai analogu automātisku sistēmu, kas nodrošina transportlīdzekļa gaitas  izlīdzināšanu saneses gadījumā, kā arī automātiski un atsevišķi bremzē izslīdējušos riteņus, tādejādi uzlabojot saķeri ar ceļa segumu
	
	

	7.3.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar drošības spilveniem vismaz vadītājam un blakussēdētājam 
	
	

	7.4.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ārējiem, elektriski regulējamiem un apsildāmiem atpakaļskata spoguļiem
	
	

	7.5.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar stūres pastiprinātāju, un augstumā un dziļumā regulējamu stūres ratu. Pieļaujama atkāpe attiecībā uz prasību mainīt stūres rata regulējumu dziļumā, ja attiecīgajam transportlīdzekļa modelim tāds nav rūpnieciski pieejams
	
	

	7.6.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar gaisa kondicionēšanas sistēmu ar vai bez klimata kontroles
	
	

	7.7.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar palīdzības sistēmu transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā, kas ietver vismaz transportlīdzekļa aizmugures daļā izvietotus sensorus transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā (var nebūt, ja transportlīdzeklis aprīkots ar atpakaļskata videokameru) (papildus skatīt vērtējamos papildaprīkojuma kritērijus)
	
	

	7.8.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar audiosistēmu ar vismaz radio FM/AM diapazonā un vismaz 2 skaļruņu instalāciju transportlīdzeklī
	
	

	8.
	Transportlīdzekļa durvis un to aprīkojums:
	
	

	8.1.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar vismaz 4 (četrām) durvīm: 
	
	

	8.1.1.
	2 (divas) priekšā – autovadītājam un pasažierim, 
	
	

	8.1.2.
	vismaz 1 (vienas) slīddurvis sānos labajā pusē
	
	

	8.1.3.
	1 (vienas) durvis aizmugurē. Pieļaujams, ka durvis aizmugurē ir kādā no šiem variantiem:
	
	

	8.1.3.1.
	Divviru durvis ar vismaz 1800 atvērumu un fiksēšanu atvērtā stāvoklī
	
	

	8.1.3.2.
	Paceļams vāks
	
	

	8.2.
	Priekšējo durvju logu mehānismi elektriski vadāmi
	
	

	8.3.
	Abu priekšējo durvju apdares iekšējiem paneļiem jābūt izveidotiem ar kabatām – dažādu transportlīdzeklī nepieciešamo sīku priekšmetu glabāšanai
	
	

	8.4.
	Durvīm aizmugurē jābūt aprīkotām ar loga tīrītāju un apsildi
	
	

	9.
	Dzinējs:
	
	

	9.1.
	Degvielas darbības veids: benzīns, dīzeļdegviela vai hibrīds (dzinēja darbības veidu norāda pretendents savā piedāvājumā)
	
	

	9.2.
	Dzinējs atbilst vismaz EURO 6 izmešu standartam vai transportlīdzekļa piegādes/reģistrācijas brīdī spēkā esošajam dzinēja izmešu standartam, ja tā maksimāli pieļaujamais ogļskābās gāzes (CO2) izmešu līmenis nepārsniedz Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības (neattiecas, ja tiek piedāvāts lietots transportlīdzeklis):
	Transportlīdzekļa tips
	CO2 (g/km)

	Vieglie pasažieru automobiļi (M1)

	Mazā daudzfunkciju, kompaktā daudzfunkciju
	140

	Vidējā daudzfunkciju
	170

	Lielā daudzfunkciju
	>200



	Pretendents Nr.1
Pretendenta piedāvājumā vidējā klase ar 202 g/km
Pretendents Nr.3:
Piedāvājam palielināt CO2 prasību vidējai daudzfunkciju līdz 200 g/km. Sameklēt mazo dzudzfunkciju automobili ar 7 vietām un vēl nodrošināt 500 l bagāžnieku varētu būt problemātiski.

Pasažieru mikroautobusiem šobrīd ražotajiem CO2 mazliet zem 200 g/km


	Ņemot vērā to, ka šajā punktā ir noteiktas Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības, Komisijai nav tiesību veikt izmaiņas noteiktajām robežvērtībām


	9.3.
	Jauda, ne mazāka par 70kW
	
	

	10.
	Transmisija:
	
	

	10.1.
	Piedziņa – vienas ass piedziņa
	
	

	10.2.
	Pārnesumu kārba – manuāla vai automātiska, vismaz 6 (seši) pārnesumi uz priekšu un 1 (viens) atpakaļgaitas
	
	

	11.
	Prasības riteņiem (disks ar uzmontētu riepu):
	
	

	11.1.
	Riteņu diska un riepas izmērs - ražotāja noteiktais, tai skaitā pilna izmēra rezerves ritenis
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
11.1. Riteņu diska un riepas izmērs - ražotāja noteiktais

	11.2.
	Transportlīdzeklim jābūt nokomplektētam ar 5 (pieciem) riteņiem, kas aprīkoti ar: 
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
11.2. Transportlīdzeklim jābūt nokomplektētam ar 4 (četriem) riteņiem, kas aprīkoti ar:

	11.2.1.
	ja transportlīdzekļa piegāde ir laika posmā no 1.maija līdz 31.oktobrim - jaunām vasaras sezonas riepām, kas atbilst ražotāja noteiktajam slodzes indeksam un ar ātruma indeksu, kas nav mazāks par "Q"
	
	

	11.2.2.
	ja piegāde ir laika posmā no 1.novembra līdz 30.aprīlim – ar jaunām ziemas sezonas riepām, kas atbilst šādām prasībām:
	
	

	11.2.2.1.
	Riepas ir piemērotas transportlīdzekļa ekspluatācijai Latvijas teritorijā raksturīgiem rudens, ziemas un pavasara klimatiskajiem apstākļiem un ceļu stāvoklim, to protektora zīmējums, protektora forma, rievu un lameļu izvietojums un dziļums nodrošina labu saķeri un vadāmību pa sliktas kvalitātes un slideniem ceļiem (dubļi, sniegs, ledus, atkala), kā arī ceļiem ar tīru cieto segumu. Par atbilstošiem tiks uzskatīti protektora zīmējumi, kas nodrošina brīvu riepas attīrīšanos no sniega masas un netīrumiem garenvirzienā un uz riepas sānu malām
	
	

	11.2.2.2.
	Riepām jāatbilst ražotāja noteiktajam slodzes indeksam un ātruma indekss nav mazāks par "Q"
	
	

	11.2.2.3.
	Riepām jābūt apzīmētām ar ‘’M+S’’ apzīmējumu un marķētām ar 3PMSF[footnoteRef:5] simbolu [5:  https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_tire ] 

	
	

	
	
	
	Komisija vienojas papildināt tehnisko specifikāciju ar šādu prasību:
11.2.3. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar rezerves riteni (pilna izmēra vai kompaktā izmēra) un instrumentiem tā nomaiņai vai riepu remonta komplekta, kas sastāv no kompresora un riepu remonta putām

	11.3.
	Precīzu riepu modeli izvēlas Pasūtītāja pārstāvji no Piegādātāja piedāvāto tehniskai specifikācijai atbilstošo riepu modeļu klāsta
	
	

	12.
	Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas:
	
	

	12.1.
	Aizdedzes atslēgām jābūt vismaz 2 komplektiem, aprīkotām ar centrālās atslēgas tālvadību
	
	

	12.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pretaizdzīšanas ierīci - dzinēja imobilaizeru, signalizāciju ar pulti, viss minētais var būt iebūvēts aizdedzes atslēgā.
	
	

	13.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar tuvās/tālās gaismas lukturiem, kas nodrošina, ka tuvās gaismas ieslēdzas pastāvīgi, iedarbinot dzinēju. Pieļaujams, ka tuvās gaismas automātisko ieslēgšanās režīmu aizstāj ar automātiskās dienas gaitas lukturiem
	
	

	14.
	Transportlīdzekļa salonam jābūt aprīkotam ar ieslēdzamām/izslēdzamām apgaismes iekārtām, kas nodrošina salona izgaismošanu gan priekšējā daļā, gan kravas nodalījumā
	
	

	15. 
	Transportlīdzeklim aizmugurē jābūt aprīkotam ar miglas lukturi
	
	

	16.
	Transportlīdzekļa kravas telpas izmēri un komplektācija:
	
	

	16.1.
	Kravas telpa aprīkota ar viegli izņemamu pārsegu un mehāniski izturīgu grīdas ieklājumu
	
	

	16.2.
	Bagāžas nodalījuma tilpums nav mazāks par 500 litriem
	
	

	16.3.
	Bagāžas nodalījuma tilpums ar nolaistiem vai izņemtiem sēdekļiem ir ne mazāks par 1300 litriem
	
	

	16.
	Sēdekļi:
	
	

	16.1.
	Sēdekļiem jābūt aprīkotiem ar galvas balstiem un trīspunktu drošības jostām
	
	

	16.2.
	Sēdekļu apdares materiāls - izturīgs un viegli tīrāms materiāls tumšā krāsā, kā arī sēdekļiem jābūt ar pārvalkiem, kas ir mitrumu neuzņemoši un piemēroti dezinfekcijai
	
	

	16.3.
	Autovadītāja sēdeklim jānodrošina vismaz sēdekļa attāluma regulēšanu, sēdekļa atzveltnes slīpuma regulēšanu
	
	

	16.4.
	Aizmugurējiem sēdekļiem jābūt nolaižamiem vai viegli izņemamiem
	
	

	17.
	Virsbūves krāsa - rūpnieciski krāsota, krāsas tonis – Pasūtītāja saskaņotais tonis no Pretendenta piedāvājuma
	
	

	18.
	Transportlīdzekļa piegādes komplektācija: 
	
	

	18.1.
	Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi transportlīdzeklim piegādes brīdī jābūt iekļautiem komplektācijā un nostiprinātiem tiem paredzētā vietā: 
	
	

	18.1.1.
	medicīniskai aptieciņai,
	
	

	18.1.2.
	ugunsdzēšamajam aparātam,
	
	

	18.1.3.
	avārijas zīmei
	
	

	18.1.4.
	drošības vestei
	
	

	18.2.
	Jābūt instrumentu komplektam vismaz riteņu nomaiņai
	
	

	18.3.
	Grīdai pie priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem jābūt aprīkotai ar viegli ieliekamiem/izņemamiem, mehāniski izturīgiem kausveida gumijas paklājiem
	
	

	18.4.
	Jābūt transportlīdzekļa ekspluatācijas instrukcijai latviešu valodā
	
	

	19.
	Transportlīdzekļa garantijai jābūt: 
	
	

	19.1.
	Kopējā transportlīdzekļa garantija ir vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši un līdz 100 000 km nobraukumam (atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais)  (attiecas uz visu transportlīdzekli kopumā, izņemot dilstošās detaļas – bremžu uzlikas, bremžu diski, riepas, sajūga disks, logu slotiņas)
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
19.1. (gadījumā, ja tiek piedāvāts jauns transportlīdzeklis) Kopējā transportlīdzekļa garantija ir vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši un līdz 100 000 km nobraukumam (atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais)  (attiecas uz visu transportlīdzekli kopumā, izņemot dilstošās detaļas – bremžu uzlikas, bremžu diski, riepas, sajūga disks, logu slotiņas)


	19.2.
	Transportlīdzekļa virsbūves pretkorozijas garantija pret caurrūsēšanu ir vismaz 84 (astoņdesmit četri) mēneši
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
19.2. (gadījumā, ja tiek piedāvāts jauns transportlīdzeklis) Transportlīdzekļa virsbūves pretkorozijas garantija pret caurrūsēšanu ir vismaz 84 (astoņdesmit četri) mēneši

	19.3.
	Transportlīdzekļa garantija krāsojumam ir vismaz 60 (sešdesmit) mēneši
	Pretendents Nr.3:
Piedāvājam samazināt krāsojuma garantiju uz 36 (trīsdesmit seši) mēneši, jo lielākā daļa ražotāju krāsojumam piedāvā šādu garantijas termiņu

	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
19.3. (gadījumā, ja tiek piedāvāts jauns transportlīdzeklis) Transportlīdzekļa garantija krāsojumam ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši

	
	
	
	Komisija vienojas papildināt tehnisko specifikāciju ar šādu prasību:
19.4. (gadījumā, ja tiek piedāvāts lietots transportlīdzeklis) Kopējā transportlīdzekļa garantija ir vismaz __ (___) mēneši un līdz ___ km nobraukumam (atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais)  (attiecas uz visu transportlīdzekli kopumā, izņemot dilstošās detaļas – bremžu uzlikas, bremžu diski, riepas, sajūga disks, logu slotiņas)

	20.
	Transportlīdzekļu piegāde jānodrošina 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
	Pretendents Nr.3:
Piedāvājam pagarināt piegādes laiku līdz 8 (astoņi) mēneši. Tikai martā tiek atjaunota šī modeļa ražošana (tikai aizstāts tikai ar elektrisko versiju) un tas varētu paildzināt piegādes procesu

	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
20. Transportlīdzekļu piegāde jānodrošina 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža

	21.
	Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remonti:
	
	

	21.1.
	Vismaz vienā servisā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
	
	

	21.2.
	Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
21.2. Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem, bet, ja to nevar nodrošināt - servisa maiņas auto jānodrošina no brīža, kad transportlīdzeklis ir nogādāts servisā, ja servisā nodotais transportlīdzeklis nav ekspluatējams bojājuma dēļ

	21.3.
	Pretendents nodrošina pasūtītājam līdzvērtīgas klases servisa maiņas transportlīdzekli uz remonta veikšanai nepieciešamo laika periodu
	
	

	21.4.
	Pretendents transportlīdzekļu remontiem un apkopēm izmanto tikai attiecīgās markas un modeļa transportlīdzekļiem paredzētās oriģinālās rezerves daļas un ekspluatācijas materiālus, vai, pēc abpusējas vienošanās, analogās rezerves daļas
	
	

	21.5.
	Pretendents sniedz garantijas par transportlīdzeklim paveiktajiem servisa darbiem un uzstādītajām rezerves daļām
	
	

	21.6.
	Pretendents nodrošina 24 stundu tehnisko palīdzību uz ceļa transportlīdzekļa garantijas periodā, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā, evakuāciju līdz remonta veikšanas vietai
	
	

	22.
	Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem
	Pretendents Nr.2:
Par specifikācijas 22.punkta prasību Konkursa nolikuma līguma projektā iekļaut atrunu par papildierīču (t.sk. GPS ) uzstādīšanas risku. Ja GPS sistēmas uzstādīšana ietekmē automašīnas elektronikas sistēmu, tad pastāv iespēja, ka var tikt atteikta ražotāja garantija auto elektronikas blokiem, kuros notikusi ražotāja neakceptēta iejaukšanās.
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
22. Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu (pēc transportlīdzekļa piegādes), nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem. Pasūtītājs nodrošina, ka GPS iekārtas uzstādīšanai netiek veiktas Piegādātāja neakceptētas darbības transportlīdzekļa elektroniskajās sistēmās un tehniskajos mezglos [attiecīgi tiek papildināts arī līgumprojekts]


	23.
	Papildus prasības, kas izriet no Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasībām:
	
	

	23.1.
	Transportlīdzeklī ir informācija/norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim. Attiecībā uz transportlīdzekļiem ar iekšdedzes motoru transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatai jāietver norādes par agrīnu pārnesumu pārslēgšanu, vienmērīga ātruma uzturēšanu, ja apgriezienu skaits minūtē ir mazs, un satiksmes plūsmas paredzēšanu. Hibrīdtransportlīdzekļu un elektrotransportlīdzekļu gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju. No elektrotīkla uzlādējamu hibrīdelektrisku transportlīdzekļu un tādu elektrotransportlīdzekļu gadījumā, kas aprīkoti ar attāluma palielinātājiem, jāietver konkrētas norādes par to, kā maksimāli palielināt to kilometru skaitu, kuri nobraukti, izmantojot elektrību
	Pretendents Nr.2:
Specifikāciju punktā 23.1. aprakstītā prasība precizējama, vai tā ir rakstiska lietošanas instrukcija, vai  borta datorā integrēts braukšanas asisstents (audioālais/vizuālais). Jāņem vērā, ka prasība nav aktuāla automātiskās pārnesuma kārbas piedāvājuma gadījumā.
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
23.1. Transportlīdzeklī ir informācija un norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim. Elektrotransportlīdzekļa gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju. Tāda elektrotransportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar attāluma palielinātājiem, jāietver konkrētas norādes par to, kā maksimāli palielināt to kilometru skaitu, kuri nobraukti, izmantojot elektrību.
Prasība nav aktuāla automātiskās pārnesuma kārbas piedāvājuma gadījumā


	23.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepu spiediena kontroles sistēmu, t. i., sistēmu, kas ierīkota transportlīdzeklī un var novērtēt riepu spiedienu vai tā izmaiņas laika gaitā un pārraidīt attiecīgo informāciju lietotājam transportlīdzekļa darbības laikā
	
	

	23.3.
	Trokšņa emisijas līmenim jābūt zemākam, nekā noteikts tiesību aktos
	
	



[bookmark: _Hlk154501344]Vērtējamo papildaprīkojuma kritēriju saraksts 
	Nr. p.k.
	Papildaprīkojums (vērtējamie kritēriji)[footnoteRef:6] [6:  Pretendents Tehniskajā piedāvājumā norāda - kuras no norādītajām tehniskajām prasībām nodrošinās piedāvātajam transportlīdzeklim, attiecīgi šo transportlīdzekļa izpildījumu vai aprīkojumu ierēķinot kopējā transportlīdzekļa cenā] 

	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	Kruīza kontrole, kas nodrošina manuāli iestatīta transportlīdzekļa kustības ātruma automātisku noturēšanu
	
	

	2.
	2 (divas) slīddurvis sānos, piekļūšanai otrai sēdekļu rindai
	
	

	3.
	Automātiskā pārnesumkārba
	
	

	4.
	Atpakaļskata videokamera 
	
	

	5.
	Audiosistēma aprīkota ar Bluetooth un USB pieslēgvietu
	
	

	6.
	Sānu drošības spilveni
	
	

	7.
	Priekšējie miglas lukturi
	
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
7. Priekšējie miglas lukturi vai sliktu laikapstākļu gaismas

	8.
	Divu zonu iestatītās temperatūras automātiska noturēšana salonā (klimata kontrole).
	
	

	9.
	Joslas kontroles sistēma, kas brīdina transportlīdzekļa vadītāju vai veic stūrēšanas korektīvās darbības, kad tiek pārkāptas braukšanas joslas robežas
	
	

	10.
	Avārijas bremzēšanas sistēma, kas veic brīdināšanu un/vai automātisku bremzēšanu situācijā, kad autovadītājs savlaicīgi neveic bremzēšanu 
	
	





4.daļa – transportlīdzeklis ar iekšdedzes dzinēju (1 vienība) 
	
Nr. 
p.k.
	Tehniskās prasības
	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	Pretendenta piedāvātā transportlīdzekļa marka un modelis 
	
	

	
	(norāda, aizpildot tehnisko piedāvājumu):
	
	

	2.
	Transportlīdzeklim jābūt jaunam, iepriekš nereģistrētam
	
	

	3. 
	Transportlīdzekļa klase (saskaņā ar biedrības “Auto Asociācija” Automobiļu klasifikatoru) - vidējā klase, virsbūves tips: universāls
	
	

	4.
	Sēdvietu skaits – 5 sēdvietas 
	
	

	5. 
	Transportlīdzekļa garums ne mazāks kā 4700mm 
	
	

	6.
	Transportlīdzekļa pilnā masa nedrīkst pārsniegt 2400kg
	
	

	7.
	Prasības bremzēm, drošības sistēmām un papildaprīkojumam
	
	

	7.1.
	Divu kontūru bremžu sistēma, kas aprīkota ar ABS sistēmu
	
	

	7.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar elektroniskās stabilizācijas programmu (ESP) vai analogu automātisku sistēmu, kas nodrošina transportlīdzekļa gaitas  izlīdzināšanu saneses gadījumā, kā arī automātiski un atsevišķi bremzē izslīdējušos riteņus, tādejādi uzlabojot saķeri ar ceļa segumu
	
	

	7.3.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar drošības spilveniem vismaz vadītājam un blakussēdētājam 
	
	

	7.4.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ārējiem elektriski regulējamiem un apsildāmiem atpakaļskata spoguļiem
	
	

	7.5.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar stūres pastiprinātāju, un augstumā un dziļumā regulējamu stūres ratu. Pieļaujama atkāpe attiecībā uz prasību mainīt stūres rata regulējumu dziļumā, ja attiecīgajam transportlīdzekļa modelim tāds nav rūpnieciski pieejams
	
	

	7.6.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar gaisa kondicionēšanas sistēmu ar klimata kontroli
	
	

	7.7.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar palīdzības sistēmu transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā, kas ietver vismaz transportlīdzekļa aizmugures daļā izvietotus sensorus transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā (var nebūt, ja transportlīdzeklis aprīkots ar atpakaļskata videokameru) (papildus skatīt vērtējamos papildaprīkojuma kritērijus)
	
	

	7.8.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar digitālu displeju, Bluetooth interfeisu, audiosistēmu ar vismaz radio FM/AM diapazonā, kā arī ar vismaz vienu USB pieslēgvietu un 12V pieslēgvietu kompresoram, vismaz 2 skaļruņu instalāciju transportlīdzeklī
	
	

	7.9.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar kruīza kontroles sistēmu
	
	

	8.
	Transportlīdzekļa durvis un to aprīkojums:
	
	

	8.1.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar 5 (piecām) durvīm: 
	
	

	8.1.1.
	2 (divas) priekšā – autovadītājam un pasažierim, 
	
	

	8.1.2.
	2 (divas) piekļuvei otrās rindas sēdekļiem
	
	

	8.1.3.
	1 (vienas) durvis aizmugurē
	
	

	8.2.
	Priekšējo un aizmugures durvju logu mehānismi elektriski vadāmi
	
	

	8.3.
	Abu priekšējo durvju apdares iekšējiem paneļiem jābūt izveidotiem ar kabatām – dažādu transportlīdzeklī nepieciešamo sīku priekšmetu glabāšanai
	
	

	8.4.
	Durvīm aizmugurē jābūt aprīkotām ar loga tīrītāju un logu apsildes funkciju
	
	

	9.
	Dzinējs:
	
	

	9.1.
	Degvielas darbības veids: benzīns, dīzeļdegviela vai hibrīds (dzinēja darbības veidu norāda pretendents savā piedāvājumā)
	
	

	9.2.
	Dzinējs atbilst vismaz EURO 6 izmešu standartam vai transportlīdzekļa piegādes/reģistrācijas brīdī spēkā esošajam dzinēja izmešu standartam, ja tā maksimāli pieļaujamais ogļskābās gāzes (CO2) izmešu līmenis nepārsniedz Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības:
	Transportlīdzekļa tips
	CO2 (g/km)

	Vieglie pasažieru automobiļi (M1)

	Vidējs
	145



	Pretendents Nr.1
Pretendenta piedāvājumā 24 g/km

Pretendents Nr.4:
Vai iespējams CO2 izmešu daudzumu norādīt ne vairāk kā 160g/km?

	Ņemot vērā to, ka šajā punktā ir noteiktas Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības, Komisijai nav tiesību veikt izmaiņas noteiktajām robežvērtībām


	9.3.
	Jauda, ne mazāka par 110kW
	
	

	10.
	Transmisija:
	
	

	10.1.
	Piedziņa – vienas ass piedziņa
	
	

	10.2.
	Pārnesumu kārba - automātiska, vismaz 6 (seši) pārnesumi uz priekšu un 1 (viens) atpakaļgaitas
	
	

	11.
	Prasības riteņiem (disks ar uzmontētu riepu):
	
	

	11.1.
	Riteņu diska (vieglmetāla), ne mazāks par 16 collām, un riepas izmērs - ražotāja noteiktais
	
	

	11.2.
	Transportlīdzeklim jābūt nokomplektētam ar 5 (pieciem) riteņiem, tai skaitā pilna izmēra rezerves riteni, kas atbilst šādām prasībām: 
	Pretendents Nr.2
Ieteikumi par tehniskās specifikācijas 22.punkta prasību visās iepirkuma specifikācijas daļās: priekšlikums ietvert kompakto rezerves riteni 

	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
11.2. Transportlīdzeklim jābūt nokomplektētam ar 4 (četriem) riteņiem, kas aprīkoti ar:

	11.2.1.
	ja transportlīdzekļa piegāde ir laika posmā no 1.maija līdz 31.oktobrim - jaunām vasaras sezonas riepām, kas atbilst ražotāja noteiktajam slodzes indeksam un ar ātruma indeksu, kas nav mazāks par "Q"
	
	

	11.2.2.
	ja piegāde ir laika posmā no 1.novembra līdz 30.aprīlim – ar jaunām ziemas sezonas riepām, kas atbilst šādām prasībām:
	
	

	11.2.2.1.
	Riepas ir piemērotas transportlīdzekļa ekspluatācijai Latvijas teritorijā raksturīgiem rudens, ziemas un pavasara klimatiskajiem apstākļiem un ceļu stāvoklim, to protektora zīmējums, protektora forma, rievu un lameļu izvietojums un dziļums nodrošina labu saķeri un vadāmību pa sliktas kvalitātes un slideniem ceļiem (dubļi, sniegs, ledus, atkala), kā arī ceļiem ar tīru cieto segumu. Par atbilstošiem tiks uzskatīti protektora zīmējumi, kas nodrošina brīvu riepas attīrīšanos no sniega masas un netīrumiem garenvirzienā un uz riepas sānu malām
	
	

	11.2.2.2.
	Riepām jāatbilst ražotāja noteiktajam slodzes indeksam un ātruma indekss nav mazāks par "Q"
	
	

	11.2.2.3.
	Riepām jābūt marķētām ar 3PMSF[footnoteRef:7] simbolu [7:  https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_tire ] 

	
	

	
	
	
	Komisija vienojas papildināt tehnisko specifikāciju ar šādu prasību:
11.2.3. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar rezerves riteni (pilna izmēra vai kompaktā izmēra) un instrumentiem tā nomaiņai vai riepu remonta komplekta, kas sastāv no kompresora un riepu remonta putām

	11.3.
	Precīzu riepu modeli izvēlas Pasūtītāja pārstāvji no Piegādātāja piedāvāto tehniskai specifikācijai atbilstošo riepu modeļu klāsta
	
	

	12.
	Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas:
	
	

	12.1.
	Aizdedzes atslēgām jābūt vismaz 2 komplektiem, aprīkotām ar centrālās atslēgas tālvadību
	
	

	12.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pretaizdzīšanas ierīci - dzinēja imobilaizeru, signalizāciju ar pulti, viss minētais var būt iebūvēts aizdedzes atslēgā.
	
	

	13.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar tuvās/tālās gaismas lukturiem, kas nodrošina, ka tuvās gaismas ieslēdzas pastāvīgi, iedarbinot dzinēju. Pieļaujams, ka tuvās gaismas automātisko ieslēgšanās režīmu aizstāj ar automātiskās dienas gaitas lukturiem
	
	

	14.
	Transportlīdzekļa salonam jābūt aprīkotam ar ieslēdzamām/izslēdzamām apgaismes iekārtām, kas nodrošina salona izgaismošanu gan priekšējā daļā, gan kravas nodalījumā, kā arī 12V pieslēgumvietu kompresoram
	
	

	15. 
	Transportlīdzeklim aizmugurē jābūt aprīkotam ar miglas lukturi
	
	

	16.
	Transportlīdzekļa kravas telpas izmēri un komplektācija:
	
	

	16.1.
	Kravas telpa aprīkota ar viegli izņemamu pārsegu un mehāniski izturīgu grīdas ieklājumu
	
	

	16.2.
	Bagāžas nodalījuma tilpums nav mazāks par 510 litriem
	
	

	16.
	Sēdekļi:
	
	

	16.1.
	Sēdekļiem jābūt aprīkotiem ar galvas balstiem un trīspunktu drošības jostām
	
	

	16.2.
	Sēdekļu apdares materiāls - tumša tekstila viegli kopjama nodilumizturīga apdare
	
	

	16.3.
	Priekšējiem sēdekļiem jānodrošina vismaz sēdekļu attāluma regulēšanu, sēdekļu atzveltnes slīpuma regulēšanu
	
	

	17.
	Virsbūves krāsa - rūpnieciski krāsota, noturīga, krāsas tonis – Pasūtītāja saskaņotais tonis no Pretendenta piedāvājuma
	
	

	18.
	Transportlīdzekļa piegādes komplektācija: 
	
	

	18.1.
	Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi transportlīdzeklim piegādes brīdī jābūt iekļautiem komplektācijā un nostiprinātiem tiem paredzētā vietā: 
	
	

	18.1.1.
	medicīniskai aptieciņai,
	
	

	18.1.2.
	ugunsdzēšamajam aparātam,
	
	

	18.1.3.
	avārijas zīmei
	
	

	18.1.4.
	drošības vestei
	
	

	18.2.
	Jābūt instrumentu komplektam riteņu nomaiņai
	
	

	18.3.
	Jābūt kompresoram riepu pumpēšanai, kas pieslēdzams 12V pieslēgvietai transportlīdzekļa salonā vai bagāžas nodalījumā.
	
	

	18.4.
	Grīdai pie priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem jābūt aprīkotai ar viegli ieliekamiem/izņemamiem, mehāniski izturīgiem kausveida gumijas paklājiem
	
	

	18.5.
	Jābūt transportlīdzekļa ekspluatācijas instrukcijai latviešu valodā
	
	

	19.
	Transportlīdzekļa garantijai jābūt: 
	
	

	19.1.
	Kopējā transportlīdzekļa garantija ir vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši un līdz 120 000 km nobraukumam (atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais)  (attiecas uz visu transportlīdzekli kopumā, izņemot dilstošās detaļas – bremžu uzlikas, bremžu diski, riepas, sajūga disks, logu slotiņas)
	
	

	19.2.
	Transportlīdzekļa virsbūves pretkorozijas garantija pret caurrūsēšanu ir vismaz 84 (astoņdesmit četri) mēneši
	
	

	19.3.
	Transportlīdzekļa garantija krāsojumam ir vismaz 60 (sešdesmit) mēneši
	Pretendents Nr.2: 
Transportlīdzekļu krāsojuma garantiju ieteicam noteikt 24 mēneši, ņemot vērā auto ražotāju standarta piedāvājumu

Pretendents Nr.4:
Pēc ražotāja norādījumiem maksimāli 3 gadu (36 mēnešu) garantija krāsojuma bojājumiem. Krāsojuma bojājumi šajā gadījumā ir virspusēja rūsa un krāsu pārklājuma defekti, kas tiek konstatēti uz jebkuras krāsotas virsbūves vietas

	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
19.3. Transportlīdzekļa garantija krāsojumam ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši


	20.
	Transportlīdzekļu piegāde jānodrošina līdz 2024.gada 31.martam
	Pretendents Nr.1
Norādīts priekšlikums līdz 31.10.2024.

	Komisija nepiekrīt veikt izmaiņas piegādes termiņam, jo transportlīdzekļa piegāde nepieciešama līdz 31.03.2024., lai nodrošinātu nepārtrauktu iestādes funkciju izpildi

	21.
	Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remonti:
	
	

	21.1.
	Vismaz vienā servisā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
	
	

	21.2.
	Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem
	Pretendents Nr.2:
Noteiktais servisa pieraksts var tikt nodrošināts ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā, ņemot vērā, ka tiek piedāvāts servisa maiņas auto no brīža, kad transportlīdzeklis tiek nogādāts uz garantijas remontu

	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
[bookmark: _Hlk156575555]21.2. Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem, bet, ja to nevar nodrošināt - servisa maiņas auto jānodrošina no brīža, kad transportlīdzeklis ir nogādāts servisā, ja servisā nodotais transportlīdzeklis nav ekspluatējams bojājuma dēļ

	21.3.
	Pretendents nodrošina pasūtītājam līdzvērtīgas klases servisa maiņas transportlīdzekli uz remonta veikšanai nepieciešamo laika periodu
	
	

	21.4.
	Pretendents transportlīdzekļu remontiem un apkopēm izmanto tikai attiecīgās markas un modeļa transportlīdzekļiem paredzētās oriģinālās rezerves daļas un ekspluatācijas materiālus, vai, pēc abpusējas vienošanās, analogās rezerves daļas
	
	

	21.5.
	Pretendents sniedz garantijas par transportlīdzeklim paveiktajiem servisa darbiem un uzstādītajām rezerves daļām
	
	

	21.6.
	Pretendents nodrošina 24 stundu tehnisko palīdzību uz ceļa transportlīdzekļa garantijas periodā, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā, evakuāciju līdz remonta veikšanas vietai
	
	

	22.
	Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem
	Pretendents Nr.2:
Par specifikācijas 22.punkta prasību Konkursa nolikuma līguma projektā iekļaut atrunu par papildierīču (t.sk. GPS ) uzstādīšanas risku. Ja GPS sistēmas uzstādīšana ietekmē automašīnas elektronikas sistēmu, tad pastāv iespēja, ka var tikt atteikta ražotāja garantija auto elektronikas blokiem, kuros notikusi ražotāja neakceptēta iejaukšanās.
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
22. Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu (pēc transportlīdzekļa piegādes), nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem. Pasūtītājs nodrošina, ka GPS iekārtas uzstādīšanai netiek veiktas Piegādātāja neakceptētas darbības transportlīdzekļa elektroniskajās sistēmās un tehniskajos mezglos [attiecīgi tiek papildināts arī līgumprojekts]

	23.
	Papildus prasības, kas izriet no Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasībām:
	
	

	23.1.
	Transportlīdzeklī ir informācija/norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim. Attiecībā uz transportlīdzekļiem ar iekšdedzes motoru transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatai jāietver norādes par agrīnu pārnesumu pārslēgšanu, vienmērīga ātruma uzturēšanu, ja apgriezienu skaits minūtē ir mazs, un satiksmes plūsmas paredzēšanu. Hibrīdtransportlīdzekļu gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju. No elektrotīkla uzlādējamu hibrīdelektrisku transportlīdzekļu un tādu elektrotransportlīdzekļu gadījumā, kas aprīkoti ar attāluma palielinātājiem, jāietver konkrētas norādes par to, kā maksimāli palielināt to kilometru skaitu, kuri nobraukti, izmantojot elektrību
	Pretendents Nr.2:
Specifikāciju punktā 23.1. aprakstītā prasība precizējama, vai tā ir rakstiska lietošanas instrukcija, vai  borta datorā integrēts braukšanas asisstents (audioālais/vizuālais). Jāņem vērā, ka prasība nav aktuāla automātiskās pārnesuma kārbas piedāvājuma gadījumā.
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
23.1. Transportlīdzeklī ir informācija un norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim. Elektrotransportlīdzekļa gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju. Tāda elektrotransportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar attāluma palielinātājiem, jāietver konkrētas norādes par to, kā maksimāli palielināt to kilometru skaitu, kuri nobraukti, izmantojot elektrību.
Prasība nav aktuāla automātiskās pārnesuma kārbas piedāvājuma gadījumā

	23.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepu spiediena kontroles sistēmu, t. i., sistēmu, kas ierīkota transportlīdzeklī un var novērtēt riepu spiedienu vai tā izmaiņas laika gaitā un pārraidīt attiecīgo informāciju lietotājam transportlīdzekļa darbības laikā
	
	

	23.3.
	Trokšņa emisijas līmenim jābūt zemākam, nekā noteikts tiesību aktos
	
	



Vērtējamo papildaprīkojuma kritēriju saraksts 
	Nr. p.k.
	Papildaprīkojums (vērtējamie kritēriji)[footnoteRef:8] [8:  Pretendents Tehniskajā piedāvājumā norāda - kuras no norādītajām tehniskajām prasībām nodrošinās piedāvātajam transportlīdzeklim, attiecīgi šo transportlīdzekļa izpildījumu vai aprīkojumu ierēķinot kopējā transportlīdzekļa cenā] 

	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	Adaptīva kruīza kontrole, kas nodrošina manuāli iestatīta transportlīdzekļa kustības ātruma automātisku noturēšanu, izvērtējot pārējo satiksmes dalībnieku kustības ātrumu
	
	

	2.
	 Apsildāma stūre
	
	

	3.
	Apsildāmi priekšējie sēdekļi
	
	

	4.
	Atpakaļskata videokamera 
	
	

	5.
	 Aklās zonas sistēma, kas brīdina autovadītāju par objektu atpakaļskata spoguļos neredzamajā zonā
	
	

	6.
	Sānu drošības spilveni
	
	

	7.
	Priekšējie miglas lukturi
	
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
7. Priekšējie miglas lukturi vai sliktu laikapstākļu gaismas

	8.
	Divu zonu iestatītās temperatūras automātiska noturēšana salonā (klimata kontrole).
	
	

	9.
	Joslas kontroles sistēma, kas brīdina transportlīdzekļa vadītāju vai veic stūrēšanas korektīvās darbības, kad tiek pārkāptas braukšanas joslas robežas
	
	

	10.
	Avārijas bremzēšanas sistēma, kas veic brīdināšanu un/vai automātisku bremzēšanu situācijā, kad autovadītājs savlaicīgi neveic bremzēšanu 
	
	





5. daļa – lietots transportlīdzeklis ar iekšdedzes dzinēju (3 vienības) 
	
Nr. 
p.k.
	Tehniskās prasības
	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	Pretendenta piedāvātā transportlīdzekļa marka un modelis 
	
	

	
	(norāda, aizpildot tehnisko piedāvājumu):
	
	

	2.
	Lietots transportlīdzeklis (līdz 50 000 km nobraukums), kas papildus atbilst šādiem nosacījumiem: 
	
	

	
	(norāda, aizpildot tehnisko piedāvājumu):
	
	

	2.1.
	ne vecāks par 2021.gada izlaidi
	
	

	2.2.
	iepriekš reģistrēts tikai Latvijas Republikas teritorijā
	
	

	2.3.
	nav cietis ceļu satiksmes negadījumos
	
	

	2.4.
	visas apkopes veiktas attiecīgā transportlīdzekļa ražotāja pārstāvja (dīlera) servisos
	
	

	
	
	
	Komisija vienojas papildināt tehnisko specifikāciju ar šādu prasību:
2.5. transportlīdzeklim piegādes brīdī ir veikta valsts tehniskā apskate ar vismaz 10 mēnešu derīguma termiņu

	
	
	
	Komisija vienojas papildināt tehnisko specifikāciju ar šādu prasību:
2.6. pirms līguma noslēgšanas Piegādātājs iesniedz attiecīgā transportlīdzekļa ražotāja pārstāvja (dīlera) apliecinājumu par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, kas izsniegts ne vēlāk kā 30 dienas pirms iesniegšanas dienas [papildināt nolikumu ar nosacījumu, ja šos apliecinājumus neiesniedz, izvēlamies nākamo pretendentu]

	3. 
	Transportlīdzekļa klase (saskaņā ar biedrības “Auto Asociācija” Automobiļu klasifikatoru) – kompaktā vai vidējā, virsbūves tips: universāls
	
	

	4.
	Sēdvietu skaits – 5 sēdvietas
	
	

	5. 
	Transportlīdzekļa ārējie izmēri:
	
	

	5.1.
	Garums ne mazāks kā 4600 mm 
	
	

	5.2.
	Platums ne mazāks par 1700 mm
	
	

	6.
	Transportlīdzekļa pilnā masa nedrīkst pārsniegt 2400 kg
	
	

	7.
	Prasības bremzēm, drošības sistēmām un papildaprīkojumam
	
	

	7.1.
	Divu kontūru bremžu sistēma, kas aprīkota ar ABS sistēmu
	
	

	7.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar elektroniskās stabilizācijas programmu (ESP) vai analogu automātisku sistēmu, kas nodrošina transportlīdzekļa gaitas izlīdzināšanu saneses gadījumā, kā arī automātiski un atsevišķi bremzē izslīdējušos riteņus, tādējādi uzlabojot saķeri ar ceļa segumu
	
	

	7.3.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar drošības spilveniem vismaz vadītājam un blakussēdētājam
	
	

	7.4.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar kruīza kontroli
	
	

	7.5.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ārējiem elektriski regulējamiem un apsildāmiem atpakaļskata spoguļiem
	
	

	7.6.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar stūres pastiprinātāju un augstumā un dziļumā regulējamu stūres ratu. Pieļaujama atkāpe attiecībā uz prasību mainīt stūres rata regulējumu dziļumā, ja attiecīgajam transportlīdzekļa modelim tāds nav rūpnieciski pieejams
	
	

	7.7.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar gaisa kondicionēšanas sistēmu ar klimata kontroli
	
	

	7.8.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar palīdzības sistēmu transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā, kas ietver vismaz transportlīdzekļa aizmugures daļā izvietotus sensorus transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā (var nebūt, ja transportlīdzeklis aprīkots ar atpakaļskata videokameru) (papildus skatīt vērtējamos papildaprīkojuma kritērijus)
	
	

	7.9.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar digitālu displeju, Bluetooth interfeisu, audiosistēmu ar vismaz radio FM/AM diapazonā, kā arī ar vismaz vienu USB pieslēgvietu
	
	

	8.
	Transportlīdzekļa durvis un to aprīkojums:
	
	

	8.1.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar 5 (piecām) durvīm, t.sk. bagāžas nodalījuma vāku 
	
	

	8.2.
	Priekšējo durvju logu mehānismi elektriski vadāmi
	
	

	8.3.
	Durvīm (bagāžas nodalījuma vākam) aizmugurē jābūt aprīkotām ar apsildes funkciju un iekārtu aizmugures loga tīrīšanai
	
	

	9.
	Dzinējs:
	
	

	9.1.
	Degvielas darbības veids – benzīns (hibrīds)
	
	

	9.2.
	Dzinējs atbilst vismaz EURO 6 izmešu standartam vai transportlīdzekļa reģistrācijas brīdī spēkā esošajam dzinēja izmešu standartam
	
	

	9.3.
	Darba tilpums vismaz 1750 cm3
	
	

	9.4.
	Jauda ne mazāka par 70 kW
	
	

	10.
	Transmisija:
	
	

	10.1.
	Piedziņa – vienas ass piedziņa
	
	

	10.2.
	Pārnesumu kārba – automātiska, vismaz 6 (seši) pārnesumi uz priekšu un 1 (viens) atpakaļgaitas
	
	

	11.
	Prasības riteņiem (disks ar uzmontētu riepu):
	
	

	11.1.
	Riteņu diska (vieglmetāla) un riepas izmērs – vismaz 16 collas, pārējie tehniskie parametri atbilstoši transportlīdzekļa ražotāja noteiktajam
	
	

	11.2.
	Transportlīdzeklim jābūt nokomplektētam ar 4 (četriem) riteņiem, kas aprīkoti ar: 
	
	

	11.2.1.
	ja transportlīdzekļa piegāde ir laika posmā no 1. maija līdz 31. oktobrim - jaunām vasaras sezonas riepām, kas atbilst ražotāja noteiktajam slodzes indeksam un ar ātruma indeksu, kas nav mazāks par "Q"
	
	

	11.2.2.
	ja piegāde ir laika posmā no 1. novembra līdz 30. aprīlim – ar jaunām ziemas sezonas riepām, kas atbilst šādām prasībām:
	
	

	11.2.2.1.
	Riepas ir piemērotas transportlīdzekļa ekspluatācijai Latvijas teritorijā raksturīgiem rudens, ziemas un pavasara klimatiskajiem apstākļiem un ceļu stāvoklim, to protektora zīmējums, protektora forma, rievu un lameļu izvietojums un dziļums nodrošina labu saķeri un vadāmību pa sliktas kvalitātes un slideniem ceļiem (dubļi, sniegs, ledus, atkala), kā arī ceļiem ar tīru cieto segumu. Par atbilstošiem tiks uzskatīti protektora zīmējumi, kas nodrošina brīvu riepas attīrīšanos no sniega masas un netīrumiem garenvirzienā un uz riepas sānu malām
	
	

	11.2.2.2.
	Riepām jāatbilst ražotāja noteiktajam slodzes indeksam un ātruma indekss nav mazāks par "Q"
	
	

	11.2.2.3.
	Riepām jābūt apzīmētām ar ‘’M+S’’ apzīmējumu un marķētām ar 3PMSF[footnoteRef:9] simbolu [9:  https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_tire ] 

	
	

	
	
	
	Komisija vienojas papildināt tehnisko specifikāciju ar šādu prasību:
11.2.3. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar rezerves riteni (pilna izmēra vai kompaktā izmēra) un instrumentiem tā nomaiņai vai riepu remonta komplekta, kas sastāv no kompresora un riepu remonta putām

	11.3.
	Precīzu riepu modeli izvēlas Pasūtītāja pārstāvji no Piegādātāja piedāvāto tehniskai specifikācijai atbilstošo riepu modeļu klāsta
	
	

	12.
	Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas:
	
	

	12.1.
	Aizdedzes atslēgām jābūt vismaz 2 komplektiem, aprīkotām ar centrālās atslēgas tālvadību
	
	

	12.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pretaizdzīšanas ierīci - dzinēja imobilaizeru, signalizāciju ar pulti, viss minētais var būt iebūvēts aizdedzes atslēgā.
	
	

	13.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar tuvās/tālās gaismas lukturiem, kas nodrošina, ka tuvās gaismas ieslēdzas pastāvīgi, iedarbinot dzinēju. Pieļaujams, ka tuvās gaismas automātisko ieslēgšanās režīmu aizstāj ar automātiskās dienas gaitas lukturiem
	
	

	14.
	Transportlīdzekļa salonam jābūt aprīkotam ar ieslēdzamām/izslēdzamām apgaismes iekārtām
	
	

	15. 
	Transportlīdzeklim aizmugurē jābūt aprīkotam ar miglas lukturi
	
	

	16.
	Sēdekļi:
	
	

	16.1.
	Sēdekļiem jābūt aprīkotiem ar galvas balstiem un trīspunktu drošības jostām
	
	

	16.2.
	Sēdekļu apdares materiāls – ādas vai tumša auduma apdare
	
	

	16.3.
	Priekšējiem sēdekļiem jānodrošina vismaz sēdekļu augstuma, attāluma regulēšanu, sēdekļu atzveltnes slīpuma regulēšanu
	
	

	17.
	Virsbūves krāsa – melna, brūna vai pelēka (vai cits tumšas krāsas tonis atbilstoši protokolam un lietišķajai etiķetei)
	
	

	18.
	Transportlīdzekļa piegādes komplektācija: 
	
	

	18.1.
	Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi transportlīdzeklim piegādes brīdī jābūt iekļautiem komplektācijā un nostiprinātiem tiem paredzētā vietā: 
	
	

	18.1.1.
	medicīniskai aptieciņai,
	
	

	18.1.2.
	ugunsdzēšamajam aparātam,
	
	

	18.1.3.
	avārijas zīmei
	
	

	18.1.4.
	drošības vestei
	
	

	18.2.
	Jābūt transportlīdzekļa ekspluatācijas instrukcijai latviešu valodā
	
	

	19.
	Transportlīdzekļa piegādei jābūt ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
	
	

	20.
	Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
20. Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu (pēc transportlīdzekļa piegādes), nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem. Pasūtītājs nodrošina, ka GPS iekārtas uzstādīšanai netiek veiktas Piegādātāja neakceptētas darbības transportlīdzekļa elektroniskajās sistēmās un tehniskajos mezglos [attiecīgi tiek papildināts arī līgumprojekts]


	21.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepu spiediena kontroles sistēmu, t. i., sistēmu, kas ierīkota transportlīdzeklī un var novērtēt riepu spiedienu vai tā izmaiņas laika gaitā un pārraidīt attiecīgo informāciju lietotājam transportlīdzekļa darbības laikā
	
	

	22.
	Bagāžas nodalījuma tilpumam ar nolocītiem aizmugurējiem sēdekļiem ir jābūt vismaz 1500 L
	
	Komisija vienojas svītrot šo prasību

	23.
	Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remonti:
	
	

	23.1.
	Vismaz vienā servisā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
	
	

	23.2.
	Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
23.2. Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem, bet, ja to nevar nodrošināt - servisa maiņas auto jānodrošina no brīža, kad transportlīdzeklis ir nogādāts servisā, ja servisā nodotais transportlīdzeklis nav ekspluatējams bojājuma dēļ

	23.3.
	Pretendents nodrošina pasūtītājam līdzvērtīgas klases servisa maiņas transportlīdzekli uz remonta veikšanai nepieciešamo laika periodu
	
	

	23.4.
	Pretendents transportlīdzekļu remontiem un apkopēm izmanto tikai attiecīgās markas un modeļa transportlīdzekļiem paredzētās oriģinālās rezerves daļas un ekspluatācijas materiālus, vai, pēc abpusējas vienošanās, analogās rezerves daļas
	
	

	23.5.
	Pretendents sniedz garantijas par transportlīdzeklim paveiktajiem servisa darbiem un uzstādītajām rezerves daļām
	
	

	23.6.
	Pretendents nodrošina 24 stundu tehnisko palīdzību uz ceļa transportlīdzekļa garantijas periodā, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā, evakuāciju līdz remonta veikšanas vietai
	
	

	
	
	
	Komisija vienojas papildināt tehnisko specifikāciju ar šādu prasību:
24. Kopējā transportlīdzekļa garantija ir vismaz __ (___) mēneši un līdz ___ km nobraukumam (atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais)  (attiecas uz visu transportlīdzekli kopumā, izņemot dilstošās detaļas – bremžu uzlikas, bremžu diski, riepas, sajūga disks, logu slotiņas) [vērtējamais kritērijs]



Vērtējamo papildaprīkojuma kritēriju saraksts 
	Nr. p.k.
	Papildaprīkojums (vērtējamie kritēriji)[footnoteRef:10] [10:  Pretendents Tehniskajā piedāvājumā norāda - kuras no norādītajām tehniskajām prasībām nodrošinās piedāvātajam transportlīdzeklim, attiecīgi šo transportlīdzekļa izpildījumu vai aprīkojumu ierēķinot kopējā transportlīdzekļa cenā] 

	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	Kruīza kontrole, kas nodrošina manuāli iestatīta transportlīdzekļa kustības ātruma automātisku noturēšanu
	
	

	2.
	 Elektriski regulējumi logi otrai sēdekļu rindai
	
	

	3.
	Apsildāmi priekšējie sēdekļi
	
	

	4.
	Atpakaļskata videokamera 
	
	

	5.
	 Aklās zonas sistēma, kas brīdina autovadītāju par objektu atpakaļskata spoguļos neredzamajā zonā
	
	

	6.
	Sānu drošības spilveni
	
	

	7.
	Priekšējie miglas lukturi
	
	Komisija vienojās mainīt punkta redakciju uz šādu:
7. Priekšējie miglas lukturi vai sliktu laikapstākļu gaismas

	8.
	Divu zonu iestatītās temperatūras automātiska noturēšana salonā (klimata kontrole).
	
	

	9.
	Joslas kontroles sistēma, kas brīdina transportlīdzekļa vadītāju vai veic stūrēšanas korektīvās darbības, kad tiek pārkāptas braukšanas joslas robežas
	
	

	10.
	Avārijas bremzēšanas sistēma, kas veic brīdināšanu un/vai automātisku bremzēšanu situācijā, kad autovadītājs savlaicīgi neveic bremzēšanu 
	
	





6. daļa – transportlīdzeklis ar iekšdedzes dzinēju (1 vienība) 
	
Nr. 
p.k.
	Tehniskās prasības
	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	Pretendenta piedāvātā transportlīdzekļa marka un modelis 
	
	

	
	(norāda, aizpildot tehnisko piedāvājumu):
	
	

	2.
	Transportlīdzeklim jābūt jaunam (līdz 50km nobraukums), iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim
	
	

	
	(norāda, aizpildot tehnisko piedāvājumu):
	
	

	3. 
	Transportlīdzekļa klase (saskaņā ar biedrības “Auto Asociācija” Automobiļu klasifikatoru) – vidējā klase, virsbūves tips: sedans
	
	

	4.
	Sēdvietu skaits – 5 sēdvietas
	
	

	5. 
	Transportlīdzekļa ārējie izmēri:
	
	

	5.1.
	Garums ne mazāks kā 4850 mm 
	Pretendents Nr.2 (17.01.2024.):
Ierosinām samazināt izmēru (S60 4778 mm)
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
5.1. Garums ne mazāks kā 4750 mm

	5.2.
	Augstums ne lielāks par 1900 mm
	
	

	6.
	Transportlīdzekļa pilnā masa nedrīkst pārsniegt 2400 kg
	
	

	7.
	Prasības bremzēm, drošības sistēmām un papildaprīkojumam
	
	

	7.1.
	Divu kontūru bremžu sistēma, kas aprīkota ar ABS sistēmu
	
	

	7.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar elektroniskās stabilizācijas programmu (ESP) vai analogu automātisku sistēmu, kas nodrošina transportlīdzekļa gaitas izlīdzināšanu saneses gadījumā, kā arī automātiski un atsevišķi bremzē izslīdējušos riteņus, tādējādi uzlabojot saķeri ar ceļa segumu
	
	

	7.3.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar drošības spilveniem vismaz vadītājam un blakussēdētājam
	
	

	7.4.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar kruīza kontroli
	
	

	7.5.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ārējiem elektriski regulējamiem un apsildāmiem atpakaļskata spoguļiem
	
	

	7.6.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar stūres pastiprinātāju un augstumā un dziļumā regulējamu stūres ratu. Pieļaujama atkāpe attiecībā uz prasību mainīt stūres rata regulējumu dziļumā, ja attiecīgajam transportlīdzekļa modelim tāds nav rūpnieciski pieejams
	
	

	7.7.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar gaisa kondicionēšanas sistēmu ar vismaz divu zonu klimata kontroli
	
	

	7.8.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar palīdzības sistēmu transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā, kas ietver vismaz transportlīdzekļa priekšpusē un aizmugures daļā izvietotus sensorus transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā 
	
	

	7.9.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar digitālu displeju, Bluetooth interfeisu, audiosistēmu ar vismaz radio FM/AM diapazonā, kā arī ar vismaz vienu USB pieslēgvietu
	
	

	8.
	Transportlīdzekļa durvis un to aprīkojums:
	
	

	8.1.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar 4 (četrām) durvīm 
	
	

	8.2.
	Priekšējo un aizmugurējo durvju logu mehānismi elektriski vadāmi
	
	

	9.
	Dzinējs:
	
	

	9.1.
	Degvielas darbības veids – benzīns, dīzeļdegviela vai hibrīds
	
	

	9.2.
	Dzinējs atbilst vismaz EURO 6 izmešu standartam vai transportlīdzekļa piegādes/reģistrācijas brīdī spēkā esošajam dzinēja izmešu standartam, ja tā maksimāli pieļaujamais ogļskābās gāzes (CO2) izmešu līmenis nepārsniedz Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības:
	Transportlīdzekļa tips
	CO2 (g/km)

	Vieglie pasažieru automobiļi (M1)

	Vidējs
	145



	
	

	9.3.
	Jauda ne mazāka par 110 kW
	
	

	10.
	Transmisija:
	
	

	10.1.
	Piedziņa – vienas vai abu asu piedziņa
	
	

	10.2.
	Pārnesumu kārba – automātiska, vismaz 6 (seši) pārnesumi uz priekšu un 1 (viens) atpakaļgaitas
	
	

	11.
	Prasības riteņiem (disks ar uzmontētu riepu):
	
	

	11.1.
	Riteņu diska (vieglmetāla diski) un riepas izmērs – vismaz 16 collas, pārējie tehniskie parametri atbilstoši transportlīdzekļa ražotāja noteiktajam
	
	

	11.2.
	Transportlīdzeklim jābūt nokomplektētam ar 4 (četriem) riteņiem, kas aprīkoti ar: 
	
	

	11.2.1.
	ja transportlīdzekļa piegāde ir laika posmā no 1. maija līdz 31. oktobrim - jaunām vasaras sezonas riepām, kas atbilst ražotāja noteiktajam slodzes indeksam un ar ātruma indeksu, kas nav mazāks par "Q"
	
	

	11.2.2.
	ja piegāde ir laika posmā no 1. novembra līdz 30. aprīlim – ar jaunām ziemas sezonas riepām, kas atbilst šādām prasībām:
	
	

	11.2.2.1.
	Riepas ir piemērotas transportlīdzekļa ekspluatācijai Latvijas teritorijā raksturīgiem rudens, ziemas un pavasara klimatiskajiem apstākļiem un ceļu stāvoklim, to protektora zīmējums, protektora forma, rievu un lameļu izvietojums un dziļums nodrošina labu saķeri un vadāmību pa sliktas kvalitātes un slideniem ceļiem (dubļi, sniegs, ledus, atkala), kā arī ceļiem ar tīru cieto segumu. Par atbilstošiem tiks uzskatīti protektora zīmējumi, kas nodrošina brīvu riepas attīrīšanos no sniega masas un netīrumiem garenvirzienā un uz riepas sānu malām
	
	

	11.2.2.2.
	Riepām jāatbilst ražotāja noteiktajam slodzes indeksam un ātruma indekss nav mazāks par "Q"
	
	

	11.2.2.3.
	Riepām jābūt apzīmētām ar ‘’M+S’’ apzīmējumu un marķētām ar kalnu un 3PMSF[footnoteRef:11] simbolu [11:  https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_tire ] 

	
	

	
	
	
	Komisija vienojas papildināt tehnisko specifikāciju ar šādu prasību:
11.2.3. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar rezerves riteni (pilna izmēra vai kompaktā izmēra) un instrumentiem tā nomaiņai vai riepu remonta komplekta, kas sastāv no kompresora un riepu remonta putām

	11.3.
	Precīzu riepu modeli izvēlas Pasūtītāja pārstāvji no Piegādātāja piedāvāto tehniskai specifikācijai atbilstošo riepu modeļu klāsta
	
	

	12.
	Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas:
	
	

	12.1.
	Aizdedzes atslēgām jābūt vismaz 2 komplektiem, aprīkotām ar centrālās atslēgas tālvadību
	
	

	12.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pretaizdzīšanas ierīci - dzinēja imobilaizeru, signalizāciju ar pulti, viss minētais var būt iebūvēts aizdedzes atslēgā.
	
	

	13.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar tuvās/tālās gaismas lukturiem, kas nodrošina, ka tuvās gaismas ieslēdzas pastāvīgi, iedarbinot dzinēju. Pieļaujams, ka tuvās gaismas automātisko ieslēgšanās režīmu aizstāj ar automātiskās dienas gaitas lukturiem
	
	

	14.
	Transportlīdzekļa salonam jābūt aprīkotam ar ieslēdzamām/izslēdzamām apgaismes iekārtām
	
	

	15. 
	Transportlīdzeklim aizmugurē jābūt aprīkotam ar miglas lukturi
	
	

	16.
	Sēdekļi:
	
	

	16.1.
	Sēdekļiem jābūt aprīkotiem ar galvas balstiem un trīspunktu drošības jostām
	
	

	16.2.
	Sēdekļu apdares materiāls – tumšas ādas vai auduma apdare
	
	

	16.3.
	Priekšējiem sēdekļiem jānodrošina vismaz sēdekļu augstuma, attāluma regulēšanu, sēdekļu atzveltnes slīpuma regulēšanu, kā arī apsilde
	
	

	17.
	Virsbūves krāsa – melna, tumši brūna vai tumši pelēka (vai cits tumšas krāsas tonis atbilstoši protokolam un lietišķajai etiķetei)
	
	

	18.
	Transportlīdzekļa piegādes komplektācija: 
	
	

	18.1.
	Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi transportlīdzeklim piegādes brīdī jābūt iekļautiem komplektācijā un nostiprinātiem tiem paredzētā vietā: 
	
	

	18.1.1.
	medicīniskai aptieciņai,
	
	

	18.1.2.
	ugunsdzēšamajam aparātam,
	
	

	18.1.3.
	avārijas zīmei
	
	

	18.1.4.
	drošības vestei
	
	

	18.2.
	Jābūt transportlīdzekļa ekspluatācijas instrukcijai latviešu valodā
	
	

	19.
	Transportlīdzekļa garantijai jābūt: 
	
	

	19.1.
	Kopējā transportlīdzekļa garantija ir vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši un līdz 100 000 km nobraukumam (atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais)  (attiecas uz visu transportlīdzekli kopumā, izņemot dilstošās detaļas – bremžu uzlikas, bremžu diski, riepas, sajūga disks, logu slotiņas)
	
	

	19.2.
	Transportlīdzekļa virsbūves pretkorozijas garantija pret caurrūsēšanu ir vismaz 84 (astoņdesmit četri) mēneši
	
	

	19.3.
	Transportlīdzekļa garantija krāsojumam ir vismaz 60 (sešdesmit) mēneši
	Pretendents Nr.2 (17.01.2024.):
Transportlīdzekļu krāsojuma garantiju ieteicam noteikt 24 mēneši, ņemot vērā auto ražotāju standarta piedāvājumu
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
19.3. Transportlīdzekļa garantija krāsojumam ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši

	20.
	Transportlīdzekļa piegādei jābūt ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. martam
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
20. Transportlīdzekļa piegāde jānodrošina 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada 30.jūnijam

	21.
	Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remonti:
	
	

	21.1.
	Vismaz vienā servisā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
	
	

	21.2.
	Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem
	Pretendents Nr.2 (17.01.2024.):
Noteiktais servisa pieraksts var tikt nodrošināts ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā, ņemot vērā, ka tiek piedāvāts servisa maiņas auto no brīža, kad transportlīdzeklis tiek nogādāts uz garantijas remontu
	[bookmark: _Hlk156507571]Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
21.2. Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem, bet, ja to nevar nodrošināt - servisa maiņas auto jānodrošina no brīža, kad transportlīdzeklis ir nogādāts servisā, ja servisā nodotais transportlīdzeklis nav ekspluatējams bojājuma dēļ

	21.3.
	Pretendents nodrošina pasūtītājam līdzvērtīgas klases servisa maiņas transportlīdzekli uz remonta veikšanai nepieciešamo laika periodu
	
	

	21.4.
	Pretendents transportlīdzekļu remontiem un apkopēm izmanto tikai attiecīgās markas un modeļa transportlīdzekļiem paredzētās oriģinālās rezerves daļas un ekspluatācijas materiālus, vai, pēc abpusējas vienošanās, analogās rezerves daļas
	
	

	21.5.
	Pretendents sniedz garantijas par transportlīdzeklim paveiktajiem servisa darbiem un uzstādītajām rezerves daļām
	
	

	21.6.
	Pretendents nodrošina 24 stundu tehnisko palīdzību uz ceļa transportlīdzekļa garantijas periodā, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā, evakuāciju līdz remonta veikšanas vietai
	
	

	22.
	Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem
	Pretendents Nr.2:
Par specifikācijas 22.punkta prasību Konkursa nolikuma līguma projektā iekļaut atrunu par papildierīču (t.sk. GPS ) uzstādīšanas risku. Ja GPS sistēmas uzstādīšana ietekmē automašīnas elektronikas sistēmu, tad pastāv iespēja, ka var tikt atteikta ražotāja garantija auto elektronikas blokiem, kuros notikusi ražotāja neakceptēta iejaukšanās.
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
22. Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu (pēc transportlīdzekļa piegādes), nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem. Pasūtītājs nodrošina, ka GPS iekārtas uzstādīšanai netiek veiktas Piegādātāja neakceptētas darbības transportlīdzekļa elektroniskajās sistēmās un tehniskajos mezglos [attiecīgi tiek papildināts arī līgumprojekts]

	23.
	Papildus prasības, kas izriet no Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasībām:
	
	

	23.1.
	Transportlīdzeklī ir informācija/norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim. Attiecībā uz transportlīdzekļiem ar iekšdedzes motoru transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatai jāietver norādes par agrīnu pārnesumu pārslēgšanu, vienmērīga ātruma uzturēšanu, ja apgriezienu skaits minūtē ir mazs, un satiksmes plūsmas paredzēšanu. Hibrīdtransportlīdzekļu un elektrotransportlīdzekļu gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju. No elektrotīkla uzlādējamu hibrīdelektrisku transportlīdzekļu un tādu elektrotransportlīdzekļu gadījumā, kas aprīkoti ar attāluma palielinātājiem, jāietver konkrētas norādes par to, kā maksimāli palielināt to kilometru skaitu, kuri nobraukti, izmantojot elektrību
	Pretendents Nr.2:
Specifikāciju punktā 23.1. aprakstītā prasība precizējama, vai tā ir rakstiska lietošanas instrukcija, vai  borta datorā integrēts braukšanas asisstents (audioālais/vizuālais). Jāņem vērā, ka prasība nav aktuāla automātiskās pārnesuma kārbas piedāvājuma gadījumā.
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
23.1. Transportlīdzeklī ir informācija un norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim. Elektrotransportlīdzekļa gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju. Tāda elektrotransportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar attāluma palielinātājiem, jāietver konkrētas norādes par to, kā maksimāli palielināt to kilometru skaitu, kuri nobraukti, izmantojot elektrību.
Prasība nav aktuāla automātiskās pārnesuma kārbas piedāvājuma gadījumā


	23.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepu spiediena kontroles sistēmu, t. i., sistēmu, kas ierīkota transportlīdzeklī un var novērtēt riepu spiedienu vai tā izmaiņas laika gaitā un pārraidīt attiecīgo informāciju lietotājam transportlīdzekļa darbības laikā
	
	

	23.3.
	Trokšņa emisijas līmenim jābūt zemākam, nekā noteikts tiesību aktos
	
	



Vērtējamo papildaprīkojuma kritēriju saraksts 
	Nr. p.k.
	Papildaprīkojums (vērtējamie kritēriji)[footnoteRef:12] [12:  Pretendents Tehniskajā piedāvājumā norāda - kuras no norādītajām tehniskajām prasībām nodrošinās piedāvātajam transportlīdzeklim, attiecīgi šo transportlīdzekļa izpildījumu vai aprīkojumu ierēķinot kopējā transportlīdzekļa cenā] 

	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	 Transportlīdzeklis aprīkots ar visu četru riteņu piedziņu
	
	

	2.
	 Apsildāma stūre
	
	

	3.
	Apsildāmi aizmugures sēdekļi
	
	

	4.
	Atpakaļskata videokamera 
	
	

	5.
	 Aklās zonas sistēma, kas brīdina autovadītāju par objektu atpakaļskata spoguļos neredzamajā zonā
	
	

	6.
	Sānu drošības spilveni
	
	

	7.
	Priekšējie miglas lukturi
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
7. Priekšējie miglas lukturi vai sliktu laikapstākļu gaismas

	8.
	Trīs zonu iestatītās temperatūras automātiska noturēšana salonā (klimata kontrole)
	
	

	9.
	Joslas kontroles sistēma, kas brīdina transportlīdzekļa vadītāju vai veic stūrēšanas korektīvās darbības, kad tiek pārkāptas braukšanas joslas robežas
	
	

	10.
	Avārijas bremzēšanas sistēma, kas veic brīdināšanu un/vai automātisku bremzēšanu situācijā, kad autovadītājs savlaicīgi neveic bremzēšanu 
	
	





7. daļa – transportlīdzeklis ar elektrodzinēju (1 vienība) 
	
Nr. 
p.k.
	Tehniskās prasības
	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	Pretendenta piedāvātā transportlīdzekļa marka un modelis 
	
	

	
	(norāda, aizpildot tehnisko piedāvājumu):
	
	

	2.
	Transportlīdzeklim jābūt jaunam (līdz 50 km nobraukums), iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim
	
	

	3. 
	Transportlīdzekļa klase (saskaņā ar biedrības “Auto Asociācija” Automobiļu klasifikatoru) – vidējā daudzfunkciju, virsbūves tips: pasažieru furgons
	
	

	4.
	Sēdvietu skaits – vismaz 7 sēdvietas,  bet ne vairāk par 9 (transportlīdzeklis vadāms ar B kategorijas autovadītāja apliecību)
	
	

	5. 
	Transportlīdzekļa ārējie izmēri:
	
	

	5.1.
	Garums ne mazāks kā 4850 mm 
	
	

	5.2.
	Augstums ne lielāks par 2000 mm
	
	

	6.
	Transportlīdzekļa pilnā masa nedrīkst pārsniegt 3500 kg
	
	

	7.
	Prasības bremzēm, drošības sistēmām un papildaprīkojumam
	
	

	7.1.
	Divu kontūru bremžu sistēma, kas aprīkota ar ABS sistēmu
	
	

	7.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar elektroniskās stabilizācijas programmu (ESP) vai analogu automātisku sistēmu, kas nodrošina transportlīdzekļa gaitas izlīdzināšanu saneses gadījumā, kā arī automātiski un atsevišķi bremzē izslīdējušos riteņus, tādejādi uzlabojot saķeri ar ceļa segumu
	
	

	7.3.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar drošības spilveniem vismaz vadītājam un blakussēdētājam
	
	

	7.4.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar kruīza kontroli
	
	

	7.5.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ārējiem elektriski regulējamiem un apsildāmiem atpakaļskata spoguļiem
	
	

	7.6.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar stūres pastiprinātāju un augstumā un dziļumā regulējamu stūres ratu. Pieļaujama atkāpe attiecībā uz prasību mainīt stūres rata regulējumu dziļumā, ja attiecīgajam transportlīdzekļa modelim tāds nav rūpnieciski pieejams
	
	

	7.7.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar gaisa kondicionēšanas sistēmu ar klimata kontroli
	
	

	7.8.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar palīdzības sistēmu transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā, kas ietver vismaz transportlīdzekļa priekšas un aizmugures daļās izvietotus sensorus transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā (papildus skatīt vērtējamos papildaprīkojuma kritērijus) 
	
	

	7.9.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar digitālu displeju, Bluetooth interfeisu, audiosistēmu ar vismaz radio FM/AM diapazonā, kā arī ar vismaz vienu USB pieslēgvietu
	
	

	7.10.
	Priekšējo durvju logu mehānismi elektriski vadāmi
	
	

	8.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar vismaz 5 (piecām) durvīm 
	
	

	9.
	Dzinējs: elektrība (elektromotors), jauda ne mazāka par 100 kW
	
	

	10.
	Augstsprieguma akumulators:
	
	

	10.1.
	Augstsprieguma akumulatora ietilpība ne mazāka par 75 kWh
	
	

	10.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar divu veidu lādēšanas iespējām:  maiņstrāvas lādēšanas (AC) iespēja (no uzlādes stacijas Type2 spraudņa) un  līdzstrāvas lādēšanas (DC)  iespēja (no uzlādes stacijas CCS spraudņa)
	
	

	10.3.
	Minimālais iespējamais veicamais attālums ar maksimāli uzlādētu augstsprieguma akumulatoru, kombinētajā WLTP braukšanas ciklā – ne mazāk par 300 km (pretendents norāda piedāvājumā transportlīdzekļa ražotāja norādīto nobraukumu kombinētajā WLTP braukšanas ciklā) (vērtējamais kritērijs)
	
	

	11.
	Transmisija – automātiskā 
	
	

	12.
	Piedziņa – vienas ass piedziņa vai pilnpiedziņa
	
	

	13.
	Prasības riteņiem (disks ar uzmontētu riepu):
	
	

	13.1.
	Riteņu diska (vieglmetāla diski) un riepas izmērs – ražotāja noteiktais
	
	

	13.2.
	Transportlīdzeklim jābūt nokomplektētam ar 4 (četriem) riteņiem, kas aprīkoti ar: 
	
	

	13.2.1.
	ja transportlīdzekļa piegāde ir laika posmā no 1. maija līdz 31. oktobrim - jaunām vasaras sezonas riepām, kas atbilst ražotāja noteiktajam slodzes indeksam un ar ātruma indeksu, kas nav mazāks par "Q"
	
	

	13.2.2.
	ja piegāde ir laika posmā no 1. novembra līdz 30. aprīlim – ar jaunām ziemas sezonas riepām, kas atbilst šādām prasībām:
	
	

	13.2.2.1.
	Riepas ir piemērotas transportlīdzekļa ekspluatācijai Latvijas teritorijā raksturīgiem rudens, ziemas un pavasara klimatiskajiem apstākļiem un ceļu stāvoklim, to protektora zīmējums, protektora forma, rievu un lameļu izvietojums un dziļums nodrošina labu saķeri un vadāmību pa sliktas kvalitātes un slideniem ceļiem (dubļi, sniegs, ledus, atkala), kā arī ceļiem ar tīru cieto segumu. Par atbilstošiem tiks uzskatīti protektora zīmējumi, kas nodrošina brīvu riepas attīrīšanos no sniega masas un netīrumiem garenvirzienā un uz riepas sānu malām
	
	

	13.2.2.2.
	Riepām jābūt apzīmētām ar ‘’M+S’’ apzīmējumu un marķētām ar 3PMSF[footnoteRef:13] simbolu [13:  https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_tire ] 

	
	

	
	
	
	Komisija vienojas papildināt tehnisko specifikāciju ar šādu prasību:
13.2.3. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar rezerves riteni (pilna izmēra vai kompaktā izmēra) un instrumentiem tā nomaiņai vai riepu remonta komplekta, kas sastāv no kompresora un riepu remonta putām

	13.3.
	Precīzu riepu modeli izvēlas Pasūtītāja pārstāvji no Piegādātāja piedāvāto tehniskai specifikācijai atbilstošo riepu modeļu klāsta
	
	

	14.
	Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas:
	
	

	14.1.
	Aizdedzes atslēgām jābūt vismaz 2 komplektiem, aprīkotām ar centrālās atslēgas tālvadību
	
	

	14.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pretaizdzīšanas ierīci - dzinēja imobilaizeru, signalizāciju ar pulti, viss minētais var būt iebūvēts aizdedzes atslēgā
	
	

	15.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar tuvās/tālās gaismas lukturiem, kas nodrošina, ka tuvās gaismas ieslēdzas pastāvīgi, iedarbinot dzinēju. Pieļaujams, ka tuvās gaismas automātisko ieslēgšanās režīmu aizstāj ar automātiskās dienas gaitas lukturiem
	
	

	16.
	Transportlīdzekļa salonam jābūt aprīkotam ar ieslēdzamām/izslēdzamām apgaismes iekārtām
	
	

	17. 
	Transportlīdzeklim aizmugurē jābūt aprīkotam ar miglas lukturi
	
	

	18.
	Sēdekļi:
	
	

	18.1.
	Sēdekļiem jābūt aprīkotiem ar galvas balstiem un trīspunktu drošības jostām
	
	

	18.2.
	Sēdekļu apdares materiāls – tumšas ādas vai auduma apdare
	
	

	18.3.
	Priekšējiem sēdekļiem jānodrošina vismaz sēdekļu augstuma, attāluma regulēšanu, sēdekļu atzveltnes slīpuma regulēšanu, kā arī apsilde
	
	

	19.
	Virsbūves krāsa – melna, tumši brūna vai tumši pelēka (vai cits tumšas krāsas tonis atbilstoši protokolam un lietišķajai etiķetei)
	
	

	20.
	Transportlīdzekļa piegādes komplektācija: 
	
	

	20.1.
	Jābūt aprīkotam ar divu veida kabeļiem uzlādei no mājsaimniecības rozetes (220V) un no publiskajās uzlādes stacijās (Type 1 uz Type 2)
	
	

	20.2.
	Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi transportlīdzeklim piegādes brīdī jābūt iekļautiem komplektācijā un nostiprinātiem tiem paredzētā vietā: 
	
	

	20.2.1.
	medicīniskai aptieciņai
	
	

	20.2.2.
	ugunsdzēšamajam aparātam
	
	

	20.2.3.
	avārijas zīmei
	
	

	20.2.4.
	drošības vestei
	
	

	20.3.
	Grīdai jābūt aprīkotai ar viegli ieliekamiem/izņemamiem, mehāniski izturīgiem kausveida gumijas paklājiem
	
	

	20.4.
	Jābūt transportlīdzekļa ekspluatācijas instrukcijai latviešu valodā
	
	

	21.
	Transportlīdzekļa garantijai jābūt: 
	
	

	21.1.
	Kopējā transportlīdzekļa garantija ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši ar nobraukuma ierobežojumu vismaz līdz 100 000 (simts tūkstoši) km, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais, kas attiecas uz visu transportlīdzekli kopumā, izņemot dilstošās transportlīdzekļa daļas to dabīgā nolietojuma rezultātā (bremžu uzlikas, bremžu diski, riepas, sajūga disks, logu slotiņas), ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus un ceļu kvalitāti (vērtējamais kritērijs)
	
	

	21.2.
	Transportlīdzekļa virsbūves pretkorozijas garantija pret caurrūsēšanu ir vismaz 84 (astoņdesmit četri) mēneši
	
	

	21.3.
	Elektromotora piedziņas akumulatora garantija (vērtējamais kritērijs):
	
	

	21.4.
	vismaz 84 (astoņdesmit četri) mēneši
	
	

	21.5.
	līdz 100 000 (simts tūkstoši) km nobraukumam
	
	

	21.6.
	Transportlīdzekļa garantija krāsojumam ir vismaz 60 (sešdesmit) mēneši
	Pretendents Nr.3:
Piedāvājam samazināt krāsojuma garantiju uz 36 (trīsdesmit seši) mēneši, jo lielākā daļa ražotāju krāsojumam piedāvā šādu garantijas termiņu
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
21.6. Transportlīdzekļa garantija krāsojumam ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši

	22.
	Transportlīdzekļa piegādei jābūt ne vēlāk kā līdz 2024. gada 19. jūlijam
	Pretendents Nr.3:
Piedāvājam noteikt piegādes laiku 8 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas

	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
22. Transportlīdzekļa piegādei jābūt ne vēlāk kā 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas

	23.
	Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remonti:
	
	

	23.1.
	Vismaz vienā servisā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
	
	

	23.2.
	Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
23.2. Transportlīdzekļa pieņemšanu servisā ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tā pieteikšanas servisa darbiem, bet, ja to nevar nodrošināt - servisa maiņas auto jānodrošina no brīža, kad transportlīdzeklis ir nogādāts servisā, ja servisā nodotais transportlīdzeklis nav ekspluatējams bojājuma dēļ

	23.3.
	Pretendents nodrošina pasūtītājam elektrisko servisa maiņas transportlīdzekli uz remonta veikšanai nepieciešamo laika periodu
	
	

	23.4.
	Pretendents transportlīdzekļu remontiem un apkopēm izmanto tikai attiecīgās markas un modeļa transportlīdzekļiem paredzētās oriģinālās rezerves daļas un ekspluatācijas materiālus, vai, pēc abpusējas vienošanās, analogās rezerves daļas
	
	

	23.5.
	Pretendents sniedz garantijas par transportlīdzeklim paveiktajiem servisa darbiem un uzstādītajām rezerves daļām
	
	

	23.6.
	Pretendents nodrošina 24 stundu tehnisko palīdzību uz ceļa transportlīdzekļa garantijas periodā, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā, evakuāciju līdz remonta veikšanas vietai
	
	

	24.
	Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem
	Pretendents Nr.2:
Par specifikācijas 22.punkta prasību Konkursa nolikuma līguma projektā iekļaut atrunu par papildierīču (t.sk. GPS ) uzstādīšanas risku. Ja GPS sistēmas uzstādīšana ietekmē automašīnas elektronikas sistēmu, tad pastāv iespēja, ka var tikt atteikta ražotāja garantija auto elektronikas blokiem, kuros notikusi ražotāja neakceptēta iejaukšanās.
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
24. Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam aprīkot transportlīdzekli ar GPS iekārtu (pēc transportlīdzekļa piegādes), nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieslēgšanu transportlīdzekļa sistēmu datiem. Pasūtītājs nodrošina, ka GPS iekārtas uzstādīšanai netiek veiktas Piegādātāja neakceptētas darbības transportlīdzekļa elektroniskajās sistēmās un tehniskajos mezglos [attiecīgi tiek papildināts arī līgumprojekts]


	25.
	Papildus prasības, kas izriet no Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasībām:
	
	

	25.1.
	Transportlīdzeklī ir informācija/norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim. Hibrīdtransportlīdzekļu un elektrotransportlīdzekļu gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju. No elektrotīkla uzlādējamu hibrīdelektrisku transportlīdzekļu un tādu elektrotransportlīdzekļu gadījumā, kas aprīkoti ar attāluma palielinātājiem, jāietver konkrētas norādes par to, kā maksimāli palielināt to kilometru skaitu, kuri nobraukti, izmantojot elektrību
	Pretendents Nr.2:
Specifikāciju punktā 23.1. aprakstītā prasība precizējama, vai tā ir rakstiska lietošanas instrukcija, vai  borta datorā integrēts braukšanas asisstents (audioālais/vizuālais). Jāņem vērā, ka prasība nav aktuāla automātiskās pārnesuma kārbas piedāvājuma gadījumā.
	Komisija piekrīt mainīt punkta redakciju uz šādu:
25.1. Transportlīdzeklī ir informācija un norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim. Elektrotransportlīdzekļa gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju. Tāda elektrotransportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar attāluma palielinātājiem, jāietver konkrētas norādes par to, kā maksimāli palielināt to kilometru skaitu, kuri nobraukti, izmantojot elektrību.
Prasība nav aktuāla automātiskās pārnesuma kārbas piedāvājuma gadījumā


	25.2.
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepu spiediena kontroles sistēmu, t. i., sistēmu, kas ierīkota transportlīdzeklī un var novērtēt riepu spiedienu vai tā izmaiņas laika gaitā un pārraidīt attiecīgo informāciju lietotājam transportlīdzekļa darbības laikā
	
	

	25.3.
	Trokšņa emisijas līmenim jābūt zemākam, nekā noteikts tiesību aktos
	
	



Vērtējamo papildaprīkojuma kritēriju saraksts 
	Nr. p.k.
	Papildaprīkojums (vērtējamie kritēriji)[footnoteRef:14] [14:  Pretendents Tehniskajā piedāvājumā norāda - kuras no norādītajām tehniskajām prasībām nodrošinās piedāvātajam transportlīdzeklim, attiecīgi šo transportlīdzekļa izpildījumu vai aprīkojumu ierēķinot kopējā transportlīdzekļa cenā] 

	Pretendenta priekšlikumi / ierosinājumi
	IK lēmums, atbilde

	1.
	 Aklās zonas sistēma, kas brīdina autovadītāju par objektu atpakaļskata spoguļos neredzamajā zonā
	
	

	2.
	 Elektriski regulējumi logi otrai sēdekļu rindai
	
	

	3.
	 Apsildāma stūre
	
	

	4.
	Atpakaļskata videokamera 
	
	

	5.
	 Transportlīdzeklis aprīkots ar 220V pieslēguma ligzdu un atlokāmu galdiņu otrai sēdekļu rindai
	
	

	6.
	Sānu drošības spilveni
	
	

	7.
	Priekšējie miglas lukturi
	
	Komisija vienojas mainīt punkta redakciju uz šādu:
7. Priekšējie miglas lukturi vai sliktu laikapstākļu gaismas

	8.
	Divu zonu iestatītās temperatūras automātiska noturēšana salonā (klimata kontrole)
	
	

	9.
	Joslas kontroles sistēma, kas brīdina transportlīdzekļa vadītāju vai veic stūrēšanas korektīvās darbības, kad tiek pārkāptas braukšanas joslas robežas
	
	

	10.
	Avārijas bremzēšanas sistēma, kas veic brīdināšanu un/vai automātisku bremzēšanu situācijā, kad autovadītājs savlaicīgi neveic bremzēšanu 
	
	



