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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
atklātam konkursam ar identifikācijas Nr. DKNKP 2024/5
“Autoceļu uzturēšanas tehnikas iegāde” 

	TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
	PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
(Aizpilda pretendents)

	Automašīnas zīmols, modelis
	Nav noteikts
	

	Virsbūves tips
	Kravas kaste ar kabīni
	

	Degvielas veids
	Dīzeļdegviela
	

	Motora tilpums
	Ne mazāks par 5000 cm3
	

	Motora jauda
	Ne mazāka par 130 kW
	

	Atgāzu standarts
	EURO6
	

	Degvielas bākas tilpums
	Ne mazāks par 120 litriem
	

	Pārnesumu kārba / pārnesumu skaits
	Manuālā, ne mazāk kā 7 pārnesumi
	

	Elektro-pneimatiska ātrumu pārslēgšanas sistēma
	Aprīkots
	

	Riteņu piedziņa
	Patstāvīga pilnpiedziņa ar bloķējamu starpasu diferenciāli
	

	Reģistrācijas un ražošanas gads
	 Ne vecāks kā 2023. gads
	

	Riteņu garenbāze
	Ne mazāka par 2750 mm
	

	Papildus gaismas lukturi priekšā
	 Aprīkots
	

	Papildus gaismas lukturi kravas kastē
	 Aprīkots
	

	Piekabes bremžu sistēma
	Aprīkots
	

	Klimata kontrole
	Aprīkots
	

	Kravas kastes garums
	Ne mazāks par 2000 mm
	

	Stūres pastiprinātājs
	Aprīkots
	

	Kravas kaste
	Trīspusējs pašizgāzējs
	

	Divdaļīga hidrauliskā sistēma ar vadību no kabīnes
	Aprīkots
	

	Atslēga 
	Divas
	

	Komplekts piekabes vilkšnai
	Aprīkots
	

	Signalizācija
	Aprīkots
	

	Rezerves ritenis
	Aprīkots
	

	ABS
	Aprīkots
	

	Pazemināto darba pārnesumu grupa
	Aprīkots
	

	Priekšējā agregātu montāžas plāksne ( 3.izmērs )
	Aprīkots
	

	Priekšējā vilkšanas ierīce ar tapu
	Aprīkots
	

	Priekšējās jūgvārpstas izvads
	Aprīkots
	

	Sāls – smilšu kaisītājs:
· Kaisāmā materiāla bunkurs ne mazāks par 1,8 m3
· Kaisīšanas platums 2-10m
· Elektroniska vadības sistēma
· Mitrināšanas sistēma
	Aprīkots
	

	Degvielas patēriņš (l/100 km) 
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms (g/kWh)
	

	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas apjoms (g/kWh)
	

	[bookmark: _GoBack]Cieto daļiņu (PM) emisijas apjoms (g/kWh)
	



	PRASĪBAS IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM

	Piegāde

	Jānodrošina bezmaksas piegāde Pasūtītājam uz norādīto adresi: Stacijas iela 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, 8 (astoņu ) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas
	

	CSDD

	Jānodrošina reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) 
	

	Apdrošināšana
	Jānodrošina  OCTA esība 12 (divpadsmit)  mēnešus no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	Garantijas termiņš


	Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši bez nobraukuma ierobežošanas no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	Garantijas remonts


	Jānodrošina automašīnas bezmaksas garantijas remonts (pie pareizas ekspluatācijas no Pasūtītāja puses) ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	Servisa nodrošinājums
	Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
	

	Tehniskā dokumentācija piegādes brīdī
	Tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas valsts valodā. 
	

	
	
	



	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums
	

	Datums
	



