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	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Puškina ielas seguma atjaunošana no Maskavas ielas līdz Dzirnavu ielai

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes
	Brauktuves asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Brauktuve no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai
	m2
	3148
	3148

	
	
	Brauktuves asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Brauktuve no Gogoļa ielas līdz Dzirnavu ielai
	m2
	1942
	1942

	
	
	Ietves seguma demontāža vidēji 24 cm biezumā 
	Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai
	m2
	1988
	1988

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf  S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu
	Brauktuve no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai
	m2
	3148
	3148

	
	
	Karstā asfalta AC22 bin S-III (AADTj, kravas 501-1000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā
	Nepieciešama gruntēšana
	Brauktuve no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai
	m2
	3148
	3148

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf  S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu,  nepieciešama gruntēšana
	Brauktuve no Gogoļa ielas līdz Dzirnavu ielai
	m2
	1942
	1942

	
	
	Betona bruģa (plātnīšu) 160*160*60 mm seguma būvniecība (salizturība 3D, slīdes pretestība USURV >=45)
	
	Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai
	m2
	1796
	1796

	
	
	Betona bruģa (taktilās rievotās un pumpotās joslas) seguma būvniecība
	Analogi Puškina ielas posmam no ģen. Radziņa krastmalas līdz Maskavas ielai
	Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai
	m2
	192
	192

	
	
	Min. mat. mais. izlīdzinošās kārtas būvniecība vidēji 3 cm biezumā
	
	Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai
	m3
	60
	60

	
	
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn pamata nesošās kārtas būvniecība vidēji 15 cm biezumā
	
	Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai
	m3
	299
	299

	
	
	Bentonīta ruļļu hidroizolācija 1 metra platumā gar ēku sienām
	
	Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai
	m2
	212
	212

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	74
	74

	
	
	Brauktuves betona apmaļu pārbūve
	
	Brauktuve no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai
	m
	596
	596

	
	
	Ietves betona apmaļu pārbūve
	
	Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai
	m
	278
	278

	
	
	Rīgas tipa apmales uzstādīšana nobrauktuvēs
	Nobrauktuves pacelt ietvju līmenī
	Nobrauktuves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai
	m
	60
	60

	
	
	Pārsedzes izbūve gūlijas kabatas vietā
	Risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju
	Puškina 13; Puškina 20
	gab
	2
	2

	
	
	Brauktuves malu piebruģējuma atjaunošana 
	
	Pie Maskavas ielas
	m2
	2
	2

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	
	Visa brauktuve
	gab
	92
	92
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