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Nr. CAIP 2024/13, nolikuma
1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.11.pielikums
Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts


	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Dārziņu ielas seguma atjaunošana no Cidoniju ielas līdz Dārziņu 1. līnijai

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar bedrēm un plaisām
	Nomaļu apauguma noņemšana, uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 5 cm biezumā (ar minerālmateriālu maisījumu 0/16, N-IV)
	
	Nomales vidēji 0.5 m platumā
	m2
	690
	690

	
	
	Karstā asfalta AC16 surf - VK S-III (AADTj, pievestā ≤500) dilumkārtas būvniecība 5 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu, nepieciešama gruntēšana
	Visa brauktuve
	m2
	4292
	4292

	
	
	Pamata nesošās kārtas būvniecība, reciklējot asfaltbetona segu un pamatu virskārtu vidēji 10 cm biezumā, nepievienojot saistvielu
	
	Visa brauktuve
	m2
	4292
	4292

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	18
	18

	
	
	Ātrumvaļņa atjaunošana
	
	Esošo ātrumvaļņu vietā
	kompl
	3
	3

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	
	Visa brauktuve
	gab
	2
	2
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