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	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Biksēres ielas seguma atjaunošana

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar plaisām un bedrēm.
Ietves segums gar brauktuvi daļēji sadēdējis, ar plaisām un izdrupumiem
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Visa brauktuve
	m2
	3804
	3804

	
	
	Ietves asfalta seguma demontāža vidēji 4 cm biezumā 
	Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Ietve atbilstoši shēmai
	m2
	928
	928

	
	
	Ietves šķembu pamata demontāža vidēji 12 cm biezumā 
	Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Ietve atbilstoši shēmai
	m2
	928
	928

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf  S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	
	Visa brauktuve
	m2
	3804
	3804

	
	
	Karstā asfalta AC22 base S-III (AADTj, kravas 501-1000) apakškārtas būvniecība 6 cm biezumā
	Nepieciešama gruntēšana
	Visa brauktuve
	m2
	3804
	3804

	
	
	Karstā asfalta AC8 surf S-III (AADTj, pievestā ≤500) būvniecība 4 cm biezumā
	
	Ietve atbilstoši shēmai
	m2
	928
	928

	
	
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32 N-IV būvniecība 12 cm biezumā
	
	Ietve atbilstoši shēmai
	m2
	928
	928

	
	
	Apzaļumošana ar augu zemi NN-3
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	20
	20

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	5
	5

	
	
	Betona apmaļu pārbūve
	
	Brauktuvei gar atjaunoto ietvi un citur, atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m
	350
	350

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	Tajā skaitā visu zem seguma esošo gūliju atsegšana, tīrīšana un, ja nepieciešams, lūku nomaiņa
	Visa brauktuve
	gab
	21
	21

	
	
	Gūliju pievadu pārbūve
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m
	105
	105
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