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	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Raņķa dambja seguma atjaunošana no Trijādības ielas līdz Uzvaras bulvārim

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar plaisām, bedrēm un risēm
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Visa brauktuve
	m2
	7057
	7057

	
	
	Asfalta seguma demontāža vidēji 20 cm biezumā
	Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Pieturvieta
	m2
	78
	78

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu
	Visa brauktuve
	m2
	7057
	7057

	
	
	Karstā asfalta AC22 bin S-II (AADTj, kravas >2000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā
	Nepieciešama gruntēšana
	Visa brauktuve
	m2
	7057
	7057

	
	
	Betona C35/45 seguma būvniecība 20 cm biezumā, tai skaitā
betona seguma šuvju izbūve
	
	Pieturvieta 26 m garumā un 3 m platumā
	m2
	78
	78

	
	
	Bruģa seguma atjaunošana (veicot bruģakmens līmeņošanu)
	
	Bruģis sadures zonā gar asfaltbetona malu Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra mezglā atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	40
	40

	
	
	Apzaļumošana ar augu zemi NN-3
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	20
	20

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	215
	215

	
	
	Betona apmaļu pārbūve
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m
	100
	100

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	
	Visa brauktuve
	gab
	35
	35
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