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	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Trijādības ielas seguma atjaunošana no Kuģu ielas līdz Raņķa dambim

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar plaisām un bedrēm. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4  cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Visa brauktuve
	m2
	4053
	4053

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf  S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu
	Visa brauktuve
	m2
	4053
	4053

	
	
	Karstā asfalta profila labošana ar AC 11 bin S-II vidēji 2.5 cm, gruntēšana
	Nepieciešama gruntēšana
	Visa brauktuve
	t
	244
	244

	
	
	Apzaļumošana ar augu zemi NN-3
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	20
	20

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	88
	88

	
	
	Betona apmaļu pārbūve
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m
	20
	20

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	
	Visa brauktuve
	gab
	67
	67
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