

Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2024/13, nolikuma
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	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Mīlgrāvja tilta transporta mezgla brauktuves (izņemot tiltu) un brauktuves daļa līdz Emmas ielai seguma atjaunošana

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm un risēm
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Brauktuve, izņemot gar dzelzceļu, atbilstoši shēmai
	m2
	15496
	15496

	
	
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Brauktuve gar dzelzceļu atbilstoši shēmai
	m2
	2366
	2366

	
	
	Nomaļu apauguma noņemšana vidēji 15 cm biezumā un profilēšana, veidojot nomali, apsētu ar zāles sēklām NN-1
	Apaugumu aizvest uz izpildītāja atbērtni. Nomales uzpildīšana netiek paredzēta.
Veidot nomali 1.5 m platumā. Pie ceļu barjerām veidot nomali līdz barjeru statņiem.
Gar dzelzceļa uzbērumu veidot nomali 0.5 m platumā, veidojot nogāzi vidēji 1 m platumā
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā 
	m2
	5030
	5030

	
	
	Apauguma noņemšana sadalošajā joslā starp barjerām vidēji 15 cm biezumā, profilēšana, nostiprināšana ar zāles sēklām NN-1
	
	Virāžas zona atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā 
	m2
	900
	900

	
	
	Nogāzes nostiprināšana ar vienlaidus velēnojumu NN-5
	Dzelzceļa uzbēruma nogāzi vidēji 1 m platumā nostiprināt ar vienlaidus velēnojumu
	Nogāze gar dzelzceļa uzbērumu atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	364
	364

	
	
	Nomales uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 30 cm biezumā
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	90
	90

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Nodrošināt ūdens novadei normatīvi nepieciešamo šķērskritumu 

	Brauktuve, izņemot gar dzelzceļu, atbilstoši shēmai
	m2
	15496
	15496

	
	
	Karstā asfalta AC22 bin S-II (AADTj, kravas >2000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā
	Nepieciešama gruntēšana
	Brauktuve, izņemot gar dzelzceļu, atbilstoši shēmai
	m2
	15496
	15496

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf  PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Nodrošināt ūdens novadei normatīvi nepieciešamo šķērskritumu. 
Nepieciešama gruntēšana
	Brauktuve gar dzelzceļu atbilstoši shēmai
	m2
	2366
	2366

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	235
	235

	
	
	Betona apmaļu pārbūve
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m
	20
	20

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	
	Visa brauktuve
	gab
	39
	39
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