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Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts


	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Asfalta seguma atjaunošana Emmas, Meldru un Atlantijas ielās

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Emmas ielas brauktuve
	m2
	7923
	7923

	
	
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Meldru ielas brauktuve
	m2
	14025
	14025

	
	
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Atlantijas ielas brauktuve
	m2
	17775
	17775

	
	
	Ietves seguma demontāža vidēji 16 cm biezumā
	Emmas iela, ietve kreisajā pusē aiz Gāles ielas, 54 m.
Emmas iela, ietve labajā pusē aiz nobr. uz Emmas Nr. 43, 110 m.
Atlantijas iela, ietve labajā pusē gar kapsētu, 320 m. Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Ietves atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	1100
	1100

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf  S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu
	Emmas ielas brauktuve
	m2
	7923
	7923

	
	
	Karstā asfalta AC22 bin S-III (AADTj, kravas 501-1000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā
	Nepieciešama gruntēšana
	Emmas ielas brauktuve
	m2
	7923
	7923

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf  S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu
	Meldru ielas brauktuve
	m2
	14025
	14025

	
	
	Karstā asfalta AC22 bin S-III (AADTj, kravas 501-1000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā
	Nepieciešama gruntēšana
	Meldru ielas brauktuve
	m2
	14025
	14025

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf  S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu
	Atlantijas ielas brauktuve
	m2
	17775
	17775

	
	
	Karstā asfalta AC22 bin S-III (AADTj, kravas 501-1000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā
	Nepieciešama gruntēšana
	Atlantijas ielas brauktuve
	m2
	17775
	17775

	
	
	Karstā asfalta AC8 surf S-III (AADTj, pievestā ≤500) būvniecība 4 cm biezumā
	Emmas iela, ietve kreisajā pusē aiz Gāles ielas, 54 m.
Emmas iela, ietve labajā pusē aiz nobr. uz Emmas Nr. 43, 110 m.
Atlantijas iela, ietve labajā pusē gar kapsētu, 320 m.
	Ietves atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	1100
	1100

	
	
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32 N-IV būvniecība vidēji 12 cm biezumā
	
	Ietves atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m3
	132
	132

	
	
	Apzaļumošana ar augu zemi NN-3
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	500
	500

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	304
	304

	
	
	Betona apmaļu pārbūve
	
	Brauktuvei gar atjaunotajām ietvēm un citur, atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m
	540
	540

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	
	Visa brauktuve
	gab
	332
	332
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