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	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Pulkveža Brieža ielas seguma atjaunošana posmā no Hanzas ielas līdz Elizabetes ielai

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Visa brauktuve
	m2
	6031
	6031

	
	
	Asfalta seguma demontāža vidēji 20 cm biezumā
	Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Pieturvietas
	m2
	120
	120

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf  S-I (AADTj, pievestā 3501-5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu
	Visa brauktuve
	m2
	6031
	6031

	
	
	Karstā asfalta AC22 bin S-II (AADTj, kravas 1001-2000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā
	Nepieciešama gruntēšana
	Visa brauktuve
	m2
	6031
	6031

	
	
	Betona C35/45 seguma būvniecība 20 cm biezumā, tai skaitā
betona seguma šuvju izbūve
	
	Pieturvietas 20 m garumā un 3 m platumā
	m2
	120
	120

	
	
	Apzaļumošana ar augu zemi NN-3
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	20
	20

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	139
	139

	
	
	Betona apmaļu pārbūve
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m
	20
	20

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	
	Visa brauktuve
	gab
	95
	95
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