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	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Dienvidu tilta un tā pieeju seguma atjaunošana pa posmiem

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Dienvidu tilta un tā pieeju brauktuvju asfalta segums ir nodilis. Krasta ielas galvenās brauktuves segums ir daļēji sadēdējis, ar plaisām un bedrēm.
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Krasta ielas galvenā brauktuve
	m2
	2389
	2389

	
	
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Dienvidu tilts un tā pieejas, Krasta ielas paralēlā brauktuve
	m2
	10817
	10817

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu
	Krasta ielas galvenā brauktuve
	m2
	2389
	2389

	
	
	Karstā asfalta AC22 bin S-II (AADTj, kravas >2000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā
	Nepieciešama gruntēšana
	Krasta ielas galvenā brauktuve
	m2
	2389
	2389

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu, nepieciešama gruntēšana
	Dienvidu tilts un tā pieejas, Krasta ielas paralēlā brauktuve
	m2
	10817
	10817

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	370
	370

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	
	Visa brauktuve
	gab
	61
	61
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