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	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Gustava Zemgala gatves seguma atjaunošana posmā no Ūnijas ielas līdz Brīvības gatvei

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes
	Asfalta seguma nofrēzēšana 11 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Visa brauktuve
	m2
	8294
	8294

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu
	Visa brauktuve
	m2
	8294
	8294

	
	
	Karstā asfalta AC22 bin S-II  (AADTj, kravas >2000) saistes kārtas būvniecība 7 cm biezumā
	Nepieciešama gruntēšana
	Visa brauktuve
	m2
	8294
	8294

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	218
	218

	
	
	Betona apmaļu pārbūve
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m
	20
	20

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	
	Visa brauktuve
	gab
	115
	115
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