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	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Biķernieku ielas seguma atjaunošana no Lielvārdes ielas līdz Ulbrokas ielai

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Pa posmiem atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	20750
	20750

	
	
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Pa posmiem atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	2838
	2838

	
	
	Nomaļu apauguma noņemšana un profilēšana 1 m platumā, izveidojot nomali
	Apaugumu aizvest uz izpildītāja atbērtni. Nomales uzpildīšana netiek paredzēta
	Brauktuves labajā pusē 1 m platumā posmā no Ieriķu ielas līdz Ulbrokas ielai
	m2
	1850
	1850

	
	
	Nomaļu apauguma noņemšana, uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 5 cm biezumā (ar minerālmateriālu maisījumu 0/16, N-IV)
	Ievērot esošo šķērskritumu. Apaugumu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Brauktuves labajā pusē 1 m platumā posmā no Lielvārdes ielas līdz Ieriķu ielai
	m2
	165
	165

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu
	Visa brauktuve
	m2
	23588
	23588

	
	
	Karstā asfalta AC22 bin S-II (AADTj, kravas 1001-2000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā
	Nepieciešama gruntēšana
	Pa posmiem atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	20750
	20750

	
	
	Apzaļumošana ar augu zemi NN-3
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	20
	20

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	131
	131

	
	
	Betona apmaļu pārbūve
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m
	500
	500

	
	
	Betona apmaļu demontāža
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m
	75
	75

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	
	Visa brauktuve
	gab
	68
	68
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