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	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Sesku ielas seguma atjaunošana no Ilūkstes ielas līdz Dārzciema ielai

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes
	Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Visa brauktuve
	m2
	5982
	5982

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf  S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu
	Visa brauktuve
	m2
	5982
	5982

	
	
	Karstā asfalta AC22 bin S-III (AADTj, kravas 501-1000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā, gruntēšana
	Nepieciešama gruntēšana
	Visa brauktuve
	m2
	5982
	5982

	
	
	Apzaļumošana ar augu zemi NN-3
	
	Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m2
	750
	750

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	60
	60

	
	
	Ātrumvaļņa atjaunošana
	
	Esošo ātrumvaļņu vietā
	kompl
	2
	2

	
	
	Betona apmaļu pārbūve
	Akotu un Zebiekstu ielu pieslēgumos ietves šķērsojuma vietās izbūvēt pazeminātās brauktuves apmales (paaugstinājums 0 cm)
	Visa brauktuve, izņemot nobrauktuves
	m
	1315
	1315

	
	
	Betona apmaļu demontāža
	Nobrauktuvju pieslēguma vietās ielas pamatbrauktuvei demontēt esošās brauktuves apmales. Jaunas apmales neuzstādīt (izveidot asfalta seguma salaidumu)
	Nobrauktuves atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā
	m
	140
	140

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	
	Visa brauktuve
	gab
	140
	140




							     	    	  2

