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Ieinteresētajiem piegādātājiem
Par informācijas sniegšanu

[bookmark: _GoBack]Pasūtītājs Rīgas Stradiņa universitātes iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) atklāta konkursa “Celtniecības materiālu, elektropreču un santehnikas iegāde”, identifikācijas Nr. RSU 2024/52/AK (turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātājas jautājumus par Atklāts konkursa nolikuma dokumentāciju – Atklāta konkursa 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums). Komisija uz jautājumiem (citējot jautājumus) sniedz turpmāk minētās atbildes:

	1.
	Jautājums
	7. GRUPA – Elektromateriāli
Lūdzu piemērot pielaidi dziļumam +/-8mm, lai varētu piedāvāt arī citu ražotāju produktus. Minētais dziļums ir tikai viena ražotāja produktam.
	9
	Montāžas kārba
	z/a 1-V D68 H40
	1gab.




	
	Atbilde
	Komisija informē, ka, lai paplašinātu piegādātāju konkurenci, vienlaikus nodrošinot pasūtītāja vajadzību nodrošināšanu, Komisija ir veikusi grozījumus Tehniskās specifikācijas-tehniskā un finanšu piedāvājuma 7.izklājlapas  9.pozīcijā “Montāžas kārba”, attiecībā uz montāžas kārbas dziļumu nosakot pieladi + 5mm, tas ir, piedāvātās montāžas kārbas dziļumam (H) ir jābūt diapazonā no H40 līdz 45 mm. Vienlaikus Komisija informē, ka atbilstoši pasūtītāja vajadzībām montāžas kārbas dziļumam ir jābūt vismaz 40mm un kārbas dziļums (H) nevar pārsniegt 45mm. 

	2.
	Jautājums 
	7. GRUPA – Elektromateriāli 
Doto  produktu vairs neražo. Lūdzam dzēst pozīciju. 
	17
	Adresācijas karte
	EAC-4
	1gab.




	
	Atbilde 
	Komisija informē, ka ir veikti grozījumi Atklāta konkursa Tehniskajā specifikācijā- tehniskā un finanšu piedāvājumā, izslēdzot  17.pozīciju “Adresācijas karte” no Tehniskajā specifikācijā- tehniskā un finanšu piedāvājuma 7.izklājlapas. 

	3.
	Jautājums
	7. GRUPA – Elektromateriāli 
Lūdzu piemērot pielaidi vatāžai +/-5w, vai arī norādīt minimālo gaismas atdevi lumenos, lai varētu piedāvāt dažādu ražotāju gaismekļus.
	51
	Armatūra zemapmetuma 
	LED 600x600mm, 36w, 4000k, energoefektivitāte ne mazāka par G klasi, Gaismas avota vidējais darbības laiks 20000 stundas
	1gab.

	52
	Armatūra virsapmetuma
	LED 600x600mm, 36w, 4000k, energoefektivitāte ne mazāka par G klasi, Gaismas avota vidējais darbības laiks 20000 stundas
	1gab.

	53
	Armatūra virsapmetuma
	LED 300x1200mm, 36w,  4000k, energoefektivitāte ne mazāka par G klasi, Gaismas avota vidējais darbības laiks 20000 stundas
	1gab.

	54
	Armatūra zemapmetuma 
	LED 300x1200mm, 36w,  4000k, energoefektivitāte ne mazāka par G klasi
	1gab.




	
	Atbilde
	Komisija informē, ka ir izvērtējusi piegādātā ierosinājumu noteikt plašāku vatāžu, lai piegādātāji var piedāvāt dažādu ražotāju gaismekļus. Lai paplašinātu piegādātāju konkurenci, vienlaikus nodrošinot pasūtītāja vajadzību nodrošināšanu, Komisija ir nolēmusi atbalstīt piegādātāja ierosinātos grozījumus 51.-54.pozīcijā attiecībā uz vatāžu, un informē piegādātājus, ka Komisija ir veikusi grozījumus Tehniskās specifikācijas-tehniskā un finanšu piedāvājuma 7.izklājlapas 51.-54.pozīcijās “Armatūra zemapmetuma”, nosakot pielaidi vatāžai +/- 5w (tādējādi piegādātājiem jāpiedāvā armatūra zemapmetuma diapazonā no 31-41w).    




Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	I.Kantika
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