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Ieinteresētajiem piegādātājiem
Par informācijas sniegšanu

[bookmark: _Hlk168473505]Pasūtītājs Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - Pasūtītājs) iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) atklāta konkursa “RSU sporta bāzes pārbūves būvdarbi  Cigoriņu ielā 3, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSU 2024/50/AK (turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par Atklāts konkursa nolikuma dokumentāciju. Komisija uz uzdotajiem jautājumiem (citējot jautājumus) sniedz turpmāk minētās atbildes:
	1.jautājums
	Lūdzu precizēt santehnikas apjomu. L.t.nr24.1un 24.2, izskatās kā dublējas

	Atbilde
	Komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju  failos FINANSU PIEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - FINANSU PIEDAVAJUMS_22_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx")  un RSU_BA_ Viss darbu sadal_11_07_2024.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx)

	2.Jautājums 
	1. Lūdzu precizēt l.t. 1.2 poz, 75, 76 jumta nesoša profilloksnes apjomu. Tāmē apjoms:
	Nesošā profilloksne T153-40L-840 t=1,0mm,tērauds S355
	m2
	                 935,59

	 Nesošā profilloksne T153-40L-840 t=1,2mm, tērauds S355
	m2
	                 400,31


Pēc projekta 1679,80 un 722,21m2


	Atbilde 
	Komisija skaidro, ka Būvprojekta lapā BK-0,2-i1 ir izvietota tabula “metāla jumta lokšņu elementu materiālu apjoms” . Failā FINANSU PIEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx" un RSU_BA_ Viss darbu sadal_11_07_2024.xlsx",  apjomi norādītajās pozīcijās sakrīt ar būvprojekta lapā BK-0,2-i1 tabulas kolonnā “Projekcijas laukums” norādītajiem apjomiem.
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	3.jautājums
	Vai 4D simulācijās ir nepieciešams iekļaut arī demontāžas darbus?

	Atbilde
	Komisija norāda, ka 4D simulācijās ir nepieciešams iekļaut arī demontāžas darbus, izmantojot esošo būvniecības informācijas modelēšanas (turpmāk - BIM) modeļus.

	4.jautājums
	Kāda ir izpildmodeļu tolerance pret izbūvēto dabā? Respektīvi, kādas ir pieļaujamās novirzes?

	Atbilde
	Komisija norāda, ka Modeļa izstrādē noteikti izstrādājamie modelējamie elementi:
· Sienas 
· Logi kā atvērumi (ailes)
· Durvis kā atvērumi (ailes) 
· Sijas
· Kolonnas
· Grīdas
· Trepes
· Rampas
· Liftu šahtas (ārējā kontūra)
· Balkoni
· Jumta plaknes bez elementiem

Elementu izmēri noapaļoti līdz cm. Pieļaujamās dimensionālās novirzes +/- 1 cm.

	5.jautājums
	Darbu izpildes grafika 2.11.7. punktā ir minēts apzīmējums "3D pamatmodeļa izstrāde". Lūgums paskaidrot, vai tas nozīmē, ka šajā posmā jānodod izpildmodelis, kas atspoguļo uzbūvēto ģeometriju, bet neiekļaujot aktīvu informāciju, kas tiek papildināta līdz "3.9. 3D modeļa pabeigšana sasniedzot pilnu funkcionalitāti un nodošana Pasūtītājam"?

	Atbilde
	Komisija skaidro sekojošo:
a) Pamatmodeļa izstrādes stadijā (līdz Būvuzņēmēja iesniegtajam Paziņojumam par būvniecības pabeigšanu), Pasūtītājs pieļauj, ka izpildot minimālas prasības, lai modeļa izstrāde tiktu uzskatīta par atbilstošu un Pasūtītājs varētu akceptēt būvdarbu pabeigšanas faktu, kas savukārt ļautu Būvuzņēmējam uzsākt būvdarbu nodošanas stadiju, modelī var nebūt iekļauta vai iekļauta pilnībā aktīvā informācija, pie nosacījuma, ka modeļa pārbaudes rezultāts uzskatāms par pozitīvu, ja tiek vizuāli identificēts ne mazāk kā 70% no pārbaudītiem būvelementiem, to skaitam neesot mazākam par 5 ( pieci), bet ne lielākam par 10 ( desmit),
b) 3D modeļa pabeigšana sasniedzot pilnu funkcionalitāti nozīmē, ka lai Pasūtītājs varētu akceptēt 3D modeļa izstrādi un savukārt,  Būvuzņēmejs varētu iesniegt, bet Pasūtītājs parakstīt Līgumā noteikto Sākotnējā Darbu pieņemšanas nodošanas aktu t.i. pieņemt būvdarbus, kas tādējādi dotu tiesības Būvuzņēmējam iesniegt Pasūtītājam Apliecinājumu par ēkas gatavību ēkas nodošanai ekspluatācijā, modelim jāatbilst sekojošiem kritērijiem:
· tiek vizuāli identificēts ne mazāk kā 95% no pārbaudītiem būvelementiem, to skaitam neesot mazākam par 20 ( divdesmit):
· identificētajiem būvelementiem digitālajā modelī ir izveidota piesaiste būvniecības izpilddokumentācijai, kas nodrošina pilnu būvelementa tehnisko , ģeometrisko parametru sarakstu,
Būvuzņēmējam jāņem vērā iespējamie riski, “a” punktā minēto pamatmodeli izstrādājot minimālā sastāvā, nespēt pabeigt modeli 3 mēnešu laikā, kas ir laiks no Paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu līdz Sākotnējā Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

	6.jautājums
	Lūgums nosūtīt projekta fāzes BIM īstenošanas (izpildes) plānu un tā pielikumus (GIPP u.c.), lai piegādātāji ar tiem var iepazīties.

	Atbilde
	Komisija informē, ka atbilstoši Atklāta konkursa dokumentācijai, tai skaitā tehniskās specifikācijas nosacījumiem, BIM īstenošanas plāns būvniecības procesam jāizstrādā Būvuzņēmējam un jāsaskaņo ar Pasūtītāju projekta uzsākšanas fāzē līdz būvdarbu veikšanai. BIM  projektēšanas stadijas īstenošanas plāns (BIP), tai skaitā, satur personu datu informāciju, tādēļ tas netiks pievienots publiskajiem dokumentiem Iepirkuma laikā. BIP un GIPP u.c. tiks uzrādīti Būvuzņēmējam pēc Līguma noslēgšanas.
Komisija lūdz piegādātājus ņemt vērā, ka Atklāta konkursa dokumentācijā iekļautā un līdz ar to publicētā informācija ir pietiekoša, lai Būvuzņēmējs varētu gūt priekšstatu par veicamā darba apjomu!

	7.jautājums
	Kāda ir plānotā projekta autora iesaiste modeļu aktualizācijā būvdarbu laikā - vai tie veiks modeļu atjaunošanu, ja būs tāda nepieciešamība?

	Atbilde
	Komisija skaidro, ka, ja būvniecības procesā tiks identificētas kļūdas, kuras saistītas ar būvprojekta autoru kļūdām, tad autoruzraugs sadarbībā ar RSU BIM speciālistu veiks izmaiņas un nodos tās Būvuzņēmējam. Citas izmaiņas būvprojektā, kuras saistītas ar Būvuzņēmēja, Pasūtītāja vai citu būvniecības dalībnieku ierosinājumiem, tiks iesniegtas Pasūtītāja BIM speciālistam. Pasūtītāja BIM speciālists sadarbībā ar Autoruzraugu akceptē izmaiņas un ļauj Būvuzņēmēja  BIM speciālistiem tās ieviest izpildmodelī. Pasūtītājs BIM speciālists pārbauda visu un jebkādu izmaiņu ieviešanu un modeli kopumā.

	8.jautājums
	Vai piegādātājam būs pieejama pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna veidne?

	Atbilde
	Komisija skaidro, ka BIM īstenošanas plāns būvniecības procesam jāizstrādā Būvuzņēmējam un jāsaskaņo ar Pasūtītāju projekta uzsākšanas fāzē līdz būvdarbu veikšanai.
BIM  projektēšanas stadijas īstenošanas plāns (BIP), tai skaitā, satur personu datu informāciju, tādēļ tas netiks pievienots publiskajiem dokumentiem Iepirkuma laikā. BIP un GIPP u.c. tiks uzrādīti Būvuzņēmējam pēc Līguma noslēgšanas.
Komisija lūdz piegādātājus ņemt vērā, ka Atklāta konkursa dokumentācijā iekļautā un līdz ar to publicētā informācija ir pietiekoša, lai Būvuzņēmējs varētu gūt priekšstatu par veicamā darba apjomu!

	9.jautājums
	Būvprojekta lapā AR-26-i1 ir redzamas durvis D-je24, taču lokālā tāmē Nr. 1-13 “Durvis” šīs durvis nav. Lūgums precizēt.

	Atbilde
	Komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju  failos FINANSU PIEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - FINANSU PIEDAVAJUMS_22_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx")  un RSU_BA_ Viss darbu sadal_11_07_2024.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx)

	10.jautājums
	Būvprojekta lapā Nr. TS-L-7 ir atzīme par termokoka apstrādi “Termokoka lameles - tonis S-1005-Y50R. Virsmas apstrādāt ar "Osmo" lineļļas sistēmu atbilstoši ražotāja norādījumiem. Lineļļas beice - "Vincents Polyline Vanilla". Koka elementu galus apstrādāt ar antiseptizējošu sastāvu.” Gan "Osmo", gan - "Vincents Polyline Vanilla" nevar būt savstarpēji integrēti vienā apstrādes kārtībā, tie nav savstarpēji saderīgi un arī atšķiras apstrādes tehnoloģijas. Lūdzam precizēt, kuru apstrādes materiālu izmantot. Vai izvēlētais tonis ir jāklāj sedzoši, vai lazējoši?

	Atbilde
	Komisija paskaidro, ka koriģēts rasējums Būvprojekta lapā Nr. TS-L-7, jo kļūdaini tika norādīti divi dažādi ražotāji koka aizsargslānim. Tādējādi svītrota neattiecināmā informācija par Vincent eļļu un papildināta informācija par koka galu apstrādes aizsargkārtu.
Papildus koriģētas arī arhitektūras daļas lapas:
AR-22
Jumtu tipiem J-6 un J-7 bija norādīti divi dažādi ražotāji koka aizsargslānim. Izņemta liekā informācija par Osmo eļļu.
AR-35
Pie vispārīgam piezīmēm precizēta informācija par aizsargslāni.
AR-38
Zem sadaļas papildus apjomi -  bija norādīti divi dažādi ražotāji koka aizsargslānim. Izņemta neattiecināmā informācija par Vincent eļļu. Un papildināta informācija par koka galu apstrādes aizsargkārtu.
Komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju  failos FINANSU PIEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - FINANSU PIEDAVAJUMS_22_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx")  un RSU_BA_ Viss darbu sadal_11_07_2024.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx)

	11.jautājums
	Lūgums precizēt lokālā tāmē Nr. 1-10-1 “Apdares darbi”, pozīcijā Nr. 29 “G-4 Akmens masas flīzes / Keramogranīts Produkta īpašības: Keramogranīts (augsta mitruma / karstuma izturība) Virsmas tips: matēts Izmērs: 600 x 600m Biezums: 9mm Izturības klase (UNI EN ISO 10545/14): Class 5 (PEI 5) Pretslīdes klase: R10 vai ekvivalents. IN-5, IN-13.” minēto flīžu ražotāju/modeli.

	Atbilde
	Komisija informē piegādātājus, ka lokālā tāmē Nr. 1-10-1 “Apdares darbi”, pozīcijā Nr. 29 “G-4 Akmens masas flīzes / Keramogranīts Produkta īpašības: Keramogranīts (augsta mitruma / karstuma izturība) Virsmas tips: matēts Izmērs: 600 x 600m Biezums: 9mm Izturības klase (UNI EN ISO 10545/14): Class 5 (PEI 5) Pretslīdes klase: R10 vai ekvivalents. IN-5, IN-13” tiks veikti grozījumi, papildinot tāmes pozīcijas aprakstu ar informāciju par minēto flīžu ražotāju/modeli, analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā  RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx.

	12.jautājums 
	Lūgums apstiprināt, ka lokālā tāmē Nr. 1-14 “Esoša ēka/"Vecā" sporta zāle”, pozīcijas Nr. 8 “Apmetuma atjaunošana ar Mapei PoroMap vai ekvivalents” daudzums 100m2 ir pareizs.

	Atbilde
	Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-14 “Esoša ēka/"Vecā" sporta zāle”, pozīcijā Nr. 8 “Apmetuma atjaunošana ar Mapei PoroMap vai ekvivalents” attiecībā uz pozīcijas apjomu. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā  RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx.

	13.jautājums 
	Lokālā tāmē Nr. 1-2 “Sienas ēkas un būvju karkasa konstrukcijas” pozīcijas Nr. 13 “DR32-365” daudzums ir 14gab., bet būvprojekta lapā Nr. BK-0.2-i1 skaits ir 15gab. Lūgums precizēt lokālo tāmi Nr. 1-2.

	Atbilde
	Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-2 “Sienas ēkas un būvju karkasa konstrukcijas” pozīcijā Nr. 13 attiecībās uz pozīcijas apjomu (daudzumu). Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā  RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx.

	14.jautājums
	Būvprojekta lapā Nr. AR-26-i1 durvju skaits D-20 durvīm ir 2gab., bet lokālā tāmē Nr. 1-13, pozīcijā Nr. 19 “Koka iekšdurvis D-20 1200*2300. Furnitūra ABLOY: Stiklojums Rūdīts ESG 8mm float .AR-26 vai ekvivalents” durvju skaits ir 1gab. Lūgums precizēt lokālo tāmi Nr. 1-13 “Durvis”.

	Atbilde
	Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-13 “Durvis” pozīcijā Nr. 19 attiecībā uz durvju skaita apjomu. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā  RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx.

	15.jautājums 
	Lokālā tāmē Nr. 1-24-2 “Santehnikas aprīkojums” ir visa santehnika/WC aprīkojums, kas minēta IN sadaļā būvprojekta lapās IN-S-SA-01, IN-S-SA-02, IN-S-SA-03. Lūgums, sniegt skaidrojumu, kas par santehniku ir lokālā tāmē Nr. 1-24-1 “Ūdensapgāde, kanalizācija”, pozīcijās Nr. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 un vai santehnikas apjomi nedublējās šajās lokālās tāmēs?

	Atbilde
	Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā - lokālajā tāmē Nr. 1-24-1 “’Ūdensapgāde, kanalizācija” un Nr. 1-24-2 “Santehnikas aprīkojums”, kā arī būvprojekta UK (ūdensapgāde, kanalizācija) un IN (interjera) sadaļās attiecībā uz santehnikas apjomiem. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā  RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx.

	16.jautājums 
	Lokālā tāme  Nr. 1-21-1 “Ūdensapgāde un kanalizācija”  ir pozīcija Nr.74 “Rūpnieciski izgatavota un nokomplektēta spiediena paaugstināšanas iekārta ar 2 sūkņiem, vienu darba, otro rezerves ar frekvenču pārveidotāju un automātiku  nepieciešamā ražība Q=1,00 l/s, nepieciešamais spiediens H=8,75m, P=1,0 kW”. Lūgums precizēt ugunsdzēsības sūkņu stacijas marku, tipu un ražotāju, jo projekta dokumentācijā šī informācijas nav atrodama.

	Atbilde
	Komisija informē piegādātājus, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, papildinot UK būvizstrādājumu specifikācija (word, pdf), papildināts pozīcijas apraksts. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā  RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx un finanšu piedāvājumā (dokuments FINANSU PIEDAVAJUMS_22_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx). 
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	17.jautājums
	Būvprojekta lapā AR-25-i1 ir norādīts, ka durvis D-9 ir 10gab., bet lokālā tāmē Nr. 1-12, pozīcijā Nr. 37 “Stiklotas iekšdurvis D-9 950*2300H .Matēts stiklojums: rūdīts stikls ESG VSG 44.2 Mat. AR-25 vai ekvivalents” daudzums ir 6gab. Lūgums precizēt durvju daudzumu lokālā tāmē Nr. 1-12 “Stiklotās starpsienas”.

	Atbilde
	Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-12 “Stiklotās starpsienas” pozīcijā Nr. 37. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā  RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx.

	18.jautājums
	Lūgums precizēt vai lokālās tāmes Nr. 1-16 “Teritorijas sadaļa/Labiekārtošana” pozīcijas Nr. 47, 49, 83, 89, 96, 105, 111, 119, 123, 128, 132, 136 ir jāizceno.

	Atbilde
	Komisija informē, ka pozīcijās jānorāda cenas kolonnās “darba alga” un “mehānismi”, savukārt pozīcijās kuras ir zem šīm numurētajām pozīcijām, jāizceno kolonna “Būvizstrādājumi”. 

	19.jautājums 
	Lokālā tāmē Nr. 1-37 “Lietus ūdens kanalizācija” ir pozīcijas Nr.8 
	8
	Plastmasas  kanalizācijas aka ar ķeta vāku, regulējošo tilpumu un noslēgvārstu ar līmeņa devēju DN2000, vāka nestspēja 400kN,iebūves dziļums 6,5m
	kpl
	1,00



Un pozīcija Nr. 22
	22
	Rūpnieciski izgatavota un nokomplektēta kanalizācijas sūkņu stacija ar 2 sūkņiem un automātiku. (Nepieciešamā ražība Q=1.0l/s, nepiecie-šamais spiediens H=43m, P=2x1,5 kW).
	kpl
	1,00



Vai šis divas pozīcijas nedublējās? 

	Atbilde
	Abas pozīcijas jāskaita kopā, jo pozīcija lokālās tāmes Nr. 1-37 “Lietus ūdens kanalizācija” pozīcijā Nr.8 ir regulējošais rezervuārs ar uzpildes vārstu, laistīšanas ūdens papildināšanai sausajā laikā, kurā tika izvietota sūkņa iekārta. Vienlaikus Komisija informē, ka lokālās tāmes Nr. 1-37 “Lietus ūdens kanalizācija”  22.pozīcija ir konkrēti sūkņa iekārta ar apsaisti, kas tiek izvietota regulējošā rezervuārā. 

	20.jautājums
	Lokālā tāme Nr. 1-37 “Lietus ūdens kanalizācija” nav iekļauts Lietus ūdens krājrezervuāra  V=50m3 montāžas darbi. Projektā ir  krājrezervuārs V=50m3. Lūdzam precizēt.

	Atbilde
	Komisija informē, ka būvprojektā papildināta LKT būvizstrādājumu specifikācija (word, pdf), iekļautas 2 jaunas pozīcijas. Attiecīgas izmaiņas tiks veiktas arī lokālajā tāmē Nr. 1-37 “Lietus ūdens kanalizācija”. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā  RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx.

	21.jautājums 
	Jautājumi par BIM prasībām: Vai 4D simulācijās ir nepieciešams iekļaut arī demontāžas darbus?

	Atbilde
	Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 3.jautājumu. 

	22.jautājums 
	Kāda ir izpildmodeļu tolerance pret izbūvēto dabā, kādas ir pieļaujamās novirzes?

	Atbilde
	Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 4.jautājumu. 

	23.jautājums 
	Darbu izpildes grafika 2.11.7. punktā ir minēts apzīmējums "3D pamatmodeļa izstrāde". Lūgums paskaidrot, vai tas nozīmē, ka šajā posmā jānodod izpildmodelis, kas atspoguļo uzbūvēto ģeometriju, bet neiekļaujot aktīvu informāciju, kas tiek papildināta līdz "3.9. 3D modeļa pabeigšana sasniedzot pilnu funkcionalitāti un nodošana Pasūtītājam"?

	Atbilde
	Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 5.jautājumu. 

	24.jautājums 
	Lūgums nosūtīt projekta fāzes BIM īstenošanas (izpildes) plānu un tā pielikumus (GIPP u.c.), lai piegādātāji ar tiem var iepazīties.


	Atbilde
	Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 6.jautājumu. 

	25.jautājums 
	Kāda ir plānotā projekta autora iesaiste modeļu aktualizācijā būvdarbu laikā - vai tie veiks modeļu atjaunošanu, ja būs tāda nepieciešamība?

	Atbilde
	Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 7.jautājumu. 

	26.jautājums 
	Vai piegādātājam būs pieejama pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna veidne?

	Atbilde
	Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 8.jautājumu. 

	27.jautājums 
	Finanšu piedāvājumā “Kopsavilkuma aprēķins Nr. 2” ir pozīcija Nr. 7 “Stikloto konstrukciju marķēšana, to piesaiste QR kodam. Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana QR koda informācijas nolasīšanai. Veiktā marķējuma atbilstības pārbaude”. Lūgums precizēt/paskaidrot, kas ir domāts ar šo pozīciju un kādi darbu vaidi un apjomi ir jāiekļauj šajā pozīcijā?

	Atbilde
	Komisija informē piegādātājus, ka visa nepieciešamā informācija atrodama Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1.6.3.7 un 1.6.3.7.1. un Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.4, kas attiecināma uz finanšu piedāvājuma Kopsavilkuma aprēķina Nr.2 pozīciju Nr. 7. 

	28.jautājums 
	Esam rūpīgi iepazinušies ar veicamo darba apjomu un tehnisko dokumentāciju. Pretendentam ir skaidri saprotama projekta specifika un sarežģītības pakāpe. Izstrādājot piedāvājumu, Pretendents ir saskāries ar situācijām, kad, pieprasot materiālu izmaksas piegādātājiem un/vai ražotājiem, ir saņēmis atbildes, ka cenu piedāvājumus nevar iesniegt vēlamajā laikā gan būvniecības aktīvā perioda lielā noslogojuma dēļ, gan arī atvaļinājumu perioda dēļ. Lai spētu izstrādāt pilnvērtīgu un pārliecinošu piedāvājumu, Pretendents nevar balstīties uz publiski pieejamiem aptuveniem datiem - tam ir nepieciešami pārliecinoši cenu piedāvājumi. Papildus vēlamies norādīt, ka, izvērtējot projekta sarežģītības pakāpi un projekta nozīmīgumu, arī Pasūtītāja interesēs ir saņemt rūpīgi un bez kļūdām izstrādātus piedāvājumus, nevis piedāvājumus, kuros norādītās izmaksas nav balstītas uz reāliem piedāvājumiem, kas var radīt problemātiskas situācijas projekta realizācijas laikā, kad izpildītājs mēģinās ieekonomēt resursus, lai kompensētu sasteigti un kļūdaini izstrādātās piedāvājuma daļas.

Sakarā ar augstāk minēto, lūdzam Pasūtītāju izprast situācijas nopietnību un izvērtēt iespēju pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 2024. gada 20. augustam, lai pretendenti var saņemt piedāvājumus no piegādātājiem, precizēt neskaidros jautājumus un izstrādāt kvalitatīvu piedāvājumu.

	Atbilde
	Komisija informē, ka, izvērtējot ieinteresētā piegādātāja sniegto skaidrojumu, Komisija ir nolēmusi pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 2024. gada 15. augustam. Vienlaikus Komisija atgādina, ka Atklāts konkurss tika izsludināts 2024.gada 16.jūnijā, un kopš Atklāta konkursa izsludināšanas brīža piegādātājiem ir bijusi iespēja iepazīties ar dokumentāciju.

	29.jautājums
	L.t. 1-7. poz. 36. Keramzīta  bloku mūris Fibo Efekt 3 vai ekvivalents 200mm.Mūrjava weber M100/600.vai ekvivalents. Lūdzu precizēt sienas biezumu mūrēšanai, pēc projekts 250mm.

	Atbilde
	Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-7 “Starpsienas” pozīcijā Nr. 36 attiecībā uz sienas biezumu mūrēšanai. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā  RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx.

	30.jautājums 
	L.t.1-7. poz. 26, 34. Lūdzu precizēt apmetuma biezumu. 5mm vai 10mm. Projektā 10mm

	Atbilde
	Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-7 “Starpsienas” pozīcijā Nr. 26 un Nr.34, precizējot pozīcijā informāciju par apmetuma biezumu. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā  RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx.

	31.jautājums 
	L.t.1-7. poz. 38. Lūdzu precizēt apmetuma biezumu.

	Atbilde
	Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-7 “Starpsienas” pozīcijā Nr. 38, precizējot pozīcijā informāciju par apmetuma biezumu. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā  RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx.

	32.jautājums 
	9.pielikums FINANSU IEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem_1.xlsx lokālā tāme Nr. 1-35 “Elektronisko sakaru inženiertīkli/Audio vizualizācijas iekārtas” Piezīmē Nr.6 norādīts: “Pozīcijās 2;3;4;5 un  54;55; 56 iekārtas un būvizstrādājumus piegādā Pasūtītājs”. Lūdzam apliecināt, ka Būvuzņēmējam finanšu piedāvājuma ailās "Būvizstrādājumi" jāievieto "0" ( nulle)

	Atbilde
	Komisija apliecina, ka Būvuzņēmējam finanšu piedāvājuma lokālās tāmes Nr. 1-35 “Elektronisko sakaru inženiertīkli/Audio vizualizācijas iekārtas” attiecīgajās pozīcijās nr. 2;3;4;5 un  54;55; 56, uz kurām attiecināms nosacījums, ka “iekārtas un būvizstrādājumus piegādā Pasūtītājs”, ailē "Būvizstrādājumi" jāievieto "0" ( nulle).

	33.jautājums 
	9.pielikums FINANSU IEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem_1.xlsx lokālā tāme Nr. 1-36 “Ārējā ūdensapgāde un kanalizācija” Piezīmē Nr.6 norādīts: “Iekrāsotās pozīcijas 5 un 6  piegādā un uzstāda Piegādātājs”. Lūdzam apliecināt, ka Būvuzņēmējam finanšu piedāvājuma ailās "Būvizstrādājumi" jāievieto "0" ( nulle)

	Atbilde
	Komisija apliecina, ka Būvuzņēmējam finanšu piedāvājuma lokālās tāmes Nr. 11-36 “Ārējā ūdensapgāde un kanalizācija” attiecīgajās pozīcijās nr. 5  un 6, uz kurām attiecināms nosacījums, ka “Iekrāsotās pozīcijas 5 un 6  piegādā un uzstāda Piegādātājs”, ailē "Būvizstrādājumi" jāievieto "0" ( nulle).

	34.jautājums
	9.pielikums FINANSU IEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem_1.xlsx vai lokālās tāmes Nr. 1-24-1 “Ūdensapgāde, kanalizācija” poz. Nr.92:
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un Lokālās tāmes Nr.3-1 “Sporta aprīkojums” poz. Nr.20:
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nedublējas?

	Atbilde
	Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 15.jautājumu, kā arī informējam, ka atbilstoši sniegtajai atbildei tiks novērstas neprecizitātes finanšu piedāvājum lokālajā tāmē Nr. 1-24-1 “Ūdensapgāde, kanalizācija”, veicot grozījumus dokumentācijā. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā  RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx.




Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	S. Mazlazdiņa
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METALA JUMTA LOKSNU ELEMENTU MATERIALU APJOMS
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Rapnieciski izgatavota un nokomplektéta
spiediena paaugstina$anas iekarta ar 2
sTkniem, vienu darba, otro rezerves ar
frekvenéu parveidotaju un automatiku
(nepiecie$ama raziba Q=1,00l/s,
nepiecie$amais spiediens H=8.75m, P=1.0
kW)
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Ledus vanna (ar uzstādīšanu un nepieciešamo 

papildaprīkojumu)



XL izmērs, kas būtu nepieciešams priekš garajiem 

sportistiem 119cm platums, 185cm garums, augstums 68cm. 



The Plunge XL vai ekvivalents

https://thecoldplunge.com/products/plunge
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