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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ielu un ietvju uzturēšanas tehnikas iegāde gaisa kvalitātes uzlabošanai” Daļa Nr. 1


1. [bookmark: _Hlk135127208][bookmark: _Hlk133321035]Ielu uzturēšanas vienvietīgā tehnika ar papildaprīkojumu (2 gab.)

	Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos)

	1.
	Sertifikācija un reģistrēšana 
	Tehnikai jābūt reģistrētai kā T2 transportlīdzeklis saskaņā ar Direktīvu 167/2013/EK
	

	2.
	Izgatavošanas laiks
	Jauns, izgatavošanas gads ne vecāks kā 2024.gadā
	

	3.
	Izplūdes gāzu atbilstība Stage V prasībām
	Jābūt
	

	4.
	Dzinēja cilindru skaits*
	Ne mazāk kā 3 gab. 
	

	5.
	Jauda zs 
	Ne mazāk ka 55 zs
	

	6.
	Griezes moments Nm*
	Ne mazāk kā 220 Nm
	

	7.
	Degvielas bāka*
	Ne mazāk kā 40 litri
	

	8.
	Dzinēja bloka sildītājs
	Jābūt
	

	9.
	Transmisijas formula 4x4, hidrstatiska, riteņu izmērs ne mazāk kā 400/50-15
	4x4, hidrstatiska, riteņu izmērs ne mazāk kā 400/50-15
	

	10.
	Pretizslīdēšana (bloķēšana) transmisijai
	Jābūt
	

	11.
	Stūrēšana
	Artikulāra – stūrējot lokās pa vidu
	

	12.
	Maksimālais pārvietošanās ātrums*
	Ne mazāk kā 25 km/h
	

	13.
	Pagrieziena rādiuss iekšējais/arējais mm*
	Ne lielāks par 1300/2800 mm
	

	14.
	Frontālā iekrāvēja celtspēja*
	Ne mazāk kā 1350 kg
	

	15.
	Frontālā iekrāvēja ar teleskopisu strēli, celšanas  augstums*
	Ne mazāk kā 3000 mm
	

	16.
	Frontālais iekrāvēja telskopiska izbīde
	Ne mazāk kā 700 mm
	

	17.
	Frontālā iekrāvēja strēles aprīkojums:
 hidrošļūteņu multisakabe, paralēlā (pašlīmeņojošā) pozīcija frontālā iekrāvēja darba agregātam, peldošā funkcija frontālā iekrāvēja rīkam
	Jābūt
	

	18.
	Daudzfunkcionāls frontālā iekrāvēja strēles vadības džoistiks
	Jābūt
	

	19.
	Frontālā iekrāvēja amortizācija
	Jābūt
	

	20.
	Hidraulika
	Hidrosistēmas ražība/spiediens*
	Ne mazāk kā – 80 ltr/min, 225 bar
	

	
	
	hidro izvadu pāris priekšā*
	Ne mazāk kā 1 pāris, tiešā atplūde
	

	
	
	hidro izvadi aizmugurē*
	Ne mazāk kā 1 pāris
	

	
	
	Hidro izvadu vadība
	Gan manuāla, gan elektriska
	

	21.
	Traktora - iekrāvēja svars bez uzkares*
	Ne vairāk kā 2200 Kg

	

	22.
	Traktora - iekrāvēja augstums*
	Ne lielāks par 2,2 m
	

	23.
	Traktora - iekrāvēja maksimālais platums*
	Ne lielāks par 1,45 m
	

	24.
	Traktora – iekrāvēja garums, bez aizmugurējās uzkares.
	No 2990-3100 mm
	

	25.
	Riepu izmērs priekšā*
	Ne mazāks kā 400/50-15
	

	26.
	Riepu izmērs aizmugurē*
	Ne mazāks kā 400/50-15
	

	27.
	Klīrenss no zemes
	Ne mazāk kā 290 mm
	

	28.
	Riepu tips
	zālāja 
	

	29.
	Slēgta kabīne ar apsildi un kondicionieri (uzstādīts aizmugurē), radio, kabīnes izolāciju/tapsējumu, (ieskaitot transporta gaismas ierīces reģistrācijai VTUA – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā), dzinēja darbības un degvielas rādītāji
	Jābūt
	

	30.
	Priekšējā loga tīrītājs
	Jābūt
	

	31.
	Kabīne ir sertificēta un atbilst visiem ES normatīviem
	Jābūt
	

	32.
	Kabīnes amortizācija
	Jābūt
	

	33.
	Multifunkcionāls vadības displejs
	Ar sekojošiem rādītājiem: dzinēja apgriezieni, frontālā iekrāvēja noslodze, degvielas līmenis, hidraulikas eļļas temperatūra un plūsma, motorstundas, temperatūra, degvielas patēriņš, DPF filtra statuss, apkopes intervāli u.c.
	

	34.
	Dubļusargi
	Jābūt
	

	35.
	Vadītāja sēdeklis ar gaisa balstiekārtu
	Jābūt
	

	36.
	Atpakaļgaitas brīdinājuma signāls
	Jābūt
	

	37.
	Aizmugurējā uzkare
	Hidrauliksi vadāma ar iespēju uzstādīt kaisītāju, kaisītāju hidrauliski pacelt/nolaist uzpildīt.
	

	38.
	Bākuguns
	LED, zema profila vai kabīnes stūros 
	

	39.
	Papildus darba gaismas
	Jābūt ne mazāk kā 4 gab. jauda ne mazāk kā 700 lumeni
	

	40.
	Piekabes sakabes āķis 
	Ābola veida sakabes āķis ar kontaktligzdu
	

	41.
	Atpakaļskata kamera ar 7” LCD krāsaino monitoru
	Jābūt
	


 *Norādīt konkrētu parametra vērtību.

2. Papildaprīkojums (Traktora slota ar savākšanas un mitrināšanas sistēmu.)
	[bookmark: _Hlk97725812]Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Slota ar savākšanas un mitrināšanas sistēmu
	Jābūt
	

	1.
	Darba platums (mm)
	Ne mazāk kā 1500 mm
	

	2.
	Birstes diametrs (mm)
	Ne mazāk kā 550 mm
	

	3.
	Kopējais platums (mm)
	Ne lielāks kā 1800 mm
	

	4.
	Gružu tvertnes tilpums (l)
	Ne mazāk kā 200 l
	

	5.
	Ūdens tvertnes tilpums (l)
	Ne mazāk kā 120 l
	

	6.
	Slotas aprīkotas ar mitrināšanu
	Jābūt
	

	7.
	Svars bez mitrināšanas sistēmas (kg)
	Ne lielāks kā 425 kg
	

	8.
	Gružu tvertnes iztukšošana 
	Hidrauliska
	

	9.
	Aprīkota ar mitrināmo sāna birsti
	Jābūt
	




1. Papildu nosacījumi:
	Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Operatora rokasgrāmata komunālai tehnikai un aprīkojumam latviešu valodā
	Jābūt komplektācijā
	

	2.
	Piegādes laiks traktoriem - iekrāvējiem un papildaprīkojumam (tehniskās specifikācijas 1.punkts)
	30 kalendāra dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas
	

	3.
	Garantija komunālai tehnikai
	Ne mazāk kā 24 mēneši vai 1500 m/h
	

	4.
	Traktoru – iekrāvēju un papildaprīkojuma piegādes vieta
	Rīga, Uzvaras bulvāris 16A
	

	5.
	Garantijas servisa nodrošinājums
	Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža
	

	6.
	Servisa centra atrašanās vieta 

	Servisa centra attālums ir ne tālāk kā 30 km no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā
	

	7.
	Regulārās tehniskās apkopes
	Ne biežāk kā ik pēc 500 motorstundām
	

	8.
	Jānodrošina tehniski aprīkota mobilā servisa ekipāža, piebraucot klienta norādītajā adresē ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma.

	Jānodrošina
	

	9.
	Pasūtītāja personāla apmācība par tehnikas un aprīkojuma ekspluatāciju un ikdienas uzturēšanu/apkopi
	Jānodrošina
	




Pasūtītāja prasības:
1. Pretendentam jāveic komunālās tehnikas reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz pasūtītāja vārda, kā arī OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem un piegādi uz Uzvaras bulvāri 16A, Rīgā.
2. Piegādāto komunālo tehniku bākās jābūt  vismaz 10 litriem degvielas.
3. Piegādātajam papildaprīkojumam jābūt savietojamam ar piegādāto komunālo tehniku.
4. Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība un atbalsts darbam ar komunālo tehniku un to papildaprīkojumu.
5. Komunālai tehnikai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.
6. Piegādātājam jānodrošina tehnisko dokumentāciju (tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas) kopā ar komunālo tehniku un aprīkojuma piegādi.
7. Pretendentam jānodrošina serviss preces garantijas apkalpošanai ne vairāk kā 30 km attālumā no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā, kā arī ir izbraukuma serviss.

8. Garantijas servisa pakalpojuma sniedzējs:
_________________________________________________________________.
(aizpilda pretendents)

9. Garantijas servisa pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta (adrese)**: 
_________________________________________________________________.
(aizpilda pretendents)
**Attālums tiks mērīts no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā līdz pretendenta norādītajai adresei izmatojot tīmekļvietni https://www.google.com/maps/ 
	Piedāvātā tehnika:
	Ražotājs, modelis

	Ielu uzturēšanas vienvietīgā tehnika ar papildaprīkojumu (2 gab.)
	




	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts***



***Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
17
